
 GPS week: 1087   Day: 0   MJD: 51853                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2556     65     0.40    -1.33     4.62     0.00
 cod |    96     0   2556     32     0.43    -1.21     4.72     0.00
 esa |   288     0  13298    585   267.99     8.36     0.14    23.38
 gfz |   288     0  12160      0    -0.22    -0.02     0.10    31.16
 igp |    96     0   2366    118     0.87    -0.65     4.03     0.00
 igr |    96     0   2556     52    -0.03    -0.12     0.19     0.00
 igu |    96     0   1993     84     0.15    -1.01     3.45     0.00
 jpl |    96     6   1102     21     0.53    -1.53     0.53     0.00
 ngs |    96     0   2556    130     0.17    -0.73     4.17     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  12816      2  1837.33     5.77     0.07    45.46

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igr   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6359 -6895   437   -44 10834  -230 -1232    82 -5390     -  -195 |
    2 | -4810 -5188   136   -40 16160  -213   211   676 -3155     -   -42 |
    3 |  4726  4626   537   106  2593   254  7381   604  4021     -  -349 |
    4 |  2267  2158    42   -12  2065    64   -49   529  1986     -   -13 |
    5 | -3797 -3355  -331   -81 18618  -240     -     - -2703     -   216 |
    6 | -1108 -1210  -397   185 25386  -124  3423   597 -1199     -    75 |
    7 | -3000 -3147   145   -35-32011  -129 -8729     - -2685     -   -51 |
    8 |  1609  1500   330   -19-13822    85 -6058     -   915     -  -157 |
    9 | -4027 -4107  -119    84 -6230  -200     -     - -3402     -     3 |
   10 | -2964 -3068    46   -43 -7750  -142     -   156 -1953     -     7 |
   11 |  5066  4965   168  -223 18993   175   974     -  5050     -    67 |
   13 |  -794  -885  -167     6  -429   -89  3380   336  -817     -    82 |
   15 |  -412  -512     -    52  9235  -144 -4170   148 -2263     -   -36 |
   17 | -5656 -5540   -37    17-11534  -253 -3730     - -4184     -     8 |
   19 | -5708 -5992   636   102-16285  -148-10578   125 -4942     -  -398 |
   20 |  6625  6520  -394   -99 13181   159   319     -  6142     -   268 |
   21 |  4580  6181  -388   356  7862   180     -     -  3873     -   -49 |
   22 |  2354  2252     X   173-25131   509 -7620   634  2250     -  -118 |
   23 |  6654  7254  -304    69     -   233  8135     -  5238     -   103 |
   24 | -5488 -5595  -125    93 -6672  -160  -504  -722 -5229     -     - |
   25 |  1733  1681  -412   389  4440     8     -     -  1542     -   -55 |
   26 | -4012 -4124   108    44-20300  -168 -6434     - -4004     -   -87 |
   27 |  2859  2761   930  -115     -   219  1380   431  1927     -  -400 |
   28 |  7861  7729     5    13 -2245   281  9950  -140  7717     -   -11 |
   29 | -1900 -1956   -89   219-13163   -98     -     - -1992     -  -104 |
   30 | -2820 -2945    39   126  7632  -170  5306     - -3221     -  -103 |
   31 |  5914  6110   367   106  8650   280  7647   -40  5485     -  -261 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -  -666     6     -     -     -     -     -     -   338 |
 ASC1 |     -     -   -24    18     -     -     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -     -  -273   -95     -     -     -     -     -     -   205 |
 BRMU |     -     -   339     -     -     -     -     -     -     -  -174 |
 CAS1 |     -     -    -3  -114     -     -     -     -     -     -    79 |
 DRAO |     -     -   583  -185     -     -     -     -     -     -  -173 |
 FORT |     -     -  -205     -     -     -     -     -     -     -   105 |
 HOB2 |     -     -  -645     -     -     -     -     -     -     -   332 |
 KIT3 |     -     -    60   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -37    28     -     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 KWJ1 |     -     -   139  -105     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -     -     3    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -  -135     -     -     -     -     -     -    93 |
 MCM4 |     -     -  -276   207     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -177     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 OHIG |     -     -   -54  -228     -     -     -     -     -     -   184 |
 ONSA |     -     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 POTS |     -     -   -61  -217     -     -     -     -     -     -   179 |
 TROM |     -     -   154     -     -     -     -     -     -     -   -79 |
 TSKB |     -     -   -62     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 URUM |     -     -     -  -187     -     -     -     -     -     -   128 |
 WTZR |     -     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 WUHN |     -     -     -  -136     -     -     -     -     -     -    93 |
 YELL |     -     -     X  -131     -     -     -     -     -     -    90 |
 ZWEN |     -     -  -160   -95     -     -     -     -     -     -   147 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igr   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6908  7112    84    52  4173   270  4373   238  6433     -    33 |  288   3.37
    2 |  4416  4683   122    96  3300   180  3158   675  3953     -   107 |  266   2.26
    3 |  4398  4449   186    64  2690   195  2634   625  3935     -   104 |  288   1.68
    4 |  1265  1303    62    81  1927    44  1100   432  1268     -    51 |  288   0.59
    5 |  5681  5864   339   102  4159   250     -     -  5289     -   110 |  275   4.84
    6 |  7159  7083   235   147  6538   282  4633   364  7202     -    32 |  288   7.33
    7 |  6204  6213   154   101  4965   234  4511     -  5823     -    47 |  288   1.11
    8 |  4243  4314    52   110  5571   162  4383     -  3469     -    95 |  288   3.15
    9 |  5213  5241   110    81  2904   206     -     -  4946     -    38 |  288   2.70
   10 |  6375  6387   207   119  3196   221     -   706  5485     -   138 |  276   2.45
   11 |   859   850   192   104  4066    59   789     -   900     -   160 |  288   0.52
   13 |  2054  2142    97   108  1444    74  1879   277  2195     -    52 |  288   0.25
   15 |  7106  7113     -   119  2829   298  3495   357  5134     -    82 |  287   3.28
   17 |  6220  6321   106    27  4153   254  4184     -  6575     -    50 |  288   4.45
   19 |  4057  4215   165   182  5035   168  3695   386  3546     -    65 |  288   3.34
   20 |  2862  2884    46    84  1968   114   763     -  2794     -    53 |  288   0.27
   21 |  6697  7068   296   153  6596   288     -     -  5356     -    54 |  276   2.08
   22 |   977   874     X    54  4533   257  2959   590  1138     -    37 |  271   0.58
   23 |  5380  5732   195   158     -   260  4340     -  4903     -   114 |  280   6.29
   24 |  1921  1936    73    54  2097    78  1861   927  1747     -     - |  288   1.76
   25 |  2741  2742    70   128  5010   121     -     -  2813     -    95 |  288   2.59
   26 |  1253  1331   159    95  4934    46  3528     -  1238     -    87 |  288   0.54
   27 |  5819  5833   135   205     -   217  3133   443  5426     -   119 |  288   4.03
   28 |  5967  5982   156   235  1749   244  4865   575  5290     -    90 |  288   0.60
   29 |   879   760    68    53  3151    36     -     -   953     -    57 |  288   0.81
   30 |  2473  2495   136   154  5768   116  4344     -  2073     -    60 |  275   1.46
   31 |  3890  4061    54    89  4112   152  3917   520  3464     -    43 |  288   2.72
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    46    43     -     -     -     -     -     -    35 |  288   0.01
 ASC1 |     -     -    28    21     -     -     -     -     -     -     - |  157    >>>
 BAHR |     -     -    46    44     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.52
 BRMU |     -     -    41     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  31.05
 CAS1 |     -     -    52    33     -     -     -     -     -     -    31 |  288  10.80
 DRAO |     -     -    46    39     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.03
 FORT |     -     -    44     -     -     -     -     -     -     -    22 |  110   0.05
 HOB2 |     -     -    54     -     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.03
 KIT3 |     -     -    39    29     -     -     -     -     -     -     - |  287  25.45
 KOKB |     -     -    72    54     -     -     -     -     -     -     - |  244   0.34
 KOSG |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287  15.92
 KWJ1 |     -     -   215   162     -     -     -     -     -     -     - |  206  88.71
 LHAS |     -     -    25    19     -     -     -     -     -     -     - |  287  18.30
 MAC1 |     -     -     -    32     -     -     -     -     -     -    22 |  278  14.94
 MCM4 |     -     -    90    67     -     -     -     -     -     -     - |  243  11.26
 NYAL |     -     -    64     -     -     -     -     -     -     -    33 |  247   0.09
 OHIG |     -     -    38    39     -     -     -     -     -     -    26 |  288 174.77
 ONSA |     -     -    25     -     -     -     -     -     -     -    13 |  287  13.12
 POTS |     -     -   357   108     -     -     -     -     -     -   111 |  266  12.98
 TROM |     -     -    66     -     -     -     -     -     -     -    34 |  282  14.45
 TSKB |     -     -   129     -     -     -     -     -     -     -    66 |  237   1.07
 URUM |     -     -     -    24     -     -     -     -     -     -    17 |  288  58.97
 WTZR |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -     9 |  287   0.21
 WUHN |     -     -     -    33     -     -     -     -     -     -    22 |  287  20.28
 YELL |     -     -     X    36     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.06
 ZWEN |     -     -   153    48     -     -     -     -     -     -    59 |  277  14.34
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4623  4724   136   101  4026   194  3449   532  4167     -    68 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

