
 GPS week: 1087   Day: 5   MJD: 51858                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2561      0     0.10    -0.15     5.90     0.00
 cod |   287     0  17687      9     2.48    -2.97     0.10    21.38
 esa |   288     0  16452    610  1855.19     4.49     0.12    18.62
 gfz |   288     0  14197    284     0.42    -0.24     0.09    24.14
 igp |    96     0   2467      4     0.20     0.06     7.42     0.00
 igu |    96     0   2275      0    -0.06     0.19     4.98     0.00
 jpl |    96     0   2554     97    -0.05     0.09     0.13    16.69
 ngs |    96     0   2561      0     0.10    -0.15     5.77     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15345    419  1871.23     4.64     0.12    19.17

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  6128   268  -168    42 30572 16853    32  5033     -  -196 |
    2 |   637   146   -97   -41  7336  -133   -55   138     -     - |
    3 | -1617  -175   369    80 37611-13473   -89 -1363     -  -248 |
    4 |   435   193   230  -288  7718 -5767  -317  -281     -    23 |
    5 |  2839   -28    85    13 25409  -885   186  1713     -  -119 |
    6 | -6813    41    42    22 16674-11605   182 -5985     -  -167 |
    7 | -1829   165   140  -137-31136-10643    74 -1945     -  -162 |
    8 |  4270   181   128   -34 -1349 -8800  -220  4132     -  -218 |
    9 |  4363   -49   138   112 16638  4517   -29  3899     -  -213 |
   10 |  8231   127     X    32 25955  6815    91  7849     -  -206 |
   11 |  5693    -3   310  -206  7353  2710  -134  5342     -     X |
   13 |  3244    67    13   -31 16331 -2598  -190  3354     -    10 |
   15 | -6888   151     -    76  1530     -   262 -4953     -  -339 |
   17 |  -921    95  -201   220-37480  6544   347 -2141     -  -289 |
   19 |-17547   175   157    -4******     -   -72-14479     -  -322 |
   20 |  6450   288  -241   -75 17369 -3308   304  6518     -   -60 |
   21 |-11221   202  -136    44-26030 -5358   177 -9925     -  -208 |
   22 | -4862    85   -81   149-26769  8403   160 -4431     -  -243 |
   23 | 10661    79  -218    34     -     -   251  9026     -     - |
   24 | -1538    63   203  -175 21522   130   -89  -729     -   -18 |
   25 | -2963   146     2    56 23428  2710     X -3142     -  -234 |
   26 | -2561  -132   154     6 -8265 -6304  -171 -2609     -    39 |
   27 |  -589   151    46    22-38751 17679   -38  -660     -  -228 |
   28 | 10216    42   -54    35 -6757  9583  -134 10099     -     3 |
   29 |  1420   -45   124    -5  -960  1629  -181  1082     -   -13 |
   30 |  -950   -75    22   129 24368 -1371   -89 -1265     -   -75 |
   31 | -2720   -96   525   -70 10526 -7916  -185 -2729     -  -262 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -14     X   -80     -     -     -     -     -   116 |
 AREQ |     -   -21   -22     -     -     -     -     -     -    45 |
 ARTU |     -  -974     -   863     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -    90  -297     -     -     -     -     -     -   188 |
 BARB |     -   -98   112     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -128   163     -     -     -     -     -     -   -18 |
 CAS1 |     -   -24   189  -174     -     -     -     -     -    63 |
 DAEJ |     - -1058     -     -     -     -     -     -     -  1180 |
 DAV1 |     -    -9     -     8     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -     7   108   -99     -     -     -     -     -    12 |
 FAIR |     -     -   -67     -     -     -     -     -     -    65 |
 GALA |     -     2   -91  -167     -     -     -     -     -   351 |
 HOB2 |     -  -136   136     -     -     -     -     -     -    17 |
 HRAO |     -     -     -  -203     -     -     -     -     -   256 |
 IISC |     -     -  -400     -     -     -     -     -     -   388 |
 KOKB |     -     -   -41    55     -     -     -     -     -   -24 |
 KOSG |     -  -162   186     -     -     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -   -31    55     -     -     -     -     -   -34 |
 LHAS |     -    49   112  -129     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   646  -742     X     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    91    64  -128     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -  -174     -     -     -     -     -     -   169 |
 MAS1 |     -    72  -308   -21     -     -     -     -     -   246 |
 MATE |     -  -322     -     -     -     -     -     -     -   359 |
 MCM4 |     -   181   -46    21     -     -     -     -     -  -212 |
 NLIB |     -   -26     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 OHIG |     -    24   116  -110     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -118   -33     -     -     -     -     -     -   163 |
 PIE1 |     -  -274   268     -     -     -     -     -     -    67 |
 POL2 |     -   268  -307     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   146  -168     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -   -80    49     -     -     -     -     -    30 |
 STJO |     -   -17     -    15     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -   -24     -     -     -     -     -    30 |
 THU1 |     -   -41     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 TIXI |     -     4     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -122     -   108     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   201  -245     -     -     -     -     -     -    39 |
 URUM |     -   -42     -   -70     -     -     -     -     -   134 |
 USNO |     -    55  -346     -     -     -     -     -     -   276 |
 USUD |     -  -103   118     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    -9    11     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -47     -    42     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 WTZR |     -  -160    70     -     -     -     -     -     -   108 |
 YAR2 |     -     -   -37     -     -     -     -     -     -    36 |
 YELL |     -     -   -39    30     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -   -12   -43     -     -     -     -     -    66 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7638   118    80   103 11894  8656    99  7224     -    64 |  288   3.36
    2 |  4482    73   161   112  4676  1783   121  4604     -     - |  288   2.97
    3 |  3673    49    90   101  2264  9618   114  3619     -   147 |  288   1.67
    4 |  4022   108   111   162  2089  3747   176  3814     -    75 |  288   0.72
    5 |  8470    61    72    51  9818  4583    66  7621     -    47 |  288   3.61
    6 | 11535    67    96    32  8957  6577    53 10964     -    48 |  288   9.07
    7 |  1475    59    63    55  8845  5446   150  1479     -    69 |  288   1.42
    8 |  4022    94   158    42  5938  6248    55  3959     -   104 |  288   3.73
    9 |  2659    89    43    47  6418  3015    80  2479     -    58 |  288   1.69
   10 |  5798   150     X    70 10303  5323   105  5748     -   100 |  276   2.72
   11 |  1003   114   128    94  1396  2167   170  1064     -     X |  288   0.40
   13 |  1383    83    48    92  3303  1350    59  1527     -    51 |  288   0.19
   15 | 10262    57     -   104  4633     -   136 10519     -    84 |  288   4.52
   17 | 12364    69   112   137  6682  6032    88 12060     -    64 |  288   5.66
   19 |  8268   231    60   119 23114     -    38  8683     -   151 |  288   3.83
   20 |  1118   275   190    98  3402  1638   175  1070     -   168 |  231   0.58
   21 |  7186   156   190   270  4079  3992   328  6375     -    97 |  279   3.42
   22 |  2831   138   204   105  7519  4898    39  2178     -    80 |  288   1.77
   23 |  6944   211   249   104     -     -   200  6904     -     - |  279   5.54
   24 |  7799   132    97    64  4806  3530    65  7943     -    81 |  288   2.90
   25 |  2164    50    38    37  3744  2690     X  2119     -    42 |  288   1.85
   26 |  1172    51   141    85  3057  3921    75  1134     -    38 |  288   0.62
   27 |  6626    75    48    96  6885  7704    95  6590     -    83 |  288   2.57
   28 |  2943    93    81    54  1615  5477   181  2863     -    54 |  288   1.08
   29 |  1345    33    49    27  1489  2000    50  1375     -    58 |  288   0.63
   30 |  1712   110   209    83  5117  2132    98  1654     -   118 |  279   2.16
   31 |  3133   139   159   114  4837  4808    58  3208     -   136 |  288   2.84
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    38     X    42     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 AREQ |     -    39    29     -     -     -     -     -     -    45 |  288  48.00
 ARTU |     -    42     -    37     -     -     -     -     -     - |  282  25.41
 AUCK |     -    65    26     -     -     -     -     -     -    68 |  288  19.89
 BARB |     -    28    32     -     -     -     -     -     -     - |  277  33.15
 BRMU |     -    24    28     -     -     -     -     -     -    22 |  288  17.51
 CAS1 |     -    95    96    32     -     -     -     -     -    80 |  288  12.92
 DAEJ |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    31 |  268   1.66
 DAV1 |     -    31     -    27     -     -     -     -     -     - |  287  16.89
 DRAO |     -    38    30    26     -     -     -     -     -    38 |  288   0.04
 FAIR |     -     -   102     -     -     -     -     -     -    99 |  260   0.17
 GALA |     -    25    34    41     -     -     -     -     -    57 |  217  36.70
 HOB2 |     -    79    62     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.07
 HRAO |     -     -     -    74     -     -     -     -     -    93 |  287    >>>
 IISC |     -     -    39     -     -     -     -     -     -    38 |  152  30.38
 KOKB |     -     -   196   201     -     -     -     -     -   313 |  285   0.31
 KOSG |     -    19    21     -     -     -     -     -     -     - |  240  19.34
 KWJ1 |     -     -   209   130     -     -     -     -     -   216 |  271 157.35
 LHAS |     -    88    39    70     -     -     -     -     -     - |  288  20.75
 LPGS |     -   200   230     X     -     -     -     -     -     - |  284  85.12
 MAC1 |     -   103   226   101     -     -     -     -     -     - |  283  15.02
 MALI |     -     -   165     -     -     -     -     -     -   161 |  188  84.42
 MAS1 |     -    26    27    29     -     -     -     -     -    45 |  288   3.29
 MATE |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    21 |  215   0.12
 MCM4 |     -   178   184   109     -     -     -     -     -   304 |  286    >>>
 NLIB |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    18 |  285   0.05
 OHIG |     -    27    78    70     -     -     -     -     -     - |  288  42.32
 ONSA |     -    22    35     -     -     -     -     -     -    36 |  288  19.66
 PIE1 |     -    71    53     -     -     -     -     -     -    60 |  280  53.83
 POL2 |     -    73    84     -     -     -     -     -     -     - |  268  30.65
 POTS |     -    23    26     -     -     -     -     -     -     - |  272  14.35
 SANT |     -     -   226   145     -     -     -     -     -   192 |  257  21.21
 STJO |     -    30     -    27     -     -     -     -     -     - |  282   3.12
 SUTH |     -     -     -   116     -     -     -     -     -   146 |  250  60.68
 THU1 |     -   434     -     -     -     -     -     -     -   484 |  216  16.04
 TIXI |     -    48     -    42     -     -     -     -     -     - |  284  12.87
 TRO1 |     -    48     -    43     -     -     -     -     -     - |  283  12.83
 TSKB |     -    56    78     -     -     -     -     -     -    50 |  288   1.05
 URUM |     -    64     -    58     -     -     -     -     -    33 |  288  79.71
 USNO |     -    96   138     -     -     -     -     -     -    57 |  287   0.07
 USUD |     -    56    64     -     -     -     -     -     -     - |  284 125.88
 VILL |     -    22    25     -     -     -     -     -     -     - |  286   4.35
 WHIT |     -    26     -    23     -     -     -     -     -     - |  283   8.75
 WSRT |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   0.05
 WTZR |     -    18    38     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.10
 YAR2 |     -     -   131     -     -     -     -     -     -   128 |  212 454.62
 YELL |     -     -   191   147     -     -     -     -     -     - |  236   0.24
 ZWEN |     -     -    33    29     -     -     -     -     -    33 |  288  15.38
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5904   104   120    94  7416  4981   126  5767     -   117 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

