
 GPS week: 1091   Day: 6   MJD: 51887                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2631     10    -0.03     0.10     5.15     0.00
 cod |   288     0  18949    112     1.82    -4.64     0.09    23.05
 esa |   288     0  17366    971  2153.83    10.55     0.11    17.55
 gfz |   288     0  14836    210     0.54    -0.73     0.05    41.48
 igp |    96     0   2378      0    -0.63     0.20     8.31     0.00
 igu |    96     0   1706      0    -0.58    -0.13     3.23     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15083    521  2173.00    10.78     0.11    17.92

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  4361   242   -94    64 29963     -     -  -344 |
    2 | -8068   138  -273    46  1362 -7578     -   -69 |
    3 |  3842   -93   270    56 27582 -1245     -  -253 |
    4 | -3539   -72  -383   126 -8765  1511     -   170 |
    5 | -5532    13   208   -27 43123     -     -  -157 |
    6 | -2350   134  -368    49   182  2684     -    64 |
    7 | -6687   263  -436   -31-37050 -1346     -   150 |
    8 | -4877   145   405   -77-32560 -4553     -  -386 |
    9 |  3032  -216   333    33 25154  3145     -  -132 |
   10 | -3005    80    25    19  5150 -4272     -  -163 |
   11 |  2162  -202   590  -108 14324 -1072     -   -86 |
   13 |  1231   -55   564  -246  4722   591     -    78 |
   14 |-32383   -90     -     X     -     -     -   116 |
   15 | 14052   154     -   -48 28213     -     -   -65 |
   17 | -2215   254  -603   155     -     -     -   -75 |
   19 |  8091   127  -149   177 70514     -     -  -425 |
   20 |  8138   126   257  -184 13604  1557     -    11 |
   21 |  3295   141     X    52  8577  1751     -  -293 |
   22 | -7980   243  -522   189******     -     -  -217 |
   23 |  3054    87   109   -89     -     -     -     - |
   24 | -1679  -103   196   -50-13298   110     -    50 |
   25 |  9107   -75   705  -129 25681  4409     -  -298 |
   26 | -2961  -448   348    74-16289  -543     -   -43 |
   27 |  3559   279  -514   170  3453     -     -  -218 |
   28 |  7261    85  -386    92  3776  5432     -    60 |
   29 |  3517  -118  -151   174 -7382     -     -  -110 |
   30 |   111    19   -34    75  7819  1147     -  -160 |
   31 | -8124    -2     X   131-18679 -1933     -  -301 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -     9   -12     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -59     X   -53     -     -     -   198 |
 AREQ |     -     -   -74   -30     -     -     -   141 |
 ARTU |     -   127     -   -71     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -40   -24     -     -     -     -    75 |
 BAHR |     -    74  -244     1     -     -     -   141 |
 BARB |     -   -92   121     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    25   -33     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -210   206     -     -     -     -    64 |
 CAS1 |     -   -17   118   -84     -     -     -   102 |
 CRO1 |     -   -67    88     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    94     -  -111     -     -     -   136 |
 FAIR |     -     -  -105     -     -     -     -   103 |
 FORT |     -     -  -527     -     -     -     -   516 |
 GODE |     -     1    -2     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     7    -9     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -32    42     4     -     -     -    -9 |
 KERG |     -    14     -     -     -     -     -   -19 |
 KOKB |     -     -    38   -72     -     -     -   192 |
 KOSG |     -    -4     5     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -   -69     -     -     -     -    68 |
 MAC1 |     -    81    64   -73     -     -     -     - |
 MALI |     -     -  -185     -     -     -     -   181 |
 MAW1 |     -   147     -   -81     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    43   102   -64     -     -     -     X |
 MDO1 |     -   -58    76     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -    17    -7     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -145    19     -     -     -     -   145 |
 NRC2 |     -  -256   337     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    71     -   -39     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -48  -115     -     -     -     -   175 |
 PIE1 |     -  -189    42     -     -     -     -   202 |
 POTS |     -     6  -132     -     -     -     -   122 |
 REYK |     -   -46    60     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -    67   -28     -     -     -     X |
 STJO |     -  -194   -88   145     -     -     -     - |
 SUTH |     -    38     -   -21     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -  -100     -     -     -   232 |
 THU1 |     -   -69     -     -     -     -     -    89 |
 TIXI |     -   -14     -     8     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -146     -    81     -     -     -     - |
 TSKB |     -    60  -195     -     -     -     -   114 |
 URUM |     -     -     -   -42     -     -     -    97 |
 USNO |     -   -94    33     -     -     -     -    88 |
 USUD |     -    68    57   -62     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -50    65     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -56     -    31     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -71     -     -     -     -     -    91 |
 WTZR |     -   -90   -26     -     -     -     -   141 |
 YELL |     -   243  -195   -22     -     -     -     - |
 YSSK |     -   -61     -    34     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -   -65     -     -     -   150 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  4546    57   113    43  6476     -     -    30 |  288   3.56
    2 |  4681   164   117   107  2887  4132     -   134 |  288   2.15
    3 |  4697   119   134    61  2424  3162     -    77 |  276   1.82
    4 |  1247    56    66    52  4490  1098     -    90 |  288   1.06
    5 |  5293    89   138    52  2134     -     -   151 |  288   2.07
    6 | 11390   159   265    58  9559  4164     -   188 |  277   7.89
    7 |  2605   241   166    73 12156  1920     -   206 |  278   1.34
    8 |  7016    76   114    81 12645  3810     -    79 |  288   4.55
    9 |  5371    91   222    38  7361  3507     -   182 |  288   2.46
   10 |  3077   113   137    62  2953  2312     -   132 |  277   2.70
   11 |  2089    67    99    46  2432   999     -    51 |  288   0.38
   13 |  2140    79    86    47  1222   513     -    58 |  288   0.27
   14 | 10740   125     -     X     -     -     -   161 |  196   0.58
   15 |  8337    71     -    36  7409     -     -    61 |  288   3.29
   17 |  3395   111    52    49     -     -     -   192 |  288   2.81
   19 |  3902    53    57    27 14601     -     -    57 |  288   3.64
   20 |  1061   100    87    56  2088   568     -   201 |  288   0.24
   21 |  2835   110     X    51  4802  3336     -    47 |  277   2.80
   22 |  3921   137    84    78 26585     -     -    87 |  288   1.22
   23 |  8230   177   244    58     -     -     -     - |  278   5.17
   24 |  2506   107    75    22  1999  1436     -   116 |  288   1.74
   25 |  4220   127    47    44  7247  3647     -    61 |  288   2.06
   26 |   842   128    78    42  4530   907     -   139 |  288   0.80
   27 |  5035    42   100    49  4150     -     -    64 |  288   3.09
   28 |  5090    63   100    50  2375  5106     -    42 |  288   0.83
   29 |  1525   132    35    50  1634     -     -    67 |  288   0.66
   30 |  4073    75    59    29  5110  2514     -    45 |  288   1.93
   31 |  8267   102     X    47  7781  6983     -    65 |  277   4.07
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    65    85     -     -     -     -     - |  288   0.04
 ALGO |     -   110     X    59     -     -     -    33 |  288   0.03
 AREQ |     -     -    54    32     -     -     -    57 |  288  29.39
 ARTU |     -    49     -    27     -     -     -     - |  283  12.91
 AUCK |     -    44    36     -     -     -     -    58 |  288  18.53
 BAHR |     -    82   159    41     -     -     -    61 |  285   0.30
 BARB |     -    27    36     -     -     -     -     - |  286  17.28
 BOR1 |     -    24    32     -     -     -     -     - |  288   2.87
 BRMU |     -    80    70     -     -     -     -    44 |  288  16.03
 CAS1 |     -    43    51    29     -     -     -    49 |  288  12.51
 CRO1 |     -    40    52     -     -     -     -     - |  269   0.10
 DRAO |     -    66     -    64     -     -     -    71 |  288   0.12
 FAIR |     -     -    90     -     -     -     -    88 |  281   0.32
 FORT |     -     -    50     -     -     -     -    49 |  157   0.11
 GODE |     -   143   187     -     -     -     -     - |  269   0.12
 GUAM |     -    43    56     -     -     -     -     - |  286  29.96
 HOB2 |     -    77    61    28     -     -     -    48 |  288   0.05
 KERG |     -    33     -     -     -     -     -    42 |  287    >>>
 KOKB |     -     -   167   104     -     -     -   304 |  243   0.73
 KOSG |     -    33    43     -     -     -     -     - |  288  19.24
 KWJ1 |     -     -   181     -     -     -     -   177 |  170 140.59
 MAC1 |     -   116   243    67     -     -     -     - |  267  14.38
 MALI |     -     -    68     -     -     -     -    67 |  199  40.55
 MAW1 |     -    55     -    31     -     -     -     - |  287  16.43
 MCM4 |     -   122    78    82     -     -     -     X |  288  43.06
 MDO1 |     -    34    45     -     -     -     -     - |  287  40.13
 MKEA |     -     -    47    20     -     -     -     - |  288  40.60
 NLIB |     -   163   314     -     -     -     -   338 |  275 231.67
 NRC2 |     -    51    67     -     -     -     -     - |  288   0.10
 NYA1 |     -    50     -    28     -     -     -     - |  285   0.09
 ONSA |     -    44    29     -     -     -     -    49 |  288   0.07
 PIE1 |     -    69    59     -     -     -     -    39 |  288   0.06
 POTS |     -    42    43     -     -     -     -    39 |  288  12.87
 REYK |     -    38    50     -     -     -     -     - |  288   8.21
 SANT |     -     -   143    60     -     -     -     X |  226  15.98
 STJO |     -    30    53    27     -     -     -     - |  288   1.71
 SUTH |     -    38     -    21     -     -     -     - |  278  27.06
 THTI |     -     -     -    29     -     -     -    68 |  287   8.24
 THU1 |     -   141     -     -     -     -     -   182 |  264  16.59
 TIXI |     -    66     -    37     -     -     -     - |  282  11.55
 TRO1 |     -    43     -    24     -     -     -     - |  287  10.83
 TSKB |     -    45    78     -     -     -     -    42 |  288   1.50
 URUM |     -     -     -    22     -     -     -    51 |  288  22.88
 USNO |     -    72    58     -     -     -     -    67 |  288   0.05
 USUD |     -    79    82    51     -     -     -     - |  288   0.45
 WES2 |     -    51    67     -     -     -     -     - |  283   0.07
 WHIT |     -   101     -    56     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    37     -     -     -     -     -    47 |  288   0.48
 WTZR |     -    66    31     -     -     -     -    62 |  288   0.04
 YELL |     -    78   188    51     -     -     -     - |  277   0.07
 YSSK |     -    60     -    33     -     -     -     - |  277  19.51
 ZWEN |     -     -     -    29     -     -     -    68 |  288  21.38
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5154    90   113    51  8310  3233     -   111 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

