
 GPS week: 1092   Day: 4   MJD: 51892                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2673      0    -0.50     0.47     5.31     0.00
 cod |   288     0  18215     14     9.56   -10.58     0.12    25.48
 esa |   288     0  17252    712  2221.03     9.41     0.17    17.09
 gfz |   288     0  13708     36     0.13    -0.19     0.10    29.29
 igp |    96     0   2386     10    -0.69     1.50     6.06     0.00
 igu |    96     0   2198      0    -0.51     0.51     3.41     0.00
 ngs |    96     0   2673      0    -0.51     0.48     5.07     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16834    237  2240.26     9.62     0.10    28.13

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -2409   216    22    18 16253 -7954 -2686     -  -223 |
    2 |   539   266   208    26 -2258  -318   488     -  -394 |
    3 | -1708    22   218   -62  2052 -1920 -2307     -   -70 |
    4 |  3846    19   149    77    94   923  3799     -  -187 |
    5 |  2606   116   -75    99-14577  3012  2485     -  -160 |
    6 | -5570    46   -29    96-15394  -281 -5138     -  -123 |
    7 |  -350   401     X    -8-45333 -1033  -410     -  -342 |
    8 |  -249   237  -266   197-24661  4806   488     -  -247 |
    9 | -3685   -44    77   164  2656 -1241 -3528     -  -180 |
   10 |  8716    55   342   -18 39479  2546  7419     -  -238 |
   11 |  6276   -10   621  -260 14877 -1504  5907     -  -100 |
   13 |  2518   -40   347   -96 15600 -2827  2426     -   -80 |
   14 |   495  -178     -    -3 -7500 -1125   327     -   162 |
   15 | -2761    73     -   -24     -     - -3606     -   -38 |
   17 |  -759   144  -259   157     - 15359 -1052     -  -133 |
   19 | -1492   325  -217   106 25122 -7876 -1439     -  -271 |
   20 |  7712   105   539  -266 14421 -1371  7682     -  -147 |
   21 | -4112   -77   -63    96-19486 -4482 -4125     -     7 |
   22 |-16386  -160   507  -101-99058     --13360     -   -40 |
   23 | -3003   105  -169     7     -     - -2526     -     - |
   24 | -2778    11   346     8 28641 -5606 -2689     -  -229 |
   25 | -1090   -57   262     1  8716 -4621  -646     -  -110 |
   26 |  2604    20  -104   165 -2691   278  2318     -  -127 |
   27 |  5271   210    22    93  2338  9414  5170     -  -295 |
   28 |  4313   -22  -577    31 -6234  8281  4592     -   338 |
   29 |  6719  -188   514   -80 30146     -  5652     -   -66 |
   30 |  -624    47  -467   335 13649 -2615  -376     -  -105 |
   31 | -5188    87   -37    91 10764     - -5388     -  -153 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -141   210     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    -7     X  -145     -     -     -     -   157 |
 AREQ |     -   -75   -92     -     -     -     -     -   124 |
 ARTU |     -   125     -  -108     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -60   -81     -     -     -     -     -   103 |
 BAHR |     -   104  -145   -23     -     -     -     -    18 |
 BOR1 |     -    39   -58     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -101   221     -     -     -     -     -   -44 |
 CAS1 |     -    17  -164     0     -     -     -     -    83 |
 CRO1 |     -   -11    16     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     - -1104     -     -     -     -     -     -  1000 |
 DRAO |     -    37     -  -138     -     -     -     -   109 |
 EISL |     -     -   106  -274     -     -     -     -   232 |
 FAIR |     -     -  -108   -83     -     -     -     -   139 |
 GRAZ |     -   -18    26     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -  -130    38     -     -     -     -     -    87 |
 HOB2 |     -  -126   183     -     -     -     -     -     4 |
 HRAO |     -  -213     -     -     -     -     -     -   193 |
 IISC |     -     -  -246     -     -     -     -     -   150 |
 KIRU |     -    71  -106     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    70   113     -     -     -     -  -160 |
 KOUR |     -  -100    13     -     -     -     -     -    81 |
 KWJ1 |     -     -    66   -69     -     -     -     -    21 |
 LPGS |     -   395  -588     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     8    23     4     -     -     -     -   -24 |
 MALI |     -     -  -196     -     -     -     -     -   119 |
 MAW1 |     -    73     -   -64     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -  -688   257     -     -     -     -    62 |
 MDO1 |     -  -131   195     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -   -30    -2     -     -     -     -     -    28 |
 NYA1 |     -    74     -   -64     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -71  -209     -     -     -     -     -   191 |
 POTS |     -    81  -201     -     -     -     -     -    49 |
 SANT |     -     -  -125    73     -     -     -     -     X |
 STJO |     -   -62  -143   137     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   -83     -   -59     -     -     -     -   132 |
 THU1 |     -   -36     -     -     -     -     -     -    33 |
 TRO1 |     -    -9     -     8     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    29  -142     -     -     -     -     -    60 |
 USNO |     -  -125    62     -     -     -     -     -    76 |
 USUD |     -    91    -1   -78     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -78  -153     -     -     -     -     -   163 |
 WES2 |     -   -82   122     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -   -36     -  -216     -     -     -     -   256 |
 YAR2 |     -     -   -25     -     -     -     -     -    15 |
 YELL |     -    -1    31   -70     -     -     -     -    55 |
 ZWEN |     -     -     -   -52     -     -     -     -    54 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3902    49    96    72  5866  3421  4134     -    73 |  288   4.60
    2 |  3462   118   118   128  5166  3849  3394     -   138 |  288   2.70
    3 |  5717   327   203   294  2207  3089  4996     -   117 |  277   1.99
    4 |  1542   104   479   128  2148  1028  1495     -   103 |  288   1.26
    5 |  2521    50    58   101  2716  2790  2471     -   113 |  288   2.69
    6 | 10011   181   132   134  9099  4025  9810     -    92 |  277   9.07
    7 |  1851   211     X   160 10936  1480  1777     -   184 |  278   1.79
    8 |  8730   195    52    91  6971  6181  9059     -    97 |  288   5.46
    9 |  2713    76   244    48  1519  1852  2650     -    95 |  288   1.07
   10 |  4974   104   123    61  7685  3098  4150     -    60 |  288   3.22
   11 |  2087    72   161    47  2603  1534  2032     -    56 |  288   0.52
   13 |  1162    62    83    45  2304  1822  1065     -    21 |  288   0.38
   14 |  2199    91     -    90  4391  1354  2120     -   109 |  288   0.66
   15 | 10628    95     -   121     -     - 10438     -   117 |  288   3.98
   17 |  3133   140    91   154     -  4845  2973     -    44 |  288   2.52
   19 |  8247    59   100    63  3827  6289  8009     -    54 |  288   3.82
   20 |  1352    77   179    47  1755   943   986     -   112 |  288   0.24
   21 |  3977   189   168    91  3705  3050  4104     -   105 |  288   2.75
   22 | 11515   321    49    73 20458     -  9740     -   339 |  288   0.72
   23 |  7800   254   316    64     -     -  7340     -     - |  284   6.88
   24 |  2119    75    76    40  4850  3207  1920     -    30 |  288   2.06
   25 |  4912    97    40    42  3738  2670  4532     -    73 |  288   2.69
   26 |   559    88   376    59  1990   781   568     -   175 |  288   0.73
   27 |  1497   141    98    56  3579  3376  1606     -    64 |  288   1.68
   28 |  4779    80    61    97  1489  6372  4535     -    54 |  288   0.47
   29 |  3796    69    80   149  5183     -  3213     -   117 |  288   0.97
   30 |  2869    60    37    73  2320  2294  2446     -    49 |  288   1.11
   31 |  5568   136   227   167  3394     -  6202     -   124 |  275   3.04
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -   151   224     -     -     -     -     -     - |  284   0.19
 ALGO |     -    37     X    46     -     -     -     -    30 |  288   0.02
 AREQ |     -    45    33     -     -     -     -     -    36 |  288  56.04
 ARTU |     -    28     -    24     -     -     -     -     - |  283  12.47
 AUCK |     -    48    87     -     -     -     -     -    62 |  288  18.99
 BAHR |     -    86   178    43     -     -     -     -    47 |  288   0.51
 BOR1 |     -    49    73     -     -     -     -     -     - |  287   2.18
 BRMU |     -    37    26     -     -     -     -     -    37 |  288  14.87
 CAS1 |     -   102   250    33     -     -     -     -    76 |  288  12.08
 CRO1 |     -    33    49     -     -     -     -     -     - |  275   0.33
 DAEJ |     -    22     -     -     -     -     -     -    20 |  287   2.54
 DRAO |     -    34     -    45     -     -     -     -    31 |  288   0.10
 EISL |     -     -   161    94     -     -     -     -    53 |  264  39.10
 FAIR |     -     -   121   135     -     -     -     -   151 |  287   0.15
 GRAZ |     -    44    66     -     -     -     -     -     - |  286  30.60
 GUAM |     -    77    75     -     -     -     -     -    55 |  288  29.05
 HOB2 |     -    59   174     -     -     -     -     -    86 |  288   0.07
 HRAO |     -   113     -     -     -     -     -     -   102 |  259    >>>
 IISC |     -     -   275     -     -     -     -     -   167 |  280  29.20
 KIRU |     -    44    66     -     -     -     -     -     - |  287   2.47
 KOKB |     -     -   156   159     -     -     -     -   145 |  279   0.36
 KOUR |     -    37    37     -     -     -     -     -    46 |  286   6.06
 KWJ1 |     -     -   237   130     -     -     -     -   182 |  265 236.53
 LPGS |     -   149   222     -     -     -     -     -     - |  266  59.78
 MAC1 |     -   114   260   125     -     -     -     -    85 |  283  17.69
 MALI |     -     -   264     -     -     -     -     -   161 |  254  25.24
 MAW1 |     -    36     -    31     -     -     -     -     - |  287  17.14
 MCM4 |     -     -   375   220     -     -     -     -    73 |  284    >>>
 MDO1 |     -    27    40     -     -     -     -     -     - |  287  30.83
 NLIB |     -   375   246     -     -     -     -     -   220 |  275 193.25
 NYA1 |     -    47     -    41     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PIE1 |     -    31    65     -     -     -     -     -    51 |  288   0.06
 POTS |     -    73    40     -     -     -     -     -    47 |  288  12.70
 SANT |     -     -   187   109     -     -     -     -     X |  189   2.69
 STJO |     -    37    69    50     -     -     -     -     - |  288   3.97
 SUTH |     -    70     -   145     -     -     -     -   156 |  288  31.01
 THU1 |     -    56     -     -     -     -     -     -    51 |  286  15.89
 TRO1 |     -    46     -    40     -     -     -     -     - |  288  10.99
 TSKB |     -    62   118     -     -     -     -     -    27 |  288   1.50
 USNO |     -   100    87     -     -     -     -     -    51 |  288  13.52
 USUD |     -    67    67    23     -     -     -     -     - |  288   0.57
 VILL |     -    44    70     -     -     -     -     -    39 |  287   6.50
 WES2 |     -    21    31     -     -     -     -     -     - |  280   0.07
 WUHN |     -    31     -    23     -     -     -     -    24 |  286  23.17
 YAR2 |     -     -   197     -     -     -     -     -   120 |  154 259.78
 YELL |     -    38    57    37     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 ZWEN |     -     -     -    27     -     -     -     -    28 |  288  14.23
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5313   116   167   102  6064  3414  5066     -   105 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

