
 GPS week: 1093   Day: 4   MJD: 51899                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2580      0    -0.12     0.03     4.30     0.00
 cod |   288     0  16886      0     4.19    -6.71     0.08    31.99
 esa |   288     0  16875   1287  2306.95    13.23     0.13    19.66
 gfz |   288     0  13479    200    -0.41     0.12     0.10    27.54
 igp |    96     0   2105      0    -0.16     0.12     4.40     0.00
 igu |    96     0   2200      0    -0.08    -0.03     3.97     0.00
 jpl |   288     0   7493    335    45.00   -71.77     0.97     0.00
 ngs |    96     0   2580      0    -0.12     0.03     4.23     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14718     83  2326.01    13.06     0.12    20.81

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1728   232    16    76 -6006 -1114  -213  1799     -  -457 |
    2 |  -563   178  -812   122 -3984 -3715   797  -132     -   181 |
    3 |  6760  -142   606    92 15093  6553  1021  6696     -  -420 |
    4 | -1723    33  -230   -38-18016 -2647 -2074 -1474     -   222 |
    5 |-10750    -1    17    28-13219 -7686  2067 -9645     -   -51 |
    6 | -7299   -20   -21   196 17362 -9962 -1536 -6025     -  -213 |
    7 |   429   -44     X    32-16366   460  1018   769     -    17 |
    8 |  3517   170  -321   136-27349 16591    99  3706     -  -113 |
    9 | -2174   -97    56    47   201  5829   710 -1469     -    23 |
   10 |  7566    44   276  -158 34135  4512   648  6674     -  -114 |
   11 |    59   -70   366  -132  7551   326   -34   502     -   -73 |
   13 |  3924    88    45  -204  3617  3066  -396  3756     -   102 |
   14 |  -822  -157   -55    85  2375  1418     -  -876     -   153 |
   15 | -7336    56     -    38     - -1152   309 -7163     -  -132 |
   17 |  8089    91  -178    56     -     -  -240  6388     -   -31 |
   19 |  2231    28    99   222-65204 14657  -772  1547     -  -427 |
   20 |  6674   184   -76  -137  7739  -550  -230  6404     -    -7 |
   21 | -9377   217  -257    24  1455-12580   779 -8767     -   -89 |
   22 |   913   -14   140   128 -5367 -1507    40   627     -  -282 |
   23 |  3099   -29   158   -84     -     -   430  1962     -     - |
   24 |  -416    91  -150   -76 47082  2098  1210 -1012     -   123 |
   25 | -7171   -29   158   120  6046 -5263  -921 -6832     -  -267 |
   26 | -2767  -208   229   -61  2569 -2567 -1150 -2908     -   158 |
   27 | -3300    78  -176   240 32880 -5757   951 -2710     -  -258 |
   28 | 10106  -126   388   -31-22016 -1361 -1496  9764     -  -152 |
   29 | -4917    59  -181    39     -     -   271 -4391     -    40 |
   31 |  3353   -53   732   -71     -     -  -165  2674     -  -470 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -56     X   -90     -     -   -39     -     -   206 |
 AREQ |     -  -111    93     -     -     -     -     -     -    83 |
 ARTU |     -    88     -  -102     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -     9  -199     -     -     -     -     -     -   174 |
 BAHR |     -   -45   -76     3     -     -   223     -     -   137 |
 BARB |     -   -77   125     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -    97     -     -     -     -     -     -   -91 |
 CAS1 |     -  -134   161   -38     -     -    31     -     -   104 |
 COCO |     -     -     -  -214     -     --10416     -     -   283 |
 CRO1 |     -  -116   189     -     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    16     -   -95     -     -     -     -     -   102 |
 FAIR |     -     -  -164     6     -     -   -67     -     -   147 |
 FORT |     -     -  -503     -     -     -     -     -     -   476 |
 HOB2 |     -  -211   260     -     -     -     -     -     -    78 |
 KERG |     -   -88     -     X     -     -     -     -     -   135 |
 KIRU |     -   276  -449     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   209    40     -     - -1060     -     -  -319 |
 KOSG |     -  -113   184     -     -     -   255     -     -     - |
 KOUR |     -  -103   167     -     -     -  -180     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -  -100   -62     -     -  1281     -     -   184 |
 LHAS |     -   -11    19     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   377  -613     -     -     -  -870     -     -     - |
 MAC1 |     -   -19     -    22     -     -    26     -     -     - |
 MALI |     -     -  -212  -105     -     -  1996     -     -   327 |
 MATE |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 MAW1 |     -    91     -  -106     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -  -115    33     -     -     -     -     -    42 |
 MKEA |     -     -   -26    19     -     -     -     -     -     - |
 NRC2 |     -   299  -487     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    21     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -66   -38     -     -     -     -     -     -   137 |
 POL2 |     -    37   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    75  -122     -     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -  -193   314     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -    70   -80     -     -     -     -     -    31 |
 THU1 |     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 TIDB |     -    45     X   -53     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -54     -    63     -     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -   278     -     -     -     -     -     -  -262 |
 TSKB |     -   131  -257     -     -     -     -     -     -    45 |
 URUM |     -   -70     -   -45     -     -     -     -     -   164 |
 USNO |     -   -37    16     -     -     -     -     -     -    42 |
 USUD |     -    32   -52     -     -     -    44     -     -     - |
 VILL |     -    17   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -74     -     -     -     -     -     -     -   114 |
 WTZR |     -  -123   -49     -     -     -     -     -     -   235 |
 WUHN |     -     -     -   247     -     -     -     -     -  -326 |
 YAR2 |     -     -  -244     -     -     -     X     -     -   230 |
 YELL |     -   -16     X    18     -     -   152     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4163    86   148   104  3795  2496   283  4033     -   164 |  288   3.88
    2 |  3574    72   110   117  3044  1811   716  3410     -   142 |  287   2.54
    3 |  3506   209   198   106  5686  4335  1053  3166     -    84 |  285   2.49
    4 |  1050    94   142   218  5253   995  1768   942     -    73 |  288   0.84
    5 |  5145    52    72    43  3847  3949  1847  4730     -    62 |  288   3.21
    6 | 10376   225   226    90  8472  5883  1743  9283     -   222 |  278   7.65
    7 |  2107   137     X   139  8504   856  1164  2071     -   115 |  280   1.81
    8 |  5774    93   119    41  6575  9993   244  5773     -    95 |  288   4.96
    9 |  5251    93   157    38  3882  3039   796  4632     -   125 |  288   1.93
   10 |  4786    66   113    61  4092  2235   590  3894     -   116 |  288   2.25
   11 |   790    80   114    63   667   840   247   743     -    46 |  288   0.40
   13 |  1154   101    43    65   542   668   307  1043     -    87 |  288   0.21
   14 |  1811   149   183    81  1849   518     -  1859     -    83 |  288   0.45
   15 |  2776    92     -    88     -  3040   241  2821     -    78 |  287   1.85
   17 |  6990    63    62    48     -     -   468  7028     -    79 |  288   3.58
   19 |  5168   155    72   166  3452  9778   688  5669     -   119 |  288   3.44
   20 |  1409   165   141    42   676  1246   360  1295     -   103 |  288   0.46
   21 |  3782   107    60    73  3432  5193   442  3817     -    52 |  288   3.02
   22 |  2259    68   341   150  2948  1790   412  2564     -   109 |  288   0.73
   23 |  6225   145   315   257     -     -   554  7930     -     - |  287   6.84
   24 |  5883   112    99    89  6814  2683  1387  5507     -   100 |  288   2.91
   25 |  4663    42   121    84  3950  2962  1234  4920     -    59 |  288   2.49
   26 |  2111    58   121    41  1422  1674   935  2189     -   160 |  288   0.65
   27 |  1878   132    56    71  3626  3931  1105  2027     -   134 |  288   2.07
   28 |  3572    34    64    51  1326   924  1536  3557     -    54 |  288   0.49
   29 |   997    47    75    44     -     -   269   857     -    47 |  288   0.57
   31 |  3833   174   100   157     -     -   283  3525     -    60 |  276   1.98
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    45     X   117     -     -   184     -     -   186 |  288   0.05
 AREQ |     -    65    60     -     -     -     -     -     -    49 |  288  31.47
 ARTU |     -    11     -    13     -     -     -     -     -     - |  287  15.41
 AUCK |     -    68    61     -     -     -     -     -     -    78 |  288  17.38
 BAHR |     -    36   120    41     -     -   226     -     -   107 |  288   0.64
 BARB |     -    36    59     -     -     -     -     -     -     - |  268  25.59
 BRMU |     -     -    33     -     -     -     -     -     -    32 |  288  16.45
 CAS1 |     -    69    76    54     -     -   194     -     -    48 |  288  11.79
 COCO |     -     -     -    24     -     -  2788     -     -    32 |  288  13.30
 CRO1 |     -    20    32     -     -     -     -     -     -     - |  275   0.22
 DRAO |     -    47     -    51     -     -     -     -     -    40 |  288   0.06
 FAIR |     -     -   180   191     -     -  1477     -     -   235 |  287   0.21
 FORT |     -     -   173     -     -     -     -     -     -   164 |  156   0.77
 HOB2 |     -    74    88     -     -     -     -     -     -    59 |  288   0.20
 KERG |     -    30     -     X     -     -     -     -     -    46 |  199    >>>
 KIRU |     -    27    45     -     -     -     -     -     -     - |  218   1.67
 KOKB |     -     -    95   131     -     -  1100     -     -   214 |  276   0.68
 KOSG |     -    44    71     -     -     -   324     -     -     - |  288  29.72
 KOUR |     -    31    50     -     -     -   250     -     -     - |  260   2.81
 KWJ1 |     -     -   286   149     -     -  1563     -     -   256 |  246  72.42
 LHAS |     -    35    58     -     -     -     -     -     -     - |  272  17.87
 LPGS |     -   216   351     -     -     -  1463     -     -     - |   95  17.20
 MAC1 |     -    58     -    67     -     -   268     -     -     - |  278  16.07
 MALI |     -     -   211   170     -     -  1469     -     -   378 |  269  13.35
 MATE |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.19
 MAW1 |     -    22     -    25     -     -     -     -     -     - |  288  26.21
 MCM4 |     -     -    28    81     -     -     -     -     -   107 |  283    >>>
 MKEA |     -     -    51    37     -     -     -     -     -     - |  288  36.32
 NRC2 |     -    36    59     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.04
 NYA1 |     -    23     -    27     -     -     -     -     -     - |  288   0.12
 PIE1 |     -    36    42     -     -     -     -     -     -    60 |  288   0.07
 POL2 |     -    82   134     -     -     -     -     -     -     - |  286  20.70
 POTS |     -    48    79     -     -     -     -     -     -     - |  264  14.67
 REYK |     -    44    72     -     -     -     -     -     -     - |  288   7.81
 SANT |     -     -   138    53     -     -     -     -     -   139 |  174   9.49
 THU1 |     -   104     -     -     -     -     -     -     -   159 |  276  15.06
 TIDB |     -    44     X    52     -     -     -     -     -     - |  288   0.14
 TRO1 |     -    19     -    22     -     -     -     -     -     - |  288   9.89
 TROM |     -     -    30     -     -     -     -     -     -    29 |  226  13.13
 TSKB |     -    36    95     -     -     -     -     -     -    61 |  287   1.12
 URUM |     -    57     -    26     -     -     -     -     -    57 |  288  56.07
 USNO |     -    41    50     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.05
 USUD |     -    45    72     -     -     -   167     -     -     - |  287   0.54
 VILL |     -    20    33     -     -     -     -     -     -     - |  287   7.30
 WSRT |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    57 |  288   0.07
 WTZR |     -    41    57     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.07
 WUHN |     -     -     -    37     -     -     -     -     -    49 |   88  15.39
 YAR2 |     -     -   315     -     -     -     X     -     -   298 |  199 316.82
 YELL |     -    55     X    64     -     -   198     -     -     - |  287   0.09
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4299    84   131    99  4398  3973   975  4233     -   123 |


 BEST CLOCK FIT: NRC2   288   0.04 (ns) 

