
 GPS week: 1097   Day: 3   MJD: 51926                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2674      1     0.03     0.16     5.45     0.00
 cod |    34     9   1389    469   116.54    66.98     0.68     0.00
 emr |    96     0   3515      7  -136.93    -5.14     0.13    20.75
 esa |   288     0  14680    236   -77.00    -1.08     0.14    20.31
 gfz |   288     0  12867     38    -0.09    -0.10     0.09    32.29
 igp |    96     0   2386      0     0.08     0.05     5.38     0.00
 igu |    96     0   2290      0     0.05     0.04     3.97     0.00
 jpl |   288     0   7228    260    11.80   -17.49     0.32     0.00
 ngs |    96     0   2674      0     0.06     0.08     5.41     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14178     81   552.74    12.06     0.11    26.65

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -4885  -501   -64   193   -94  6531 -2068   186 -5171     -    -6 |
    2 | -9686 -1245    31   -46   216 -3638-12973  -199 -8509     -  -234 |
    3 |  1937  -899  -315   520  -157 21956  -393    -4  2579     -  -124 |
    4 | -1844 -1119   150    66    67-15625   169  -151 -1947     -  -170 |
    5 |  2350  -979    46    29     0  1441  4778  -172  2072     -   -34 |
    6 |  3938  -994    78     2     1 16679 -4852   -71  3338     -   -24 |
    7 | -2074  -170    16   -99   237-22750 -2002  -148 -2722     -  -216 |
    8 | -9526  -811   162  -154   199-21654   147  -178 -9394     -  -166 |
    9 | -3079  -822    39    71   170  1674  -583  -213 -2747     -  -270 |
   10 |  1081  -600    59   100    50 17106 -1863  -105  1002     -  -151 |
   11 |  6101   -13    25   218   -92 12499 -3143   178  6250     -   -61 |
   13 |  3095  -686   -51   520  -170 13526 -6098  -429  2776     -  -186 |
   14 | -2813 -1132   172  -107  -148  2881 -1598   130 -2166     -   209 |
   15 |  2753  -693   -17     -   -36     -     -   230  3023     -    48 |
   17 | -3049  -948   144    27    99     -     -  -489 -4478     -  -178 |
   19 | 10442 -1274  -276    78    11 -6047     -  -354  9148     -     - |
   20 |  6193  -808  -213   126   -30 17859  -441   283  6219     -    -4 |
   21 |  5107  -988   -33   158   -17 -7365 17792   -45  4410     -   -91 |
   22 |   186 -1043  -420   716  -283 14505 -3093   355    67     -   -71 |
   23 |  7467 -2121   -51   354  -113     - 33928    60  6299     -  -119 |
   24 | -5881  -637     6    89    40-33700 -2624  -489 -4675     -  -117 |
   25 |  -634  -921  -124   155   -18   642  7693    31  -503     -   -64 |
   26 | -1737 -1290   -17   287    64-13324 -1649  -393 -1439     -  -274 |
   27 | -3703 -1634    63  -268   339-26943     -   -94 -2487     -  -223 |
   28 |  1028  -954   206  -434    31  5000 -6960    16  1729     -   231 |
   29 |  -948 -1198  -112   282   -86 -6182 -6680   -22  -883     -   -59 |
   30 |   931  -891    44   -48    81 19053  1674   -33   453     -   -72 |
   31 | -3141  -793  -188   487  -103  5186 -9556  -100 -2630     -  -198 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -     -  -452   284     -     -   346     -     -     - |
 AREQ |     - -1127     -  -174    36     -     -     -     -     -    89 |
 AUCK |     -  -773     -    23     -     -     -  -173     -     -   -18 |
 BAHR |     -  -707     -   100     -     -     -     -     -     -   -76 |
 BRMU |     - -1682     -   -27     -     -     -     -     -     -    21 |
 CAS1 |     -     -     -     -  -120     -     -     -     -     -   146 |
 COCO |     -     -     -     -  -128     -     -     -     -     -   155 |
 DAV1 |     -     -     -     -   -35     -     -     -     -     -    42 |
 DRAO |     -     -   -32     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 EISL |     - -1098     -  -192     -     -     -     -     -     -   147 |
 FAIR |     -     -     1   -61     -     -     -  -280     -     -    46 |
 GALA |     -  -668     -   -47    29     -     -   134     -     -     - |
 IISC |     -  1886     -  -268     -     -     - -2013     -     -   204 |
 KIT3 |     - -1049     -  -143    90     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     - -2274    -8     X   196     -     -    33     -     -  -214 |
 KOUR |     -  -636     -    22     -     -     -  -206     -     -   -16 |
 KWJ1 |     -     -     -   -11  -219     -     -     -     -     -   248 |
 MALI |     -     -     -  -164    55     -     -    78     -     -    74 |
 MAS1 |     - -1477   183    -4  -142     -     -     -     -     -   127 |
 MCM4 |     - -1467     -   357   -85     -     -     -     -     -  -169 |
 NLIB |     -     -     -   -68     -     -     -     -     -     -    52 |
 NRC2 |     -     -   160  -130    47     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -85   -90     -     -     -     -     -     -    90 |
 POTS |     -   180     -   228  -143     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -  -758     -  -744  -110     -     -  1161     -     -   850 |
 STJO |     -     -   186  -241    48     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -760   114  -165     -     -     -  -172     -     -    96 |
 USNO |     - -1226     - -1208     -     -     -     -     -     -   921 |
 WUHN |     -  -841     -     -   -10     -     -   -29     -     -    12 |
 YAR2 |     -     -     -    81     -     -     -     -     -     -   -61 |
 YELL |     - -4694   116    70   -69     -     -   -64     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6564   319   104   181    71  4216  3739   153  5933     -    96 |  276   3.57
    2 |  3238  1509    87   134   106  5312  6219   167  3644     -    69 |  287   2.19
    3 |  7304    74    65    46    45  7023  3526   164  7140     -    35 |  288   2.15
    4 |  1768    70   143    66    24  5298   711   155  1638     -    47 |  288   0.76
    5 |  4510    88    63    74    37  5045  3463    69  4543     -    34 |  288   1.85
    6 |  6781    69   194    61    47  5542  6676   107  6494     -    37 |  288   5.89
    7 |  4342   979   205   142   111  9990  1943   179  3172     -    95 |  288   1.48
    8 |  5724    79   206    76    54 10462  1583   128  5697     -    55 |  288   2.56
    9 |  3965   126    55    50    32  4683  2929    76  4017     -    34 |  288   3.36
   10 |  1998   529   102   120    64  3008  1590   250  1940     -    34 |  288   1.79
   11 |   553   795   129    89    28  1889  1357   185   458     -    37 |  288   0.40
   13 |  2724   525   126   146    44  1885  3130   117  2590     -    55 |  288   0.16
   14 |  1390   459   104    61    86  1799  1711    83  1520     -    63 |  288   0.47
   15 |  6371   234   127     -   171     -     -   159  6838     -   235 |  288   4.16
   17 | 15072    83   151   146    39     -     -    97 14627     -   119 |  288   6.73
   19 |  5095   483   104    69    60 10952     -   109  6422     -     - |  285   5.79
   20 |  1075   117    50    33    67  1630   803   110  1101     -    80 |  288   0.18
   21 |  8607   252   218   463    87  7118 10412   463  8236     -   268 |  287   1.78
   22 |  1804   496    74    81   103   700  2897   162  2033     -    95 |  288   0.48
   23 |  4675  1554   122   373   102     -  6921   249  5045     -   145 |  288   5.26
   24 |  6432   934   101   123    87  1781  2349   167  6267     -    57 |  288   1.74
   25 |  2851    83    99    91    52  4600  4976   120  3033     -    33 |  288   1.67
   26 |   663   944   289   298    92  4084   634   118   618     -    90 |  276   0.77
   27 |  5996   947   159   100    85  5411     -   149  6639     -    29 |  288   3.96
   28 |  2452    51    54    98    35  2285  2625   162  2595     -    91 |  288   0.39
   29 |  1640   519   286   180   158  3429  2128   148  1447     -   144 |  276   1.32
   30 |  2355    68   121    94    36  3999  1039    83  2460     -    41 |  288   0.99
   31 |  9498   127    60    58    49  4798  4470   101  9030     -    43 |  288   4.73
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -     -    42    27     -     -   138     -     -     - |  288   0.04
 AREQ |     -    63     -    37    38     -     -     -     -     -    46 |  288  17.81
 AUCK |     -   234     -    24     -     -     -   124     -     -    18 |  288  19.12
 BAHR |     -    48     -   282     -     -     -     -     -     -   215 |  288   0.71
 BRMU |     -   375     -    35     -     -     -     -     -     -    26 |  288  15.71
 CAS1 |     -     -     -     -    21     -     -     -     -     -    26 |  288  10.96
 COCO |     -     -     -     -    71     -     -     -     -     -    86 |  288  15.67
 DAV1 |     -     -     -     -    41     -     -     -     -     -    49 |  288  12.30
 DRAO |     -     -    35     -     -     -     -     -     -     -    27 |   96   0.02
 EISL |     -   696     -    69     -     -     -     -     -     -    52 |  288  31.19
 FAIR |     -     -    89   150     -     -     -  1067     -     -    93 |  286   0.21
 GALA |     -   218     -    34    21     -     -   150     -     -     - |  288  32.67
 IISC |     -  2868     -    74     -     -     -   432     -     -    56 |  288  24.19
 KIT3 |     -    53     -    77    48     -     -     -     -     -     - |  288  22.58
 KOKB |     -  1149   165     X   236     -     -   472     -     -   228 |  225   0.20
 KOUR |     -   488     -    37     -     -     -   159     -     -    28 |  280   4.19
 KWJ1 |     -     -     -   264   198     -     -     -     -     -   227 |  209  89.70
 MALI |     -     -     -   298   248     -     -   510     -     -   268 |  275 185.40
 MAS1 |     -   511    81    42    29     -     -     -     -     -    38 |  288  18.42
 MCM4 |     -   397     -    51   198     -     -     -     -     -   242 |  288  11.36
 NLIB |     -     -     -   137     -     -     -     -     -     -   104 |  284 352.87
 NRC2 |     -     -    83    54    25     -     -     -     -     -     - |  288   0.03
 PIE1 |     -     -    72    55     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 POTS |     -  1207     -    59    37     -     -     -     -     -     - |  277  17.35
 SANT |     -   262     -   100    57     -     -   740     -     -    55 |  288   7.03
 STJO |     -     -    66    51    37     -     -     -     -     -     - |  186   3.13
 TSKB |     -   232    35    55     -     -     -   112     -     -    42 |  288   1.24
 USNO |     -   375     -    54     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.02
 WUHN |     -   227     -     -    38     -     -    80     -     -    46 |  287  32.76
 YAR2 |     -     -     -   123     -     -     -     -     -     -    94 |  183 611.58
 YELL |     -  5657    59    59    31     -     -   109     -     -     - |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5453   681   131   141    89  5382  3972   324  5411     -   107 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

