
 GPS week: 1100   Day: 6   MJD: 51950                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2581      0     0.13    -0.05     4.71     0.00
 cod |   288     0  15830     12     4.87    -5.37     0.13    15.53
 emr |    96     0   3142    207   869.90    10.68     0.17     9.71
 esa |   288     0  17532    850   157.38    13.57     0.13    14.88
 gfz |   288     0  13730      0     0.45    -0.74     0.08    26.12
 igp |    96     0   2485      0     0.15    -0.04     6.66     0.00
 igu |    96     0   2197      0     0.16    -0.07     4.53     0.00
 jpl |     0     0      0      0     1.74     0.00     0.00     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15374    518   158.21    13.37     0.06    33.76

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2047    97   205   148  -123-22176     -     -     -   -23 |
    2 |  1424   163  -125   136   136-30517  9889     -     -  -212 |
    3 | -7757  -140    83   295    85  1541 -7522     -     -  -152 |
    4 |  -591   240  -409  -184   322-11397  1090     -     -  -229 |
    5 |  6037    80  -149   -29   118 -3890 12734     -     -   -92 |
    6 |  3535    76  -290  -324   222 19327 10053     -     -   -30 |
    7 |  5219  -104    56   -75   212-22159  4556     -     -   -96 |
    8 |  -552   232  -173   -19   -24-10510  6393     -     -   -34 |
    9 | -3808   244  -299   184   251-21081  -733     -     -  -326 |
   10 |  1091   255  -360   188   131  5110  1104     -     -  -246 |
   11 |  5300  -174   404    91   -43  9703  2296     -     -    22 |
   13 |  5505    79   348   168   -54  9208   422     -     -   -92 |
   14 |  5591   126   368  -298   -12  6009   343     -     -    55 |
   17 |  7038   120  -277     X    34 37637 17445     -     -   -41 |
   19 |  6148   -59  -257   327  -131 91981     -     -     -     - |
   20 |  3128  -110   232   142  -200 12312  1336     -     -   111 |
   21 |-11829   -44   201     X    35 -8006     -     -     -   -30 |
   22 | -5847   -43   214    19   -34-21797-14140     -     -    16 |
   23 |  5178   230  -257   -21   114     -     -     -     -  -140 |
   24 | -1606  -113  -604   522   123 22218  -982     -     -  -214 |
   25 | -8611  -113   169   104    98  1724-15948     -     -   -95 |
   26 | -3404   305  -116  -149    98-16072 -2364     -     -  -126 |
   27 | -3296   149  -178   317    -6-29973    62     -     -  -165 |
   28 |  7377  -250   645   -81  -100 24068 -7079     -     -   140 |
   29 | -1207   -65   243   -17    37-13099 -3620     -     -   -20 |
   30 | -5145    46   -82  -181   187-11853 -5240     -     -   -73 |
   31 |-10705    27    32   319  -248-16470 -9312     -     -    38 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -337     -   351     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -  -102   -98   657  -246     -     -     -     -   -43 |
 AREQ |     -    59     -  -139  -126     -     -     -     -   140 |
 ARTU |     -    68     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -    35     -  -207     -     -     -     -     -    77 |
 BAHR |     -    73     -   -96   -50     -     -     -     -    48 |
 BOR1 |     -  -215     -   225     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -130     -    46  -223     -     -     -     -   211 |
 CAS1 |     -     -     -  -159  -121     -     -     -     -   156 |
 COCO |     -     -     -     -  -155     -     -     -     -   120 |
 CRO1 |     -    29     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -     -  -125     -     -     -     -    97 |
 DRAO |     -   -75    13     -     -     -     -     -     -    33 |
 EISL |     -    36     -   -98     -     -     -     -     -    37 |
 FAIR |     -  -108     -  -301     -     -     -     -     -   142 |
 FLIN |     -    55     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 FORT |     -     -     -     X   -70     -     -     -     -    54 |
 GALA |     -   -19     -  -230  -246     -     -     -     -   336 |
 GODE |     -   -11     -    11     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -  -173     -   180     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   121   -69     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   101     -     -     -     -     -     -     -   -46 |
 KOSG |     -    -9     -     9     -     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -     -  -313   178     -     -     -     -     X |
 MAC1 |     -     -     -    71   -40     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -  -156   214     -     -     -     -  -111 |
 MAS1 |     -   -52     -    19     5     -     -     -     -    11 |
 MATE |     -  -150     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 MCM4 |     -    76     -    90   -58     -     -     -     -   -29 |
 MDO1 |     -  -285     -   297     -     -     -     -     -     X |
 MKEA |     -  -108     -  -127   -75     -     -     -     -   163 |
 NRC2 |     -   423   439  -568     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     1  -384   116     -     -     -     -     -   -19 |
 POTS |     -    87     -   -46   -26     -     -     -     -     - |
 REYK |     -  -155     -   162     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -  -239     -     -     -     -     -   105 |
 STJO |     -   -11     -  -141    87     -     -     -     -     - |
 THU1 |     -   -53     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 TSKB |     -   112     X  -461     -     -     -     -     -   152 |
 URUM |     -     -     -     -   -48     -     -     -     -    37 |
 USNO |     -   -99     -  -273     -     -     -     -     -   166 |
 WES2 |     -   116     -  -121     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -31     -     -    18     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    -1     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 WTZR |     -   -94     -   -71     -     -     -     -     -    74 |
 YAR2 |     -   -38     X  -460     -     -     -     -     -   216 |
 YELL |     -   -10   202  -119    49     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4513    75   117    76    37  5012     -     -     -    26 |  288   3.33
    2 |  6070    97   109    83    63  3303  6694     -     -    34 |  288   2.65
    3 |  3542   121    89    99   120  2195  4081     -     -    83 |  288   1.27
    4 |  1058   241   230   282   186  3831  1139     -     -    39 |  276   0.94
    5 |  5530   181   187    87    65  5220  7135     -     -    54 |  288   3.10
    6 |  7201   166   273   119    82 10311  5497     -     -    46 |  288   5.49
    7 |  1659   107    89    81    66  8426  2315     -     -    33 |  288   1.22
    8 |  3817   200   246   122   108  8019  1629     -     -    54 |  288   2.86
    9 |  7448   132   154   148   101  1789  2572     -     -    38 |  288   1.63
   10 |  3871   249   245   124    63  4887  3438     -     -   158 |  288   3.42
   11 |   657    98   127   209   125  2225  1588     -     -    43 |  288   0.37
   13 |  1396   156   218   132   155  1362   533     -     -    33 |  288   0.38
   14 |   766   112   171   162    42  1279   591     -     -    26 |  288   0.44
   17 |  7155   181   201     X   156 14964 10042     -     -   146 |  277   5.36
   19 |  6593   156   203    51    86 18127     -     -     -     - |  288   3.04
   20 |  1024   145   219    46    86  1894   957     -     -    27 |  288   0.18
   21 |  3917   161   259     X    50  4868     -     -     -    88 |  288   1.71
   22 |  4354    96   114    96    53  7400  7470     -     -    63 |  288   0.66
   23 |  4718    92    76   102    32     -     -     -     -    81 |  288   5.25
   24 |  3310   192   180   247    89  2773  3666     -     -    59 |  278   2.46
   25 |  4202   121    81   253    69  2393  5181     -     -    79 |  288   2.01
   26 |  1100   220   103   178    44  4169  1048     -     -    36 |  288   0.60
   27 |  6411   221   138   144   108  9616  6034     -     -    61 |  288   3.76
   28 |  7457    77   165    96    96  1087  5638     -     -    42 |  288   0.89
   29 |  1748   168    86   199    60  4924  2741     -     -    55 |  288   0.62
   30 |  2119   129   253   170    74  2178  1639     -     -    57 |  288   1.77
   31 |  8594    87   116   133    56  4916  5379     -     -    61 |  288   3.02
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    28     -    29     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 ALGO |     -    59    71    68    30     -     -     -     -    32 |  288   0.02
 AREQ |     -    62     -    88    36     -     -     -     -    46 |  285    >>>
 ARTU |     -    31     -     -    18     -     -     -     -     - |  282  23.67
 AUCK |     -   197     -   128     -     -     -     -     -    47 |  288  21.92
 BAHR |     -    31     -    65    48     -     -     -     -    63 |  288   0.34
 BOR1 |     -    88     -    92     -     -     -     -     -     - |  283   3.47
 BRMU |     -    55     -    44    25     -     -     -     -    25 |  288  16.01
 CAS1 |     -     -     -   150   121     -     -     -     -    85 |  288  13.16
 COCO |     -     -     -     -    50     -     -     -     -    39 |  287  13.42
 CRO1 |     -    51     -    54     -     -     -     -     -     - |  252   0.09
 DAV1 |     -     -     -     -    55     -     -     -     -    43 |  288  17.04
 DRAO |     -    44    55     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 EISL |     -   191     -    71     -     -     -     -     -    56 |  270  42.88
 FAIR |     -   259     -   248     -     -     -     -     -   121 |  221   0.33
 FLIN |     -    34     -    35     -     -     -     -     -     - |  288  18.57
 FORT |     -     -     -     X   148     -     -     -     -   114 |  192 321.44
 GALA |     -   132     -    34    85     -     -     -     -    25 |  272  37.97
 GODE |     -   144     -   151     -     -     -     -     -     - |  266  28.75
 GUAM |     -   281     -   293     -     -     -     -     -     - |  282  29.18
 IISC |     -     -     -   161    92     -     -     -     -     - |  225  25.35
 KERG |     -   158     -     -     -     -     -     -     -    73 |  212    >>>
 KOSG |     -    58     -    61     -     -     -     -     -     - |  287  11.54
 KWJ1 |     -     -     -   155    89     -     -     -     -     X |  182 234.06
 MAC1 |     -     -     -   140    80     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MALI |     -     -     -    73    48     -     -     -     -    31 |  266  29.76
 MAS1 |     -    73     -    32    20     -     -     -     -    20 |  288   1.90
 MATE |     -    87     -     -     -     -     -     -     -    40 |  260   0.10
 MCM4 |     -   142     -    70    82     -     -     -     -   110 |  287  15.67
 MDO1 |     -   184     -   192     -     -     -     -     -     X |  269  26.58
 MKEA |     -    48     -    42    25     -     -     -     -    20 |  288  43.92
 NRC2 |     -   232   198   283     -     -     -     -     -     - |  263   0.18
 PIE1 |     -    35    77    44     -     -     -     -     -    18 |  262   0.52
 POTS |     -   129     -    46    86     -     -     -     -     - |  280  17.86
 REYK |     -    71     -    74     -     -     -     -     -     - |  287   7.01
 SANT |     -     -     -   157     -     -     -     -     -    69 |  107   3.60
 STJO |     -    30     -    46    24     -     -     -     -     - |  288   4.46
 THU1 |     -   119     -     -     -     -     -     -     -    55 |  280  14.27
 TSKB |     -   101     X    75     -     -     -     -     -    25 |  288   1.51
 URUM |     -     -     -     -    36     -     -     -     -    28 |  288  61.06
 USNO |     -    67     -    70     -     -     -     -     -    30 |  288   0.06
 WES2 |     -    71     -    74     -     -     -     -     -     - |  281   0.09
 WHIT |     -    26     -     -    15     -     -     -     -     - |  282  11.70
 WSRT |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.04
 WTZR |     -    63     -    52     -     -     -     -     -    12 |  288   0.07
 YAR2 |     -   193     X   283     -     -     -     -     -   104 |  250  65.70
 YELL |     -    50    60    54    16     -     -     -     -     - |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4706   130   166   135    81  6664  4532     -     -    61 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

