
 GPS week: 1103   Day: 3   MJD: 51968                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2550      0    -0.04    -0.09     4.32     0.00
 cod |    96     0   2464      0     0.07    -0.09     4.33     0.00
 emr |    96     0   3124     13  1114.34    18.23     0.14    22.14
 esa |   288     0  13483    554   426.39    16.65     0.15    20.73
 gfz |   283     0  10296      0     0.24    -1.52     0.09    32.26
 igp |    96     0   2274      0     0.01     0.09     4.52     0.00
 igu |    96     0   2086      0     0.16    -0.02     4.18     0.00
 jpl |     0     0      0      0    -3.37     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2550      0    -0.04    -0.08     4.35     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  13074      2   430.56    16.36     0.12    24.87

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -5919 -6000    14    34    52 35017-19561     - -5903     -   -99 |
    2 |  3666  3581     3    59  -179 35719   -65     -  3705     -   177 |
    3 |   117    43  -116   193   -26 -3312  9198     -   779     -   -95 |
    4 | -4013 -4125   -91   189   124-27118 -3679     - -4064     -  -279 |
    5 | -1270 -1352  -195   271   -76  9742 -2468     - -1321     -   -71 |
    7 |  4545  4447   -77   165  -140-26916 -1254     -  4609     -    64 |
    8 |  -822  -965    24   176   -93-11924  1513     -  -574     -   -24 |
    9 |  5019  4950  -126     X    72 -2795 11796     -  3980     -   -54 |
   10 |  2514  2406   -23    -1   246 10514  7757     -  1337     -  -306 |
   11 |  7698  7636   -43    36   -36 17915  5477     -  7023     -    27 |
   13 |  4389  4334   178   -60   -41  4736  5090     -  4546     -    50 |
   14 | -2141 -2220    89    52     9  1868  -996     - -2084     -   -81 |
   17 | -5574 -5700  -345    -2   252     -     -     - -5131     -  -218 |
   18 | 12655 12595    54   192  -245-10607 -3255     - 12711     -   136 |
   19 |   207   109   102  -103    41     -     -     -   165     -     - |
   20 |  3296  3255    76    45   -49 14372  2886     -  3231     -     2 |
   21 | -6481 -6622   -27   -22   109  1824     -     - -6025     -  -110 |
   22 | -3958 -4041   -16    36   153-30249  1565     - -3906     -  -220 |
   23 |   -45  -129   -97   201    65     -     -     -     8     -  -222 |
   24 | -2412     -  -442    65     -   753  3945     - -2062     -    92 |
   25 |  -516  -604    46  -110   139-13040  6182     -  -751     -  -106 |
   26 | -4886 -4975   -14    53     9-11620 -1887     - -4555     -   -50 |
   27 | -5714 -5824   100    43   127 21671     -     - -5390     -  -225 |
   28 |  8378  8332   208    19    -5   588  1930     -  7851     -   -71 |
   29 |  4070  3989   -23   -38   172-12517 -2680     -  4060     -  -180 |
   30 | -4929 -4991  -111   146    56  2333 -5935     - -5498     -  -160 |
   31 | -8603 -8688    14    96    14 -8344-14453     - -7445     -  -102 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   129     X  -177     -     -     -     -     -   190 |
 AREQ |     -     -     -   -86     -     -     -     -     -     -    72 |
 AUCK |     -     -     -  -233     -     -     -     -     -     -   195 |
 BAHR |     -     -    45    10   -88     -     -     -     -     -    90 |
 BRMU |     -     -     -   -57  -111     -     -     -     -     -   189 |
 CAS1 |     -     -     -   204  -371     -     -     -     -     -   303 |
 COCO |     -     -     -     -   -42     -     -     -     -     -    54 |
 DRAO |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 FAIR |     -     -     -   -42     -     -     -     -     -     -    35 |
 FORT |     -     -     -  -458     -     -     -     -     -     -   382 |
 GALA |     -     -     -  -180   106     -     -     -     -     -    17 |
 GODE |     -     -     -  -127     -     -     -     -     -     -   106 |
 HOB2 |     -     -     -  -185     -     -     -     -     -     -   154 |
 KWJ1 |     -     -     -    93   174     -     -     -     -     -  -272 |
 MAC1 |     -     -     -   122   -78     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -   -52     -     -     -     -     -     -    43 |
 MCM4 |     -     -     -   168     -     -     -     -     -     -  -140 |
 OHIG |     -     -     -  -151  -238     -     -     -     -     -   194 |
 POTS |     -     -     -   104   -67     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   258  -280   121     -     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    89     -     -     -     -     -     -   -74 |
 TSKB |     -     -    92  -280     -     -     -     -     -     -   206 |
 WTZR |     -     -     -   -43     -     -     -     -     -     -    36 |
 WUHN |     -     -     -     -   -82     -     -     -     -     -   106 |
 YAR2 |     -     -     -  -345     -     -     -     -     -     -   288 |
 YELL |     -     -   185  -198     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6462  6439   107    94    32  4608 10681     -  6372     -    96 |  288   4.72
    2 |  9216  9256   146    62    64  9396  5182     -  8475     -    86 |  288   2.68
    3 |  5672  5659    97    52    60  3934  6414     -  5687     -    45 |  288   1.43
    4 |  1477  1422   152   143   107  6626  3082     -  1298     -   105 |  274   1.22
    5 |  2463  2445    98    54    53  3967  2283     -  2626     -   101 |  288   1.91
    7 |  1813  1866   123    58    40  8684  3612     -  1937     -    82 |  288   1.56
    8 |  2425  2398   117   111   105  4905  2901     -  2490     -    71 |  273   2.30
    9 |  3691  3682   260     X    92  4579  6244     -  4357     -    82 |  271   2.66
   10 |  4910  4859    85   107    72  5763  5284     -  4895     -    83 |  288   2.96
   11 |  2918  2817    83   114    92  4461  2084     -  2680     -    43 |  288   0.39
   13 |  1156  1134    58    73    92  1857  2490     -  1354     -    68 |  288   0.81
   14 |  1318  1333   105    48    37   978   781     -  1282     -    49 |  288   0.40
   17 |  7891  7843   274   305   224     -     -     -  7536     -    72 |  276   4.00
   18 |  2493  2492   177    94    68  4967  2773     -  2681     -    64 |  288   0.56
   19 |  7458  7536    86   204   140     -     -     -  9088     -     - |  254   3.74
   20 |   582   575   202    64   118  2468   964     -   598     -    86 |  288   0.26
   21 |  2680  2639   137   178   151  2543     -     -  1978     -    42 |  288   2.16
   22 |   682   660    77    62    82  3740  1122     -   678     -   102 |  288   1.01
   23 |  6413  6412   189   233   109     -     -     -  6426     -   116 |  288   5.80
   24 |  3652     -   266   312     -  2839  2938     -  3518     -   262 |  217   3.08
   25 |  2233  2192   173   236    74  4027  5285     -  2204     -   240 |  276   1.77
   26 |   966   920   149   171   118  2985  2062     -  1058     -    74 |  288   0.84
   27 |  6312  6287    93   111   145  4158     -     -  6137     -    87 |  274   3.78
   28 |  2092  2155   107    69    35  1135  1363     -  2426     -    67 |  288   0.52
   29 |   706   695    72   108    34  3151  1951     -   894     -   117 |  288   0.55
   30 |  4686  4650   125   166   131  2138  2906     -  4199     -    55 |  288   1.36
   31 |  5159  5080   109    67    93  3757  5215     -  5643     -   103 |  288   3.21
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    60     X    23     -     -     -     -     -    32 |  285   0.02
 AREQ |     -     -     -   308     -     -     -     -     -     -   257 |  286    >>>
 AUCK |     -     -     -    59     -     -     -     -     -     -    49 |  288  18.71
 BAHR |     -     -   155    58    35     -     -     -     -     -    79 |  288   0.91
 BRMU |     -     -     -    66    29     -     -     -     -     -    62 |  287  20.09
 CAS1 |     -     -     -    56    44     -     -     -     -     -    65 |  288  12.94
 COCO |     -     -     -     -    43     -     -     -     -     -    55 |  283  16.06
 DRAO |     -     -    42     -     -     -     -     -     -     -    37 |   96   0.03
 FAIR |     -     -     -   136     -     -     -     -     -     -   113 |  278   0.17
 FORT |     -     -     -   210     -     -     -     -     -     -   175 |  165   0.58
 GALA |     -     -     -   247    88     -     -     -     -     -   105 |  284  55.36
 GODE |     -     -     -   199     -     -     -     -     -     -   166 |  269   0.21
 HOB2 |     -     -     -    94     -     -     -     -     -     -    78 |  288   0.10
 KWJ1 |     -     -     -   209   220     -     -     -     -     -   325 |  232 108.14
 MAC1 |     -     -     -   101    65     -     -     -     -     -     - |  283  15.91
 MALI |     -     -     -   301     -     -     -     -     -     -   251 |  250  28.40
 MCM4 |     -     -     -   253     -     -     -     -     -     -   211 |  156    >>>
 OHIG |     -     -     -    97    70     -     -     -     -     -    69 |  288  12.16
 POTS |     -     -     -    40    26     -     -     -     -     -     - |  283  17.95
 STJO |     -     -    65    65    46     -     -     -     -     -     - |  285   2.47
 TROM |     -     -     -    18     -     -     -     -     -     -    15 |  288  15.06
 TSKB |     -     -    68    51     -     -     -     -     -     -    42 |  288   1.28
 WTZR |     -     -     -    22     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.08
 WUHN |     -     -     -     -    33     -     -     -     -     -    43 |  283  37.81
 YAR2 |     -     -     -   139     -     -     -     -     -     -   116 |  288   9.73
 YELL |     -     -    81    86     -     -     -     -     -     -     - |   96   0.08
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4315  4327   136   146    93  4516  4181     -  4351     -   116 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   285   0.02 (ns) 

