
 GPS week: 1103   Day: 6   MJD: 51971                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2685      1     0.37    -0.41     5.21     0.00
 cod |   288     0  16969    292     1.88     1.40     0.14    27.78
 gfz |   288     0  14023      0    -0.08    -0.32     0.09    42.81
 igp |    96     0   2330      0     0.70    -0.32     4.50     0.00
 igu |    96     0   2156      0     0.37    -0.01     3.73     0.00
 jpl |   288     0   7464    294    -4.47     7.86     0.14     0.00
 ngs |    96     0   2685      0     0.41    -0.58     4.78     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15267    276   481.85    16.66     0.13    29.41

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -3408   132    33 12958 -4830    55 -3172     -  -173 |
    2 |  3474   251    19 13247     -   -19  3435     -  -260 |
    3 |-11573    69    -7  1547-14922   257-10138     -   -55 |
    4 |  1724   162   149-14335   -42   -52  1999     -  -371 |
    5 | -7805   156    90-34727  -608   -25 -7208     -  -279 |
    6 |  2615     3   133     -     -   -54  2926     -  -196 |
    7 |  3445   287    14-20652  2178   -78  3159     -  -291 |
    8 | -9211   141    -2-23694 -2226   -71 -8035     -  -131 |
    9 | -4286   163    56  5314 -6301   -31 -4085     -  -247 |
   10 | -7174    87    82  6022 -5322  -179 -6751     -  -201 |
   11 |  2910   139  -119  4772   949    -3  3139     -    36 |
   13 |  4148    10     9     -     -   202  4390     -   -22 |
   14 |   336  -202   148 20061 -4936   -53   190     -   -26 |
   15 | -6098   186     - 20488     -   225 -6006     -  -176 |
   17 |  7794   238     -     -  8502  -241  5445     -  -225 |
   18 |  6898  -203    23-10892 -9141   -30  7307     -   159 |
   19 | 10201   267  -174 19803 25604   164  7566     -     - |
   20 |  2220    60   -15 14545  2502   114  2546     -   -34 |
   21 |  3299   -11    10 16628     -    69  2773     -    -5 |
   22 |   628     X    -4-16081 11596   249   420     -     5 |
   23 | -3924  -128   212     - -1233  -167 -3734     -  -184 |
   24 |  6057   170    86  9817 11276  -366  5289     -  -289 |
   25 | -6138   -84    54-12397 -8923    56 -4861     -     X |
   26 | -2548    13   169  -903  1567   -99 -2609     -  -259 |
   27 |    35   245     9-35775     -   120 -1061     -  -246 |
   28 |  8576  -261    22 14914  4878   189  7746     -   214 |
   29 |    -5   -58    86 -4688 -6157    43   371     -   -70 |
   30 | -2828   -27   139 17222  -943    32 -2557     -  -178 |
   31 |   429   139    31  4728   -28    59   347     -  -177 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    30  -107     -     -   -48     -     -   127 |
 AREQ |     -   -38    92     -     -  -226     -     -   -97 |
 AUCK |     -   -97     -     -     -    79     -     -    92 |
 BAHR |     -   -39   -36     -     -     3     -     -    90 |
 BRMU |     -   -64  -151     -     -     -     -     -   278 |
 CAS1 |     -     -  -129     -     -     -     -     -   188 |
 CRO1 |     -   -10     6     -     -   119     -     -     - |
 DAEJ |     - -1158     -     -     -     -     -     -  1094 |
 DRAO |     -   -13     -     -     -     -     -     -    12 |
 GALA |     -  -248   161     -     -   -99     -     -     - |
 GUAM |     -  -165   -86     -     -   129     -     -   280 |
 KERG |     -   -90     -     -     -     -     -     -    85 |
 KWJ1 |     -     -    26     -     -  -168     -     -   -38 |
 MALI |     -     -  -192     -     -     -     -     -   279 |
 MAS1 |     -   -47    -6     -     -     3     -     -    53 |
 MCM4 |     -   123   -81     -     -     -     -     -    15 |
 NLIB |     -   -62     -     -     -     -     -     -    58 |
 NYA1 |     -    75   -49     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   127   -82     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -95     -     -     -     -     -     -    90 |
 POTS |     -   -33     -     -     -     -     -     -    31 |
 STJO |     -   -95    62     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   309  -201     -     -     X     -     -     - |
 THTI |     -   -25     -     -     -  -101     -     -    24 |
 THU1 |     -   -93     -     -     -     -     -     -    88 |
 TIDB |     -   119   -77     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -132    86     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -   -77     -     -     -     -     -   112 |
 USNO |     -    35     -     -     -     -     -     -   -33 |
 USUD |     -  -163     -     -     -     -     -     -   154 |
 WHIT |     -   -61    40     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    43     -     -     -     -     -     -   -40 |
 WTZR |     -  -116     -     -     -     -     -     -   109 |
 WUHN |     -  -197  -214     -     -   350     -     -   497 |
 YAR2 |     -   104     -     -     -  -323     -     -   -98 |
 YSSK |     -   113   -73     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -  -176     -     -     -     -     -   256 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5232   121    74  3945  4605    66  4953     -    42 |  288   3.69
    2 |  3160   134    42  4714     -    79  3199     -    92 |  288   1.69
    3 |  6305    81   105  1848  4303   194  5553     -   126 |  288   1.58
    4 |  2969   238   166  3234  1548   127  2751     -    66 |  277   0.58
    5 |  2059   170   172  3983  3217   131  2068     -   258 |  288   2.23
    6 |  5449   126   105     -     -    47  5717     -    81 |  288   5.27
    7 |  1982   106   128  8481  1075    99  1941     -   151 |  288   1.16
    8 |  5577   151   101  9240  2372    92  5127     -    75 |  278   2.59
    9 |  2653   130    78  2099  3557   375  2655     -    88 |  278   2.15
   10 |  2475    61    29  2642  2105    61  2447     -    60 |  288   2.01
   11 |  1242   149    42   885   870    76  1139     -   111 |  288   0.48
   13 |  1230   154    57     -     -    84   917     -    77 |  288   0.63
   14 |  3290   321    90  2918  1849   201  2799     -   186 |  288   0.26
   15 |  2394   337     -  2771     -   448  2744     -   318 |  155   2.84
   17 | 15151   302     -     -  6723   429 10066     -   285 |  203   4.26
   18 |  1923   198    72  5745  4389    51  1929     -    97 |  287   0.51
   19 | 11560    95    61  7577  6948   228 11406     -     - |  276   2.71
   20 |  1505   100    26  2493  1640   118  1299     -    69 |  288   0.30
   21 |  3450    66    27  6543     -   118  3435     -    39 |  288   2.02
   22 |  2625     X    48  2269  8862   135  2375     -    69 |  288   0.85
   23 |  5633   313   102     -  1567   111  5848     -   160 |  287   4.83
   24 |  7349   203    71  3921  3621   244  7047     -   117 |  278   3.69
   25 |  6610   125    81  4069  2991    82  5680     -     X |  277   2.26
   26 |  2543    82    59  1658  1071    85  2302     -    37 |  288   0.78
   27 |  9742   135    63  5095     -   186 10205     -   150 |  277   5.42
   28 |  5201    54   101  2796  1932   162  4753     -   159 |  288   0.54
   29 |  1278   239    56  3638  3796   184   940     -   169 |  288   0.55
   30 |  2279   155   113  4002  3134    65  2446     -    64 |  288   2.59
   31 |  3577   134    75  3821  2222    85  3496     -   193 |  288   1.99
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    56    60     -     -    81     -     -    47 |  288   0.02
 AREQ |     -   120    63     -     -    81     -     -    46 |  288  15.18
 AUCK |     -    78     -     -     -   119     -     -    74 |  287  20.94
 BAHR |     -    74    26     -     -    56     -     -    76 |  288   0.28
 BRMU |     -    81    84     -     -     -     -     -    69 |  288  18.78
 CAS1 |     -     -   232     -     -     -     -     -   338 |  284  12.74
 CRO1 |     -    40    26     -     -    71     -     -     - |  286    >>>
 DAEJ |     -    64     -     -     -     -     -     -    60 |  256    >>>
 DRAO |     -    50     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.23
 GALA |     -   107    69     -     -   134     -     -     - |  214  50.04
 GUAM |     -   106   150     -     -   183     -     -   132 |  254  27.57
 KERG |     -    62     -     -     -     -     -     -    59 |  286    >>>
 KWJ1 |     -     -   136     -     -   166     -     -   197 |  232  66.45
 MALI |     -     -    22     -     -     -     -     -    31 |  231  30.04
 MAS1 |     -    72    54     -     -    67     -     -    31 |  276   1.80
 MCM4 |     -   161   110     -     -     -     -     -   269 |  287   8.45
 NLIB |     -   279     -     -     -     -     -     -   263 |  283 551.14
 NYA1 |     -    49    32     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 OHIG |     -   179   116     -     -     -     -     -     - |  277  16.45
 PIE1 |     -    37     -     -     -     -     -     -    35 |  286   0.08
 POTS |     -    42     -     -     -     -     -     -    40 |  287  16.60
 STJO |     -    43    28     -     -     -     -     -     - |  288   3.56
 SUTH |     -   121    78     -     -     X     -     -     - |  281  20.48
 THTI |     -   109     -     -     -    79     -     -   103 |  286   3.22
 THU1 |     -   121     -     -     -     -     -     -   114 |  269  14.55
 TIDB |     -   103    67     -     -     -     -     -     - |  280   0.09
 TRO1 |     -    41    27     -     -     -     -     -     - |  288  11.69
 URUM |     -     -    25     -     -     -     -     -    37 |  286  54.04
 USNO |     -    25     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 USUD |     -    84     -     -     -     -     -     -    79 |  287   0.27
 WHIT |     -    78    50     -     -     -     -     -     - |  288   5.27
 WSRT |     -    39     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.03
 WTZR |     -    53     -     -     -     -     -     -    50 |  288   0.07
 WUHN |     -    73    33     -     -    63     -     -    34 |  287  33.22
 YAR2 |     -    52     -     -     -    78     -     -    49 |  262  15.20
 YSSK |     -   106    69     -     -     -     -     -     - |  287  20.46
 ZWEN |     -     -    33     -     -     -     -     -    48 |  280  15.15
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5206   138    86  4504  3730   143  4777     -   128 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

