
 GPS week: 1105   Day: 6   MJD: 51985                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2677      0    -3.49     1.59     5.47     0.00
 cod |   279     0  12875    275  -131.67   339.76     0.13    18.80
 esa |   288     0  14762    880   700.31    21.23     0.11    23.10
 gfz |   288     0  11655      5    -3.74     1.66     0.07    34.02
 igp |    96     0   2395      0  2552.76 -4096.51  6955.68     0.00
 igu |    96     0   2400      0    -3.38     1.44     3.78     0.00
 jpl |     0     0      0      0    -2.86     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2677      0    -3.53     1.65     4.96     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  13923   1497   699.02    21.04     0.10    24.08

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  5607   138   303  -118****** 12263     -  4781     -  -227 |
    2 | -7580   359  -736   263******   -61     - -6800     -    64 |
    3 |  -691   -51  -101     2******  -178     -   -86     -   133 |
    4 | -4068   -96   984  -269******  3192     - -3872     -  -493 |
    5 | -6621   -28   134    97******     -     - -5963     -  -245 |
    6 |  1044  -187   -51   135****** -2287     -  1073     -     X |
    7 | -2117    85   559  -135****** -4650     - -1898     -  -409 |
    8 | -8061   -44   473  -203******     -     - -8756     -  -120 |
    9 | -7503   160  -242   156******  -407     - -7447     -  -107 |
   10 | -1713  -357   585    45******  3833     - -1658     -  -357 |
   11 |  6421   322  -518    62******  4060     -  6420     -   166 |
   13 |  4768   310     X  -259******  2048     -  4791     -   131 |
   14 |  3711   412 -1295   404******   267     -  3803     -   362 |
   17 |  9068   -57  -232   129     -     -     -  7833     -    90 |
   18 |  2341  -201   137   -99****** -2652     -  2743     -   151 |
   19 |-14203    88   700  -297******  1306     --13259     -  -322 |
   20 |  2355   233  -377   182****** -4527     -  2602     -   -72 |
   21 | 10959   395 -1560   452     - 13304     -  9514     -   566 |
   22 |  2140  -354   978  -273****** -3202     -  2156     -  -287 |
   23 |  1729   -78     X    83     -  1682     -  1916     -   -61 |
   24 | -4288  -122   291   -92****** -6380     - -5267     -   -45 |
   25 |  3371   316  -710   320******  5001     -  3028     -     X |
   26 | -2535   -13     X    61******  -368     - -2088     -   -76 |
   27 | -9348   181  -374   192******-16820     - -7667     -   -45 |
   28 |  8863   417  -673   237****** -8998     -  8357     -     X |
   29 |  -101  -439  1322  -262****** -5126     -    -8     -  -571 |
   30 |  1313    21  -347   246******  3139     -  1231     -   -31 |
   31 |  5309    74  -254    23******  5559     -  4570     -   156 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   273  -940   156     -     -     -     -     -   476 |
 AREQ |     -  -170   181     -     -     -     -     -     -   -45 |
 ASC1 |     -    12   105   -48     -     -     -     -     -   -42 |
 AUCK |     -  -184   127     -     -     -     -     -     -    17 |
 BAHR |     -    19   197  -130     -     -     -     -     -   -21 |
 BRMU |     -  -284   602  -351     -     -     -     -     -   132 |
 CAS1 |     -     -   285  -194     -     -     -     -     -     X |
 EISL |     -  -322   114     -     -     -     -     -     -    87 |
 FAIR |     -     -    84     -     -     -     -     -     -   -80 |
 FORT |     -     -   -57     -     -     -     -     -     -    54 |
 GALA |     -   -62   141   -63     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    45     -     -     -     -     -     -   -43 |
 KWJ1 |     -  -110     2     -     -     -     -     -     -    77 |
 LPGS |     -     -  -562   382     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -27   212  -178     -     -     -     -     -    68 |
 MCM4 |     -    15   135   -99     -     -     -     -     -     X |
 OHIG |     -   -78    36    17     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -225   277   -98     -     -     -     -     -    43 |
 PIE1 |     -   -96    45     -     -     -     -     -     -    29 |
 SANT |     -     X   236  -279     -     -     -     -     -   221 |
 THTI |     -   -53   382  -211     -     -     -     -     -   -27 |
 USNO |     -  -103   -20     -     -     -     -     -     -    97 |
 USUD |     -  -205   168     -     -     -     -     -     -    -7 |
 WTZR |     -  -210   111     -     -     -     -     -     -    53 |
 YAR2 |     -   220  -860     -     -     -     -     -     -   667 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igp   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5985   118    36    37******  5449     -  6056     -    59 |  288   4.28
    2 |  3106    85    59    32******  2561     -  2439     -    60 |  288   1.93
    3 |  2915    76    95    41******  2081     -  2660     -   100 |  288   1.33
    4 |   820    92    72    28******  2647     -   906     -    78 |  288   0.66
    5 |  4989   153    90   145******     -     -  4915     -    81 |  288   2.86
    6 |  6962   291    74   118******  5392     -  6820     -     X |  288   5.89
    7 |  1745    89    51    34******  3117     -  1812     -    60 |  288   0.73
    8 | 12850   119    78    34******     -     -  9037     -    87 |  276   3.02
    9 |  2703   117    69    97******  1935     -  2691     -    58 |  288   1.60
   10 |  2766   109    26    78******  1931     -  2350     -    87 |  288   2.06
   11 |  1837    80    47    66******  2978     -  1665     -   114 |  288   0.57
   13 |   743   133     X    78******  1098     -   793     -    37 |  288   0.60
   14 |   779   107    53    46******   488     -   807     -    45 |  288   0.25
   17 |  8062   119   183   126     -     -     -  8563     -   208 |  270   3.77
   18 |  1656   169    67    80******  1165     -  1616     -    91 |  288   0.51
   19 |  9239    91    83    31******  3359     -  8774     -   128 |  288   3.70
   20 |   897    72    37    41******  2211     -   884     -    49 |  288   0.25
   21 |  6417    96   121    27     -  7250     -  5047     -   114 |  288   3.71
   22 |  9475    82   178    74******   595     -  7816     -    81 |  288   0.70
   23 |  8934   150     X    47     -  6049     -  8703     -    66 |  288   5.58
   24 |  6959    94   117    52******  4737     -  5376     -    97 |  288   2.20
   25 |  2492   145    63    89******  3785     -  1877     -     X |  288   2.19
   26 |  1858    91     X    57******   474     -  1630     -    83 |  288   0.62
   27 |  8154   161    30   100******  8057     -  8709     -    78 |  288   4.95
   28 |  4671   127    66    31******  6107     -  4441     -     X |  288   1.17
   29 |   968   185   115    65******  1866     -   918     -    71 |  288   0.54
   30 |  2412   162    68    93******  1422     -  2312     -    81 |  288   1.64
   31 |  4817   151    36    41******  2382     -  5237     -   111 |  288   2.52
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    88    32    45     -     -     -     -     -    87 |  288   0.02
 AREQ |     -    55    48     -     -     -     -     -     -    61 |  288  28.57
 ASC1 |     -   255   119    49     -     -     -     -     -    41 |  245    >>>
 AUCK |     -    73    44     -     -     -     -     -     -    35 |  288  21.16
 BAHR |     -    85    91    34     -     -     -     -     -    28 |  288   0.39
 BRMU |     -    94    49    45     -     -     -     -     -    83 |  288  25.60
 CAS1 |     -     -    36    25     -     -     -     -     -     X |  288  13.84
 EISL |     -    89    64     -     -     -     -     -     -    63 |  288  51.25
 FAIR |     -     -   183     -     -     -     -     -     -   176 |  285   0.22
 FORT |     -     -    38     -     -     -     -     -     -    36 |  159   0.10
 GALA |     -    62    35    30     -     -     -     -     -     - |  288  48.62
 KOKB |     -     -   237     -     -     -     -     -     -   228 |  199   0.59
 KWJ1 |     -   217   199     -     -     -     -     -     -   104 |  141 125.49
 LPGS |     -     -    58    40     -     -     -     -     -     - |  288  89.82
 MAS1 |     -    58    44    47     -     -     -     -     -    30 |  288   2.01
 MCM4 |     -   136   209    84     -     -     -     -     -     X |  287   2.21
 OHIG |     -    78   135    69     -     -     -     -     -     - |  275  13.26
 ONSA |     -    28    77    12     -     -     -     -     -    51 |  288   0.08
 PIE1 |     -    63    23     -     -     -     -     -     -    57 |  288   0.10
 SANT |     -     X   361   214     -     -     -     -     -   202 |  279  13.69
 THTI |     -   104    54    61     -     -     -     -     -    52 |  287   1.44
 USNO |     -   143    33     -     -     -     -     -     -    83 |  288   0.04
 USUD |     -   218   132     -     -     -     -     -     -   268 |  288   0.23
 WTZR |     -    30    71     -     -     -     -     -     -    52 |  288   0.06
 YAR2 |     -   142   109     -     -     -     -     -     -    54 |  288  17.47
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5473   126   106    72******  3783     -  4964     -    99 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

