
 GPS week: 1106   Day: 3   MJD: 51989                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2592      0     0.14    -0.08     5.44     0.00
 cod |   288     0  18387     40    -2.74     5.30     0.11    33.85
 esa |   288     0  16278   1145  -246.27     2.26     0.15    23.86
 gfz |   288     0  13461    330  -167.09  -417.41     0.15    22.77
 igu |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 jpl |   288     0   6929      2   -18.94    29.52     0.32     0.00
 ngs |    96     0   2592      0     0.14    -0.08     5.18     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15536    543  2079.38    12.49     0.18    19.52

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -1706    55   -28    85     -   289 -1015     -  -160 |
    2 | -9434   390  -735   240     -   459 -8426     -   -55 |
    3 |  3566  -174   186    -8     -   124  3316     -    84 |
    4 |   371   -94    74   182     -   -46   312     -  -141 |
    5 |  2083   239  -409    89     -   235  2128     -   -19 |
    6 |  3984   192  -630   106     -     5  2853     -   314 |
    7 | -2305    85   127    91     -   301 -2028     -  -410 |
    8 |  1096   205     X   -76     -   355  1659     -  -267 |
    9 | -9134   461  -673   215     -   197 -8350     -  -228 |
   10 | -1391   253  -348   314     -   191 -1547     -  -379 |
   11 |  3827   -42  -142     7     -   538  3437     -   239 |
   13 |  3251   110  -236    66     -   153  3180     -    20 |
   14 |  6182   156  -483   175     -   410  6141     -   116 |
   18 |  4611  -287   632  -130     -  -105  4712     -  -143 |
   19 |  2583   -19   245    98     -   170  2560     -  -398 |
   20 |  5689    97  -381   137     -   852  5612     -   139 |
   21 |  3511   -57     X   -21     -    -3  3362     -   122 |
   22 | -2437  -134   483  -169     -    21 -3869     -  -161 |
   23 |  1076   -43  -219   285     -    93  1092     -    10 |
   24 | -2800   -18   113    16     -  -135 -3858     -  -126 |
   25 |    26   138  -393   183     -   154 -1081     -    29 |
   26 | -1840  -364  1828  -401     -  -751 -2106     - -1135 |
   27 | -8394   109    17   152     -   284 -7277     -  -388 |
   28 |  3570     6  -148  -160     -   342  4361     -   357 |
   29 | -1752  -373  1301  -361     -  -421 -1791     -  -525 |
   30 | -2562   167  -597   248     -   262 -2926     -   217 |
   31 | -1717   -44    -6   -51     -   476  -500     -   143 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -99   140     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -27   136  -108     -    25     -     -     6 |
 AREQ |     -   -15    -5     -     -     -     -     -    32 |
 AUCK |     -   -97   232     -     - -2812     -     -  -116 |
 BAHR |     -  -117    99   -38     -   218     -     -   125 |
 BRMU |     -  -100     -    66     -     -     -     -    92 |
 CAS1 |     -     -  1328 -1392     -     -     -     -     X |
 DAEJ |     -  -779     -     -     -     -     -     -  1350 |
 DRAO |     -    99     -     -     -     -     -     -  -171 |
 EISL |     -     -    24     -     -     -     -     -   -29 |
 FAIR |     -     -    28     -     -    74     -     -   -34 |
 FORT |     -     -   125     -     -     -     -     -  -152 |
 GALA |     -   -99     -    37     -   119     -     -   128 |
 GODE |     -    68   -97     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -  -173     X    27     -   325     -     -   225 |
 KERG |     -   -68     -     X     -     -     -     -   118 |
 KOSG |     -  -329   467     -     -     -     -     -     - |
 KWJ1 |     -     -  -127   333     -   -69     -     -  -182 |
 LPGS |     -     -  -184   193     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -116    86   -33     -     -     -     -   132 |
 MATE |     -  -178     -     -     -     -     -     -   309 |
 MCM4 |     -   -24   222  -145     -     -     -     -   -64 |
 MKEA |     -    11   -15     -     -  -181     -     -     - |
 NLIB |     -    68     -     -     -     -     -     -  -118 |
 NYA1 |     -   -10     -    15     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -34   202  -161     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -209   253   -51     -     -     -     -   112 |
 PIE1 |     -    25   121     -     -     -     -     -  -190 |
 POTS |     -  -115   164     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -  -375   532     X     -   155     -     -     X |
 SELE |     -   -23    33     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    -8     -    12     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    84    42  -168     -     -     -     -     - |
 THU1 |     -   -25     -     -     -   123     -     -    44 |
 TIDB |     -    -1     X     2     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -146     -   217     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -     -    67     -     -     -     -     -   -82 |
 URUM |     -   -83     -     -     -     -     -     -   144 |
 USNO |     -    23    -1     -     -     -     -     -   -38 |
 USUD |     -    -1     1     -     -   -72     -     -     - |
 VILL |     -  1042 -1478     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    12     -   -18     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -69     -     -     -     -     -     -   120 |
 WTZR |     -  -112     5     -     -     -     -     -   188 |
 YAR2 |     -   783 -1732     -     -    46     -     -   789 |
 YSSK |     -    -5     -     7     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8758    75   126   112     -    96  8643     -    72 |  288   3.29
    2 |  4866   303   138   292     -   286  4252     -   162 |  288   2.76
    3 |  1681    94   123   123     -   147  1750     -    68 |  288   1.88
    4 |  1437    72    68   169     -    94  1670     -   112 |  288   0.82
    5 |  5850   135    44   133     -   359  5788     -   138 |  288   2.40
    6 |  7318   160   119   147     -   168  7883     -   318 |  288   6.39
    7 |  1815    42   101   301     -   106  1789     -   411 |  288   0.61
    8 |  5180    61     X   136     -    97  4664     -   117 |  288   1.73
    9 |  3129    62   119   121     -   231  3592     -   130 |  288   1.84
   10 |  2492    95   102   141     -   112  2592     -   180 |  288   2.36
   11 |  2853   101   150   155     -   115  2462     -    62 |  288   0.60
   13 |   686    57    79   140     -    51   763     -    79 |  288   0.43
   14 |   617    66   120   100     -    56   727     -    69 |  288   0.42
   18 |   576   146   254   129     -    99   546     -   506 |  288   0.36
   19 |  6260   412   299   281     -   187  6190     -   250 |  288   4.34
   20 |   553    91    50   130     -   134   621     -    43 |  288   0.27
   21 |  4005    72     X   182     -   148  3829     -   108 |  288   3.40
   22 | 14332    51   140   129     -   111 13823     -    76 |  288   2.91
   23 |  5193   268   295   137     -   113  5022     -   156 |  288   5.35
   24 |  5848    96    92   104     -    56  5074     -   177 |  288   1.87
   25 |  6893    58   195    92     -   106  6644     -   200 |  288   1.07
   26 |  2449    72   100   118     -   122  2443     -   140 |  288   0.68
   27 |  9092   152   129   167     -    72  7545     -   123 |  288   7.06
   28 |  5703    59   115   140     -   111  5598     -    61 |  288   0.59
   29 |  1097    80   114   132     -    85  1226     -    74 |  288   0.82
   30 |  5440   164   102   187     -   210  4935     -   408 |  288   1.35
   31 |  6119    75   137   113     -    85  4980     -    60 |  288   3.11
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    37    52     -     -     -     -     -     - |  288   0.38
 ALGO |     -    44    54   105     -    40     -     -    71 |  288   1.01
 AREQ |     -    68   221     -     -     -     -     -   338 |  283    >>>
 AUCK |     -    99    86     -     -   885     -     -    87 |  288  22.71
 BAHR |     -   103    70   123     -    57     -     -   133 |  288   0.37
 BRMU |     -    40     -    94     -     -     -     -    60 |  288  18.11
 CAS1 |     -     -   103   108     -     -     -     -     X |  288  13.79
 DAEJ |     -    43     -     -     -     -     -     -    74 |  287    >>>
 DRAO |     -    25     -     -     -     -     -     -    43 |  287   0.21
 EISL |     -     -   131     -     -     -     -     -   160 |  282  61.47
 FAIR |     -     -   185     -     -  1002     -     -   226 |  287   0.40
 FORT |     -     -   465     -     -     -     -     -   569 |  144   0.39
 GALA |     -    85     -   117     -    69     -     -   194 |  288  45.26
 GODE |     -   240   340     -     -     -     -     -     - |  237   0.41
 GUAM |     -   259     X   136     -   485     -     -   302 |  284  27.32
 KERG |     -    67     -     X     -     -     -     -   117 |  161    >>>
 KOSG |     -    33    46     -     -     -     -     -     - |  288  83.97
 KWJ1 |     -     -   308   287     -   290     -     -   333 |  237 145.36
 LPGS |     -     -   333   350     -     -     -     -     - |  285  34.55
 MAS1 |     -    85    41   130     -     -     -     -    71 |  288   2.58
 MATE |     -    36     -     -     -     -     -     -    62 |  287   0.35
 MCM4 |     -    98   119   118     -     -     -     -   136 |  288   3.21
 MKEA |     -    36    51     -     -   196     -     -     - |  279  41.87
 NLIB |     -    33     -     -     -     -     -     -    57 |  288   0.19
 NYA1 |     -    64     -    96     -     -     -     -     - |  288   0.27
 OHIG |     -   107   165   129     -     -     -     -     - |  287  13.84
 ONSA |     -    57    46   111     -     -     -     -    65 |  288   0.30
 PIE1 |     -    59    91     -     -     -     -     -    60 |  288   0.22
 POTS |     -    70   100     -     -     -     -     -     - |  288  15.48
 SANT |     -   122   173     X     -   364     -     -     X |  173   6.89
 SELE |     -    46    65     -     -     -     -     -     - |  257  36.66
 STJO |     -    69     -   103     -     -     -     -     - |  288   1.60
 SUTH |     -    75   120   131     -     -     -     -     - |  288  16.52
 THU1 |     -    75     -     -     -   143     -     -   130 |  164  13.22
 TIDB |     -    60     X    90     -     -     -     -     - |  288   0.27
 TRO1 |     -    72     -   107     -     -     -     -     - |  287  11.65
 TSKB |     -     -    55     -     -     -     -     -    68 |  288   1.51
 URUM |     -    26     -     -     -     -     -     -    45 |  287  38.46
 USNO |     -    98    82     -     -     -     -     -    87 |  288   0.20
 USUD |     -    42    60     -     -    95     -     -     - |  288   0.32
 VILL |     -    58    82     -     -     -     -     -     - |  288   2.83
 WHIT |     -    58     -    86     -     -     -     -     - |  285  18.94
 WSRT |     -    36     -     -     -     -     -     -    63 |  288   0.19
 WTZR |     -    75    52     -     -     -     -     -    85 |  288   0.22
 YAR2 |     -    61    77     -     -   179     -     -   111 |  288  13.65
 YSSK |     -    59     -    88     -     -     -     -     - |  279  10.40
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5440   110   150   155     -   324  5175     -   181 |


 BEST CLOCK FIT: NLIB   288   0.19 (ns) 

