
 GPS week: 1107   Day: 5   MJD: 51998                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0    -0.11     0.11     4.73     0.00
 cod |   287     0  14065     20    -3.81     7.70     0.12    27.09
 emr |    96     0   3378    287  2207.58    14.89     0.13    24.06
 gfz |   288     0  11558     17     0.26    -0.33     0.12    26.72
 igu |    96     0   2110      0    -0.25     0.20     3.38     0.00
 jpl |   285     0   8142     11     2.59     0.35     0.14    22.13
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   sio |
 -----+-------------------------------------------+
    1 |  2794    -9    39    -3  4059     0     - |
    2 | -4502   123  -120  -102  7642    45     - |
    3 |  4951   -95  -112   113  2439    41     - |
    4 |  3841   186   -75  -100 -2149  -162     - |
    5 | -5701   124   -48  -158-15582   131     - |
    6 | -8022   -23  -130   113  1311  -129     - |
    7 | -4256    24     X   -19 -4148   -12     - |
    8 |  1329   134     8  -187  6783   128     - |
    9 | -2788   152    83  -171  6847     3     - |
   10 |  -172   139   -96   -68  5713   -97     - |
   11 |  5619     5    99    22  -978  -133     - |
   13 |  4241     3   246   -82 -1206    10     - |
   14 |  6384  -102    29    95 -3090    -5     - |
   15 |  3360  -170     -     -     -   209     - |
   17 |-11584   -29  -297    45     -   176     - |
   18 |  6501    12    16   -54 -7521    99     - |
   19 | -4264  -109    36   210     -  -264     - |
   20 |  7374   -52   128    -5 -1428    50     - |
   21 |  -308   -87  -284   125     -   141     - |
   22 |  -495  -202     X   181-10060    54     - |
   23 | -3018     6   -28   -44     -   118     - |
   24 |  2016   175  -114  -137 15012   -14     - |
   25 |  -684  -129     X   178  2231  -124     - |
   26 | -2990    71  -114     8  1138  -111     - |
   27 | -3968   132   -63   -79     -   -64     - |
   28 |  2139   -91   188   -51 -6378   203     - |
   29 |  1676  -152   -47   169 -2498     0     - |
   30 |  3532   -27    18    61  1785  -101     - |
   31 | -1495   -40   -69     6     -   134     - |
 -----+-------------------------------------------+
 ALBH |     -    30     -     -     -   -36     - |
 ALGO |     -    56   110    -1     -  -109     - |
 AMC2 |     -   108     -     -     -  -132     - |
 ARTU |     -   138     -  -140     -     -     - |
 AUCK |     -    72     -     -     -   -89     - |
 BAHR |     -  -125    77   -33     -   167     - |
 BRMU |     -   103     -  -104     -     -     - |
 BRUS |     -   -95     -     -     -   116     - |
 DRAO |     -   -39    44     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   123     -     -  -134     - |
 GALA |     -   -50     -    23     -    24     - |
 GUAM |     -  -206     -   128     -    41     - |
 HRAO |     -  -170     -   142     -    42     - |
 IISC |     -   -73     -     -     -    89     - |
 MATE |     -  -134   151     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   115     -  -116     -     -     - |
 NLIB |     -    46   -51     -     -     -     - |
 NRC2 |     -    76     -     -     -   -94     - |
 NYA1 |     -   -43     -     7     -    45     - |
 OHIG |     -    77     -   -78     -     -     - |
 STJO |     -    13   166   -67     -     -     - |
 TIDB |     -   -14     -    15     -     -     - |
 TIXI |     -    13     -     -     -   -16     - |
 TRO1 |     -   -98     -    99     -     -     - |
 WHIT |     -   -16     -    16     -     -     - |
 WSRT |     -   -43     -     -     -    52     - |
 WTZR |     -   -77     -     -     -    95     - |
 YELL |     -   148   139     -     -  -236     - |
 -----+-------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------+--------------
    1 |  2966    61    98    45  2440    82     - |  281   2.70
    2 |  9104    78   117    79  6350   119     - |  282   3.43
    3 |  4022    92    55    87  2587   141     - |  287   1.63
    4 |  1539    97    80    80  1388    85     - |  288   0.32
    5 |  7512   134   129   117  4136   247     - |  281   4.06
    6 |  9255    95    61    55  3818   170     - |  284   5.53
    7 |  3020   107     X    77  3780   154     - |  284   1.17
    8 |  3423    95    90   100  2931    59     - |  287   3.16
    9 |  1328    75    86    87  2745   117     - |  279   1.48
   10 |  2963    80   114    67  1360   114     - |  281   1.44
   11 |   855    96    50   105  1139    80     - |  287   0.48
   13 |  1298   108   147    92  1432   100     - |  284   0.36
   14 |   578    67   129    90  1343   155     - |  285   0.19
   15 |  4333   229     -     -     -   281     - |   73   2.87
   17 |  4644   256   292   280     -   260     - |  267   3.12
   18 |  1595   251   119   211  3177   203     - |  284   0.60
   19 |  6580   265   118   254     -   207     - |  215   4.62
   20 |   622   103    66    70  1037   132     - |  287   0.30
   21 |  7417   236   375   150     -   309     - |  267   2.88
   22 |  5932    85     X    64  5065    91     - |  287   0.62
   23 |  6054   177   208   128     -   226     - |  285   5.52
   24 |  2872    67    44    57  8784    58     - |  288   1.60
   25 |  4435   130     X    89  2708   155     - |  286   3.30
   26 |  2447   188   154   138  1032    83     - |  285   0.50
   27 |  6651    66    79    63     -    60     - |  282   3.71
   28 |  6384   100   142   103   956   153     - |  287   0.46
   29 |   963    79   133    67  1492   156     - |  287   0.97
   30 |  4936   125   141    80  2172   212     - |  280   2.27
   31 |  3723    86    88   170     -   172     - |  284   2.85
 -----+-------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    54     -     -     -    66     - |  246   0.10
 ALGO |     -    49   108    56     -    67     - |  288   0.03
 AMC2 |     -    55     -     -     -    67     - |  250   0.12
 ARTU |     -    34     -    35     -     -     - |  254  28.06
 AUCK |     -   151     -     -     -   185     - |  210  35.80
 BAHR |     -   103    51    43     -    83     - |  288   0.35
 BRMU |     -   100     -   101     -     -     - |  236  38.83
 BRUS |     -    43     -     -     -    53     - |  283   0.06
 DRAO |     -    40    45     -     -     -     - |   96   0.07
 FAIR |     -     -    82     -     -    89     - |   75 195.37
 GALA |     -    43     -    67     -    82     - |  286  46.55
 GUAM |     -   119     -   248     -   381     - |  287  34.63
 HRAO |     -    68     -    73     -    57     - |  288    >>>
 IISC |     -   171     -     -     -   210     - |   98  30.16
 MATE |     -    64    72     -     -     -     - |   85   0.09
 MCM4 |     -   404     -   410     -     -     - |  163  16.24
 NLIB |     -   137   154     -     -     -     - |   94 518.77
 NRC2 |     -    33     -     -     -    40     - |  284   0.06
 NYA1 |     -    44     -    35     -    40     - |  288   0.10
 OHIG |     -    42     -    43     -     -     - |  244  16.50
 STJO |     -    58   125    44     -     -     - |  265   2.31
 TIDB |     -    64     -    65     -     -     - |  286   0.15
 TIXI |     -    37     -     -     -    46     - |  282  14.92
 TRO1 |     -    22     -    22     -     -     - |  287  13.21
 WHIT |     -    30     -    30     -     -     - |  255  12.12
 WSRT |     -    63     -     -     -    78     - |  283   0.07
 WTZR |     -    51     -     -     -    62     - |  251   0.17
 YELL |     -    49    75     -     -    56     - |  286   0.07
 -----+-------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4735   117   134   120  3381   144     - |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

