
 GPS week: 1108   Day: 4   MJD: 52004                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2681      0    -0.03     0.01     4.97     0.00
 cod |   288     0  18822    232    -1.09     0.68     0.09    24.63
 emr |    96     0   3420    114   123.59     8.61     0.13    15.66
 esa |   288     0  12080   3796   122.07     8.83     0.19     8.82
 gfz |   288     0  13244    688     0.01     0.42     0.10    21.42
 igu |    96     0   2201      0     0.01     0.12     3.27     0.00
 jpl |   277     0   8270    279     1.71     5.02     0.15    12.12
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14326     48  2288.30     9.49     0.12    17.36

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  5325  -116     X   234   126    97   -31     -   -99 |
    2 | -1917   144   161  -507    37  3323   314     -  -168 |
    3 |  6281   -63    10    67   -90 -1810    92     -   132 |
    4 | -2293   -24  -234   124   156 -6427  -377     -   -14 |
    5 | -4751    93   -69     X   -67 -2120   182     -   -82 |
    6 |  6108   142  -136   241   -36     -  -269     -  -135 |
    7 | -2504    42   114  -442    61  2395   218     -    -9 |
    8 |  -703    76     9  -183    28  2294   177     -  -141 |
    9 | -4279    12  -103     X    84   832  -115     -   -49 |
   10 | -1445    43   -45     -    39     -  -131     -   -59 |
   11 |  1583    46   262  -410  -121  1358   175     -   131 |
   13 |  4619    11   149  -539   147  1955   -29     -   -23 |
   14 |  3920    34   135    70  -154   891    45     -    53 |
   17 |-13719   127   -78     X    67     -   117     -  -269 |
   18 |  3540  -184   -13     X    58 -5024    -8     -   197 |
   19 |   706    14  -411   348   -37 18565  -112     -     - |
   20 |  4899  -102   284   102    31  1772   213     -   -95 |
   21 | -3234    57  -110     X   -49     -    12     -     6 |
   22 |-10186    86   -26     X   -41-20246   317     -  -149 |
   23 |  -891    34  -141     X   -33  -456   198     -   -23 |
   24 |  -960    62  -296   618  -106 10033  -238     -   -93 |
   25 |  4565    58  -127  -183   116 -3942    60     -  -117 |
   26 | -1028    53  -197     X   207  -513  -114     -  -229 |
   27 |  1391   114   128     X    74     -   252     -  -367 |
   28 |   892     1   361  -243  -158 -1899   283     -   127 |
   29 |  2226    50  -141    90    47 -1130  -137     -   -82 |
   30 |  1240   115  -158     X    47   282  -159     -  -112 |
   31 |   220    51     4    40  -226  -739   506     -    34 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -105     -     -     -     -   212     -     - |
 ALGO |     -  -124   103     X    16     -  -112     -   200 |
 AMC2 |     -    42     -     -     -     -   -86     -     - |
 ANKR |     -     9     -   -25     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -  -197     -   422    30     -  -134     -   115 |
 AUCK |     -   -16     -     -     -     -   -37     -    47 |
 BAHR |     -   -35     -    98     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -31     -     -     -     -    63     -     - |
 CAS1 |     -     0     -     -  -199     -     -     -   249 |
 DRAO |     -   -48     7     -     -     -     -     -    67 |
 FAIR |     -     -    47   -21     -     -     X     -    -1 |
 FORT |     -     -     -  -300     -     -     -     -   152 |
 GALA |     -     X     -     -   -28     -    50     -     - |
 GUAM |     -   -65     -    42     -     -   102     -     - |
 HOB2 |     -    20     -     -     -     -     -     -   -28 |
 HRAO |     -   114     -     -     -     -  -232     -     - |
 KARR |     -     5     -     -    -6     -     -     -     - |
 KELY |     -   112     -     -     -     -  -228     -     - |
 KERG |     -  -105     -     -     X     -     -     -   149 |
 KOKB |     -     -     -    43     -     -   -56     -    19 |
 KOSG |     -  -130     -   -11     -     -     -     -   190 |
 KWJ1 |     -     -     -     -     X     -    74     -   -51 |
 MAC1 |     -   145     -     -  -167     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -21   243    65  -186     -    67     -   108 |
 MATE |     -   -70     -     -     -     -     -     -    99 |
 MCM4 |     -     -     -     X   104     -     -     -  -129 |
 MKEA |     -   -94   -29   278     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    27     -     -   -31     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -14     -     -    17     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -102     -     -     -     -     -     -   145 |
 PIE1 |     -    36     -   -10     -     -     -     -   -45 |
 SANT |     -     -     -     -   126     -     -     -  -155 |
 STJO |     -   -69   245     -    20     -     -     -     - |
 SUTH |     -    18     -  -582   155     -     -     -     - |
 THTI |     -    68     -     -     -     -     -     -   -96 |
 THU1 |     -   -49     -     -     -     -     -     -    69 |
 TIDB |     -    78     -     X   -90     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -37     -     -    42     -     -     -     - |
 URUM |     -    -9     -     -     -     -     -     -    12 |
 USNO |     -   -63     -     -     -     -   -98     -   155 |
 USUD |     -   -71  -100     6     -     -   -41     -   155 |
 WHIT |     -   -70     -     -    80     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -83     -   -80     -     -   -45     -   188 |
 WUHN |     -    11     -     -     X     -     -     -   -16 |
 YELL |     -   -37    82     -    23     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4925    48     X   189    93  3258   164     -    40 |  288   3.69
    2 |  8134   142    56   185   117  4636   121     -    46 |  277   3.36
    3 |  4857   133   319   234   157  1676   132     -   289 |  288   1.37
    4 |  1508   104   136    68    69  2660   175     -    96 |  288   0.77
    5 |  3058   162    72     X    84  2936   175     -   136 |  284   2.76
    6 |  7208    52    92   233    44     -    69     -    67 |  288   6.51
    7 |  1530    76    85   188    48  1311   115     -    53 |  288   2.01
    8 |  2744   128   162    89    54  1249   142     -   263 |  288   2.38
    9 |  3959    54   124     X    80  2413   128     -    55 |  288   2.55
   10 |  1750   262   179     -   160     -   121     -   137 |  288   1.64
   11 |  1657   113    84   225   158   753   268     -    63 |  288   0.42
   13 |   644    96   211   277   153   765   234     -    69 |  288   0.41
   14 |   724    51   141   125    71   891   157     -    85 |  288   0.32
   17 |  9180   137   238     X   238     -   288     -   210 |  286   3.23
   18 |   994    89    82     X   141  2734   193     -   166 |  288   0.51
   19 |  8870   144   125   229   118  4818   144     -     - |  286   3.32
   20 |   745    57    77   329    44   913   270     -   105 |  288   0.28
   21 |  4878    72    52     X    58     -   159     -    62 |  288   2.62
   22 |  9445   204   166     X   150  7694   114     -    59 |  277   0.88
   23 |  6349   160   245     X   193  3506   184     -   141 |  288   3.80
   24 |  3847    94    86   115    77  7212    65     -   139 |  288   3.14
   25 |  2879   113   129   347    85  3774   225     -    85 |  288   1.87
   26 |  1526   101   168     X   118   690    58     -    66 |  288   0.56
   27 |  8943    76    54     X    54     -   142     -   106 |  288   4.33
   28 |  1753    56    86   201    54   491   124     -    81 |  288   0.53
   29 |   657    66    89   199    40   842   176     -    83 |  288   0.51
   30 |  1995    48    57     X   111  1926   105     -   118 |  288   1.69
   31 |  7857   107    61   243   200  3899   349     -    97 |  288   3.58
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    25     -     -     -     -    50     -     - |  273   0.17
 ALGO |     -    42    95     X    67     -    59     -    66 |  288   0.07
 AMC2 |     -    26     -     -     -     -    52     -     - |  273   0.07
 ANKR |     -    48     -   133     -     -     -     -     - |  287  67.88
 AREQ |     -    52     -   144    65     -    64     -    52 |  288  47.12
 AUCK |     -    35     -     -     -     -   191     -   123 |  288  25.60
 BAHR |     -    69     -   193     -     -     -     -     - |  288   0.44
 BRUS |     -    60     -     -     -     -   122     -     - |  276   0.09
 CAS1 |     -    81     -     -    69     -     -     -   157 |  288  14.51
 DRAO |     -    33    70     -     -     -     -     -    60 |  288   0.07
 FAIR |     -     -    60   235     -     -     X     -   107 |  275   0.12
 FORT |     -     -     -   255     -     -     -     -   129 |  108   0.18
 GALA |     -     X     -     -    44     -    77     -     - |  266  44.84
 GUAM |     -    70     -   153     -     -   126     -     - |  245  32.53
 HOB2 |     -    25     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.08
 HRAO |     -    28     -     -     -     -    57     -     - |  247    >>>
 KARR |     -    25     -     -    29     -     -     -     - |  288 140.00
 KELY |     -    76     -     -     -     -   154     -     - |  264  13.49
 KERG |     -    54     -     -     X     -     -     -    77 |  213    >>>
 KOKB |     -     -     -   240     -     -   309     -   239 |  285   0.21
 KOSG |     -    43     -   116     -     -     -     -    35 |  288  54.64
 KWJ1 |     -     -     -     -     X     -   190     -   133 |  196 108.97
 MAC1 |     -    35     -     -    40     -     -     -     - |  287  14.34
 MAS1 |     -    49    75   188    47     -   156     -    31 |  288   2.03
 MATE |     -    31     -     -     -     -     -     -    44 |  287   0.15
 MCM4 |     -     -     -     X   178     -     -     -   219 |  195  20.75
 MKEA |     -    26    55    67     -     -     -     -     - |  288  43.61
 NYA1 |     -    32     -     -    37     -     -     -     - |  288   0.05
 OHIG |     -    88     -     -   101     -     -     -     - |  287  12.82
 ONSA |     -    32     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.25
 PIE1 |     -    31     -    96     -     -     -     -    58 |  279   0.06
 SANT |     -     -     -     -   113     -     -     -   140 |  162  18.09
 STJO |     -    41    79     -    33     -     -     -     - |  288   2.36
 SUTH |     -    55     -   176    81     -     -     -     - |  236  35.55
 THTI |     -   116     -     -     -     -     -     -   165 |  277   1.87
 THU1 |     -    47     -     -     -     -     -     -    67 |  288  16.72
 TIDB |     -    17     -     X    19     -     -     -     - |  288   0.32
 TRO1 |     -    47     -     -    54     -     -     -     - |  287  11.80
 URUM |     -    35     -     -     -     -     -     -    49 |  288  27.50
 USNO |     -    30     -     -     -     -    47     -    59 |  288   0.06
 USUD |     -   110    49    66     -     -    57     -   158 |  288   2.00
 WHIT |     -    25     -     -    29     -     -     -     - |  287  16.09
 WTZR |     -    60     -    81     -     -   119     -    53 |  288   1.42
 WUHN |     -    48     -     -     X     -     -     -    68 |  287  32.36
 YELL |     -    39    68     -    49     -     -     -     - |  288   0.06
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4969    85   129   192   102  3275   154     -   116 |


 BEST CLOCK FIT: NYA1   288   0.05 (ns) 

