
 GPS week: 1110   Day: 0   MJD: 52014                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2634      0     0.30    -0.44     5.69     0.00
 cod |   288     0  16230     21     0.40    -3.77     0.10    24.39
 emr |    96     0   3573    562   245.86    13.48     0.12    18.77
 esa |   288     0  12916    203   232.28    13.62     1.04     0.00
 gfz |   288     0  12886    286     0.87    -1.36     0.07    33.87
 igu |    96     0   2292      0     1.08    -2.05     3.03     0.00
 ngs |    96     0   2634     17     1.14    -1.72     4.61     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14685     16  2544.31    32.48     0.11    22.96

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -6105   -13    78  -666    76     - -6296     -  -119 |
    3 | 10849  -126     X    20    69 15364  9295     -    34 |
    4 | -2546   -84  -157  -779   153  4044 -2813     -   -95 |
    5 |  3297    80   -82  -643    14  4549  1688     -   -80 |
    6 | -8894    52  -247-11279   133     - -8981     -  -184 |
    7 |   578    71   153 -1343  -140 -3368   604     -    90 |
    8 |   315   152    29   199    11 -6812    22     -  -185 |
    9 | -5741   234  -179  -307   -60 -3239 -5280     -  -111 |
   10 | -5560    -3  -102   -75   106 -2395 -5927     -  -126 |
   11 |  3587   -14     X  -807   -71   830  3726     -   120 |
   13 |  4169   110   117  1125    -5 -2281  4274     -  -141 |
   14 |  6436    87    61  -658   -59    33  5902     -   -16 |
   15 |  5591    38     -     -   -92  5932  3909     -    96 |
   17 |   959   133     X -1342     -     - 14744     -  -141 |
   18 |  6392  -145    43 -1015   -62 -4173  6085     -   227 |
   19 |  4937    57    23   434   -42     -  3764     -     - |
   20 |  6340    -8   133 -1123   -43   798  6016     -    36 |
   21 | -4048    51  -145  -904    25 -4869 -3666     -   -50 |
   22 | -4984    37     X   558   -22-10313 -4458     -    -4 |
   23 | -5210    13  -126  -605    -3 -1097 -4541     -    27 |
   24 | -1667    67  -112  1187    70 -1924 -1467     -  -143 |
   25 |  -939    91   -61   131    11  2629 -1591     -   -95 |
   26 |  -828   268   -99  1691     1 -1076 -1103     -  -253 |
   27 | -7152    73   -31  -406   135 -6201 -6153     -  -268 |
   28 |  1872   -72     X  -189    -2  9140  1911     -    80 |
   29 | -3755    92     X  -349   -13 -2977 -3612     -   -76 |
   30 |  2191   145  -223   152    57  5885  2314     -  -175 |
   31 |   380   -92     3  -609     7  1493   502     -    81 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -81   190 13724   -83     -     -     -   157 |
 AREQ |     -   -78     -  -588     -     -     -     -    82 |
 ARTU |     -   104     -     -   -75     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -120     -  -150     -     -     -     -   127 |
 CAS1 |     -     -     -    52   -82     -     -     -   121 |
 DAV1 |     -     -     -     -   -88     -     -     -   130 |
 DRAO |     -   -93    13     -     -     -     -     -    95 |
 FAIR |     -     -    10  -668     -     -     -     -    -8 |
 GALA |     -    -6     -  -943     5     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -74     -  -615    53     -     -     -     - |
 KERG |     -   -27     -     -     -     -     -     -    29 |
 KOKB |     -     -   176  -215     -     -     -     -  -144 |
 KOUR |     -  -100     -  -471    62     -     -     -    15 |
 KWJ1 |     -     -     -   411    -9     -     -     -    14 |
 LPGS |     -   470     -   -92  -338     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -26    71    80   -37     -     -     -    63 |
 MATE |     -  -240   -32     -     -     -     -     -   264 |
 MCM4 |     -   206     - -1341   -43     -     -     -  -168 |
 MDO1 |     -   -55    71     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -   -90    32     -     -     -     -     -    87 |
 OHIG |     -    88     -  -494   -63     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -103     -   -69     -     -     -     -   109 |
 PIE1 |     -   -71     -  -496     -     -     -     -    75 |
 SANT |     -   -94     -  -271   158     -     -     -  -125 |
 STJO |     -    23   146     -   -44     -     -     -     - |
 THTI |     -   -78     -     -     -     -     -     -    82 |
 THU1 |     -   -62     -     -     -     -     -     -    65 |
 TRO1 |     -  -124     -     -    89     -     -     -     - |
 TSKB |     -    -5   128   401     -     -     -     -   -32 |
 USNO |     -   -68     -  -475     -     -     -     -    73 |
 WHIT |     -   -33     -     -    24     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -101     -     -     -     -     -     -   108 |
 WTZR |     -  -113     -  -226     -     -     -     -   120 |
 WUHN |     -    71     -     -     X     -     -     -   -75 |
 YAR2 |     -    -6     -  1449     -     -     -     -     6 |
 YELL |     -   -96   140  -391    45     -     -     -     - |
 YSSK |     -    40     -     -   -29     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -     -    -5     -     -     -     7 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6504    53    86   420    63     -  6140     -    99 |  288   1.85
    3 |  5483   101     X  1058    65  5969  6290     -    75 |  288   1.74
    4 |  2048   100    79   777    52  1738  1761     -   124 |  288   1.28
    5 |  7805   204   102   610    51  2753  7054     -   186 |  277   2.75
    6 |  7685    93   111  1725    76     -  8007     -   188 |  288   7.90
    7 |  2182    80    80  1384   109  1918  1846     -   175 |  288   0.67
    8 |  4021   133    89   659    62  3105  3903     -    88 |  288   3.19
    9 |  2985   125   142  1296    49  1236  2822     -    81 |  288   1.72
   10 |  6790   106   146   710    96  4478  6496     -    40 |  288   2.13
   11 |  1970   183     X   771   118   677  1918     -    43 |  288   0.43
   13 |  2961    91   145  1001    57   818  3082     -    35 |  288   0.54
   14 |  1912    76   266   771    45   472  1690     -    60 |  288   0.28
   15 |  6337   133     -     -    90  2467  4955     -    99 |  288   3.28
   17 | 21588   312     X  1938     -     -  6706     -   331 |  177   0.82
   18 |  1037   136   115   781    67  2032   872     -    96 |  288   0.29
   19 |  6030   131    80   492    99     -  6009     -     - |  226   3.65
   20 |  1073    52   113  1054    39   830  1065     -    49 |  288   0.33
   21 |  6769    79    83   595    68  4705  6136     -    53 |  288   1.59
   22 |  4020   131     X  3393   113  4602  3790     -    58 |  278   1.08
   23 |  5485   158   141  1094    75  2228  5390     -   189 |  288   3.22
   24 |  3325   121    84   925   108  1933  2295     -   151 |  288   2.13
   25 |  4060    88    84   943    58  2499  3811     -    51 |  288   2.57
   26 |  1109   153   116   212    62   592   900     -    61 |  288   0.49
   27 |  8449    63    51  1116    51  3672  6816     -    50 |  288   4.46
   28 |  4118   139     X  2968    74  5743  4322     -    70 |  288   0.73
   29 |  1888    55     X   761    51   920  1849     -    64 |  288   0.26
   30 |  4959    94    78   905    88  2608  5258     -    95 |  278   2.05
   31 |  5746    91   232   897    72  4139  5668     -   100 |  288   4.09
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    87    68   269    38     -     -     -    47 |  288   0.07
 AREQ |     -    50     -   321     -     -     -     -    54 |  288  26.84
 ARTU |     -    90     -     -    65     -     -     -     - |  280  52.46
 AUCK |     -    34     -   384     -     -     -     -    36 |  288  19.64
 CAS1 |     -     -     -   643   166     -     -     -   246 |  279  11.38
 DAV1 |     -     -     -     -    35     -     -     -    52 |  274  18.40
 DRAO |     -    42    21     -     -     -     -     -    43 |  288   0.04
 FAIR |     -     -   203   996     -     -     -     -   166 |   91   0.80
 GALA |     -    68     -   242    49     -     -     -     - |  288  43.95
 GUAM |     -    51     -   344    37     -     -     -     - |  284  25.54
 KERG |     -    56     -     -     -     -     -     -    59 |  283    >>>
 KOKB |     -     -   190  1249     -     -     -     -   155 |   95   0.15
 KOUR |     -    46     -   305    30     -     -     -    29 |  220  14.30
 KWJ1 |     -     -     -   392    78     -     -     -   115 |  221 127.19
 LPGS |     -   131     -   342    94     -     -     -     - |   94  15.43
 MAS1 |     -    58    38   459    24     -     -     -    53 |  288   3.03
 MATE |     -    59    54     -     -     -     -     -    51 |  287   0.16
 MCM4 |     -   116     -  1096   118     -     -     -   279 |  283    >>>
 MDO1 |     -    23    30     -     -     -     -     -     - |   96  16.43
 NLIB |     -   209   121     -     -     -     -     -   190 |  287 338.48
 OHIG |     -    70     -  1406    50     -     -     -     - |  267  19.31
 ONSA |     -    42     -   529     -     -     -     -    45 |  287   0.21
 PIE1 |     -    73     -   190     -     -     -     -    77 |  288   0.06
 SANT |     -   121     -   644    40     -     -     -    87 |  210  19.78
 STJO |     -    87    72     -    55     -     -     -     - |  288   1.84
 THTI |     -    45     -     -     -     -     -     -    48 |  287   1.28
 THU1 |     -    44     -     -     -     -     -     -    47 |  288  13.94
 TRO1 |     -    39     -     -    28     -     -     -     - |  288  11.68
 TSKB |     -    58    56   521     -     -     -     -    51 |  272   1.17
 USNO |     -    42     -   261     -     -     -     -    45 |  288   0.04
 WHIT |     -    22     -     -    16     -     -     -     - |  288   8.29
 WSRT |     -    40     -     -     -     -     -     -    42 |  288   0.05
 WTZR |     -    36     -   551     -     -     -     -    39 |  288   0.05
 WUHN |     -    20     -     -     X     -     -     -    21 |  287  30.94
 YAR2 |     -    31     -  1382     -     -     -     -    33 |  254  19.45
 YELL |     -    59   219   561    72     -     -     -     - |  264   0.34
 YSSK |     -    49     -     -    35     -     -     -     - |  287  11.70
 ZWEN |     -     -     -     -    34     -     -     -    50 |  288  15.65
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5691   100   121  1042    72  3032  4608     -   106 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

