
 GPS week: 1110   Day: 1   MJD: 52015                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2746      0    -0.14     0.60     5.49     0.00
 cod |   288     0  16447     52    -4.17     7.79     0.08    32.11
 gfz |   288     0  14058      0     0.13    -0.84     0.11    25.21
 igu |    96     0   2360      0    -0.29     0.98     4.51     0.00
 jpl |    96     0   2553      0     6.25   -18.18     0.16     0.00
 ngs |    96     0   2664      0    -0.15     0.62     5.25     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  13389     50  2573.21    29.70     0.06    42.67

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |   296    33    66 14036   106   221     -   -64 |
    2 | -3568     5    -7     -    32     -     -     - |
    3 | -1970   -76  -113 -9330  -101 -1588     -   124 |
    4 | -3380    38   197 -2811  -152 -3153     -  -145 |
    5 |  4229    21   165  5139   -29  4141     -  -111 |
    6 |-12317    21   157 -7039  -526-10464     -  -109 |
    7 |  1584    52    63   294   240  1282     -   -76 |
    8 | -4004   203    39 -3665   149 -3577     -  -176 |
    9 | -7809   118   -73 -5544  -126 -7317     -   -46 |
   10 | -5510    78   107  3660   -26 -5568     -  -122 |
   11 |  3231   -99  -129 -5476   447  3603     -   151 |
   13 |  3646    44    35  1050     3  3600     -   -54 |
   14 |  4243    19    -8  1743   321  4261     -   -10 |
   15 | -7505    31  -158-19168  -523 -7303     -    70 |
   17 |  3765   207   333     -  -408   878     -  -406 |
   18 |  7019  -197    56 -2010   171  6996     -   116 |
   19 | 15581   -29    37     -  -166 14295     -     - |
   20 |  5688   -32    69  -842   732  5678     -   -17 |
   21 |  5089    54    -3 13825  -365  4404     -   -39 |
   22 | -3937   194   -90  6608   259 -4780     -   -94 |
   23 |  2954   128   -55     -   -54  3664     -   -65 |
   24 | -8651    98   -30 -2682  -179 -8642     -   -56 |
   25 |  -114   -12    63    15  -239  -216     -   -28 |
   26 | -4634    79   175 -2249  -152 -4310     -  -163 |
   27 |  6575   263    95 11727   190  5431     -  -254 |
   28 |  3779  -109   -50 -2694   403  3537     -   110 |
   29 | -3941    -8   178  8215   -73 -3789     -   -98 |
   30 | -2008    47   240 -4421  -469 -1854     -  -178 |
   31 |  2621    -7  -184  3852   467  1806     -   113 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -86   -54     -     -     -     -    97 |
 AREQ |     -  -112   -32     -     -     -     -   103 |
 ARTU |     -   124  -158     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -188     -     -     -     -     -   141 |
 CAS1 |     -   -37  -166     -     -     -     -   127 |
 CRO1 |     -   -14    18     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -50  -152     -     -     -     -   128 |
 DRAO |     -   -79     -     -     -     -     -    59 |
 GALA |     -     1    -1     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -  -104     -     -     -     -     -    78 |
 KARR |     -   -57    73     -     -     -     -     - |
 KERG |     -  -147     -     -     -     -     -   111 |
 KWJ1 |     -     -    94     -     -     -     -   -55 |
 LPGS |     -    75  -449     -     -     -     -   210 |
 MAC1 |     -   170  -217     -     -     -     -     - |
 MATE |     -  -306     -     -     -     -     -   230 |
 MCM4 |     -     -  -113     -     -     -     -    67 |
 OHIG |     -     -  -203     -     -     -     -   120 |
 ONSA |     -  -144   -15     -     -     -     -   117 |
 POTS |     -     3    -4     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -49    62     -     -     -     -     - |
 THTI |     -  -122     -     -     -     -     -    92 |
 THU1 |     -   -53     -     -     -     -     -    40 |
 TIDB |     -   104  -133     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -124   157     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -57     -     -     -     -     -    43 |
 WHIT |     -   -39    50     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -140     -     -     -     -     -   106 |
 WTZR |     -  -153     -     -     -     -     -   115 |
 YAR2 |     -   535     -     -     -     -     -  -402 |
 YELL |     -   -17    21     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -   -53    67     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  3440    92    87  7426    58  3534     -    28 |  288   2.25
    2 |  3079    29    38     -   219     -     -     - |  250   2.79
    3 |  2098    95    55  3874   220  1520     -    58 |  288   1.52
    4 |  2003    90   143  1510    59  2404     -    41 |  288   0.48
    5 |  2669   255   215  2337    77  2651     -    67 |  277   2.31
    6 | 11806    98    77  4212   212 10782     -    85 |  288   7.71
    7 |  1502    73    77  3267   180  1669     -    45 |  288   0.66
    8 |  3498    63    42  3124   125  3398     -    53 |  288   2.83
    9 |  3755    97    77  3109    57  3516     -    54 |  288   1.66
   10 |  1497    89   167  3063   107  1400     -    59 |  288   1.32
   11 |  1689    85   138  2489    94  1691     -    35 |  288   0.58
   13 |   902   117   165   408   194   832     -    33 |  288   0.28
   14 |   701    72    92   863    99   822     -    99 |  288   0.24
   15 |  5195   112    40 11547   109  5303     -    73 |  288   2.50
   17 | 16116   213   176     -   190 14049     -   212 |  272   0.93
   18 |  1094    77   144   977   112  1207     -   129 |  288   0.51
   19 | 11553    83   106     -    91 10975     -     - |  264   4.17
   20 |   684    59   121   820   189   776     -    53 |  288   0.26
   21 |  6038    75    51  7321   168  5989     -    56 |  288   2.25
   22 |  5051    63    81  3240   488  4724     -    56 |  278   0.95
   23 |  9395    95   120     -   128  9675     -   100 |  288   5.41
   24 |  5348    65   163  3936    60  5216     -    67 |  288   1.48
   25 |  2757    78    59  2291    68  2404     -    34 |  288   2.19
   26 |  1146    64    50  1686   187  1213     -    34 |  288   0.59
   27 |  5740    58    61 10145   163  5541     -    48 |  288   3.22
   28 |  1216   109   176  2581   104  1187     -    56 |  288   0.79
   29 |  1628    52    45  5671    84  1767     -    41 |  288   0.71
   30 |  2073   191   214  2107   117  2087     -    61 |  278   1.43
   31 |  6265    54    35  2902    67  6744     -    41 |  288   3.88
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    42    29     -     -     -     -    25 |  288   0.03
 AREQ |     -    33    33     -     -     -     -    27 |  288  25.81
 ARTU |     -   102   130     -     -     -     -     - |  279  19.13
 AUCK |     -    59     -     -     -     -     -    44 |  287  25.72
 CAS1 |     -    64    94     -     -     -     -    38 |  288  14.43
 CRO1 |     -    67    85     -     -     -     -     - |  226   0.40
 DAV1 |     -    91    66     -     -     -     -    39 |  288  19.13
 DRAO |     -    26     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 GALA |     -    50    64     -     -     -     -     - |  282  42.11
 GUAM |     -    41     -     -     -     -     -    31 |  286  23.72
 KARR |     -    22    29     -     -     -     -     - |  288 129.38
 KERG |     -    33     -     -     -     -     -    25 |  287    >>>
 KWJ1 |     -     -   187     -     -     -     -   111 |  219    >>>
 LPGS |     -    76    52     -     -     -     -    43 |  288  42.35
 MAC1 |     -    21    27     -     -     -     -     - |  288  14.42
 MATE |     -    30     -     -     -     -     -    23 |  285   0.18
 MCM4 |     -     -   228     -     -     -     -   135 |  283   8.91
 OHIG |     -     -    46     -     -     -     -    27 |  281  19.91
 ONSA |     -    34    23     -     -     -     -    17 |  288   0.15
 POTS |     -    22    27     -     -     -     -     - |  288  14.59
 STJO |     -    24    30     -     -     -     -     - |  288   2.02
 THTI |     -    38     -     -     -     -     -    29 |  287   2.77
 THU1 |     -    19     -     -     -     -     -    14 |  288  16.50
 TIDB |     -    24    31     -     -     -     -     - |  288   0.16
 TRO1 |     -    46    59     -     -     -     -     - |  287  11.82
 USNO |     -    41     -     -     -     -     -    31 |  288   0.02
 WHIT |     -    17    21     -     -     -     -     - |  287   4.42
 WSRT |     -    34     -     -     -     -     -    25 |  288   0.03
 WTZR |     -    45     -     -     -     -     -    34 |  287   0.04
 YAR2 |     -    86     -     -     -     -     -    64 |  287  11.68
 YELL |     -   200   255     -     -     -     -     - |  265   0.34
 YSSK |     -    38    49     -     -     -     -     - |  279  12.77
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5486    84   109  4512   160  5245     -    63 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

