
 GPS week: 1110   Day: 2   MJD: 52016                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2771      0     0.32    -0.08     6.11     0.00
 cod |   288     0  17063      0    -0.53     6.62     0.11    20.81
 emr |    96     0   3613      0   267.42    12.31     0.09    28.98
 esa |   288     0  11112   2241   264.97    12.25     0.18    11.52
 gfz |   288     0  14064    287    -0.96     0.98     0.12    19.77
 igu |    96     0   2103      0     0.17     0.14     3.31     0.00
 jpl |   281     0   6571     99     1.01     5.02     0.29     0.00
 ngs |    96     0   2679      0     0.29     0.02     5.80     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15499    277  2602.67    30.82     0.12    18.93

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    75    74    71  -104   162  2299   521  -377     -  -223 |
    2 |-11934   233  -136     X    62     -   223     -     -  -248 |
    3 | -3108    44   -31   466  -263 -3672   285 -3399     -   -42 |
    4 |  6213    13   -67  -127   285   424  -269  5873     -  -200 |
    5 | -4181   124  -149     X   -31-12475   360 -3018     -   -33 |
    6 |-13752    61   -95    48    78 -7173  -443-12064     -  -129 |
    7 |  1747   160   -74   342  -148  1671  -514  1017     -  -192 |
    8 |-10416    40  -222   860   -48 -4574   -94-10219     -  -404 |
    9 | -8697   206  -171    29   -20  2468   213 -8470     -  -136 |
   10 |  2639    77  -123     X    97 15270  -472  1608     -  -122 |
   11 |  1193   -24   206  -138     8  3186  -214   825     -    -3 |
   13 |  1489    18   199  -408   220 -2104   342  1188     -  -102 |
   14 |  1644    91     -  -170   -14 -6506   468  1319     -     - |
   15 |  1760    83     -     -  -159     -  -353  2281     -    75 |
   17 |  -764   204  -208     X    61     -  -811    74     -  -180 |
   18 |   748   -72   159  -618    80 -7867   179   334     -   292 |
   19 | 24035    68   -40   -76    -1     -   142 19982     -     - |
   20 |  4396    31   208  -275   111  -183   163  4071     -   -87 |
   21 |  2259   152   -97  -329    16     -  -440  1273     -    26 |
   22 |  1160   170     7     X  -190  7409   719   756     -    10 |
   23 |  3143    97   -86  -230    79     -   208  2680     -    -4 |
   24 | -2685   129   -61  -391    77  1253     1 -3057     -    47 |
   25 |  5826    23     3  -219   153 12042   493  5048     -   -53 |
   26 | -5938   -33  -203   571   144  2568   331 -6146     -  -358 |
   27 |  5290    18  -205   892    35     -    62  2775     -  -494 |
   28 |  3591  -107   344     X   -64  2770  -103  2938     -     X |
   29 | -2400   152    37  -463   161 -8185   645 -2619     -   -68 |
   30 | -5160   114   -46  -555   226 -4779  -138 -5111     -   -57 |
   31 |  1133  -156   -63  1257  -197  5586   -91   235     -  -196 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -53    94     X  -113     -     -     -     -   128 |
 AREQ |     -     -     -    -7     -     -     -     -     -     4 |
 BAHR |     -    37   102   -25   -22     -     -     -     -   -55 |
 CAS1 |     -    40     -     -   -95     -     -     -     -    56 |
 CRO1 |     -   -98     -     -   103     -    89     -     -     - |
 DAEJ |     -  -965     -     -     -     -     -     -     -  1060 |
 DAV1 |     -   -42     -     -   -54     -     -     -     -   103 |
 DRAO |     -   -96     2     -     -     -   -10     -     -   104 |
 FAIR |     -     -   -11     -     -     -  -250     -     -    17 |
 GALA |     -  -104     -     -   110     -  -283     -     -     - |
 GUAM |     -    42     -     -   -32     -   -63     -     -   -13 |
 KARR |     -   -66     -     -    69     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     6     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 KOKB |     -     -    93     X     -     -     X     -     -  -142 |
 KWJ1 |     -     -     -     -   -71     -  -603     -     -    74 |
 LPGS |     -   280     -    -3  -577     -   341     -     -   303 |
 MAS1 |     -  -155   140   122     9     -     -     -     -     3 |
 MATE |     -  -188     -     -     -     -     -     -     -   207 |
 MCM4 |     -     -     -  -369   135     -     -     -     -    34 |
 MDO1 |     -   -31    22     -     -     -    21     -     -     - |
 MKEA |     -   -34     -    61     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -108    19     -     -     -     -     -     -   108 |
 NYA1 |     -     9     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -     -     -     -  -138     -     -     -     -   144 |
 ONSA |     -     4     -     -   -93     -     -     -     -    93 |
 PIE1 |     -   -95     -    66     -     -   102     -     -    62 |
 POTS |     -     0     -     -     0     -     7     -     -     - |
 STJO |     -   -43    93     -    -1     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   -90     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 THU1 |     -   -73     -     -     -     -    39     -     -    80 |
 TSKB |     -     -   174  -377     -     -     -     -     -   140 |
 URUM |     -    52     -     -   -89     -     -     -     -    36 |
 USNO |     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 USUD |     -   -80     -   145     -     -  -242     -     -     - |
 WHIT |     -    12     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 WTZR |     -   -32     -   -46     -     -     -     -     -    63 |
 WUHN |     -    29     -     -     X     -     -     -     -   -32 |
 YELL |     -   -86    91     -   -49     -     -     -     -    96 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5692    81    92   100    48  3890   238  5671     -    89 |  288   2.43
    2 |  4181   243   264     X   191     -   279     -     -   212 |  277   1.56
    3 |  2581   148    71   185   219  3334   235  2719     -   231 |  288   2.35
    4 |  2075    48    66   188    51  1262   392  2264     -    95 |  288   0.84
    5 | 10681   298   103     X   123  3605   467 10167     -   182 |  278   3.34
    6 |  8670    61    61   170   191  3075   211  8499     -   169 |  288   6.92
    7 |  1061   155    55   357   111  1271   585  1524     -    69 |  288   0.96
    8 |  5052   117    66   139    75  3196   294  4416     -    58 |  288   3.26
    9 |  3253    76    93    85    73  3310   209  3457     -    53 |  288   1.48
   10 |  5368   122    74     X    70  7065   160  5241     -   108 |  288   2.86
   11 |  1574    97    55   313    75  1994   441  1325     -   157 |  288   0.51
   13 |  1290    81   105   131   127   939   110  1306     -   125 |  288   0.41
   14 |   856   103     -    48   105  4104   239   742     -     - |  283   0.27
   15 | 10833    88     -     -    88     -   384  9628     -    66 |  288   2.15
   17 | 10556   141   134     X   176     -   336  9821     -   253 |  288   0.79
   18 |  1213   178   128   162   134  2691   297  1217     -    91 |  288   0.53
   19 | 14822    86    65   182   166     -   304 14483     -     - |  280   3.52
   20 |   823    95   105    95    64   610   310   805     -    73 |  288   0.20
   21 |  3973   132   107   162    49     -   228  4048     -   119 |  288   2.83
   22 |  6686    76    36     X   139  5095   626  5880     -   134 |  278   0.86
   23 |  5505   255   124   239   146     -   341  5377     -   179 |  288   5.72
   24 |  2841   110    39   223    31  1705   156  2406     -    77 |  288   2.42
   25 |  2424   108    39   149    93  4735   465  2225     -    86 |  288   2.66
   26 |  1192   108   115   310   151  1100   354  1219     -    82 |  288   0.69
   27 | 13511    89    58    87    43     -   303 11565     -    61 |  288   2.90
   28 |  1721    94   110     X    85  2176   362  1778     -     X |  277   0.67
   29 |  1222   123    77    54   107  5228   359  1280     -    47 |  288   0.63
   30 |  2499   230    65   183    78  1067   327  2444     -   233 |  278   2.19
   31 |  5092   231   113   151    73  2473   217  5501     -   242 |  288   2.86
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -   114    77     X    57     -     -     -     -    45 |  288   0.03
 AREQ |     -     -     -   101     -     -     -     -     -    61 |  288  32.84
 BAHR |     -    68    32   112    29     -     -     -     -    76 |  288   0.27
 CAS1 |     -   128     -     -    67     -     -     -     -   129 |  288  12.19
 CRO1 |     -    79     -     -    83     -   139     -     -     - |  273   0.54
 DAEJ |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    39 |  287    >>>
 DAV1 |     -    72     -     -    42     -     -     -     -    62 |  288  19.24
 DRAO |     -    49    34     -     -     -    52     -     -    42 |  287   0.05
 FAIR |     -     -    21     -     -     -   216     -     -    31 |   96   0.57
 GALA |     -    49     -     -    52     -   177     -     -     - |  265  34.33
 GUAM |     -   105     -     -   117     -   159     -     -   228 |  288  24.59
 KARR |     -    39     -     -    41     -     -     -     -     - |  288 129.46
 KERG |     -    81     -     -     -     -     -     -     -    89 |  287    >>>
 KOKB |     -     -    43     X     -     -     X     -     -    65 |   96   0.13
 KWJ1 |     -     -     -     -   185     -   578     -     -   193 |  195 115.70
 LPGS |     -   200     -   306   374     -   316     -     -   183 |  273  82.64
 MAS1 |     -   134    49    86    84     -     -     -     -    57 |  288   2.32
 MATE |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    46 |  287   0.20
 MCM4 |     -     -     -   299   179     -     -     -     -   308 |  286   6.52
 MDO1 |     -    52    37     -     -     -   124     -     -     - |   94  30.88
 MKEA |     -    58     -   106     -     -     -     -     -     - |  284  40.78
 NLIB |     -    88    53     -     -     -     -     -     -    74 |  287  71.14
 NYA1 |     -    72     -     -    75     -     -     -     -     - |  286   0.04
 OHIG |     -     -     -     -    31     -     -     -     -    32 |  280  13.80
 ONSA |     -    34     -     -    25     -     -     -     -    48 |  288   0.20
 PIE1 |     -    49     -    56     -     -    55     -     -    50 |  288   0.07
 POTS |     -    78     -     -    82     -   115     -     -     - |  279  15.22
 STJO |     -    52    70     -    71     -     -     -     -     - |  286   1.97
 THTI |     -    76     -     -     -     -     -     -     -    84 |  262   1.81
 THU1 |     -    76     -     -     -     -   101     -     -    84 |  287  18.67
 TSKB |     -     -    63   201     -     -     -     -     -   129 |  288   1.17
 URUM |     -    38     -     -    61     -     -     -     -    32 |  288  17.03
 USNO |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   0.05
 USUD |     -    70     -   127     -     -    44     -     -     - |  288   0.21
 WHIT |     -    28     -     -    29     -     -     -     -     - |  287  11.00
 WSRT |     -    39     -     -     -     -     -     -     -    42 |  287   0.04
 WTZR |     -    29     -    53     -     -     -     -     -    33 |  288   0.07
 WUHN |     -    59     -     -     X     -     -     -     -    64 |  287  32.44
 YELL |     -    73    96     -   146     -     -     -     -    76 |  270   0.30
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  6114   114    89   180   117  3312   288  5799     -   125 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

