
 GPS week: 1112   Day: 0   MJD: 52028                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2728      0    -0.30     0.45     4.88     0.00
 cod |   288     0  15499     66     0.10    -1.16     0.09    25.07
 emr |    96     0   3228     42   439.97    11.19     0.15    11.90
 esa |   288     0  13280   1256   436.78    10.81     0.15    13.59
 gfz |   288     0  12876    603    -0.49     0.76     0.12    18.19
 igu |    96     0   2283      0    -0.42     0.52     3.56     0.00
 ngs |    96     0   2728      0    -0.33     0.40     4.58     0.00
 usn |   288     0  15734      7  3022.08    31.54     0.07    31.25

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  7751    77    62    -5   -70 19326  6551   -10 |
    2 |  1035    20   -82   -10     -     -  -656     - |
    3 |  3863    29   -35   181   -46  7092  4228   -57 |
    4 |   124    62  -112   125   130  1332   -15  -159 |
    5 |  -585    91   -16    76  -241     -  -953    63 |
    6 |  2474   342   -90   284   -29  1729  2727  -306 |
    7 |  1170  -181     8   162   217  4874   917   -54 |
    8 | -5808   115   -53    26    76 -3546 -6008  -115 |
    9 | -3635   150    -7   -70    29-11429 -3265   -86 |
   10 | -6441   -70    16  -151   378  1795 -5544  -110 |
   11 |  6234   -14    27  -110   -29 -3110  5685    58 |
   13 |  1276   120   170    50  -158  -617  1751   -17 |
   14 |  4055    52    47   -79  -165  -476  4023    83 |
   15 |   804    13  -220     -   162 -7128   747   -76 |
   17 | -1038   266  -157   -33   243     -    62  -266 |
   18 |  5662  -125    -3   124    38 -7677  5631    17 |
   19 | -3324    44   -41   492    84     - -3592  -234 |
   20 |  5958    35   176    73  -130   716  6062     6 |
   21 | -6100    53   -35    29   -94     - -5714    11 |
   22 |  1321   170    33   -24   -74 -2777   373   -70 |
   23 |   848   -46  -281     X   244  6202   990   -85 |
   24 | -5579  -137  -212   261    67  1984 -4990     - |
   25 |  3647    89   -98    66    78  2832  3504  -127 |
   26 | -1096   219   -56   148   303  1933 -1036  -374 |
   27 |  4006   144    -7  -114   206 12726  2680  -165 |
   28 | -2947     3    96   138  -154   692 -1907    22 |
   29 |  3330    40  -158    74   -41  -698  2997   -13 |
   30 | -4817   240  -107   110   -36 -8252 -4848  -149 |
   31 |-12804   -16    44   170    82-17520-11450   -95 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -235     -     X     -     -     -   189 |
 ALGO |     -   -31   141     X  -162     -     -   102 |
 AMC2 |     -  -180     -     -     -     -     -   144 |
 AOML |     -     -     -     -  -104     -     -    61 |
 ARTU |     -    69     -     -   -96     -     -     - |
 BAHR |     -    44   131   -36   -54     -     -    -5 |
 BOR1 |     -   -44     -    64     -     -     -     7 |
 CAS1 |     -     -     -     -   -31     -     -    18 |
 DAV1 |     -     -     -     -  -172     -     -   100 |
 DRAO |     -   -67   -51     -     -     -     -    60 |
 FLIN |     -  -136     -   252     -     -     -     - |
 FORT |     -     -     -  -490     -     -     -   213 |
 HOB2 |     -     -     -     -    24     -     -   -14 |
 IRKT |     -   141     -  -260     -     -     -     - |
 KERG |     -   -80     -     -     -     -     -    64 |
 KSTU |     -   -63     -     -     -     -     -    51 |
 LPGS |     -     -     -  -466     X     -     -   202 |
 MAC1 |     -     -     -     -  -102     -     -    60 |
 MALI |     -   -66     -    72     -     -     -    23 |
 MAS1 |     -    13   171    74  -236     -     -    73 |
 NRC2 |     -   190     -  -350     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -53     -  -257  -107     -     -   214 |
 ONSA |     -   -76   109    26   -28     -     -    52 |
 POL2 |     -    51     -   -94     -     -     -     - |
 POTS |     -   -44     -   -26     -     -     -    47 |
 REYK |     -    47     -   -87     -     -     -     - |
 STJO |     -   -20   251  -105    50     -     -     - |
 THTI |     -  -392     -     -   -68     -     -   304 |
 TRO1 |     -  -136     -     -   187     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    -2     -     -     -     1 |
 TSKB |     -   -80   155  -225     -     -     -   143 |
 URUM |     -   -48     -     -   -99     -     -    96 |
 USNO |     -   -55     -   -71     -     -     -    75 |
 WES2 |     -    -9     -    17     -     -     -     - |
 WHIT |     -    39     -     -   -54     -     -     - |
 WSRT |     -   -52     -     -     -     -     -    42 |
 WTZR |     -  -148     -    65     -     -     -    90 |
 WUHN |     -   -10     -     -     X     -     -     8 |
 YELL |     -     1   100   -20     -     -     -    -5 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  7883    74    77    79    82  7643  6343    63 |  288   5.16
    2 |  5141   137   345   243     -     -  5498     - |  170   2.04
    3 |  2667   145   232   137   156  2322  2506    61 |  288   1.55
    4 |  1009    94   145   217    39   598  1342    56 |  288   0.76
    5 |  4653   105   217   167    51     -  4495    76 |  277   3.61
    6 |  9144   179   120   113   372  3754  9364   150 |  288   9.53
    7 |  1753   162   293   118   176  1051  2146   110 |  288   1.14
    8 |  4168    84    37   132    78  2792  4052    63 |  288   2.86
    9 |  2307    72   142   310    86  3473  2098    55 |  288   2.01
   10 |  2905   144    82   208   113  2410  3235   108 |  276   1.64
   11 |  2624    92   119   109    83  1691  2298    49 |  288   0.42
   13 |  2020   110    81   156    61   403  1986    57 |  288   0.23
   14 |   920   107    51   281    84   368   959    68 |  288   0.19
   15 |  8337    44   146     -   186  5881  7786    95 |  288   4.31
   17 |  5809    83   126   315   211     -  5435   141 |  288   1.53
   18 |   961    91   157   214   180  2909   891    67 |  288   0.35
   19 |  6069    66   164    59    84     -  5964    64 |  288   6.43
   20 |   991   115   119   298    95   531   929    62 |  288   0.31
   21 |  6925   115   158   150   201     -  6169   130 |  276   3.68
   22 |  5508   148    91   160   166  1733  5282    56 |  279   0.70
   23 |  4908   207   106     X    89  2605  4978   136 |  269   5.21
   24 |  2109    82   309   262    66  4179  1797     - |  270   1.88
   25 |  5287    61   113   177    46  5507  5295    50 |  288   1.95
   26 |  1359    85   218   185   186  1842  1244    70 |  288   0.43
   27 |  8468   104   144   110   137  4078  7197    59 |  288   4.14
   28 |  5949   102    73   134   101  3034  5533    53 |  288   0.77
   29 |  1858   124    90    69    82   863  1963    64 |  287   0.88
   30 |  5727   128   102   145   106  5154  5499    78 |  276   1.95
   31 |  5455   103   236   197   133  6430  4278    88 |  288   2.70
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    60     -     X     -     -     -    48 |  288   0.09
 ALGO |     -    92    83     X    98     -     -    29 |  288   0.04
 AMC2 |     -    79     -     -     -     -     -    64 |  288   0.03
 AOML |     -     -     -     -    76     -     -    44 |  288  77.96
 ARTU |     -    29     -     -    40     -     -     - |  281  15.79
 BAHR |     -    75   118   118    75     -     -    59 |  288   0.47
 BOR1 |     -    57     -    68     -     -     -    29 |  288   3.87
 CAS1 |     -     -     -     -    41     -     -    24 |  284  12.35
 DAV1 |     -     -     -     -    32     -     -    19 |  287  18.73
 DRAO |     -    29    86     -     -     -     -    21 |  288   0.03
 FLIN |     -    24     -    43     -     -     -     - |  288   9.78
 FORT |     -     -     -    74     -     -     -    32 |  171   0.38
 HOB2 |     -     -     -     -   186     -     -   108 |  188 251.06
 IRKT |     -    20     -    36     -     -     -     - |  288   0.07
 KERG |     -   133     -     -     -     -     -   106 |  266    >>>
 KSTU |     -   142     -     -     -     -     -   114 |  285  23.16
 LPGS |     -     -     -   272     X     -     -   118 |  242  72.26
 MAC1 |     -     -     -     -    33     -     -    19 |  288  11.46
 MALI |     -    35     -   148     -     -     -    62 |  288  12.12
 MAS1 |     -    64    75    72    79     -     -    31 |  288   2.18
 NRC2 |     -    29     -    54     -     -     -     - |  288   0.07
 OHIG |     -    83     -    99    95     -     -    75 |  288  17.03
 ONSA |     -    56    98    67    55     -     -    32 |  288   0.12
 POL2 |     -    25     -    46     -     -     -     - |  288  20.67
 POTS |     -    45     -    45     -     -     -    31 |  288  13.23
 REYK |     -    35     -    64     -     -     -     - |  287  10.10
 STJO |     -   126    78   172    61     -     -     - |  288   2.73
 THTI |     -    83     -     -    51     -     -    52 |  287   3.34
 TRO1 |     -    25     -     -    34     -     -     - |  288  14.23
 TROM |     -     -     -    36     -     -     -    16 |  288  18.06
 TSKB |     -    61   111    70     -     -     -    79 |  288   1.23
 URUM |     -    94     -     -    85     -     -    34 |  288  23.10
 USNO |     -    43     -    40     -     -     -    31 |  288   0.03
 WES2 |     -    25     -    46     -     -     -     - |  288   0.10
 WHIT |     -    62     -     -    85     -     -     - |  288   9.73
 WSRT |     -    51     -     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 WTZR |     -    49     -    50     -     -     -    38 |  288   0.05
 WUHN |     -    40     -     -     X     -     -    32 |  275  25.38
 YELL |     -    35    72    57     -     -     -    30 |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4883    90   150   150   120  3560  4581    71 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.03 (ns) 

