
 GPS week: 1112   Day: 1   MJD: 52029                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2755      0     0.08    -0.13     4.92     0.00
 cod |   288     0  15503      0    -2.23     0.20     0.16    35.82
 emr |    96     0   3496      0   451.50     6.07     0.17    34.45
 esa |   288     0  15480    113   452.05    -2.57     0.21    29.73
 igu |    96     0   2285      0    -1.30     0.27     4.74     0.00
 ngs |    96     0   2755      0     0.11    -0.17     4.74     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  11246    122  3448.69 -5040.16     0.16     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  1399   129   161  -219     -  1366     -    98 |
    2 | -3111    18  -144    37     - -2725     -     - |
    3 |  6746  -102    26   113  7089  6611     -    -2 |
    4 | -1887   -76   -51   111   -29 -1765     -  -302 |
    5 | -7728   -15  -236   114 -9175 -7353     -  -159 |
    6 |  -743     9  -275    96-12136  -227     -  -375 |
    7 | -5565  -212  -107   297 -8645 -5092     -  -414 |
    8 |   664   119   -56  -123  1230   653     -   -90 |
    9 |  5507   -55  -262   168 13622  5013     -  -356 |
   10 |    -1  -274  -338   476  5438  -478     -  -194 |
   11 |  5214    24   161   -91  6411  4949     -    27 |
   13 |  4227   -12   172   -54  6934  4392     -   225 |
   14 |  2531   184   -14  -216  3767  2814     -    47 |
   15 |  3061    80   -83     -  8441  1522     -    63 |
   17 |  2096   116  -194   -64-18573  1238     -  -320 |
   18 |  5666    -9   204   -68   890  5461     -   305 |
   19 | -4860     9    47   -27     - -3714     -     - |
   20 |  4411    28   169  -100  1603  4440     -   -77 |
   21 | -1407   120   -13  -142     - -2057     -   120 |
   22 | -9678   141  -124  -122 -5624 -9025     -   -95 |
   23 |  6911    96    18  -125     -  6161     -    42 |
   24 | -6889  -129   -36   170 -1020 -6528     -  -307 |
   25 |    81   137    -6  -163 -5518  -877     -   113 |
   26 |   482  -149  -308   299  2152   131     -  -483 |
   27 |-11576   121    68  -174-16971-10313     -   -88 |
   28 |  4644   -18   288   -90  5085  4906     -   302 |
   29 |  -827   157   -23  -181 -3979  -658     -    92 |
   30 |  3603  -307  -403   540  9672  3552     -  -500 |
   31 | -3358  -154   -98   223  9561 -2911     -  -129 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -    25     -   -30     -     -     -     - |
 ALGO |     -  -139   145     X     -     -     -    56 |
 ARTU |     -    63     -   -76     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -185     -   223     -     -     -   259 |
 BAHR |     -    42   198  -128     -     -     -   149 |
 BOR1 |     -   -28     -    34     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    20     -   -24     -     -     -   236 |
 CRO1 |     -   -81     -    97     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -25    26     -     -     -     -    38 |
 EISL |     -  -222     -   267     -     -     -   630 |
 FAIR |     -     -   112  -130     -     -     -   -10 |
 FORT |     -  -998     -  1203     -     -     -  -222 |
 GALA |     -   101     -  -121     -     -     -     - |
 GODE |     -   -47     -    57     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -16     -    19     -     -     -   280 |
 MAC1 |     -  -155     -   187     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    98     -  -118     -     -     -   -25 |
 MDO1 |     -    48    99   -97     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -57     -    68     -     -     -     - |
 NRC2 |     -   -47     -    57     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   227  -264     -     -     -    69 |
 OHIG |     -   -48     -    58     -     -     -   158 |
 ONSA |     -    -5     -     6     -     -     -   266 |
 PIE1 |     -    72     -   -87     -     -     -   120 |
 POL2 |     -   115     -  -138     -     -     -     - |
 REYK |     -    76     -   -92     -     -     -     - |
 STJO |     -  -101   258    22     -     -     -     - |
 SUTH |     -   -64     -    77     -     -     -     - |
 TSKB |     -   287   365  -551     -     -     -    54 |
 USNO |     -    38     -   -46     -     -     -   175 |
 USUD |     -   178     -  -215     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -118     -   142     -     -     -   336 |
 YAR2 |     -   407     -  -491     -     -     -   233 |
 ZIMM |     -  -374     -   450     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  2509    59   149    98     -  2483     -    92 |  287   2.26
    2 |  3652   126   221   129     -  3649     -     - |  273   1.74
    3 |  2386    56    83    61  4782  2729     -    53 |  288   1.65
    4 |  1840    51   123    80  1317  1522     -    59 |  288   1.16
    5 |  2896   162   254   237  3210  2703     -   159 |  268   2.91
    6 |  8947    57   108    78  5156  9570     -    49 |  288   9.11
    7 |  3314    52   133    80  6116  2637     -    94 |  288   1.06
    8 |  3539   146   146   210  2032  3501     -   135 |  282   2.76
    9 |  2403   103   106   122  6010  2112     -   134 |  288   2.15
   10 |  3048   265   248   244  5268  2917     -   128 |  265   3.37
   11 |  1286   180   191   174  2657  1152     -    82 |  288   0.83
   13 |  1148    63   118   109  3646  1052     -   103 |  282   0.70
   14 |  1205    73   116   116  1793   961     -   103 |  288   0.64
   15 |  5672    91    95     -  4352  5240     -   114 |   93   3.53
   17 |  4792   192   205   300 12084  4175     -   247 |  284   2.03
   18 |  1761    92    90   123   785  1685     -   123 |  288   0.74
   19 |  9402   106   102   134     -  9107     -     - |  281   3.18
   20 |  1658    95   140   141   761  1546     -   108 |  282   0.62
   21 |  6282   159   184   204     -  5212     -   185 |  264   3.31
   22 |  2849   260   247   397  4920  2754     -   342 |  268   0.78
   23 |  8398   300   157   410     -  8070     -   331 |  266   6.31
   24 |  3022    66   179   119  2788  2880     -    64 |  288   1.81
   25 |  8140    65   192   127  4472  7640     -    70 |  288   2.03
   26 |  3099   150   173   229   982  2765     -    78 |  286   0.99
   27 | 13108   102   152   123  7904 12822     -   105 |  282   6.09
   28 |  2588   111   301    97  3574  2569     -   261 |  287   1.15
   29 |   890    75   147   115  1628   634     -    95 |  288   0.89
   30 |  2683   476   400   706  6225  2415     -   526 |  266   1.60
   31 |  3381    53   152    74  4377  2951     -   140 |  288   3.03
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -   316     -   381     -     -     -     - |  288   0.73
 ALGO |     -    68    70     X     -     -     -    33 |   96   0.50
 ARTU |     -   101     -   122     -     -     -     - |  287  19.27
 AUCK |     -   212     -   256     -     -     -   191 |  223  19.53
 BAHR |     -   111   104   122     -     -     -    93 |  288   0.84
 BOR1 |     -    59     -    71     -     -     -     - |  288   2.28
 CAS1 |     -   137     -   165     -     -     -    71 |  284  15.11
 CRO1 |     -   281     -   339     -     -     -     - |  233    >>>
 DRAO |     -   144   149     -     -     -     -   219 |   96    >>>
 EISL |     -   226     -   272     -     -     -   174 |  228  70.01
 FAIR |     -     -   111   129     -     -     -   211 |   94   0.47
 FORT |     -   495     -   597     -     -     -   263 |  118   0.40
 GALA |     -    66     -    80     -     -     -     - |  279  32.42
 GODE |     -   307     -   370     -     -     -     - |  112   0.66
 GUAM |     -    65     -    78     -     -     -   107 |  277  27.76
 MAC1 |     -   160     -   193     -     -     -     - |  244  11.25
 MCM4 |     -   260     -   313     -     -     -   185 |  236 256.12
 MDO1 |     -   117   106   161     -     -     -     - |  276  34.24
 MKEA |     -   134     -   162     -     -     -     - |  288  41.47
 NRC2 |     -    58     -    70     -     -     -     - |  288   0.69
 NYAL |     -     -   111   129     -     -     -    55 |   96   0.52
 OHIG |     -    89     -   107     -     -     -    87 |  250  14.98
 ONSA |     -    79     -    95     -     -     -    52 |  288   0.63
 PIE1 |     -    69     -    83     -     -     -    75 |  286   0.66
 POL2 |     -    63     -    76     -     -     -     - |  286  24.39
 REYK |     -    49     -    58     -     -     -     - |  103   7.87
 STJO |     -   137    98   168     -     -     -     - |  288   2.77
 SUTH |     -   194     -   234     -     -     -     - |  271  16.58
 TSKB |     -   104   137   125     -     -     -    89 |  208   1.09
 USNO |     -    48     -    58     -     -     -    96 |  288   0.68
 USUD |     -    86     -   103     -     -     -     - |  287   0.69
 WTZR |     -    59     -    71     -     -     -    82 |  288   0.69
 YAR2 |     -   242     -   292     -     -     -   234 |  192  14.32
 ZIMM |     -    29     -    35     -     -     -     - |   87    >>>
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4924   160   169   208  4741  4737     -   165 |


 BEST CLOCK FIT: ONSA   288   0.63 (ns) 

