
 GPS week: 1112   Day: 4   MJD: 52032                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2770      9     1.52    -2.04     5.87     0.00
 cod |   288     0  18804     37     1.89     2.38     0.07    24.28
 emr |    96     0   3910      0 -1166.37    27.88     0.10    17.02
 gfz |   288     0  14046    286    -0.01     0.30     0.09    20.33
 igu |    96     0   2295      0     1.82    -1.80     3.67     0.00
 jpl |   278     0   7940    127     0.15    -2.34     0.10    17.36
 ngs |    96     0   2770      4     1.65    -2.05     5.76     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14493    461 -1166.58    28.15     0.09    21.01

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |-11939     4    73    -7-16600  -147-10784     -    35 |
    2 | -2829   -59  -184    48 -1784   166 -2386     -     - |
    3 |  7263    64   -64    -7  7611   -99  6418     -   -15 |
    4 | -6576    59   113   -52 -4921   113 -6061     -   -91 |
    5 | -4677     1   -14   138     -   174 -3584     -  -202 |
    6 | -7180   200  -145    -2-10596    73 -6226     -  -222 |
    7 | -4333    36   258  -129 -1089    79 -4241     -   -14 |
    8 |   886   111   138    42 12867   187   125     -  -288 |
    9 | -9115   134  -209   114-11625   110 -8494     -  -247 |
   10 |  1908    31   171   125   439   167  1671     -  -271 |
   11 |  3479    18    81  -277   547   -96  3126     -   263 |
   13 |  3221   -20    96  -237  4183   -57  3470     -   247 |
   14 |  4295   -60  -100    15   578   -90  4356     -   118 |
   15 | -3599   -29  -121    62     -   -99 -4350     -    42 |
   17 | -1908   191  -188    36     -   -21  -716     -  -198 |
   18 |  5578  -105     7   -48 -7264    32  5708     -   153 |
   19 | 17428    74  -296   -86     -   214 15663     -     - |
   20 |  2844  -125   109    45  1337    80  2899     -    39 |
   21 |  7681    80  -152   153 16375  -231  5861     -  -104 |
   22 | -3644   108   -77   231  3133   -17 -4228     -  -320 |
   23 | -7076   115  -114     -     -   248 -6846     -  -191 |
   24 |  -357    73   209   -39 -8275    17  -788     -  -110 |
   25 | 12328    10  -315   151 17104  -112 10535     -   -27 |
   26 |  -579    41  -152   163  7967   222  -602     -  -244 |
   27 |  -472   113   140  -125  5665   246    46     -  -151 |
   28 |  5235   103   294  -198  4457   -33  4765     -     X |
   29 |  2361    -8  -286    73  4257   -13  2378     -    21 |
   30 |  -357    70  -393   151  2337   103   359     -  -160 |
   31 | -7911    55   -57   -64-25922   153 -7242     -   -52 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 AREQ |     -   -66     -     -     -  -143     -     -   185 |
 ARTU |     -    66     -   -79     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -175     -     -     -    -2     -     -   204 |
 BAHR |     -    90   124  -132     -     -     -     -   -10 |
 BRMU |     -   -57     -   -82     -     -     -     -   145 |
 CAS1 |     -   -39     -   -12     -     -     -     -    65 |
 CRO1 |     -   -21     -     -     -    29     -     -     - |
 DAV1 |     -   -63     -   -13     -     -     -     -    85 |
 DRAO |     -   -73   -16     -     -     -     -     -    89 |
 FAIR |     -     -    28     -     -     X     -     -   -23 |
 GALA |     -     -     -    21     -   -24     -     -     - |
 GODE |     -   -79     -     -     -     -     -     -    91 |
 GOLD |     -   -27     -     -     -    37     -     -     - |
 GUAM |     -    63     -  -102     -   -75     -     -    93 |
 HRAO |     -   -35   347    97     -  -185     -     -     - |
 KARR |     -     4     -    -5     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -75     -     -     -     -     -     -    87 |
 KOKB |     -     -    65     -     -    33     -     -   -46 |
 MAC1 |     -    33     -   -39     -     -     -     -     - |
 MATE |     -   -54    78     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -   309     -     -     -     -  -299 |
 MDO1 |     -   -17    24     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -62     -     -     -    87     -     -     - |
 NLIB |     -   -70     -     -     -     -     -     -    81 |
 NRC2 |     -   -59   101    43     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    42     -   -51     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    12     -     -     -     -     -   -10 |
 OHIG |     -   -27     -  -191     -     -     -     -   215 |
 ONSA |     -  -120     -    69     -     -     -     -    72 |
 PETP |     -    14     -   -17     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -  -196     -     -     -     -     -     -   227 |
 POTS |     -   -25     -     -     -  -126     -     -   136 |
 SANT |     -     X     -   242     -  -284     -     -     X |
 STJO |     -   -33   173    -9     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    41     -     -     -  -272     -     -   173 |
 THTI |     -   145     -  -234     -     -     -     -    71 |
 TRO1 |     -  -100     -   120     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -     -   167     -     -     -     -     -  -136 |
 USUD |     -   -72     -     -     -   101     -     -     - |
 WHIT |     -   -17     -    21     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -58     -     -     -    81     -     -     - |
 WSRT |     -   -66     -     -     -     -     -     -    77 |
 WTZR |     -  -126     -     -     -     -     -     -   145 |
 WUHN |     -   -19     -     X     -     -     -     -    22 |
 YELL |     -   -78    68     -     -     -     -     -    72 |
 YSSK |     -    52     -     -     -   -72     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5956   105    46    50  3788    63  5868     -    65 |  288   1.47
    2 |  4641   140   180   197  3218   115  4415     -     - |  288   3.42
    3 |  3217    88    51   189  2316    98  4472     -   103 |  288   2.62
    4 |  2019    75   128   117  3167   152  1623     -    94 |  288   0.81
    5 |  7067   128    71   131     -   103  6663     -    75 |  288   2.69
    6 |  8057    77    68   154  5044   126  8907     -    56 |  288   6.84
    7 |  1785   117   123    65  2339    58  1525     -    78 |  288   1.80
    8 |  5696    55    83    52  4743    59  5954     -    48 |  288   3.55
    9 |  2828    63    77    60  3457    88  2190     -    42 |  288   2.46
   10 |  3944   145   152   118  2503   135  3927     -   135 |  277   2.69
   11 |  1467    92    33    31   685   127  1414     -    60 |  288   0.27
   13 |  2420    82   108    63  1764    86  2395     -    54 |  288   0.26
   14 |  1006    56    38    34   838    54  1036     -    63 |  288   0.28
   15 |  7729    79    66    34     -   102  6482     -    93 |  288   3.00
   17 |  5997    90    93   115     -   115  5632     -   164 |  288   2.31
   18 |  1614    52    67   117  3134   124  1507     -    62 |  288   0.44
   19 | 22407   154   139   169     -    86 21535     -     - |  283   3.01
   20 |   834    59   126   128   918    96   694     -    89 |  288   0.23
   21 |  5503   105    80   131  5487   106  4891     -   120 |  278   3.82
   22 |  3745    74    63    42  3092    53  3333     -    40 |  288   0.62
   23 |  4654   118   123     -     -   184  4922     -   135 |  275   5.15
   24 |  3681    50   106    77  2297    71  3443     -    70 |  288   1.81
   25 |  4107    46   163    62  5908    53  4018     -    37 |  288   1.32
   26 |  1697    85    81    75  3574   165  1408     -    79 |  288   0.51
   27 |  6689    46   141    88  2877    59  7095     -    62 |  288   3.66
   28 |  2119   111    84    92  2124   157  1675     -     X |  284   0.34
   29 |  1934    29    79    84  2815   101  1900     -    42 |  288   0.55
   30 |  3949   100   140    61  1361   171  3896     -    46 |  283   2.36
   31 |  5878    76    42   125  9187    99  4932     -   155 |  288   3.42
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 AREQ |     -    25     -     -     -    45     -     -    24 |  288  27.94
 ARTU |     -    17     -    20     -     -     -     -     - |  287  19.28
 AUCK |     -    48     -     -     -   104     -     -    66 |  288  20.49
 BAHR |     -    24    47    25     -     -     -     -    32 |  288   0.48
 BRMU |     -    46     -    47     -     -     -     -    31 |  288  32.91
 CAS1 |     -    39     -    31     -     -     -     -    49 |  288  14.06
 CRO1 |     -    16     -     -     -    22     -     -     - |  269   0.48
 DAV1 |     -    44     -    36     -     -     -     -    35 |  287  27.20
 DRAO |     -    39    76     -     -     -     -     -    31 |  288   0.04
 FAIR |     -     -    33     -     -     X     -     -    27 |   91   0.10
 GALA |     -     -     -    52     -    61     -     -     - |  278  32.33
 GODE |     -    41     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.04
 GOLD |     -    45     -     -     -    64     -     -     - |  278  26.10
 GUAM |     -   144     -   102     -    64     -     -   201 |  288  22.96
 HRAO |     -   111    65    99     -   133     -     -     - |  288   1.37
 KARR |     -    24     -    29     -     -     -     -     - |  279 128.37
 KERG |     -    41     -     -     -     -     -     -    47 |  287    >>>
 KOKB |     -     -    97     -     -   113     -     -    59 |  205   0.85
 MAC1 |     -    19     -    23     -     -     -     -     - |  288  11.67
 MATE |     -    34    48     -     -     -     -     -     - |   95   0.15
 MCM4 |     -     -     -    98     -     -     -     -    95 |  200   2.43
 MDO1 |     -    57    81     -     -     -     -     -     - |   93   5.56
 MKEA |     -    61     -     -     -    85     -     -     - |  273  28.35
 NLIB |     -   106     -     -     -     -     -     -   122 |  281 145.73
 NRC2 |     -    38    92    28     -     -     -     -     - |  288   0.07
 NYA1 |     -     8     -     9     -     -     -     -     - |  288   0.06
 NYAL |     -     -   208     -     -     -     -     -   169 |   96   0.16
 OHIG |     -    56     -    50     -     -     -     -    30 |  288  13.85
 ONSA |     -    17     -    17     -     -     -     -    21 |  288   0.18
 PETP |     -    18     -    22     -     -     -     -     - |  278   9.98
 PIE1 |     -    33     -     -     -     -     -     -    38 |  229   0.05
 POTS |     -   176     -     -     -   113     -     -   276 |  266  12.80
 SANT |     -     X     -   150     -   176     -     -     X |  152  18.13
 STJO |     -    28    68    26     -     -     -     -     - |  288   2.44
 SUTH |     -    79     -     -     -   111     -     -    28 |  288  31.46
 THTI |     -    64     -    38     -     -     -     -    58 |  287   1.78
 TRO1 |     -    29     -    35     -     -     -     -     - |  288  11.46
 TSKB |     -     -   101     -     -     -     -     -    82 |   95   1.58
 USUD |     -    39     -     -     -    55     -     -     - |  267   0.22
 WHIT |     -    55     -    66     -     -     -     -     - |  286  44.30
 WILL |     -    33     -     -     -    46     -     -     - |  272   3.10
 WSRT |     -    15     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.05
 WTZR |     -    47     -     -     -     -     -     -    54 |  284 239.05
 WUHN |     -    33     -     X     -     -     -     -    38 |  286  29.17
 YELL |     -    31   116     -     -     -     -     -    37 |  287   0.04
 YSSK |     -    33     -     -     -    46     -     -     - |  275  12.84
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5872    74   100    88  3666    99  5759     -    87 |


 BEST CLOCK FIT: GODE   288   0.04 (ns) 

