
 GPS week: 1112   Day: 6   MJD: 52034                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2760      0    -0.04     0.10     5.39     0.00
 cod |    96     0   2760      0    -0.04     0.13     5.39     0.00
 esa |   288     0  16290    394   -99.80   -10.74     0.13    19.25
 gfz |   285     0  12653    228    -0.08     0.08     0.09    29.77
 igu |    96     0   2104      0    -0.09    -0.16     4.26     0.00
 jpl |   286     0   7859      0    -0.07     7.60     0.12    21.27
 ngs |    96     0   2760      0    -0.04     0.09     5.25     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15245    367 -1112.56    31.27     0.09    29.72

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  3731  3737    56    15     -    71  3013     -   -75 |
    2 |   160   163  -157    20     -   230  1032     -     - |
    3 |   201   223   472   -46  -353  -200   109     -  -191 |
    4 |-12613-12603  -195   141     -    24-11540     -   -21 |
    5 | -8109 -8114  -208   117 -5261   121 -6636     -   -23 |
    6 | -4660 -4670   289    -7 -3358  -125 -4585     -  -137 |
    7 |  4156  4148   -78   101  3190   238  3534     -  -133 |
    8 |  1760  1740    94   -14  1955   172   861     -  -107 |
    9 | 11399 11455   -42   306 10844    86  9788     -  -305 |
   10 |  1753  1716   354   -51   801   134   855     -  -209 |
   11 |  5281  5349   283  -174  2040   101  4996     -   -46 |
   13 |  4672  4662   -21   -69   411   -96  4432     -   115 |
   14 |  2877  2912   -79   -19   210  -116  2912     -   109 |
   15 | -1474 -1502     -   -23 18260  -219 -1333     -    97 |
   17 | -6658 -6797     X   195     -   -50 -5012     -  -177 |
   18 |  6573  6559  -255    68  1994   -60  6589     -   120 |
   19 | -5101 -5152    57  -119 -2167   219 -5535     -     - |
   20 |  3795  3781  -140    35   395   587  3698     -  -144 |
   21 | -4875 -4887  -142    28     -   -66 -5892     -    74 |
   22 |   995   975    34    75-11257   159   323     -  -150 |
   23 |  3942  4018    14     -     -   175  4012     -   -73 |
   24 |  5641  5660   -91    35  3182    47  4686     -     8 |
   25 | -7047 -7019   158    37-11535  -170 -5257     -   -79 |
   26 |  2182  2180   310   201  -465  -148  1943     -  -350 |
   27 |-10419-10425   175    44-15118   199 -8651     -  -227 |
   28 |    23     9   109  -169 -2145   -63   715     -   112 |
   29 |   903   943   113    97  2137  -176   780     -  -109 |
   30 |  1905  1917    67    82     -  -290  2089     -   -25 |
   31 | -1010  -991   768  -164  6628    50 -1939     -  -352 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -  -206   -42     -     -     -     -   168 |
 AREQ |     -     -     6     -     -  -147     -     -    98 |
 AUCK |     -     -    35     -     -    13     -     -   -32 |
 BAHR |     -     -     4   -19     -     -     -     -    16 |
 BRMU |     -     -  -148    10     -     -     -     -    87 |
 CAS1 |     -     -    57   -71     -     -     -     -    34 |
 DAV1 |     -     -     -  -127     -     -     -     -   127 |
 EISL |     -     -    -4     -     -     -     -     -     3 |
 FAIR |     -     -   -71     -     -  -110     -     -   123 |
 FORT |     -     -  -384     -     -     -     -     -   249 |
 GALA |     -     -  -169   -34     -   202     -     -     - |
 GUAM |     -     -  -166    76     -    46     -     -     X |
 HOB2 |     -     -    40     -     -     -     -     -   -26 |
 KOKB |     -     -   104     -     -   121     -     -  -190 |
 KOUR |     -     -   -57     -     -    51     -     -     - |
 KSTU |     -     -     -   -25     -    34     -     -     - |
 LPGS |     -     -   -13     X     -  -183     -     -   141 |
 MAC1 |     -     -   194  -125     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -  -199   100     -     -     -     -    30 |
 MCM4 |     -     -   307   -43     -     -     -     -  -144 |
 MKEA |     -     -    50     -     -   -45     -     -     - |
 NYAL |     -     -    18     -     -     -     -     -   -11 |
 OHIG |     -     -    80  -213     -     -     -     -   157 |
 ONSA |     -     -    11   -38     -     -     -     -    30 |
 PIE1 |     -     -  -957     -     -     -     -     -   620 |
 POTS |     -     -  -144     -     -     -     -     -    93 |
 SUTH |     -     -    97    39     -  -185     -     -    30 |
 THTI |     -     -     -  -284     -     -     -     -   285 |
 TSKB |     -     -  -362     -     -     -     -     -   235 |
 USNO |     -     -  -260     -     -     -     -     -   168 |
 USUD |     -     -    91     -     -   -82     -     -     - |
 WTZR |     -     -  -135     -     -     -     -     -    87 |
 YAR2 |     -     -   159     -     -  -131     -     -   -13 |
 YSSK |     -     -     -    -1     -     1     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5758  5768    42    97     -    60  6451     -    85 |  288   3.29
    2 |  5682  5679    86    59     -    79  5983     -     - |  285   3.12
    3 |  2698  2631    76    48  2369    74  2501     -    30 |  288   2.49
    4 |  4149  4111    54    34     -    43  3499     -    24 |  288   1.31
    5 |  8538  8534   199    57  8193    76  7131     -    87 |  288   3.42
    6 |  9871  9802    82   116  3950    56 10778     -    90 |  288   7.90
    7 |  3064  3039    64    80  4272    90  2599     -    83 |  288   0.64
    8 |  6033  6031   113   161  2739    90  6090     -    73 |  288   4.01
    9 |  5358  5366   244    49  5331    58  5238     -   132 |  288   1.71
   10 |  3574  3586   232   108  4922   307  3776     -    95 |  276   2.71
   11 |   708   731   134    58  1773    68   785     -    62 |  288   0.42
   13 |   890   898    78   135   765    78   845     -    85 |  288   0.25
   14 |  1291  1302    89    49  1180   124  1160     -    41 |  288   0.24
   15 |  4434  4414     -   149  3959   124  4609     -   111 |  286   4.00
   17 |  7371  7380     X    98     -   160  6648     -    65 |  286   2.53
   18 |  2339  2365    75   201  1908    80  1845     -   130 |  288   0.58
   19 |  8272  8325    41    44  5797    98  8092     -     - |  280   5.32
   20 |   877   907    49    48   775    83   777     -    58 |  288   0.29
   21 |  6877  6904   344   167     -   142  6410     -   112 |  276   2.24
   22 |  6537  6517    41    68  6371    76  5549     -    73 |  288   0.95
   23 |  5072  5075   181     -     -    86  5054     -   117 |  265   4.68
   24 |  4817  4815    34    52  4879    58  4416     -    37 |  288   1.89
   25 |  4150  4193    77    53  8190    63  4891     -    32 |  288   2.46
   26 |  1006  1000   173    51   811    80   776     -    88 |  288   0.47
   27 |  7410  7384    93    50  4652    62  7113     -    64 |  288   3.43
   28 |  5289  5269    71    64  1021    84  5137     -    87 |  288   0.58
   29 |  1450  1438    82    36  2677   133  1395     -    44 |  288   0.64
   30 |  2204  2194    57    47     -    98  2184     -    35 |  288   1.14
   31 | 10309 10317    75    38  4173    97  9919     -    26 |  288   4.70
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -   375   122     -     -     -     -   117 |  285   0.10
 AREQ |     -     -    66     -     -    45     -     -    29 |  288  31.24
 AUCK |     -     -   119     -     -    72     -     -    55 |  288  21.63
 BAHR |     -     -    69    32     -     -     -     -    27 |  288   0.49
 BRMU |     -     -    43    32     -     -     -     -    40 |  288  24.11
 CAS1 |     -     -    79    33     -     -     -     -    55 |  288  14.40
 DAV1 |     -     -     -    21     -     -     -     -    21 |  285  21.13
 EISL |     -     -   100     -     -     -     -     -    65 |  288  64.22
 FAIR |     -     -    72     -     -   116     -     -    98 |  287   0.11
 FORT |     -     -   189     -     -     -     -     -   122 |  172   0.87
 GALA |     -     -    76    54     -    86     -     -     - |  288  30.90
 GUAM |     -     -   155    43     -   132     -     -     X |  288  23.27
 HOB2 |     -     -   179     -     -     -     -     -   116 |  240 467.44
 KOKB |     -     -   151     -     -   175     -     -   179 |  285   0.63
 KOUR |     -     -   198     -     -   179     -     -     - |  251    >>>
 KSTU |     -     -     -   118     -   166     -     -     - |  273  19.69
 LPGS |     -     -   245     X     -   144     -     -   155 |  246 129.48
 MAC1 |     -     -   206   133     -     -     -     -     - |  285  13.35
 MAS1 |     -     -    76    57     -     -     -     -    40 |  288   3.06
 MCM4 |     -     -   197   197     -     -     -     -   284 |  271   2.99
 MKEA |     -     -    56     -     -    51     -     -     - |  281  33.34
 NYAL |     -     -    47     -     -     -     -     -    31 |  288   0.22
 OHIG |     -     -   137    51     -     -     -     -    54 |  288  14.10
 ONSA |     -     -    55    29     -     -     -     -    33 |  288   0.07
 PIE1 |     -     -    51     -     -     -     -     -    33 |  288   0.09
 POTS |     -     -   125     -     -     -     -     -    81 |  276  13.43
 SUTH |     -     -   120    80     -    69     -     -    64 |  288  28.24
 THTI |     -     -     -    33     -     -     -     -    33 |  284   1.64
 TSKB |     -     -   135     -     -     -     -     -    88 |  288   1.31
 USNO |     -     -    56     -     -     -     -     -    36 |  288   0.14
 USUD |     -     -   114     -     -   103     -     -     - |  278   0.21
 WTZR |     -     -    50     -     -     -     -     -    32 |  288   0.08
 YAR2 |     -     -   197     -     -   240     -     -    76 |  287 149.57
 YSSK |     -     -     -    44     -    61     -     -     - |  278  15.17
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5391  5388   134    87  4264   117  5253     -    86 |


 BEST CLOCK FIT: ONSA   288   0.07 (ns) 

