
 GPS week: 1114   Day: 2   MJD: 52044                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2774      0     0.23    -0.49     4.54     0.00
 cod |   288     0  11450    291    -2.53     2.82     0.13    12.96
 emr |    96     0   3898    119   575.38    18.75     0.11    16.40
 esa |   288     0  15715    600   570.94    18.39     0.11    14.75
 gfz |   288     0  13709    246     0.49    -0.93     0.07    23.80
 igu |    96     0   2389      0     0.18    -0.48     2.92     0.00
 jpl |   281     0   7122    333     1.64    -8.12     0.12    13.63
 ngs |    96     0   2774      0     0.24    -0.51     4.43     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14621    253   151.66     6.89     0.09    18.46

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  5876   104  -146   -23   -46  9838   -93  4887     -   100 |
    2 |  2625     X    92  -129   248  2352     -  1719     -  -245 |
    3 |  1041   144  -337     0   -27  5846  -213  1028     -   115 |
    4 | -2767  -356     X   310   117  2853    35 -2366     -  -207 |
    5 | -8850     1    80   170   -49-15180   267 -7228     -  -187 |
    6 |-15623  -168  -167   108   294     -  -311-13679     -  -215 |
    7 | -2203  -100   136   174   -22   352   396 -2020     -  -223 |
    8 | -2847   -29    38   132    79  3189   338 -3216     -  -325 |
    9 | -3500   110   -68    14   139 -1508   203 -3107     -  -314 |
   10 | -2237  -227   -19    46   121 -5755   597 -2151     -  -276 |
   11 |  2611     8   110    -8  -101  1276  -137  2878     -   150 |
   13 |  5828    45   188    92  -121 -3262  -244  5600     -    86 |
   14 |  3743   381    73    27  -185 -4326  -235  3779     -    56 |
   15 |  7182   -83  -546     -    12 14961   336  5198     -    63 |
   17 | -7878   -11  -463     X   274     -  -153 -7854     -  -153 |
   18 |  6733  -109   -33  -127   132 -4585  -183  6731     -    77 |
   19 |  3346   123    23   190   -36     -   253  2559     -  -259 |
   20 |  8126    39   126   -70  -129  1938   317  7937     -    40 |
   21 |  8816   355  -140     X   -48  5826  -295  8413     -   -16 |
   22 | -1659   115  -205  -291    99  1909   -57 -2297     -   119 |
   23 | -2812   225  -242    49    17     -   202 -2744     -  -194 |
   24 | -7081  -271   -43   170   -55 -8925   274 -6382     -     - |
   25 | -4555   217   -97   118   -27 -7808  -310 -3880     -   -39 |
   26 | -2147    -1   -43   115   169 -1052   114 -2024     -  -336 |
   27 |  7863    -8    15    81    97   669   270  7178     -  -281 |
   28 |  1842   166    93   -78  -168  2943  -324  2476     -   273 |
   29 |   478   279  -117   -60    10  2699  -358   480     -    28 |
   30 |  4841    81     4   156    92  1235  -262  4709     -  -204 |
   31 | -6546    82   -36   102  -156 -5513  -172 -6393     -   137 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    44     -  -184     -     -   120     -     -     - |
 AREQ |     -     -     -   -19     -     -  -150     -     -   122 |
 ARTU |     -     -     -   209  -129     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -    67     -   -59     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -110     -  -263   114     -     -     -     -   134 |
 CAS1 |     -     -     -     -   -54     -     -     -     -    69 |
 COCO |     -     -     -     -  -118     -     -     -     -   152 |
 DAV1 |     -     -     -     -  -116     -     -     -     -   150 |
 DRAO |     -  -113    65     -     -     -     -     -     -    60 |
 EISL |     -  -176     -   -15     -     -     -     -     -   133 |
 FAIR |     -     -   184   -98     -     -  -130     -     -   115 |
 GALA |     -     -     -  -128   106     -   -48     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -138   -37     -    80     -     -   101 |
 JPLM |     -     -     -     -    95     -  -167     -     -     - |
 KERG |     -    29     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 KIRU |     -   240     -  -211     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -  -231     -     -   250     -     -     X |
 LPGS |     -     -     -   -39     X     -     -     -     -    31 |
 MAC1 |     -     -     -     -   -44     -     -     -     -    57 |
 MALI |     -  -108     -   -46     -     -     -     -     -   111 |
 MAS1 |     -     -    98     4  -141     -     -     -     -   150 |
 MATE |     -  -124    98     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -   149   -66     -     -     -     -   -44 |
 MDO1 |     -   -63   162    -5     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -80   209   -10     -     -     3     -     -     - |
 NRC2 |     -     -   175  -195     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -     -     -   326  -302     -     -     -     -   129 |
 ONSA |     -     -   179   -19  -186     -     -     -     -   202 |
 PIE1 |     -     -     -  -113     -     -     X     -     -    90 |
 POTS |     -  -138     -    34     -     -     -     -     -    70 |
 STJO |     -     -    72     -   -50     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -    23    87     -  -180     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   -72     -     -     -     -    93 |
 TIDB |     -     -     -  -154     -     -   166     -     -     - |
 TRO1 |     -  -158     -     -    86     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -     0   245  -328     -     -     -     -     -   189 |
 USUD |     -     -     1    12     -     -   -14     -     -     - |
 WHIT |     -   -76     -     -    41     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     -     -   -76     -     -     -     -     -    60 |
 YAR2 |     -  -133     -   -23     -     -     -     -     -   112 |
 YELL |     -     -    94  -105     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -   -13     -     -     7     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -  -411     -   361     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4371    81    60    58    29  2647    60  4252     -    27 |  288   2.37
    2 |  8223     X   138   149    37  3536     -  8108     -    79 |  288   2.86
    3 |  2232   237   115    90    52  2129   175  2146     -   242 |  288   1.26
    4 |  2811   111     X    38    41  2588   126  2913     -    42 |  288   0.65
    5 |  9143   148    98   101    48  5264   103  8181     -    86 |  288   4.60
    6 |  7462    89    59   203   153     -   133  8632     -    46 |  288   7.93
    7 |  2644   160   118    56    90  2371    75  2654     -    59 |  288   0.73
    8 |  5700    89    59    78   126  2537    49  6447     -   109 |  288   5.04
    9 |  3774    32    36    50    53  2630   130  3954     -    40 |  288   1.82
   10 |  1843   239   141    73   152  3687   188  1874     -    74 |  277   1.42
   11 |   727   139    84   103    40   884    60   642     -    51 |  288   0.33
   13 |  1025   119    41    65    59  1477    97  1107     -   129 |  288   0.31
   14 |   842    66   123    81    41  2318   123  1040     -    62 |  288   0.24
   15 |  9768   128   381     -    98  5292   227  8725     -   140 |  288   5.26
   17 |  2416   139   188     X    46     -   172  2169     -    73 |  288   2.72
   18 |  1048   105    99   206    73  2288    98  1105     -    84 |  288   0.44
   19 |  7776   203    69    77    78     -    43  7209     -   110 |  288   3.76
   20 |  1768    71    51   223    52  1156    98  1687     -   149 |  288   0.24
   21 |  2626   180    99     X    65  4843    94  2471     -    98 |  277   2.38
   22 |  4255   123    68   107    41  1595    88  4044     -    51 |  288   1.61
   23 |  4783   343   158   136   171     -   189  4614     -   132 |  277   4.66
   24 |  2873   109    47    97    28  3086   126  2846     -     - |  288   1.64
   25 |  3744    94   109    52    52  1701   102  3311     -    81 |  288   1.18
   26 |  1505   297   202    63   193   911   110  1314     -    59 |  288   0.46
   27 |  5006    83    43    73   140  3279    83  4553     -    98 |  288   3.15
   28 |  4052    68    67   158    78  1855   173  4166     -    93 |  288   0.31
   29 |  1107   112    91    32    40  1553   119  1073     -    34 |  288   0.68
   30 |  2463    61   126    98    44  1388   197  2680     -    44 |  288   1.92
   31 |  4289   116    92    69    65  4967   163  4310     -    40 |  288   4.15
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    72     -    65     -     -    40     -     -     - |  287   0.05
 AREQ |     -     -     -    77     -     -   100     -     -    20 |  288  25.91
 ARTU |     -     -     -    56    35     -     -     -     -     - |  281  13.20
 BAHR |     -    43     -    38     -     -     -     -     -     - |  288   0.22
 BRMU |     -    82     -   318    59     -     -     -     -   146 |  285  26.96
 CAS1 |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    23 |  288  12.85
 COCO |     -     -     -     -    26     -     -     -     -    33 |  288  11.00
 DAV1 |     -     -     -     -    87     -     -     -     -   113 |  281  18.13
 DRAO |     -    58    30     -     -     -     -     -     -    46 |  288   0.05
 EISL |     -   227     -   195     -     -     -     -     -    66 |  258  25.34
 FAIR |     -     -   119   128     -     -   173     -     -   172 |  286   0.18
 GALA |     -     -     -   107    37     -    71     -     -     - |  288  24.88
 GUAM |     -     -     -    51    44     -    78     -     -    31 |  288  15.73
 JPLM |     -     -     -     -    42     -    73     -     -     - |  273  35.57
 KERG |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    24 |  287   1.23
 KIRU |     -    54     -    48     -     -     -     -     -     - |  288   1.44
 KOKB |     -     -     -   222     -     -   240     -     -     X |  219   2.23
 LPGS |     -     -     -   303     X     -     -     -     -   242 |  208 127.62
 MAC1 |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    21 |  287  19.13
 MALI |     -    60     -    63     -     -     -     -     -    53 |  288  27.15
 MAS1 |     -     -    28    57    35     -     -     -     -    22 |  288   1.67
 MATE |     -    64    51     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.07
 MCM4 |     -     -     -   167   107     -     -     -     -   226 |  286  29.26
 MDO1 |     -    64    75    67     -     -     -     -     -     - |  276 164.30
 MKEA |     -   106    60    54     -     -    73     -     -     - |  281  27.06
 NRC2 |     -     -    50    55     -     -     -     -     -     - |   96   0.09
 OHIG |     -     -     -    85    76     -     -     -     -    40 |  288  12.15
 ONSA |     -     -    60    67    31     -     -     -     -    42 |  288   0.18
 PIE1 |     -     -     -    23     -     -     X     -     -    18 |  288   0.06
 POTS |     -    60     -    43     -     -     -     -     -    35 |  277  12.89
 STJO |     -     -    22     -    15     -     -     -     -     - |   96   1.82
 SUTH |     -     -     -    64    53     -    98     -     -     - |  288  10.82
 THTI |     -     -     -     -    46     -     -     -     -    59 |  287   5.16
 TIDB |     -     -     -    71     -     -    77     -     -     - |  274   0.15
 TRO1 |     -    36     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   9.56
 TSKB |     -    42    46    96     -     -     -     -     -    62 |  288   0.85
 USUD |     -     -    73    61     -     -    49     -     -     - |  281   0.17
 WHIT |     -    30     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   4.66
 WTZR |     -     -     -    56     -     -     -     -     -    45 |  288   0.10
 YAR2 |     -    94     -    79     -     -     -     -     -    20 |  236  14.87
 YELL |     -     -    36    40     -     -     -     -     -     - |   96   0.06
 YSSK |     -    26     -     -    14     -     -     -     -     - |  279  12.65
 ZIMM |     -    34     -    30     -     -     -     -     -     - |   90    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4543   126   106   114    75  2918   120  4434     -    92 |


 BEST CLOCK FIT: ALBH   287   0.05 (ns) 

