
 GPS week: 1115   Day: 4   MJD: 52053                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2766      0   -54.05    75.99     4.82     0.00
 cod |   287     0  21545     27   -55.16    77.55     0.09    18.24
 emr |    96     0   4085    238   583.72    85.41     0.13    10.36
 esa |   288     0  17105   1514   578.41    85.55     0.12    11.56
 gfz |   288     0  15241    234   -54.09    74.69     0.08    21.72
 igu |    96     0   2294      0   -53.98    75.87     3.67     0.00
 jpl |   286     0   9995    141   -55.20    78.72     0.07    23.78
 ngs |    96     0   2766      0   -54.05    75.99     4.68     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15629    940   -79.11   203.50     0.11    14.35

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  4689   -65  -195   155    82  6343  -130  4850     -   -20 |
    2 | -6636   -10  -250   -78   114     -   211 -5815     -  -198 |
    3 | -3766    47    65   175    10 -3026  -124 -3885     -   -92 |
    4 |  -514    34    86  -458   203 -7798    36  -580     -   -38 |
    5 |  -894    47  -157   374   -77 -1053    96 -1130     -  -280 |
    6 | -3655    -4  -255   479    94  -564  -156 -2844     -  -306 |
    7 | -2806   102   -85  -148   -62 -9714   221 -2753     -   -91 |
    8 | -2118    96  -106    49   -35     -    61 -2373     -  -133 |
    9 | -2076    81  -178  -409   210 -2099   126 -1923     -  -149 |
   10 |   823    74   -70   461  -117  7082   144  1068     -  -352 |
   11 |  7148  -139    40   494  -142  -247   -15  6478     -   -12 |
   13 |  4795     8   226  -237    59  -216  -139  4960     -   153 |
   14 |  2080    98   145  -181   -45   835    14  2082     -    44 |
   15 |   512    78   -87     -    24  4968   -87  -389     -   -48 |
   17 | -4799   195  -188     X   -22     -    73 -4172     -  -208 |
   18 |  3141     6   167  -173    80 -5497  -128  3199     -    83 |
   19 | 17307    43  -117   -43    73 10398   -55 15501     -   -53 |
   20 |  3793    65     X   143  -204   377   129  3938     -     X |
   21 | -6564    87   -88    10   105  2774  -180 -6003     -  -127 |
   22 |   305    10  -192   189   -42 -2506    24   762     -   -75 |
   23 |  3274   225  -134     X   -25     -    94  2242     -  -290 |
   24 |  -572    21   -64   217  -117   993   -13 -1376     -     - |
   25 | -1423    56   -27   -92    38 -3006   -35 -2109     -   -19 |
   26 |  -999    52    68  -359   222 -3600    39  -770     -  -155 |
   27 | -2559    98   -68  -417    69 10511   108 -1199     -    32 |
   28 |  6311   124     X  -378    56 -2324    83  5921     -     X |
   29 |  -726     4   -48  -186   130 -3607     5  -711     -   -45 |
   30 | -1990     1  -161   529    -6  1027  -129 -1561     -  -274 |
   31 |-12662   -64   -30   497   -55     -   -43-11984     -  -179 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -234     -     X     -     -   179     -     -     - |
 ALGO |     -   -37   174     X  -108     -     -     -     -   168 |
 AREQ |     -   -52     -     2     -     -  -105     -     -   236 |
 ARTU |     -    15     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 AUCK |     -  -162     -   -20     -     -    -1     -     -   222 |
 BAHR |     -   101   -45    85   -60     -     -     -     -   -95 |
 BOR1 |     -     7     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -  -380   149     -     -     -     -    80 |
 BRUS |     -    97     -     -     -     -   -74     -     -     - |
 CAS1 |     -   -12     -    91   -80     -     -     -     -    65 |
 DARW |     -   -82     -     -     -     -    63     -     -     - |
 DAV1 |     -   -32     -     -   -91     -     -     -     -   179 |
 DRAO |     -   -77    82     -     -     -     -     -     -    75 |
 EISL |     -     -     -   -45    24     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    77  -142     -     -   -16     -     -   122 |
 GODE |     -   -28     -    45     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    53     -     X     -     -   -40     -     -     - |
 GUAM |     -  -106     -  -132   -23     -    39     -     -   212 |
 HOB2 |     -   -55   149  -245     -     -     -     -     -   232 |
 HRAO |     -    63     -     -     -     -   -48     -     -     - |
 KARR |     -  -150     -     -   126     -     -     -     -     - |
 KELY |     -   -22     -     -     -     -    17     -     -     - |
 KERG |     -   145     -     -     -     -     -     -     -  -185 |
 KIRU |     -   120     -   236     -     -  -210     -     -     - |
 KOKB |     -     -   285  -124    87     -   -76     -     -    60 |
 KOSG |     -   -44     -    70     -     -     -     -     -     - |
 KSTU |     -     -     -     -    46     -   -42     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -119     X     -   -68     -     -   202 |
 MAC1 |     -    74     -   107  -293     -   164     -     -     - |
 MAS1 |     -   -18   177   104  -107     -     4     -     -    52 |
 MATE |     -   -12    22     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -    89     -     -  -126     -    48     -     -     - |
 MCM4 |     -   254     -  -269   -70     -     -     -     -     X |
 MDO1 |     -  -105   185     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    -9     -    14     -     -     -     -     -     - |
 NRC2 |     -   -97   170     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    -7     -     -     6     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -    46     -     -     -     -     -   -37 |
 ONSA |     -   -58    94   -13    21     -     -     -     -    30 |
 PIE1 |     -   -83     -    36     -     -     -     -     -    75 |
 POTS |     -  -106     -   103     -     -     -     -     -    51 |
 REYK |     -   -33     -    52     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -73   195     -    30     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   174     -   141  -220     -     -     -     -     - |
 THTI |     -  -164     -     -   -89     -     -     -     -   337 |
 TIXI |     -  -100     -     -     -     -    76     -     -     - |
 TRO1 |     -  -117     -     -    98     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -184    15    -6     -     -     -     -     -   234 |
 URUM |     -     1     -     -   -84     -     -     -     -   126 |
 USNO |     -   -46     -  -143     -     -    34     -     -   118 |
 USUD |     -   -56     -    89     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -66     -     -    56     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -30     -     -     -     -     -     -     -    38 |
 WTZR |     -  -104     -    51     -     -     -     -     -    90 |
 WUHN |     -   -53     -     -    41     -   -64     -     -   110 |
 YAR2 |     -     -     -   -31     -     -     X     -     -    25 |
 YELL |     -     9   164   -63     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -   -85     -     -    72     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3604   176   194    90    69  3597    67  3764     -   139 |  288   2.45
    2 |  6439   118   239   127    52     -   116  5850     -   101 |  288   4.26
    3 |  3231   122   164    79    55  3008    99  3277     -   120 |  282   2.34
    4 |  1364    96   112   334    60  3656    81  1439     -    36 |  288   0.90
    5 |  4695    86    72   131    70  3391    55  4910     -   114 |  288   3.34
    6 |  9257    86   134   301   167  4600    83 10012     -   122 |  286   7.43
    7 |  1603    92   151   101   150  6274   113  1935     -   104 |  281   1.92
    8 |  7511   130   151   246    91     -    79  8068     -    58 |  288   5.17
    9 |  2849    95   222   114    78  1990    80  3061     -   119 |  288   1.89
   10 |  3089   295    63   332   129  3578    40  3134     -    83 |  278   1.62
   11 |  2797   129   158    85   108   920    87  2759     -    76 |  288   0.25
   13 |   925   132   228    55    72  1001    48  1041     -   132 |  288   0.29
   14 |   725    88    84    61    43  1055    41   649     -   110 |  288   0.20
   15 |  8403    70    36     -    72  4459    58  8218     -    82 |  285   4.82
   17 |  2294   149   136     X   105     -   111  1962     -   118 |  288   2.13
   18 |  1055    84    68    97   164  2317    62  1159     -    83 |  288   0.49
   19 |  5787    99   188    75    72  9268   119  4655     -    85 |  288   2.81
   20 |  1152   110     X    60    79  1012    38  1185     -     X |  288   0.19
   21 |  2659    95   127   101    56  3321    68  2700     -    69 |  285   3.01
   22 |  5373    69    71   136    37   858    28  5338     -    45 |  288   0.54
   23 |  6887   141   113     X   167     -   135  6668     -   121 |  276   4.69
   24 |  8375    74   139   209    45  4651    70  8398     -     - |  288   2.11
   25 |  7552    75    80    56   108  4505    26  6492     -    69 |  288   2.32
   26 |  2300   120   294    44    36  1346    70  2186     -    93 |  288   0.58
   27 |  8443   113    98   123    40  5115    96  6665     -   103 |  288   4.33
   28 |  2153    53     X    45    60   974    40  2035     -     X |  288   0.50
   29 |   828    73    54    71    57  1863    44   920     -    54 |  288   0.78
   30 |  1435    93   103   127   101   994    55  1505     -    57 |  288   1.44
   31 |  3888   167   159   120   130     -    79  3676     -    68 |  278   3.33
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    61     -     X     -     -    47     -     -     - |  285   0.09
 ALGO |     -    36    54     X    19     -     -     -     -    47 |  288   0.05
 AREQ |     -    78     -    92     -     -    47     -     -    77 |  288  39.53
 ARTU |     -    41     -     -     -     -    32     -     -     - |  284  12.81
 AUCK |     -    78     -    78     -     -    75     -     -   105 |  288  16.54
 BAHR |     -    80    52    88    58     -     -     -     -   180 |  288   0.45
 BOR1 |     -    25     -    40     -     -     -     -     -     - |  287   3.18
 BRMU |     -     -     -    55    19     -     -     -     -    45 |  288  27.59
 BRUS |     -    60     -     -     -     -    46     -     -     - |  283   0.08
 CAS1 |     -    92     -   160    50     -     -     -     -   275 |  288  16.07
 DARW |     -    37     -     -     -     -    28     -     -     - |  279  21.70
 DAV1 |     -    36     -     -    32     -     -     -     -    61 |  288  23.99
 DRAO |     -    69   109     -     -     -     -     -     -    65 |  253 141.04
 EISL |     -     -     -    55    29     -     -     -     -     - |  205  58.48
 FAIR |     -     -   200   171     -     -    78     -     -   191 |  286   0.20
 GODE |     -   143     -   225     -     -     -     -     -     - |  103   0.13
 GOLD |     -    42     -     X     -     -    32     -     -     - |  283  20.90
 GUAM |     -    43     -    94    30     -    81     -     -   191 |  288  17.18
 HOB2 |     -    69    78    40     -     -     -     -     -    76 |  287   0.14
 HRAO |     -   100     -     -     -     -    76     -     -     - |  281   1.16
 KARR |     -    24     -     -    20     -     -     -     -     - |  287 106.55
 KELY |     -   130     -     -     -     -   100     -     -     - |  273  28.48
 KERG |     -    80     -     -     -     -     -     -     -   102 |  233   1.18
 KIRU |     -    37     -    43     -     -    29     -     -     - |  287   2.19
 KOKB |     -     -   183   114   142     -   145     -     -   280 |  286   0.62
 KOSG |     -    32     -    51     -     -     -     -     -     - |  287   7.55
 KSTU |     -     -     -     -    31     -    28     -     -     - |  278  19.33
 LPGS |     -     -     -   218     X     -   115     -     -   173 |  240  72.47
 MAC1 |     -    66     -    50    36     -    75     -     -     - |  288  10.77
 MAS1 |     -    40    53    42    60     -    34     -     -    27 |  288   1.81
 MATE |     -    28    50     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.09
 MAW1 |     -    49     -     -    29     -    48     -     -     - |  287  33.45
 MCM4 |     -    80     -    82    35     -     -     -     -     X |  288  21.01
 MDO1 |     -    21    37     -     -     -     -     -     -     - |   95  12.14
 MKEA |     -    32     -    51     -     -     -     -     -     - |  285  26.56
 NRC2 |     -    15    27     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.12
 NYA1 |     -    58     -     -    49     -     -     -     -     - |  287   0.09
 NYAL |     -     -     -    47     -     -     -     -     -    38 |  231   0.10
 ONSA |     -    53    53    44    29     -     -     -     -    51 |  288   0.19
 PIE1 |     -    39     -    56     -     -     -     -     -    68 |  288   0.05
 POTS |     -    53     -    28     -     -     -     -     -    56 |  288  12.88
 REYK |     -    34     -    54     -     -     -     -     -     - |  263  11.74
 STJO |     -    34    61     -    25     -     -     -     -     - |  288   1.53
 SUTH |     -    94     -    70    83     -     -     -     -     - |  288  10.80
 THTI |     -    53     -     -    36     -     -     -     -    26 |  287   4.27
 TIXI |     -    58     -     -     -     -    45     -     -     - |  283  10.02
 TRO1 |     -    69     -     -    58     -     -     -     -     - |  287  13.36
 TSKB |     -    42   105   148     -     -     -     -     -    64 |  288   0.66
 URUM |     -    83     -     -    34     -     -     -     -    65 |  288  24.91
 USNO |     -    24     -    44     -     -    28     -     -    24 |  288   0.04
 USUD |     -    27     -    43     -     -     -     -     -     - |  287   0.21
 WHIT |     -    20     -     -    17     -     -     -     -     - |  287   6.17
 WSRT |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    42 |  233   0.07
 WTZR |     -    62     -    40     -     -     -     -     -    51 |  288   0.13
 WUHN |     -    53     -     -    42     -    41     -     -    78 |  287  27.06
 YAR2 |     -     -     -   138     -     -     X     -     -   111 |  146 253.02
 YELL |     -    62    55    96     -     -     -     -     -     - |  288   0.09
 YSSK |     -    22     -     -    19     -     -     -     -     - |  287  13.41
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4824    87   130   123    76  3665    71  4678     -   106 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

