
 GPS week: 1115   Day: 5   MJD: 52054                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2762      0    -0.09     0.06     5.33     0.00
 cod |   287     0  17868      7    -2.59     2.85     0.12    13.58
 emr |    96     0   3999    108   647.59    10.05     0.10    17.87
 esa |   288     0  16813   1055   642.64    10.34     0.13    12.75
 gfz |   288     0  14502    154    -0.52     1.27     0.08    20.92
 igu |    96     0   2572      0     0.17     0.43     4.40     0.00
 jpl |   286     0   7835    240     0.78     1.92     0.14    11.05
 ngs |    96     0   2762      0    -0.11     0.08     5.23     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16062    585    76.66    36.68     0.07    23.85

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -6681    47    -8    63   -70 -7892   -95 -5285     -    26 |
    2 | -2221    36  -127   -32   113 13243   438 -2647     -  -176 |
    3 | -3467  -118  -154   489    40  -250  -403 -3442     -   -82 |
    4 |  5451    -5   172    30    84  7431  -188  4830     -   -86 |
    5 | -5251   -17   -88   419    69 -3927    54 -4261     -  -264 |
    6 |  1497    51  -150   483    74  5468  -537   997     -  -152 |
    7 | -1676    63    15    90    54  4948   332 -1459     -  -202 |
    8 |  -989    89    35   -90    95-21858   254  -867     -  -144 |
    9 | -1143   149   -88  -529   343  3132   438 -1032     -  -182 |
   10 |  2902   222    60   293  -107  7958   193  2075     -  -241 |
   11 |  6673  -143    99   131  -110  -308  -110  6442     -   102 |
   13 |  8557   -22   184  -176    51  1775  -270  8509     -    78 |
   14 |  2952    98    76  -265    41  1390   -66  3502     -    45 |
   15 | -3747   142  -173     -    10 -8469    -6 -3840     -   -43 |
   17 | -8553   378  -155     X   -29     -   -72 -8850     -  -132 |
   18 |  5714   221    15  -373   -83 -3751    30  5693     -   133 |
   19 | -1357    -7    23   149    11-14848   252 -2279     -  -150 |
   20 |  7222    21    38  -157  -140   974   370  7115     -    92 |
   21 | -5287   188  -385  -228     -  7562  -201 -5607     -   112 |
   22 |  5568    71  -186   147    -2  4241    21  3662     -   -75 |
   23 | -1156   220  -318   447     6     -   214  -808     -  -325 |
   24 | -5160   -37    56    86   -36  6468   -34 -4592     -     - |
   25 | -5638   -25  -175   183    75-14048  -165 -4338     -   -66 |
   26 |  3631    92   -49   424   112    59    20  3639     -  -362 |
   27 | -3492    21    28  -318   240 -3212   186 -2927     -   -96 |
   28 |  7316    19   300  -255  -115  3931    77  7071     -   136 |
   29 |   330   -36  -103   -71   172  1684  -130   515     -   -36 |
   30 |  2585   164  -151  -217   213  2316  -428  2704     -   -36 |
   31 | -5149   -59    23   178   -78  7116     1 -5181     -    26 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -171     -     X     -     -   210     -     -     - |
 ALGO |     -   -14   124     X  -107     -     -     -     -    71 |
 ANKR |     -    -8     -     8     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -39     -  -209     -     -  -109     -     -   183 |
 AUCK |     -  -245     -    15     -     -    73     -     -    99 |
 BAHR |     -    74    63    22   -91     -     -     -     -    10 |
 BOR1 |     -   -25     -    27     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -    -4     -   -86   -16     -     -     -     -    62 |
 CAS1 |     -   -22     -   -57   -80     -     -     -     -   116 |
 DRAO |     -   -88    16     -     -     -     -     -     -    46 |
 EISL |     -     -     -  -645   393     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    32  -122     -     -     X     -     -    54 |
 FORT |     -     -     -    34     -     -     -     -     -   -18 |
 GODE |     -   -30     -    32     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   251   -36     -  -203     -     -   -12 |
 HOB2 |     -   -50   126  -304     -     -     -     -     -   160 |
 HRAO |     -    32     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 KARR |     -  -144     -     -    94     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   136     -     -  -193     -     -     -     -    92 |
 KOKB |     -     -     X  -104    97     -   -61     -     -     X |
 LPGS |     -     -     -  -269     X     -     -     -     -   144 |
 MAC1 |     -   -62     -   135   -43     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    72   154  -154   -96     -     -     -     -    87 |
 MATE |     -   -79    60     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -  -147     -   666  -311     -     -     -     -     X |
 MDO1 |     -     2    82     -     -     -   -48     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     6     -     -    -7     -     -     - |
 NRC2 |     -   -71   116    22     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    70     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -  -220     -     -     -     -     -   118 |
 OHIG |     -     -     -   195  -189     -     -     -     -    62 |
 ONSA |     -   -78    90    40   -97     -     -     -     -    85 |
 PIE1 |     -    39     -  -354     -     -   143     -     -   102 |
 POTS |     -  -129     -  -136     -     -     -     -     -   146 |
 REYK |     -   -14     -    14     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     5   125     -   -39     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   -14     -     7    24     -   -37     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -     0     -     -     -     -     0 |
 TRO1 |     -  -151     -     -    98     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -     -  -164     -     -     -     -   144 |
 USNO |     -   -53     -   -36     -     -     -     -     -    49 |
 USUD |     -     -     -   -79     -     -   -88     -     -    81 |
 WHIT |     -   -50     -     -    33     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -38     -     -     -     -    46     -     -     - |
 WSRT |     -   -86     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 WUHN |     -     -     -     -    -6     -     -     -     -     5 |
 YAR2 |     -  -291     -   192     -     -     -     -     -    62 |
 YELL |     -   -57    93  -276     -     -     -     -     -   157 |
 YSSK |     -     -     -     -     7     -   -14     -     -     - |
 ZIMM |     -  -570     -   607     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6678   158   126   109    32  4347    87  6129     -    34 |  288   4.94
    2 |  7321    93   137    84    90  1543   113  7551     -    45 |  288   1.94
    3 |  3120   225   105   239   190  2866   195  3304     -    74 |  280   1.99
    4 |  2605   121   104    78    47  2897   115  2456     -    39 |  288   0.54
    5 |  7402   156    80   106    62  3091   175  7593     -    44 |  288   4.47
    6 |  7065   122    94   375    70  4659   207  6698     -   162 |  277   7.72
    7 |  3698   102    73   100   217  4989   214  3864     -   118 |  285   0.87
    8 |  5512   173    85    56    66 11268    70  5320     -    41 |  288   4.52
    9 |  3839   126    73    84   139  4584   194  3762     -    97 |  288   1.38
   10 |  6166   193   142   182    44  2280   182  5794     -    57 |  277   1.57
   11 |  1276   159    64    75    26   914   176  1123     -    93 |  288   0.36
   13 |  1268    99    62    39    36   962   270  1208     -    55 |  288   0.35
   14 |  2281   195   167   137   116   765   132  2389     -    69 |  288   0.19
   15 |  4399    82    91     -    61  3164   242  4304     -    53 |  288   3.11
   17 |  3690    92    85     X    67     -   242  3536     -    45 |  288   2.84
   18 |  1525    99    94   111   127  1819    89  1448     -    65 |  288   0.42
   19 | 13687    97    68   155   151 11878   233 14271     -    80 |  288   8.10
   20 |  1069   204   129   177    74   661    88  1038     -    61 |  288   0.24
   21 |  6117   222   236   244     -  3337   173  5964     -   232 |  274   2.39
   22 |  7341    68   149   106   106  1347    91  6488     -    70 |  288   1.15
   23 |  4022   150   194   140    66     -   121  3671     -    93 |  278   4.26
   24 |  2952    54    58    67    45  6523    75  3122     -     - |  288   2.91
   25 |  8503    91    80    49    34  2960   106  7195     -    43 |  288   2.92
   26 |  1164   212    76   281    79  1555   160  1073     -    36 |  288   0.76
   27 |  7516   175   124    87    87  3686   183  7776     -    28 |  288   3.47
   28 |  2462    44    82    59    96  1417   166  2291     -    87 |  288   0.92
   29 |  1974   206   134   109    63  1447   183  2049     -    40 |  288   0.55
   30 |  3768   105    86    66    66  4330   276  3517     -   111 |  288   2.29
   31 |  3487   161    52    33   182  4386    83  3584     -    65 |  278   3.21
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    44     -     X     -     -    54     -     -     - |  285   0.15
 ALGO |     -   125    49     X    62     -     -     -     -    30 |  288   0.03
 ANKR |     -    49     -    52     -     -     -     -     -     - |  287  65.56
 AREQ |     -   154     -   123     -     -    46     -     -    49 |  288  31.85
 AUCK |     -   152     -    32     -     -   110     -     -    46 |  288  19.50
 BAHR |     -    74    46    42    25     -     -     -     -    44 |  288   0.53
 BOR1 |     -    14     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   2.73
 BRMU |     -   140     -   105    49     -     -     -     -    28 |  288  30.86
 CAS1 |     -   108     -    71    77     -     -     -     -   114 |  288  15.53
 DRAO |     -    69    43     -     -     -     -     -     -    44 |  288   0.05
 EISL |     -     -     -    95    58     -     -     -     -     - |   87  29.66
 FAIR |     -     -    76   188     -     -     X     -     -    81 |  228   0.25
 FORT |     -     -     -   249     -     -     -     -     -   133 |  267   0.17
 GODE |     -   224     -   239     -     -     -     -     -     - |   96   0.22
 GUAM |     -     -     -    57    48     -    64     -     -    35 |  288  14.48
 HOB2 |     -   109    83    85     -     -     -     -     -    21 |  288   0.10
 HRAO |     -    87     -     -     -     -   107     -     -     - |  279    >>>
 KARR |     -    54     -     -    35     -     -     -     -     - |  287 111.91
 KERG |     -   176     -     -    46     -     -     -     -    72 |  287   1.11
 KOKB |     -     -     X   173    46     -   165     -     -     X |  285   1.16
 LPGS |     -     -     -   300     X     -     -     -     -   161 |  172 251.72
 MAC1 |     -   166     -   102    50     -     -     -     -     - |  288  11.12
 MAS1 |     -    20    39    81    30     -     -     -     -    53 |  288   2.40
 MATE |     -    37    28     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.06
 MCM4 |     -   140     -   126    55     -     -     -     -     X |  288  25.39
 MDO1 |     -    79    89     -     -     -    61     -     -     - |  276   9.60
 MKEA |     -     -     -   122     -     -   141     -     -     - |  284  29.51
 NRC2 |     -   109    52   107     -     -     -     -     -     - |  288   0.13
 NYA1 |     -    34     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   0.08
 NYAL |     -     -     -    70     -     -     -     -     -    37 |  288   0.10
 OHIG |     -     -     -   243   194     -     -     -     -    49 |  273  19.10
 ONSA |     -    50    42    30    17     -     -     -     -    38 |  288   0.11
 PIE1 |     -    97     -    56     -     -    76     -     -    73 |  288   0.06
 POTS |     -    36     -    61     -     -     -     -     -    41 |  288  12.20
 REYK |     -    18     -    19     -     -     -     -     -     - |  287  10.10
 STJO |     -    43    38     -    25     -     -     -     -     - |  288   1.83
 SUTH |     -    55     -    52    82     -   127     -     -     - |  288  12.11
 THTI |     -     -     -     -    39     -     -     -     -    34 |  287   1.15
 TRO1 |     -    21     -     -    14     -     -     -     -     - |  287  11.01
 URUM |     -     -     -     -    25     -     -     -     -    22 |  288  15.42
 USNO |     -    90     -    86     -     -     -     -     -    23 |  288   0.05
 USUD |     -     -     -    43     -     -    73     -     -    36 |  288   0.19
 WHIT |     -   120     -     -    78     -     -     -     -     - |  287   8.34
 WILL |     -    40     -     -     -     -    49     -     -     - |  280   1.25
 WSRT |     -    61     -     -     -     -     -     -     -    35 |  285   0.03
 WUHN |     -     -     -     -    46     -     -     -     -    40 |  287  27.31
 YAR2 |     -   149     -    89     -     -     -     -     -    73 |  257 260.85
 YELL |     -    58    41    45     -     -     -     -     -    31 |  288   0.12
 YSSK |     -     -     -     -    30     -    56     -     -     - |  281  13.61
 ZIMM |     -    24     -    26     -     -     -     -     -     - |   89    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5326   122    98   128    84  4399   139  5226     -    73 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

