
 GPS week: 1119   Day: 5   MJD: 52082                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2770      0    -0.23     0.26     4.40     0.00
 cod |   288     0  18832      0     0.70    -1.46     0.08    28.39
 esa |   288     0  16202   3530   766.74     4.16     0.14    16.12
 gfz |   288     0  14785      0    -0.42     0.73     0.10    24.92
 igu |    96     0   2386      2    -0.13     0.06     3.39     0.00
 jpl |   288     0   7367      0    -3.65    23.09     0.15     0.00
 ngs |    96     0   2770      0    -0.23     0.26     4.31     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15583    305 -1008.59     5.24     0.08    30.58

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  4803    14     X    20     -  -304  4735     -   -30 |
    2 |   460    92     X   -73  2323   143   129     -   -27 |
    3 | -3145  -181  -394   349 -5982  -370 -3499     -    58 |
    4 |  -694   302 -1198   190  -971   190  -727     -   196 |
    5 | -2898    10  1057  -376 -5517   431 -3293     -  -260 |
    6 |  5529    43     X   -88 21835   -35  4821     -    33 |
    7 |   590    61     X   -61 -2203   142   280     -    -6 |
    8 | -2539   157  -319    24 -8235   189 -2259     -     3 |
    9 | -4191    37  1241  -207  3740   251 -3724     -  -519 |
   10 | -4879    20   921  -163 -2740   141 -4384     -  -371 |
   11 |  3797  -322  1145  -143  1580  -605  3843     -  -187 |
   13 |  3617   149  -229   -21  2571  -125  3684     -     X |
   14 |  4314  -284  1439  -179  3415  -328  4267     -  -346 |
   15 | -8785   196  -878   135   315   216 -7744     -   171 |
   17 | -5542   -37  1193  -251     -  -135 -5154     -  -390 |
   18 |  4658  -244  1160  -275  -547  -231  4676     -  -161 |
   19 | -1401  -126   222   -40 -2317   107 -1036     -    14 |
   20 |  6240   -92     X   155 -1569  -120  5976     -   -41 |
   21 | -1364    41     X   100 -5746  -196    49     -  -120 |
   22 | -9415    28     X    31 -4480   215 -9105     -   -51 |
   23 |  6465   187     X    79     -   436  5704     -  -239 |
   24 | -6494   486 -1124   173     -   514 -5899     -     - |
   25 | -2914  -102   313    87 -7607  -317 -3757     -  -141 |
   26 |  1362   225   178    66  -431   143  1319     -  -357 |
   27 |  5416    37  -325   127  8981   140  4411     -    15 |
   28 |  3836    54     X   -63  1351    52  3937     -     1 |
   29 |  3503   129  -527   158  -859   -94  3002     -    29 |
   30 |  1294    11   300  -190  3607    14  1101     -   -13 |
   31 | -1512   -41     X   191   672  -126 -1277     -  -118 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -159   281     -     -   210     -     -     - |
 ALGO |     -   -99     X  -226     -     -     -     -   276 |
 AREQ |     -  -191   -87     -     -  -201     -     -   223 |
 AUCK |     -  -382  -362   766     -   -21     -     -   -79 |
 BAHR |     -    55  -230   -35     -     -     -     -    99 |
 BJFS |     -  -108     -   123     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -  -109     -     -     -     -     -     -   101 |
 FAIR |     -     -  -173     -     -   279     -     -    91 |
 GALA |     -    30     -   -34     -    19     -     -     - |
 GODE |     -     0    -1     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   100  -530   122     -    63     -     -    88 |
 KERG |     -    69     -  -125     -     -     -     -    41 |
 KIRU |     -   143  -252     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    58    21     -   197     -     -   -43 |
 KOSG |     -  -160  -130     -     -     -     -     -   217 |
 LPGS |     -   187  -349    -7     -     -     -     -     - |
 MALI |     -    -1  -114     -     -     -     -     -    61 |
 MAS1 |     -     3  -108   -88     -     -     -     -   126 |
 MCM4 |     -   177     X   -79     -     -     -     -   -87 |
 MKEA |     -   100  -177     -     -    28     -     -     - |
 NLIB |     -   -32     -     -     -     -     -     -    29 |
 OHIG |     -   -71   -10  -203     -     -     -     -   236 |
 ONSA |     -   -18  -129  -161     -     -     -     -   216 |
 PIE1 |     -   -61  -107     -     -   -28     -     -   113 |
 POTS |     -   -78  -219     -     -     -     -     -   188 |
 SANT |     -     -   -53  -148     -   -22     -     -   142 |
 SELE |     -   236  -416     -     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -    74  -386   178     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    48     -   -55     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    85  -150     -     -  -253     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -93     -     -     -     -    76 |
 TRO1 |     -  -154     -   175     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -87     -  -121     -     -     -     -   179 |
 USNO |     -   -61  -376     -     -     -     -     -   255 |
 USUD |     -   -97   -27     -     -   -24     -     -   104 |
 VILL |     -   -24    43     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    10     -   -12     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -118     -     -     -     -     -     -   110 |
 WTZR |     -  -146  -150     -     -     -     -     -   215 |
 WUHN |     -    67     -   201     -     -     -     -  -226 |
 YELL |     -   -39  -208   -50     -     -     -     -   186 |
 YSSK |     -   -94     -   108     -  -197     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3295    38     X    82     -    89  3363     -    58 |  288   3.21
    2 |  4598    71     X   100  2150   149  4793     -    90 |  288   1.97
    3 |  2514   173    86   220  2567    69  2504     -    67 |  281   1.45
    4 |  2688    94   135    75  1005    95  2517     -    91 |  288   0.66
    5 |  8792    63    86    79  4008   117  8177     -    70 |  288   3.44
    6 |  5712    81     X    62  9103   100  5503     -    32 |  276   6.81
    7 |  2071    67     X    88  2756    98  2456     -    81 |  277   0.93
    8 |  4975   110   127    93  3904    56  5340     -   100 |  288   4.77
    9 |  5211   115   163    32  4411    76  5241     -    32 |  288   1.93
   10 |  2852    44   107    51  1974   118  2826     -    72 |  288   2.28
   11 |  1584   211   219    85  1119    44  1495     -    45 |  288   0.28
   13 |  2262   107   149    67  1748   162  2193     -     X |  288   0.50
   14 |  1389    98    76    44  2069    52  1298     -   116 |  288   0.26
   15 |  4999    68    47    58  3313    43  5937     -    69 |  288   4.11
   17 |  1975    70   108    78     -    63  2327     -   165 |  288   3.36
   18 |  1268   116    43   102   894    77  1157     -    90 |  288   0.35
   19 |  7739   105   261    82  3970   203  7900     -   158 |  286   3.98
   20 |  1325    92     X    63   590    77  1185     -    44 |  288   0.22
   21 |  5469   125     X   108  3568    69  5430     -   106 |  288   1.64
   22 |  3146   132     X    76  3865   136  3571     -   171 |  288   0.68
   23 |  5001    78     X    68     -    64  5101     -    73 |  288   3.62
   24 |  2966    87   214    52     -   104  3070     -     - |  288   2.25
   25 |  8479    85    77    49  4944    64  7590     -    41 |  288   2.08
   26 |  1270    77   140    55  1044    71  1123     -    47 |  288   0.57
   27 |  5920    60   320    86  4344    96  5151     -   102 |  288   3.29
   28 |  1836    55     X    33  1105   101  1753     -    48 |  288   0.69
   29 |  2100    66    42    86  1153    84  2157     -    99 |  288   0.65
   30 |  2296   105   109   141  3440   184  2352     -    42 |  288   2.08
   31 |  7318    69     X    91  3711   134  6344     -    50 |  278   3.51
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    97   171     -     -    80     -     -     - |  240   0.09
 ALGO |     -    45     X    82     -     -     -     -    93 |  288   0.05
 AREQ |     -    19    50     -     -    53     -     -    20 |  288  19.07
 AUCK |     -    37    86    34     -    95     -     -    80 |  288  17.51
 BAHR |     -    23    69    65     -     -     -     -    43 |  288   0.69
 BJFS |     -    56     -    64     -     -     -     -     - |  288   0.83
 DRAO |     -    62     -     -     -     -     -     -    58 |  288   0.08
 FAIR |     -     -   187     -     -   106     -     -    99 |  125   0.07
 GALA |     -    45     -    51     -   273     -     -     - |  262  23.58
 GODE |     -   150   263     -     -     -     -     -     - |  237   0.19
 GUAM |     -    29   125    90     -   102     -     -    28 |  288  14.76
 KERG |     -    32     -    28     -     -     -     -    34 |  287   2.15
 KIRU |     -    18    31     -     -     -     -     -     - |  288   2.82
 KOKB |     -     -   240   230     -   445     -     -   186 |  269   0.66
 KOSG |     -    18    36     -     -     -     -     -    32 |  288  37.10
 LPGS |     -   220   220   332     -     -     -     -     - |  278 156.68
 MALI |     -    39    45     -     -     -     -     -    44 |  288    >>>
 MAS1 |     -    37    42    29     -     -     -     -    26 |  288   2.38
 MCM4 |     -    65     X    80     -     -     -     -    99 |  286   3.99
 MKEA |     -    53    93     -     -    95     -     -     - |  283  26.53
 NLIB |     -   133     -     -     -     -     -     -   124 |  288   0.09
 OHIG |     -   127   123    40     -     -     -     -    45 |  288  17.43
 ONSA |     -    26    44    37     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 PIE1 |     -    84    48     -     -    62     -     -    68 |  288   0.06
 POTS |     -    26    35     -     -     -     -     -    32 |  288  13.04
 SANT |     -     -   143   145     -   234     -     -   115 |  278  14.11
 SELE |     -    39    68     -     -     -     -     -     - |  288  39.45
 SEY1 |     -   103   360   132     -     -     -     -     - |  279  44.37
 STJO |     -    35     -    40     -     -     -     -     - |  288   3.34
 SUTH |     -    28    50     -     -   254     -     -     - |  288  13.38
 THTI |     -     -     -   144     -     -     -     -   117 |  287   1.68
 TRO1 |     -    43     -    49     -     -     -     -     - |  288  12.77
 URUM |     -    86     -    81     -     -     -     -    39 |  288  59.45
 USNO |     -    32    77     -     -     -     -     -    42 |  288   0.08
 USUD |     -    65    74     -     -   100     -     -    35 |  288   0.19
 VILL |     -   136   239     -     -     -     -     -     - |  198   2.72
 WHIT |     -    20     -    23     -     -     -     -     - |  288  29.18
 WSRT |     -    28     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.04
 WTZR |     -    27    32     -     -     -     -     -    26 |  288   0.11
 WUHN |     -    31     -    52     -     -     -     -    41 |  287  22.35
 YELL |     -    67    93    60     -     -     -     -    79 |  288   0.06
 YSSK |     -    29     -    33     -   102     -     -     - |  279  13.28
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4405    84   141    97  3386   149  4308     -    81 |


 BEST CLOCK FIT: WSRT   288   0.04 (ns) 

