
 GPS week: 1120   Day: 0   MJD: 52084                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2677     51     0.14    -0.26     4.56     0.00
 cod |   288     0  13309    226    -0.24    -1.60     0.26     0.00
 emr |    96     0   3156      0   777.60     4.22     0.42     0.00
 esa |   288     0  13621   1079   286.54     0.33     0.16    28.90
 gfz |   288     0  13322      0     0.33    -0.66     0.10    45.28
 igu |    96     0   2393     57    -0.55     1.83     3.16     0.00
 jpl |   281     0   7414      2    -2.19    -0.61     0.49     0.00
 ngs |    96     0   2677     51     0.12    -0.38     4.40     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14803    636 -1000.07     5.36     0.18    25.82

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -5454   -58  -232   137   -77-11061   134 -5408     -   -19 |
    2 | -6080    26  -298   -35   -96-14364   -10 -5214     -   208 |
    3 | -2377  -416  -253   195    10   865  -183 -1981     -  -235 |
    4 |  3371   -66  -195   551  -305 -2320  -380  2756     -   -82 |
    5 | -9523    12  -146   818  -261 -8953  -237 -7853     -  -458 |
    6 | -1175   677   410 -1060   489     -   333  -758     -   285 |
    7 |  -757   247   -66     X  -117 -4159    51 -1116     -   205 |
    8 |  -361   147  -196    -7   -94  -391   -49  -440     -   173 |
    9 |   200  -199  -367   990  -248 -3950  -386  -296     -  -673 |
   10 |  1332   503   170  -899   462  2340   162  1250     -   197 |
   11 |  6587  -604  -442   679  -433  -462  -226  6220     -     X |
   13 |  4450  -563  -491  1815  -927   446  -501  4241     -  -406 |
   14 |  5217   762   883 -1666   761   789  1129  5020     -   530 |
   15 | -3795  -537  -373  1099  -287   826  -154 -4132     -  -730 |
   17 |  1231   318   186     X   112     -   -10  1480     -  -197 |
   18 |  5114   262   520 -1186   567 -3644   457  5119     -   333 |
   19 | -1810  -432  -568   714  -298 11005  -307 -1748     -  -281 |
   20 |  7039  -116   -49   227  -104 -1589   255  6737     -   -72 |
   21 |  2501   353   219  -834   409  7435   591  1681     -   216 |
   22 | -5597  -442  -629   977  -249   218  -498 -5064     -  -658 |
   23 | -4036  -443  -368  1111  -298     -  -262 -2972     -  -724 |
   25 | -6354    79   -24   -24   116   932    19 -6484     -  -177 |
   26 |  -893  -509  -702  2044  -723 -1527  -629  -911     - -1024 |
   27 |  8127   721   452 -2023   776 15369   677  7171     -   904 |
   28 |  6265  1231  1473 -1476   942 13318  1427  6119     -     X |
   29 | -1769   752   709 -1800   784   550  1006 -1425     -   611 |
   30 | -1887  -286  -452  1349  -300 -3060  -556 -2055     -  -681 |
   31 |  -758  -300  -169   268   -13  7791  -181 -1071     -  -269 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   136   349  -286    35     -     -     -     -   258 |
 AREQ |     -     -     -    12     -     -    -2     -     -   -13 |
 AUCK |     -   138     -    44  -211     -  -132     -     -   320 |
 BAHR |     -  -145   216   142  -133     -     -     -     -    74 |
 BRMU |     -   -28     -  -212    35     -     -     -     -   175 |
 CAS1 |     -    52     -    41   -61     -  -397     -     -    64 |
 DAV1 |     -   -82     -     -  -141     -  -326     -     -   247 |
 FAIR |     -     -   -60   -92     -     -    39     -     -   102 |
 FORT |     - -1399     -  -131  -191     -     -     -     -   454 |
 GALA |     -   311     -  -199   127     -    85     -     -     - |
 GUAM |     -    43     -  -267   117     -  -111     -     -    93 |
 HOB2 |     -     X     -  -382     -     -     -     -     -   428 |
 KOKB |     -     -     -   245    27     -  -103     -     -  -403 |
 KOSG |     -  -421     -   -90     -     -     -     -     -   101 |
 LPGS |     -   149     -     X   179     -    77     -     -  -314 |
 MCM4 |     -   536     -     X   147     -     -     -     -  -258 |
 ONSA |     -  -109   341    -7  -119     -     -     -     -   216 |
 POTS |     -  -112     -  -199   -12     -     -     -     -   244 |
 THTI |     -     -     -     -  -123     -     -     -     -   216 |
 URUM |     -  -373     -     -   -52     -     -     -     -    91 |
 USNO |     -   261     -  -324     -     -   327     -     -   363 |
 USUD |     -  -324     -    28   -27     -  -143     -     -    16 |
 WSRT |     -  -211     -     -   -99     -    79     -     -   173 |
 WUHN |     -  -308     -     -   -13     -  -210     -     -    22 |
 YELL |     -   104   178  -165     -     -     -     -     -   185 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3810   266   266   103   182  3002   507  3957     -   339 |  288   2.79
    2 |  3148   204   584   154    89  2771   655  3345     -   108 |  288   1.32
    3 |  3144   226   429    58    90  1892   425  3324     -   118 |  288   2.16
    4 |  1815   257   545   317   189  1126   742  2238     -    78 |  288   0.64
    5 |  8404   358   612   130   107  3619   432  7606     -   239 |  288   3.22
    6 | 12165   315   276    48    80     -   538 12269     -   144 |  276   9.13
    7 |  3277   314   347     X    95  4033   788  3621     -   167 |  276   2.20
    8 |  4497   313   213   171    97  1990   540  4649     -    68 |  288   4.40
    9 |  4207   201   480    77   155  3924   321  4401     -   306 |  288   1.31
   10 |  2350   211   543   185   118  3234   580  2595     -    96 |  288   1.88
   11 |  1791   370   545   145    93   573   352  1541     -     X |  288   0.45
   13 |   839   256   543    70   107   774   527   827     -   224 |  288   0.50
   14 |   603   392   344   186    42   447   466   558     -   164 |  288   0.33
   15 |  4542   291   235    76    65  2599   978  4486     -    79 |  288   3.88
   17 |  1910   210   467     X    64     -   992  1762     -   113 |  288   3.11
   18 |   990   163   243   145    92  1573   362  1026     -    56 |  288   0.45
   19 | 11302   286   572    86   147  7790   479 11079     -   218 |  288  11.95
   20 |  1373   383   546    30   186  1108   489  1429     -   315 |  288   0.16
   21 |  5752   307   100   132    74  2371   408  5159     -    75 |  288   2.23
   22 |  2625   220   491   208    87  1239   576  2563     -   127 |  288   0.74
   23 |  4640   406   401   121    71     -   347  4178     -    69 |  288   4.02
   25 |  5031   210   502   117    48  2399   690  4645     -   138 |  288   1.02
   26 |   778   241   535    71   108   712   547   840     -   178 |  288   0.41
   27 |  6303   201   183    92    80  6355   399  5009     -   106 |  288   4.69
   28 |  1400   412   453   110    70  6591   622  1564     -     X |  288   0.45
   29 |  2153   310   354   262    78   906   323  1704     -   193 |  283   0.79
   30 |  1703   202   437   117    92  1648   546  1659     -   166 |  288   0.97
   31 |  6637   310   478   185    71  5353   445  6239     -   151 |  282   5.21
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -   124   131    36    17     -     -     -     -    42 |  288   0.02
 AREQ |     -     -     -   224     -     -   235     -     -   251 |  288  29.51
 AUCK |     -   201     -    63    99     -   228     -     -   175 |  288  15.45
 BAHR |     -   127   133    79    38     -     -     -     -    51 |  288   0.53
 BRMU |     -   217     -    76    28     -     -     -     -    62 |  288  23.79
 CAS1 |     -   175     -   101    57     -   174     -     -    74 |  288  10.28
 DAV1 |     -   369     -     -    75     -   164     -     -   132 |  288  21.20
 FAIR |     -     -   574   506     -     -   816     -     -   567 |  285   0.84
 FORT |     -   603     -   149   219     -     -     -     -   229 |  288   0.15
 GALA |     -   352     -    39    25     -   301     -     -     - |  288  24.42
 GUAM |     -   218     -   120    63     -   418     -     -    58 |  288  16.37
 HOB2 |     -     X     -   129     -     -     -     -     -   144 |  288   0.12
 KOKB |     -     -     -   316   135     -   874     -     -   464 |  274   0.86
 KOSG |     -    99     -    30     -     -     -     -     -    34 |  284  15.45
 LPGS |     -   285     -     X    44     -   248     -     -    77 |  242  55.98
 MCM4 |     -   155     -     X   156     -     -     -     -   273 |  227  18.41
 ONSA |     -    69    91    48    29     -     -     -     -    54 |  288   0.07
 POTS |     -    54     -    54    35     -     -     -     -    69 |  288  11.22
 THTI |     -     -     -     -    78     -     -     -     -   136 |  287   2.57
 URUM |     -    96     -     -    72     -     -     -     -   126 |  288  15.92
 USNO |     -   114     -    41     -     -   121     -     -    46 |  288   0.04
 USUD |     -    93     -   135    41     -   251     -     -   108 |  288   0.17
 WSRT |     -    51     -     -    32     -   141     -     -    56 |  288   0.05
 WUHN |     -   164     -     -    28     -   177     -     -    49 |  287  17.51
 YELL |     -   285   194    53     -     -     -     -     -    59 |  288   0.07
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4559   258   419   155    97  3157   489  4405     -   179 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

