
 GPS week: 1120   Day: 6   MJD: 52090                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2770      0     0.03     0.06     4.79     0.00
 cod |   288     0  17097      0    -1.76    -0.06     0.08    29.37
 emr |    96     0   3697    108   797.90     6.29     0.12    17.83
 gfz |   288     0  14803     36    -0.42     0.45     0.08    28.74
 igu |    96     0   2484     90    -1.04    -2.48     3.10     0.00
 jpl |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2770      5    -0.05     0.33     4.30     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14935      9  -965.91     8.97     0.10    24.06

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  2107   -45   -43   -52  2088     -  1237     -   129 |
    2 |  8290    84     -    -1 10994     -  6751     -  -101 |
    3 | -4153  -142  -111    66  2322     - -4343     -   122 |
    4 |  3829    15  -212   -72  1351     -  3449     -   118 |
    5 |  9955   273    38   -16 27867     -  9089     -  -323 |
    6 |  2667   165   -30    20  2296     -  3173     -  -217 |
    7 | -4382    91   -74   -79  1873     - -3782     -     1 |
    8 | -1845   116   -35   -64  5901     - -1583     -   -57 |
    9 |  1189   169   -71   108   702     -  1546     -  -318 |
   10 | -6005   124    18    70 -5727     - -5718     -  -239 |
   11 |  1635  -137   106    15  1047     -  2019     -   124 |
   13 |  2292    18    -4  -239  3394     -  2555     -   254 |
   14 |  2540   158    15   -29  -959     -  2659     -  -164 |
   15 | -1997    48    35    20   106     - -1983     -   -92 |
   17 | -1505   143   -32   106     -     - -1075     -  -293 |
   18 |  5781    -8   -29    38 -4547     -  5916     -   -29 |
   19 |  6034    16    11    -2     -     -  5960     -   -20 |
   20 |  6351   -63   130   -47  -792     -  6253     -   102 |
   21 | -6708   119  -208    20 -7725     - -6581     -  -118 |
   22 | -4217    66    67    11 -1344     - -4689     -  -110 |
   23 | -2186    -8   -95    28     -     - -1297     -     - |
   24 |  -393   174   -58  -110  6542     - -1226     -   -66 |
   25 | -8491    16     X    40-12273     - -8369     -   -67 |
   26 |    -8   211  -173    29 -1641     -    63     -  -249 |
   27 | -2803   -64   -98    75 -2577     - -2968     -    13 |
   28 | -1635   -66   229  -131  2295     -  -682     -   180 |
   29 |  -924    47  -280    25 -1592     -  -770     -   -18 |
   30 |  -766   112  -165   116  1104     -    80     -  -234 |
   31 | -4478  -133    92   130 -4554     - -5427     -   -15 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -125    85   -89     -     -     -     -   238 |
 AOML |     -  -186     -     -     -     -     -     -   228 |
 AUCK |     -  -334     -   436     -     -     -     -  -113 |
 BJFS |     -   -12     -    12     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -64     -   -12     -     -     -     -    91 |
 CAS1 |     -    12     -  -130     -     -     -     -   142 |
 DAV1 |     -    26     -  -133     -     -     -     -   128 |
 DRAO |     -   -27   -35     -     -     -     -     -    42 |
 FAIR |     -     -  -100     -     -     -     -     -    74 |
 GALA |     -    43     -   -44     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   130     -     -     -     -     -     -  -158 |
 HRAO |     -  -175   548    66     -     -     -     -     - |
 KARR |     -   -11     -    11     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    19     -     -     -     -     -     -   -24 |
 KOKB |     -     -   -28   139     -     -     -     -  -131 |
 MAS1 |     -    15    27   -22     -     -     -     -     1 |
 MATE |     -   -67     -     -     -     -     -     -    81 |
 MCM4 |     -   180     -  -215     -     -     -     -    39 |
 MDO1 |     -   -73   120     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -111     -     -     -     -     -     -   136 |
 NRC2 |     -   -21    34     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    50     -   -51     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -  -109     -   -88     -     -     -     -   238 |
 ONSA |     -   -22     -   -49     -     -     -     -    86 |
 SANT |     -     -     -   -55     -     -     -     -    66 |
 SEY1 |     -  -203     -   208     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -43   175     8     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    14     -     -     -     -   -17 |
 TRO1 |     -   -60     -    61     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -36   118   -87     -     -     -     -   117 |
 USNO |     -   -36     -     -     -     -     -     -    44 |
 WHIT |     -   -38     -    39     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -81     -     -     -     -     -     -    98 |
 WTZR |     -   -99     -     -     -     -     -     -   121 |
 WUHN |     -    30     -   -53     -     -     -     -    27 |
 YELL |     -  -135     9     -     -     -     -     -   163 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7141   100   175   117  3085     -  6851     -    51 |  276   3.44
    2 |  6146    49     -    91  5593     -  5527     -    80 |  288   2.52
    3 |  3155   123   125    64  2591     -  3286     -   158 |  288   2.44
    4 |  2544    64    49    48   821     -  2831     -    72 |  288   0.59
    5 |  5220    58    50    30  2808     -  5173     -   104 |  288   2.88
    6 | 12880    80    80    75  5723     - 10032     -   141 |  288   9.69
    7 |  4425    72   158   157  2122     -  4429     -   126 |  288   1.34
    8 |  4437    31   102    57  3888     -  4516     -    57 |  288   3.84
    9 |  3799    76    71    70  2583     -  3953     -    31 |  288   2.25
   10 |  3036    79   142    71  1820     -  2787     -   159 |  288   1.39
   11 |  1473   139   174   111  1097     -  1443     -   111 |  288   0.28
   13 |  1093    89    75    39  2414     -   984     -    77 |  288   0.21
   14 |  1217    76   152    60   429     -  1102     -    45 |  288   0.27
   15 |  4207   128   207    74  3515     -  4333     -    95 |  288   2.67
   17 |  2033   153    92   175     -     -  1965     -    85 |  288   2.77
   18 |  2051   127    39   169  1669     -  1902     -    84 |  288   0.43
   19 |  4856   140    84   112     -     -  4945     -    94 |  281   4.65
   20 |  1048   103   135   125   456     -   949     -    51 |  288   0.23
   21 |  2346   148   226   102  2595     -  2169     -   103 |  288   2.20
   22 |  3609    97   227    82  1118     -  3216     -    66 |  288   0.98
   23 |  6535    79   149   104     -     -  6127     -     - |  287   4.01
   24 |  6273    66   197    64  2732     -  4704     -    51 |  288   1.98
   25 |  2532    71     X    89  4980     -  2695     -   181 |  288   1.59
   26 |  1220    91    65    86   891     -  1049     -   106 |  276   0.70
   27 |  4412    79   115    50  4828     -  4395     -   163 |  288   3.58
   28 |  5823    58    75    53  3129     -  5418     -    67 |  288   0.99
   29 |  1309    94   116   155   540     -  1154     -   226 |  277   0.42
   30 |  5747    93    56    70  1644     -  5222     -    53 |  288   1.02
   31 |  7728   109   124   126  5604     -  6536     -    97 |  288   3.47
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    55    52    41     -     -     -     -    51 |  288   0.07
 AOML |     -    37     -     -     -     -     -     -    46 |  287  19.98
 AUCK |     -    46     -    25     -     -     -     -    39 |  288  18.27
 BJFS |     -    41     -    42     -     -     -     -     - |  285   0.85
 BRMU |     -    47     -    29     -     -     -     -    40 |  288  29.40
 CAS1 |     -    52     -    43     -     -     -     -   103 |  288   8.51
 DAV1 |     -    37     -    17     -     -     -     -    40 |  288  22.10
 DRAO |     -    23    22     -     -     -     -     -    26 |  288   0.07
 FAIR |     -     -    56     -     -     -     -     -    41 |   96   0.38
 GALA |     -    30     -    31     -     -     -     -     - |  288  20.92
 HOB2 |     -    50     -     -     -     -     -     -    61 |  288   0.05
 HRAO |     -    41    95    46     -     -     -     -     - |  288  20.80
 KARR |     -    29     -    30     -     -     -     -     - |  288  96.69
 KERG |     -    57     -     -     -     -     -     -    70 |  287   1.21
 KOKB |     -     -   134   232     -     -     -     -   228 |  243   0.25
 MAS1 |     -    39    36    37     -     -     -     -    23 |  288   1.61
 MATE |     -    22     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.09
 MCM4 |     -    84     -    63     -     -     -     -   112 |  287   2.60
 MDO1 |     -    52    85     -     -     -     -     -     - |   96  16.44
 NLIB |     -   229     -     -     -     -     -     -   279 |  287   0.26
 NRC2 |     -   149   246     -     -     -     -     -     - |   96   0.07
 NYA1 |     -    21     -    22     -     -     -     -     - |  288   0.07
 OHIG |     -    76     -    65     -     -     -     -    44 |  288  13.10
 ONSA |     -    36     -    33     -     -     -     -    26 |  288   0.15
 SANT |     -     -     -   134     -     -     -     -   161 |  262  11.10
 SEY1 |     -    48     -    49     -     -     -     -     - |  278  24.28
 STJO |     -    29    44    28     -     -     -     -     - |  288   2.15
 THTI |     -     -     -    37     -     -     -     -    44 |  287   6.80
 TRO1 |     -    21     -    21     -     -     -     -     - |  288  12.23
 TSKB |     -    68    71    43     -     -     -     -    71 |  288   0.74
 USNO |     -    34     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 WHIT |     -    19     -    20     -     -     -     -     - |  288  16.44
 WSRT |     -    38     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.08
 WTZR |     -    19     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.17
 WUHN |     -    31     -    46     -     -     -     -    34 |  287  20.88
 YELL |     -   122    68     -     -     -     -     -   140 |  288   0.11
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4795    82   124    84  3096     -  4300     -   102 |


 BEST CLOCK FIT: HOB2   288   0.05 (ns) 

