
 GPS week: 1121   Day: 6   MJD: 52097                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2676      0    -0.46     0.80     4.64     0.00
 cod |   288     0  17486      0    -0.91     0.14     0.06    33.36
 emr |    96     0   3633    773   817.03     3.89     0.15     9.85
 esa |   288     0  13668    713   814.59    -7.47     0.36     0.00
 gfz |   288     0  14590      0     0.03     0.12     0.08    26.28
 igu |    96     0   2389      0     0.08     0.76     4.81     0.00
 jpl |     0     0      0      0     4.19     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2676      0    -0.45     0.88     4.33     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15622      0  -932.19     7.11     0.07    30.52

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   168    24   -40 -1481  -111  6248     -    86     -    74 |
    2 | -5394   146  -127   527    33 -3493     - -5118     -  -174 |
    3 |  2548    -7  -181   326    90  8581     -  2012     -   -51 |
    4 | -1904   -33   125  1087    92  1577     - -1931     -   -57 |
    5 | -2463   244     X -1216   -48     -     - -2189     -  -225 |
    6 | -9693   119  -173 -1196    -6-15908     - -8439     -  -104 |
    7 | -3575   155    84   251  -119  8412     - -3679     -   -76 |
    8 |  6996    85     X  -214   169 -3029     -  6335     -  -238 |
    9 | -6031   107     X   629   236 -5423     - -5117     -  -318 |
   10 |  4219   198   112  1083   -23  3665     -  3216     -  -205 |
   11 |  2272  -178   142   966     0 -1202     -  2238     -   177 |
   13 |  3062   -25   250  1075   -23   364     -  2742     -    20 |
   14 |  3429   101    41  1746  -124 -3719     -  3436     -   -12 |
   15 | -6823    89   -85  2279    -1-10062     - -6335     -   -87 |
   17 |  5189   193  -178  1609   145     -     -  4918     -  -317 |
   18 |  1351   -20     X -1416   -24 -3566     -  1257     -    42 |
   20 |  5063   -75    46  1558   -66 -1343     -  5134     -   134 |
   21 |  -518    81  -135 -1437    40 12496     -  -636     -  -108 |
   22 |  2506    49  -234  1291    40 17862     -  2639     -   -62 |
   23 |  1818     5     X  1314    -6 -5778     -  1818     -     - |
   24 |  1794    93     X -1006   -10     -     -  1657     -   -93 |
   25 |  1620    42  -129  -463   117  3396     -  2075     -  -133 |
   26 |  2073   158    39 -1091    84   943     -  1703     -  -243 |
   27 | -1626   -33     X  -700   214-13721     - -1003     -  -148 |
   28 |  3636    54   235    57  -128 17311     -  3915     -    26 |
   29 | -1831    12  -109 -6974    34  1505     - -1637     -   -31 |
   30 | -1736    76     X  -732   247 -3451     - -1958     -  -289 |
   31 | -6082   -35  -111    79   115-11301     - -7079     -   -50 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -71   116     X  -117     -     -     -     -   166 |
 ARTU |     -   141     -     -  -179     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -70     -   -36     -     -     -     -     -    76 |
 BAHR |     -    33   265  -249  -104     -     -     -     -    25 |
 BJFS |     -   -45     -     -    57     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   192     -     -  -263     -     -     -     -    19 |
 CAS1 |     -    -4     -    61   -49     -     -     -     -    47 |
 COCO |     -   109     -  -205  -212     -     -     -     -    62 |
 DAEJ |     -  -958     -     -     -     -     -     -     -  1047 |
 DAV1 |     -   -71     -     -   -36     -     -     -     -   108 |
 DRAO |     -     6  -104     -     -     -     -     -     -     5 |
 FORT |     -  -108     -   560     -     -     -     -     -   118 |
 GALA |     -    44     -  -156   -56     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -98     -  -649    76     -     -     -     -    41 |
 HOB2 |     -  -588     -  -443     -     -     -     -     -   642 |
 KERG |     -   -20     -     -     -     -     -     -     -    22 |
 KOKB |     -     -     -   -10     6     -     -     -     -    -5 |
 KOSG |     -  -155     -    -7     -     -     -     -     -   170 |
 MAC1 |     -   -16     -     -    20     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    17    84    47   -69     -     -     -     -    31 |
 MATE |     -  -161   247     -     -     -     -     -     -   150 |
 MAW1 |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -   113   -88     -     -     -     -    76 |
 MDO1 |     -    83  -279     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -    54     -     -     -     -     -     -     -   -59 |
 NRC2 |     -    39  -132     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -110     -   -83   -12     -     -     -     -   131 |
 PIE1 |     -   131     -  -642     -     -     -     -     -  -143 |
 SANT |     -     -     -    82    -8     -     -     -     -     7 |
 STJO |     -   -10    95     -     1     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   169     -     -     -     -  -145 |
 TIDB |     -   -16     -     X    20     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -124     -     -   158     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -124   166  -679     -     -     -     -     -   118 |
 USNO |     -    37     -  -275     -     -     -     -     -   -41 |
 WHIT |     -   136     -     -  -173     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -99     -     -     -     -     -     -     -   108 |
 WUHN |     -   -12     -     -  -139     -     -     -     -   133 |
 YELL |     -   -47   -34  -331     -     -     -     -     -    55 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5723    98   111   369   133  4393     -  5767     -   194 |  276   4.69
    2 |  4638    87   234   121   170  4160     -  4214     -    85 |  288   2.43
    3 |  2665    85   134    81    66  5327     -  2437     -    53 |  288   2.10
    4 |   798    58   239   179    89   585     -   956     -    43 |  288   0.96
    5 |  9458    48     X   146   124     -     -  8586     -   139 |  288   5.04
    6 |  8767   133    82    89   122  7061     -  8098     -    72 |  288   7.65
    7 |  1975    50   172   114    90  3713     -  2015     -    83 |  288   2.10
    8 |  4364    74     X    80   165  1806     -  4075     -    83 |  288   2.85
    9 |  4739    48     X    97    80  3683     -  4585     -    79 |  288   2.02
   10 |  6566    68   236   196    39  2539     -  5547     -    50 |  288   2.61
   11 |   942    82   163   107    27   571     -   857     -    67 |  288   0.61
   13 |   806    95   115   167    92   655     -   891     -    49 |  286   0.41
   14 |   964    90   152   237    60   452     -  1030     -   104 |  288   0.25
   15 |  4414    78   122   578    51  4926     -  4165     -    58 |  288   2.65
   17 |  2280    92   155   186    60     -     -  2410     -   120 |  288   2.79
   18 |   714    69     X   179    67  1178     -   815     -    35 |  288   0.46
   20 |   722    61   216   137    47   454     -   780     -    36 |  288   0.15
   21 |  2078    53   244   107    88  4709     -  1906     -    41 |  288   2.20
   22 |  4578    61    75   200    55 11129     -  4453     -    30 |  288   0.42
   23 |  4531    45     X   693    56  1473     -  4379     -     - |  288   4.73
   24 |  2790   159     X   158   102     -     -  2705     -    93 |  287   2.10
   25 |  5286    43   134   152   103  2919     -  4856     -    88 |  288   2.65
   26 |  1346   130   150  1637   182  1466     -  1031     -    80 |  277   0.58
   27 |  6967    49     X   116    25  8691     -  6687     -    69 |  288   2.64
   28 |  3280    98   204    80   126  9360     -  3160     -   174 |  288   0.24
   29 |  2395    88   164  1856    66  2120     -  2382     -   111 |  278   0.67
   30 |  1422    72     X   156    78  1635     -  1536     -   120 |  288   1.10
   31 | 10624    69   144   118    43  8654     -  9778     -    57 |  288   2.11
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    44   145     X    52     -     -     -     -    45 |  288   0.06
 ARTU |     -    24     -     -    30     -     -     -     -     - |  286   8.12
 AUCK |     -    26     -   128     -     -     -     -     -    29 |  288  17.67
 BAHR |     -    33    64    72    24     -     -     -     -    43 |  288   0.80
 BJFS |     -    21     -     -    27     -     -     -     -     - |  288   1.57
 BRMU |     -    52     -     -    68     -     -     -     -    29 |  288  22.70
 CAS1 |     -    24     -   104    54     -     -     -     -    54 |  288   9.59
 COCO |     -   137     -   603   107     -     -     -     -    68 |  279  28.43
 DAEJ |     -    57     -     -     -     -     -     -     -    62 |  166   0.98
 DAV1 |     -    50     -     -    30     -     -     -     -    63 |  288  22.94
 DRAO |     -    23    88     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.10
 FORT |     -    43     -   228     -     -     -     -     -    47 |  273   0.08
 GALA |     -    39     -    51    49     -     -     -     -     - |  288  21.37
 GUAM |     -    53     -    90    36     -     -     -     -    55 |  288  18.15
 HOB2 |     -    43     -   116     -     -     -     -     -    47 |  287   0.06
 KERG |     -    57     -     -     -     -     -     -     -    62 |  287   1.77
 KOKB |     -     -     -   182   103     -     -     -     -    89 |  276   0.46
 KOSG |     -    32     -   121     -     -     -     -     -    35 |  288  39.18
 MAC1 |     -    23     -     -    29     -     -     -     -     - |  288  12.32
 MAS1 |     -    36   128   111    54     -     -     -     -    21 |  288   4.70
 MATE |     -    18   109     -     -     -     -     -     -    20 |  287   0.07
 MAW1 |     -    20     -     -    25     -     -     -     -     - |  288  29.09
 MCM4 |     -     -     -   126    89     -     -     -     -    77 |  288   6.17
 MDO1 |     -    18    63     -     -     -     -     -     -     - |   96   7.72
 NLIB |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   0.08
 NRC2 |     -    43   147     -     -     -     -     -     -     - |   96   0.12
 ONSA |     -    37     -   134    28     -     -     -     -    47 |  288   0.30
 PIE1 |     -    31     -    96     -     -     -     -     -    34 |  288 267.71
 SANT |     -     -     -   184    75     -     -     -     -    65 |  275  17.68
 STJO |     -    29   183     -    47     -     -     -     -     - |  288   3.13
 THTI |     -     -     -     -    67     -     -     -     -    58 |  287   3.93
 TIDB |     -    37     -     X    48     -     -     -     -     - |  288   0.08
 TRO1 |     -    21     -     -    27     -     -     -     -     - |  288  12.71
 TSKB |     -    47    91    96     -     -     -     -     -    47 |  288   0.79
 USNO |     -    22     -   102     -     -     -     -     -    24 |  288   0.04
 WHIT |     -    23     -     -    30     -     -     -     -     - |  288  20.08
 WSRT |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.08
 WUHN |     -    36     -     -    41     -     -     -     -    33 |  287  18.05
 YELL |     -    27    84    82     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4640    63   154   359    79  4811     -  4329     -    72 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

