
 GPS week: 1122   Day: 1   MJD: 52099                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2735      0     0.99    -3.31     5.04     0.00
 cod |   288     0  17844     17     2.38    -4.75     0.07    28.87
 emr |    96     0   3584    111   823.65     5.37     0.15    11.65
 esa |   288     0  14684   1975   833.31     5.14     0.15    13.15
 gfz |   288     0  14576      0     0.51    -2.87     0.11    19.20
 igu |    96     2   2306      0     0.63    -2.62     4.59     0.00
 jpl |   288     0   7495     62    -5.69    16.90     0.16    11.04
 ngs |    96     0   2735      0     1.06    -3.47     4.69     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |    96     0   2672     21     0.25    -2.77     0.12    16.10

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  9502     8   -16     X    14 12801  -210  8587     -   131 |
    2 |   621  -368  -356  2083  -533  6749  -168   374     -  -432 |
    3 |  -757  -138  -115   408    16  2710  -350  -650     -    97 |
    4 |  1652  -275  -177  1052  -135 -5098  -331  1288     -  -163 |
    5 |  3432   340     3  -770   -25  6053   371  2966     -  -162 |
    6 | -1143   274    -3 -1150   293 -1583   196  -994     -   142 |
    7 | -1442    66    -7     X   -82 -4600    18 -1469     -   -77 |
    8 | -3355   413   214 -1825   395  1073   504 -3028     -   175 |
    9 |  -643   206    78  -926   230 -9754   380  -333     -   -69 |
   10 |  1173   -75  -321  1012  -440  4127    33   305     -  -305 |
   11 |  1923  -302    16  1041  -170  1688  -489  1898     -   139 |
   13 |  2849   -71   132    85    72   105  -335  2715     -   180 |
   14 |  4714  -270  -175  1131  -249  -471  -219  4592     -  -116 |
   15 | -7997    74   -59     X   -51     -  -167 -7895     -     5 |
   17 | -5267   422    67 -1461   296     -   233 -5252     -    72 |
   18 |  2996  -344  -134  1497  -353 -9026  -458  3013     -   -61 |
   19 | -3490   -15   242    58   -67-13909     X  -296     -     - |
   20 |  6871  -381  -203  1350  -196  2055  -335  6929     -   -62 |
   21 |  4030   -13  -171     X     -  3789   -17  4068     -   181 |
   22 | -7702  -207  -344  1275  -280 -6021  -133 -6754     -  -171 |
   23 | -1441    34  -110     X   -28 -5102   226 -1287     -  -235 |
   24 |-10225   256     2  -880   126     -   221 -9359     -   128 |
   25 |  4435   233   109 -1249   403  8103     7  3883     -   279 |
   26 | -5428   -24  -113     X    57     -    55 -4888     -   -55 |
   27 |  2997   -98     X   234    49 11842  -112  2354     -  -123 |
   28 |  3553   360   421 -2092   402-10609   323  2782     -   388 |
   29 |  1989   270   155 -1768   376  4490   317  1831     -   345 |
   30 |  1799  -197  -292   903  -154 -3435  -185  1623     -  -229 |
   31 | -6997  -102   -39   480  -140 -1037  -159 -7045     -    54 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -39     -     -     -     -   101     -     -     - |
 ALGO |     -   -73    13     X   107     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    28     -   -43     -     -   -21     -     -     - |
 ARTU |     -    60     -     -   -90     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -34     -  -144     -     -   270     -     -     - |
 BAHR |     -    -3   234    95  -107     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -  -107     -     -   160     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   125     -     -  -189     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -18     -   102   -43     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   109     -     -  -164     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -102     -     -     -     -   266     -     -     - |
 DAV1 |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    98    59     -     -  -106     -     -     - |
 GALA |     -   121     -  -152   -24     -   -94     -     -     - |
 GUAM |     -  -118     -   161    77     -   -18     -     -     - |
 HOB2 |     -  -124     -   273     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -37     -    64     -     -     - |
 KIRU |     -    29     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -  -106    23     -    92     -     -     - |
 KOSG |     -  -153     -   335     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -283   194     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -41     -     -    62     -     -     -     -     - |
 MATE |     -  -160   395     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -    36     -     -   -54     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   -17     -   -48    59     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    12     -     -   -15     -     -     - |
 NRC2 |     -    -9    23     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   -28     -     -    42     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -29     -     -    44     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -30     -    67     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   202     -  -697     -     -   306     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   175    34     -  -267     -     -     - |
 SELE |     -    46     -  -102     -     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   134   -92     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -79   179     -    83     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -140     -     -   210     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   143   254  -389     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    88     -  -194     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -  -121     -   299     -     -   -42     -     -     - |
 WHIT |     -    89     -     -  -133     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -53     -     -     -     -   139     -     -     - |
 WUHN |     -     8     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   141   115  -334     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     8     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5249    74   185     X   117  6405   156  3953     -   246 |  275   4.09
    2 |  3234   130   284    97   213  4087   113  3041     -   140 |  288   1.51
    3 |  4065    57    91    74   116  2490   113  4075     -   101 |  288   1.98
    4 |  2194    46   157   124   105  1892   199  2388     -    90 |  288   0.72
    5 |  5067    65    93   145    97  6441   119  4691     -   122 |  288   2.75
    6 |  8660    50   200    98    78  3056    93  8562     -    49 |  288   8.84
    7 |  2015    98    57     X    93  1234   267  1827     -    64 |  288   1.12
    8 |  3820    40   233    64    60  3307   138  3939     -    95 |  288   3.07
    9 |  3300    48   114   153   153  4408   110  3421     -    64 |  288   3.39
   10 |  4074    54    87    87    91  3050   128  4524     -    80 |  288   2.71
   11 |  2022    57   200    98    40  2077   137  1940     -   109 |  288   0.26
   13 |  1335    38   145   106    77  1092   190  1208     -   113 |  286   0.26
   14 |  1715    64    91   169   146   789   110  1530     -    81 |  288   0.28
   15 |  6049    96    98     X   167     -   127  5621     -   150 |  283   3.58
   17 |  1789    95   106   131    79     -   281  1760     -   141 |  288   2.95
   18 |  1529    64    48   126   100  2777   245  1538     -    43 |  288   0.58
   19 | 12218    74    69   114   165  3495     X 11096     -     - |  174   2.06
   20 |  1618    56   196    75    51  1784   115  1512     -   112 |  288   0.19
   21 |  3398   154   273     X     -  2784   277  3291     -   127 |  183   3.22
   22 | 11414    57   168   125   109 13984   204  9194     -    92 |  288   0.90
   23 |  5701    93    84     X   124  3649   136  5582     -    70 |  288   5.56
   24 |  4060    74   112   175    36     -   133  3324     -    71 |  288   2.59
   25 |  4000    95   194   279    73  2612   254  2920     -   115 |  288   2.89
   26 |  1765   145    63     X   208     -   140  1790     -    86 |  277   0.60
   27 | 10142    39     X   112    51  7000   100 10140     -    58 |  288   5.14
   28 |  5425    97   308   120    72  5618   167  5192     -   182 |  288   0.48
   29 |  2652    76   157   131   111  3518   342  2413     -   259 |  280   0.77
   30 |  1804    49   238   120    73  1857    94  1696     -   104 |  288   1.57
   31 |  5670    73    62   252   103  4671    94  5760     -   102 |  288   4.53
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    27     -     -     -     -    70     -     -     - |  193   0.09
 ALGO |     -    18    43     X    28     -     -     -     -     - |  288   0.01
 AREQ |     -    67     -   116     -     -    78     -     -     - |  288  43.26
 ARTU |     -    26     -     -    40     -     -     -     -     - |  281  11.03
 AUCK |     -    44     -   217     -     -   175     -     -     - |  288  18.66
 BAHR |     -    16    76    52    25     -     -     -     -     - |  288   0.84
 BJFS |     -    35     -     -    53     -     -     -     -     - |  288   1.42
 BRMU |     -    19     -     -    29     -     -     -     -     - |  285  25.33
 CAS1 |     -    43     -   130    34     -     -     -     -     - |  288   9.69
 COCO |     -   281     -     -   423     -     -     -     -     - |  273  25.42
 CRO1 |     -    95     -     -     -     -   248     -     -     - |  131   0.16
 DAV1 |     -    21     -     -    31     -     -     -     -     - |  288  23.58
 DRAO |     -    23    58     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.06
 FAIR |     -     -   232   300     -     -   347     -     -     - |  225   0.76
 GALA |     -    88     -   219    61     -    99     -     -     - |  288  21.37
 GUAM |     -    36     -    80    33     -   124     -     -     - |  288  17.26
 HOB2 |     -    69     -   151     -     -     -     -     -     - |  288   0.08
 JPLM |     -     -     -     -    48     -    83     -     -     - |  189  22.66
 KIRU |     -    29     -    63     -     -     -     -     -     - |  288   2.65
 KOKB |     -     -     -   231   139     -   187     -     -     - |  280   0.70
 KOSG |     -    33     -    72     -     -     -     -     -     - |  288  22.95
 LPGS |     -     -     -   317   217     -     -     -     -     - |  250  56.59
 MAC1 |     -    19     -     -    28     -     -     -     -     - |  288  12.12
 MATE |     -    21    53     -     -     -     -     -     -     - |   95   0.13
 MAW1 |     -    41     -     -    62     -     -     -     -     - |  279  24.63
 MCM4 |     -    71     -   153    40     -     -     -     -     - |  287  32.19
 MKEA |     -     -     -    82     -     -    97     -     -     - |  188  26.72
 NRC2 |     -    12    30     -     -     -     -     -     -     - |   96   0.12
 NYA1 |     -    39     -     -    58     -     -     -     -     - |  288   0.17
 ONSA |     -    20     -     -    30     -     -     -     -     - |  288   0.33
 PERT |     -    31     -    68     -     -     -     -     -     - |  288  20.18
 PIE1 |     -    34     -    97     -     -    78     -     -     - |  288   0.09
 SANT |     -     -     -   272   128     -   172     -     -     - |  281  15.71
 SELE |     -    22     -    49     -     -     -     -     -     - |  288  34.54
 SEY1 |     -     -     -   109    75     -     -     -     -     - |  279  69.19
 STJO |     -    42    59     -    61     -     -     -     -     - |  288   4.77
 TRO1 |     -    43     -     -    65     -     -     -     -     - |  288  12.55
 TSKB |     -    18    68    38     -     -     -     -     -     - |  288   0.59
 USNO |     -    28     -    61     -     -     -     -     -     - |  278   0.09
 USUD |     -    30     -    55     -     -    67     -     -     - |  288   0.19
 WHIT |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4.41
 WILL |     -    21     -     -     -     -    56     -     -     - |  192   7.48
 WUHN |     -    19     -     -    29     -     -     -     -     - |  286  17.59
 YELL |     -    19    57    49     -     -     -     -     -     - |  269   0.09
 YSSK |     -    53     -     -     -     -   138     -     -     - |  191  12.47
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5043    69   149   146   111  4594   164  4693     -   118 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

