
 GPS week: 1122   Day: 3   MJD: 52101                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2742      0    -0.15     0.06     4.78     0.00
 cod |   288     0  16888      3    -1.88     1.14     0.08    31.15
 emr |    96     0   3673    164   837.72     6.28     0.14    15.99
 esa |   288     0  13839     71   831.46     6.36     0.54     0.00
 gfz |   288     0  14415     26    -0.01    -0.03     0.10    27.05
 igu |    96     2   2340      0    -0.04     0.02     3.55     0.00
 jpl |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2742      0    -0.19     0.14     4.73     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15822    510   123.64     8.95     0.10    25.81

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1849    91    60  1642   -89  2368     -  1701     -   -27 |
    2 |  3865    79  -325  2382    87 10489     -  2503     -  -120 |
    3 | -1409   -81   -16    17    36  1035     -  -954     -    63 |
    4 |  1070   -13  -132  -827   -13  1539     -   857     -    57 |
    5 | -8607   252   -66  -857  -140-16851     - -7720     -  -143 |
    6 | -3294    54  -217 -1386    21 -5131     - -3493     -   -43 |
    7 |   -44    70  -226 -2513    48  6808     -  -151     -   -87 |
    8 |   513    55    15  -378     4-15096     -    37     -   -74 |
    9 | -1213    81     X    44   237  2843     - -1841     -  -346 |
   10 |  2170   185  -142   862   -24 -2493     -  2343     -  -168 |
   11 |  3093   -54   166  -654    -9  1039     -  3280     -    41 |
   13 |  3741     0   265 -2659   -54  2255     -  3859     -     X |
   14 |  3277   144    89   818   -47  1055     -  3304     -  -144 |
   15 | -6755    96     6 -1145    21 -1047     - -5940     -  -140 |
   17 | -5144   224  -202   786   133     -     - -4203     -  -370 |
   18 |  4986   -21    60  1478    28 -5095     -  4918     -   -17 |
   19 |  5482  -195     X  5134   224     -     -  3494     -     X |
   20 |  4818   -16   101  1318   -43  1527     -  4576     -    43 |
   21 |  1215   120   -63  1325    75     -     -  1713     -  -210 |
   22 | -2961   117    45  -401   -93 12289     - -3271     -   -53 |
   23 |  -455    17  -272  1629    34  4933     -  -841     -     - |
   24 | -6493    89   -34     -   -39     -     - -5383     -   -60 |
   25 | -5404    56   -98  -526   142 -8323     - -4032     -  -197 |
   26 | -2225   114  -225  -133   152 -3624     - -2199     -  -251 |
   27 |  4566   -73    -5 -2697   112 14586     -  4188     -   -28 |
   28 | 10662    18   398  -166   -80 -1011     -  9953     -   -22 |
   29 |  -241    10   -51 -2410   232  3243     -  -248     -  -246 |
   30 |   896    33   -82   957    90  2773     -   746     -  -117 |
   31 | -6149    -6    71   -10    30 -9909     - -6040     -   -39 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -104   106  6331   -49     -     -     -     -   154 |
 AUCK |     -  -134     -  -102     -     -     -     -     -   162 |
 BAHR |     -    59     -   -67   -43     -     -     -     -   -26 |
 BJFS |     -   -50     -     -    57     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -16     -     -  -120     -     -     -     -   144 |
 CAS1 |     -   -43     -   -94   -91     -     -     -     -   148 |
 COCO |     -    55     -  -369  -124     -     -     -     -    62 |
 DAV1 |     -    27     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -22   -72     -     -     -     -     -     -    42 |
 EISL |     -  -200     -     -     -     -     -     -     -   242 |
 FAIR |     -     -   -45  -196   -31     -     -     -     -    38 |
 FORT |     -    66     -  -782     -     -     -     -     -   -79 |
 GALA |     -    43     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -  -114     -  -780    37     -     -     -     -    99 |
 HOB2 |     -  -100     - -1392     -     -     -     -     -   121 |
 KERG |     -   -89     -     -     -     -     -     -     -   108 |
 KOKB |     -     -     -  -526    30     -     -     -     -   -31 |
 MAS1 |     -   -69   189  -260   -42     -     -     -     -    88 |
 MATE |     -  -144   199     -     -     -     -     -     -   133 |
 MCM4 |     -     -     -   311  -261     -     -     -     -   273 |
 MDO1 |     -  -139     8     -     -     -     -     -     -   167 |
 NRC2 |     -   -76   148     -     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -    19     -   -66  -123     -     -     -     -   106 |
 ONSA |     -   -15     -  -234  -122     -     -     -     -   146 |
 PIE1 |     -   -83     -  -592     -     -     -     -     -   100 |
 POTS |     -   -33     -  -301    37     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -  -164   -95     -     -     -     -    99 |
 STJO |     -   -38   154     -    13     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -   115     -   -13  -132     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    51     -     -     -     -   -53 |
 TRO1 |     -  -116     -     -   133     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -13    54  -490     -     -     -     -     -     4 |
 USNO |     -  -127     -  -475     -     -     -     -     -   154 |
 WSRT |     -   -41     -     -     -     -     -     -     -    50 |
 WTZR |     -   -91     -   -19     -     -     -     -     -   110 |
 WUHN |     -   -33     -     -   -80     -     -     -     -   124 |
 YELL |     -   -68   133  -548     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5473   145   172   839   293  5343     -  5133     -   278 |  277   3.93
    2 |  6507    53   162   102    48  3630     -  6256     -    60 |  288   2.50
    3 |  5312    79   192   208   111  3384     -  5266     -    75 |  288   1.41
    4 |   665    76   138   363    45   485     -   881     -    49 |  288   0.75
    5 |  5542    56   172   183    36  4358     -  5547     -    59 |  288   2.19
    6 |  8467   112   143   190   111  2844     -  8494     -    72 |  288   7.76
    7 |  1547    52   163   136    64  1574     -  1582     -    35 |  288   0.74
    8 |  4657    70   137   254    52  8057     -  4375     -    53 |  288   2.34
    9 |  5917    76     X   267    59  1699     -  5479     -    53 |  288   1.04
   10 |  4563    51    88   193    70  3066     -  4762     -   119 |  288   2.20
   11 |   795    61   103   166    32   676     -   679     -    47 |  288   0.45
   13 |  1794    75    95   119    91   980     -  1561     -     X |  277   0.47
   14 |   993    84    88   275    88   480     -   911     -    73 |  288   0.29
   15 |  5566    91    98   801   121  2286     -  6576     -    60 |  287   3.85
   17 |  1926    64   245  1630    61     -     -  1845     -    49 |  288   3.19
   18 |   852   137   146   119   147  2565     -   754     -    75 |  288   0.36
   19 | 12135   125     X  1390   144     -     - 12142     -     X |  210   5.23
   20 |  2307    46   193   240    74   830     -  2232     -    83 |  288   0.29
   21 | 10366    77   119   149    42     -     -  9698     -    65 |  288   2.36
   22 |  1173    34    63   227    92  7741     -  1020     -    96 |  288   0.49
   23 |  5530   107   142   344   103  3639     -  5576     -     - |  287   4.88
   24 |  4253    48    69     -    97     -     -  4167     -   105 |  288   2.65
   25 |  4458    58    57   191    69  3418     -  4898     -    96 |  288   2.05
   26 |   977   213   278  2551   105  2182     -   850     -   165 |  278   0.47
   27 |  4705    54   108   229    60  4410     -  4355     -    83 |  288   3.90
   28 |  1841   101   256   187    77  1649     -  2001     -   207 |  288   0.37
   29 |   997   139   145  1044    81  1351     -   736     -   222 |  278   0.43
   30 |  1396    63   138   160    56  1906     -  1416     -    82 |  288   0.96
   31 |  5154    50    58   214    68  5235     -  5155     -    45 |  288   3.09
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    23    72   153    30     -     -     -     -    37 |  288   0.04
 AUCK |     -    44     -   108     -     -     -     -     -    53 |  283  18.82
 BAHR |     -    49     -   220    30     -     -     -     -    42 |  288   0.31
 BJFS |     -    15     -     -    17     -     -     -     -     - |  287   5.62
 BRMU |     -    41     -     -    38     -     -     -     -    43 |  288  23.19
 CAS1 |     -    17     -   118    20     -     -     -     -    19 |  288  10.39
 COCO |     -   329     -   886   200     -     -     -     -   192 |  280  30.21
 DAV1 |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  20.41
 DRAO |     -    50    95     -     -     -     -     -     -    47 |  288   0.08
 EISL |     -    91     -     -     -     -     -     -     -   110 |  273  15.70
 FAIR |     -     -   262   679   233     -     -     -     -   228 |  225   0.24
 FORT |     -    51     -   224     -     -     -     -     -    61 |  225   0.30
 GALA |     -    64     -     -    74     -     -     -     -     - |  264  20.29
 GUAM |     -    15     -   106    24     -     -     -     -    33 |  288  15.49
 HOB2 |     -    31     -   110     -     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 KERG |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    34 |  287   1.15
 KOKB |     -     -     -   296   240     -     -     -     -   252 |  277   0.61
 MAS1 |     -    33    61   116    21     -     -     -     -    21 |  288   2.37
 MATE |     -    33    81     -     -     -     -     -     -    45 |  287   0.09
 MCM4 |     -     -     -   137    37     -     -     -     -    39 |  287    >>>
 MDO1 |     -    39    56     -     -     -     -     -     -    39 |  288  14.06
 NRC2 |     -    31    61     -     -     -     -     -     -     - |   96   0.11
 OHIG |     -    76     -   128    49     -     -     -     -    54 |  288  15.33
 ONSA |     -    40     -   129    21     -     -     -     -    53 |  288   0.40
 PIE1 |     -    29     -   135     -     -     -     -     -    36 |  288   0.04
 POTS |     -    20     -   109    23     -     -     -     -     - |  288  27.75
 SANT |     -     -     -   426   147     -     -     -     -   154 |  281  13.79
 STJO |     -    28    61     -    32     -     -     -     -     - |  287   2.90
 SUTH |     -    66     -   352    76     -     -     -     -     - |  284  32.66
 THTI |     -     -     -     -    73     -     -     -     -    76 |  287   6.88
 TRO1 |     -    46     -     -    53     -     -     -     -     - |  288  12.58
 TSKB |     -    59    53   141     -     -     -     -     -    66 |  288   0.77
 USNO |     -    34     -   145     -     -     -     -     -    42 |  287   0.08
 WSRT |     -    49     -     -     -     -     -     -     -    59 |  288   0.06
 WTZR |     -    36     -   103     -     -     -     -     -    44 |  288   0.22
 WUHN |     -    49     -     -    44     -     -     -     -    57 |  287  17.35
 YELL |     -    53   103   304     -     -     -     -     -     - |   90   0.09
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4782    82   139   545    95  3554     -  4729     -    99 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.04 (ns) 

