
 GPS week: 1122   Day: 4   MJD: 52102                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2668      0     0.04     0.06     4.42     0.00
 cod |   288     0  16409     59     6.48    -9.91     0.09    21.13
 emr |    96     0   3623     18   844.18     6.18     0.07    28.36
 gfz |   288     0  14370     69     0.03     0.06     0.06    31.34
 igu |    96     0   2388     87    13.18   -28.85     4.52     0.00
 jpl |   287     0   5492     69    -3.53     8.28     0.26     0.00
 ngs |    96     0   2668      0     0.05     0.04     4.28     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15030    155   132.99     8.73     0.10    19.17

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -5390    71  -131    41-10568  -219 -4474     -   -80 |
    2 |  1673   212   -16  -114   842   176  1110     -   -38 |
    3 |  -284  -135   -27    15  2147  -266  -689     -   159 |
    4 |  1454    39   -20   -37  1562  -302  1184     -    26 |
    5 | -8321   213   -50   -84 -8080   613 -7039     -   -72 |
    6 | -2758   146  -197    15 -3836   -10 -2597     -   -84 |
    7 |  1767   213    16  -135  6294   574   983     -   -22 |
    8 | -1535   209   122  -139  9833    -3 -1138     -   -64 |
    9 |  1850    45    11    90  4832   336  1563     -  -201 |
   10 | -1766   249    46  -118 -7237   495 -1960     -  -103 |
   11 |  2883  -119   104   -28  2179  -191  2818     -   120 |
   13 |  2743    69    89   -93 -5251  -433  2371     -    25 |
   14 |  1157   -17   -12   130  2404   -11  1296     -  -179 |
   15 |-10870    13  -103    84-15265   132 -9250     -  -102 |
   17 | -5326   165   -62    46     -   158 -5498     -  -226 |
   18 |  4192  -123    52   102 -7610  -110  4084     -   -58 |
   19 |   315  -153    41   345     -  -455  1318     -  -368 |
   21 |  -658    48  -122   107  -649   -99   -97     -  -169 |
   22 |   684    37  -199   122  5535   126   535     -  -141 |
   23 |  8719    30   -61    -2 10714   480  7577     -     - |
   24 |  -766   188   -59   -85     -   234  -965     -   -40 |
   25 |  3648   -47  -155   190  5139    50  3456     -  -183 |
   26 | -5532    36   -46   128  1132  -171 -5047     -  -226 |
   27 |  4598    63    44   -11 -6040    -3  4435     -   -73 |
   28 |  2531   -30   200   -28 -8896  -194  1977     -   -23 |
   29 |   486   -30  -115   138  3663   -54   548     -  -137 |
   30 |   106   -24  -123   162 11942  -177  -318     -  -178 |
   31 |  3969    10   -43    93 15915  -243  3497     -  -143 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -66   129   -60     -     -     -     -   107 |
 AUCK |     -  -109     -     -     -   108     -     -   120 |
 BAHR |     -    42   153   -73     -     -     -     -    -3 |
 BJFS |     -   -79     -    53     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     1     -  -189     -     -     -     -   308 |
 CAS1 |     -     3     -   -45     -     -     -     -    70 |
 DAV1 |     -    13     -   -86     -     -     -     -   127 |
 DRAO |     -   -56    -8     -     -     -     -     -    66 |
 EISL |     -  -121     -     -     -     -     -     -   133 |
 FAIR |     -     -   -13     -     -  -271     -     -    19 |
 GALA |     -    38     -   -26     -   -78     -     -     - |
 GUAM |     -  -116     -    -2     -   -72     -     -   132 |
 HOB2 |     -  -273     -     -     -     -     -     -   301 |
 KERG |     -   -38     -     -     -     -     -     -    42 |
 KOKB |     -     -     -    81     -  -157     -     -  -133 |
 MAC1 |     -   112     -   -76     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -45   144   -85     -     -     -     -   118 |
 MATE |     -  -222    80     -     -     -     -     -   205 |
 MAW1 |     -    61     -   -41     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   149     -   -35     -     -     -     -  -124 |
 MDO1 |     -     7    -5     -     -   134     -     -     - |
 NLIB |     -   -91     -     -     -     -     -     -   100 |
 NRC2 |     -  -158   118     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    11     -    -8     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -32     -   -20     -     -     -     -    68 |
 PIE1 |     -   -24     -     -     -   -24     -     -    27 |
 SANT |     -     -     -   -21     -  -203     -     -    35 |
 STJO |     -   -99   176    14     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   105     -     -     -     -  -172 |
 TRO1 |     -  -226     -   152     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -182    29     -     -     -     -     -   186 |
 URUM |     -     -     -   -59     -     -     -     -    97 |
 USNO |     -   -89     -     -     -     -     -     -    98 |
 WHIT |     -    84     -   -57     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -62     -     -     -     -     -     -    69 |
 WUHN |     -    18     -  -133     -     -     -     -   197 |
 ZWEN |     -     -     -  -157     -     -     -     -   257 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7606   215   107    74  9751   253  7302     -   235 |  277   3.64
    2 |  3781   144   134    58  2262   410  3518     -    83 |  288   2.27
    3 |  3139   131   262   143  3086   368  2783     -   232 |  284   3.07
    4 |  1377    52    31    55   897   321  1385     -    46 |  288   0.81
    5 |  5202    50    50    25  2022    78  4153     -    59 |  288   2.37
    6 |  7110   112    79    78  5050   176  7236     -    81 |  288   6.87
    7 |  5417    91    44    39  1487   745  5518     -    51 |  288   1.67
    8 |  5790    78    55    48  7504   141  5918     -    54 |  288   2.68
    9 |  1793    74    75    28  2344   172  1782     -    97 |  288   1.88
   10 |  5313   100    63    69  5106   163  5291     -    53 |  288   1.66
   11 |   701   199   108    90  1678   202   643     -    59 |  288   0.42
   13 |  2195    90    75    75  2778    84  2331     -    43 |  288   0.33
   14 |  1389    93    51   106  1648    82  1409     -    90 |  288   0.18
   15 |  4599    71    86    50  6594   150  3972     -    87 |  288   2.13
   17 |  3372    56    49    45     -   114  3309     -    44 |  288   3.54
   18 |  1037    53    37    48  3497    97   972     -   110 |  288   0.52
   19 |  6385   100    54    85     -   582  6576     -   104 |  234   3.12
   21 |  7189   102    63    28  3163   132  6651     -    69 |  288   3.54
   22 |  1547    67    70    75  1709   171  1440     -    77 |  288   0.56
   23 |  7313    82   115    65  4266   154  7122     -     - |  288   5.13
   24 |  1727    62    57    49     -   150  1783     -    73 |  288   2.15
   25 |  5775    46    97    79  7182   171  5647     -   149 |  288   1.87
   26 |  1566   223    57   119  1228   152  2025     -    62 |  276   0.49
   27 |  4702    58    65    54  2561   181  4425     -    76 |  288   4.21
   28 |  5373   145    61    76  4864   234  5403     -   286 |  288   0.61
   29 |  1658   241    60    94  2424   123  1738     -   185 |  279   0.45
   30 |  1584    66    61    67 19201    87  1414     -   114 |  288   1.38
   31 |  3634   147    52    26  6980   190  3319     -   133 |  288   3.19
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    26    29    17     -     -     -     -    20 |  288   0.03
 AUCK |     -    63     -     -     -   133     -     -    70 |  288  20.06
 BAHR |     -    46    36    21     -     -     -     -    45 |  288   0.42
 BJFS |     -    34     -    23     -     -     -     -     - |  288   0.70
 BRMU |     -    46     -    25     -     -     -     -    32 |  288  32.57
 CAS1 |     -    84     -    73     -     -     -     -   203 |  288  10.22
 DAV1 |     -    38     -    33     -     -     -     -    88 |  288  22.57
 DRAO |     -    20    24     -     -     -     -     -    20 |  288   0.06
 EISL |     -    39     -     -     -     -     -     -    43 |  269  20.57
 FAIR |     -     -    41     -     -   366     -     -    61 |   95   0.41
 GALA |     -    81     -    55     -   113     -     -     - |  287  17.86
 GUAM |     -    48     -    43     -   441     -     -   111 |  288  19.99
 HOB2 |     -    25     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.08
 KERG |     -    50     -     -     -     -     -     -    55 |  284   1.38
 KOKB |     -     -     -   107     -   337     -     -   174 |  157   0.63
 MAC1 |     -   147     -    99     -     -     -     -     - |  283  12.22
 MAS1 |     -    47    45    55     -     -     -     -    36 |  288   1.35
 MATE |     -    30    33     -     -     -     -     -    29 |  287   0.12
 MAW1 |     -    20     -    13     -     -     -     -     - |  288  27.60
 MCM4 |     -    98     -    75     -     -     -     -    33 |  276    >>>
 MDO1 |     -    24    18     -     -    86     -     -     - |   96  17.92
 NLIB |     -    87     -     -     -     -     -     -    96 |  277   0.10
 NRC2 |     -    16    12     -     -     -     -     -     - |   96   0.07
 NYA1 |     -    37     -    25     -     -     -     -     - |  288   0.10
 ONSA |     -    35     -    15     -     -     -     -    46 |  288   0.91
 PIE1 |     -   122     -     -     -   202     -     -   134 |  288 301.50
 SANT |     -     -     -   104     -   309     -     -   170 |  254  14.87
 STJO |     -    23    48    22     -     -     -     -     - |  288   2.00
 THTI |     -     -     -    56     -     -     -     -    92 |  287   4.29
 TRO1 |     -    28     -    19     -     -     -     -     - |  287  13.25
 TSKB |     -    97    74     -     -     -     -     -    73 |  286   1.35
 URUM |     -     -     -    35     -     -     -     -    57 |  288  61.18
 USNO |     -    23     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.05
 WHIT |     -    29     -    19     -     -     -     -     - |  288  10.49
 WSRT |     -    24     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 WUHN |     -    39     -    46     -     -     -     -    93 |  287  17.14
 ZWEN |     -     -     -    24     -     -     -     -    39 |  280  15.26
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4415    92    75    62  4524   256  4284     -   102 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

