
 GPS week: 1122   Day: 5   MJD: 52103                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2630      0     0.11    -0.22     4.80     0.00
 cod |   288     0  17528     11     0.02    -1.18     0.08    25.38
 emr |    96     0   3582     70   850.21     6.73     0.07    26.86
 gfz |   288     0  13977     29     0.01     0.19     0.08    24.43
 igu |    96     0   2244      8    -0.26     0.75     3.83     0.00
 jpl |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2630      0     0.12    -0.24     4.54     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15495    547   143.13     8.73     0.08    23.34

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  1167   -16  -108   -28     -     -  1980     -    89 |
    2 | -4166    12  -146     1 -7412     - -4054     -    42 |
    3 | -3265   -17   -85   114  -533     - -3057     -   -68 |
    4 |  2014     0     4   163  2952     -  1718     -  -172 |
    5 | -3257   192    32     6  -217     - -3039     -  -227 |
    6 | -1626   108  -116   132  2535     - -1913     -  -206 |
    7 | -3561   157    -4  -137 -1932     - -3530     -   -25 |
    8 |  1090    69    18   -74 -2588     -   684     -    -5 |
    9 | -2650    59    61   212 -5086     - -2252     -  -310 |
   10 | -3928   139    16  -210  -958     - -3159     -    59 |
   11 |  5228   -96    45    84  1207     -  5062     -     X |
   13 |   501    66     X   -69  5870     -   838     -     X |
   14 |  3779   136    58    -9  1385     -  3745     -  -160 |
   15 |  2616   103    -7    50 12734     -  2099     -  -163 |
   17 | -5752   208   -10   203   907     - -5022     -  -434 |
   18 |  2683   -44    53   145  -929     -  2587     -  -124 |
   19 |  1900   -96  -111   110     -     -  1910     -    40 |
   21 | -1398    89   -88   185 -4737     - -1083     -  -256 |
   22 | -7447   129  -172   -76-17263     - -6041     -     5 |
   23 |  4264    62   -31   -53     -     -  3821     -     - |
   24 | -3024    64    38   -25 -2335     - -3118     -   -59 |
   25 |  3134    27  -195   268  8728     -  1961     -  -234 |
   26 |  -811   201    56    75  6011     -  -863     -  -310 |
   27 |  2025   -16   -11   -25 -3527     -  1648     -    48 |
   28 |  -871    -3   283  -252 11874     -  -579     -   158 |
   29 |  3580   107  -111    56 -1061     -  3342     -  -134 |
   30 | -3651   102   -37   188 -2884     - -3725     -  -292 |
   31 | 12265   -15     8    25     -     - 10975     -   -14 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     1    68    -6     -     -     -     -   -21 |
 AUCK |     -  -134     -     -     -     -     -     -   146 |
 BAHR |     -   -53   179   -59     -     -     -     -    51 |
 BJFS |     -  -129     -   134     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -74     -    52     -     -     -     -    25 |
 CAS1 |     -   -16     -   -62     -     -     -     -    83 |
 DAV1 |     -    71     -   -74     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -44   -59     -     -     -     -     -    70 |
 EISL |     -  -140     -     -     -     -     -     -   152 |
 FAIR |     -     -    70     -     -     -     -     -   -81 |
 FORT |     -   -12     -     -     -     -     -     -    13 |
 GALA |     -    66     -   -68     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -  -128     -   -67     -     -     -     -   209 |
 HOB2 |     -   -92     -     -     -     -     -     -   100 |
 HRAO |     -  -115     -     -     -     -     -     -   125 |
 KERG |     -    -8     -     -     -     -     -     -     9 |
 KOKB |     -     -     -   -88     -     -     -     -    92 |
 MAC1 |     -   224     -  -233     -     -     -     -     - |
 MATE |     -  -222    67     -     -     -     -     -   216 |
 MCM4 |     -    64     -  -129     -     -     -     -    66 |
 MDO1 |     -   -36    34     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -103     -     -     -     -     -     -   112 |
 NRC2 |     -   -47    45     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    29     -   -30     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -57     -   -58     -     -     -     -   123 |
 ONSA |     -  -111     -    23     -     -     -     -    97 |
 PIE1 |     -    -8     -     -     -     -     -     -     9 |
 POTS |     -    31     -   -32     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   -30     -     -     -     -    32 |
 SFER |     -  -460     -     -     -     -     -     -   500 |
 STJO |     -   -51    22    44     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -91     -     -     -     -    95 |
 TIDB |     -    26     -   -27     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -145    49     -     -     -     -     -   139 |
 USNO |     -    24     -     -     -     -     -     -   -26 |
 WHIT |     -     1     -    -1     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -63     -     -     -     -     -     -    68 |
 WTZR |     -   -89     -     -     -     -     -     -    97 |
 WUHN |     -     4     -  -108     -     -     -     -   108 |
 YELL |     -   -81    77     -     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -206     -     -     -     -   216 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 | 10072   170   184   143     -     -  9759     -   228 |  277   3.73
    2 |  3410    50    91    50  2137     -  3402     -    62 |  288   1.86
    3 |  2243    60    63    56  2396     -  2505     -    42 |  288   2.44
    4 |  1684    77    91    53  1688     -  1407     -    55 |  288   0.93
    5 |  4360    33    54    83  3762     -  4117     -   100 |  288   2.31
    6 |  9067    66    66   116  3097     -  8904     -    78 |  288   6.40
    7 |  1984    93    41    39  2921     -  1886     -    72 |  288   1.77
    8 |  4152    40    37    35  2382     -  3889     -    36 |  288   2.64
    9 |  2842    63    46    23  2046     -  2967     -    69 |  288   2.35
   10 |  5812    63   105    69  2137     -  4895     -   123 |  288   2.66
   11 |  1399    67    67    58  1485     -  1387     -     X |  280   0.34
   13 |  1913    86     X    89  2813     -  1954     -     X |  254   0.32
   14 |   849    92    35   114   902     -   875     -   124 |  288   0.23
   15 |  3483   106    89    66  4271     -  3659     -    66 |  226   2.83
   17 |  3900    67    83    69   901     -  3674     -    79 |  288   3.42
   18 |  1197    79    40    50   636     -  1230     -    49 |  288   0.58
   19 |  6610   149   117   139     -     -  6504     -   138 |  285   2.19
   21 |  6824    81    83   128  3816     -  6191     -   105 |  288   2.69
   22 |  8127    59    47    40 12972     -  6290     -    60 |  288   1.38
   23 |  8694   124   128    90     -     -  8858     -     - |  288   5.27
   24 |  2284    66   105    53  2274     -  2187     -    72 |  288   1.59
   25 |  4349   122    55    72  2746     -  3199     -    89 |  288   1.84
   26 |   980   192    79    59  3169     -  1044     -   142 |  275   0.63
   27 |  3476    29    55    91  3428     -  3516     -    66 |  288   3.42
   28 |  5231    66    92    61  7439     -  5214     -    50 |  288   0.40
   29 |   913   198    71   142  1073     -  1004     -   133 |  279   0.68
   30 |  1420    62    35   115  1747     -  1671     -    59 |  288   1.26
   31 |  5035    82    86    35     -     -  4713     -    49 |  288   3.15
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    20    32    38     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 AUCK |     -    26     -     -     -     -     -     -    28 |  287  19.21
 BAHR |     -    48    45    28     -     -     -     -    43 |  288   0.64
 BJFS |     -    25     -    26     -     -     -     -     - |  288   0.69
 BRMU |     -    55     -    61     -     -     -     -    28 |  288  35.90
 CAS1 |     -    36     -    29     -     -     -     -    44 |  288  10.28
 DAV1 |     -    71     -    74     -     -     -     -     - |  288  19.48
 DRAO |     -    26    29     -     -     -     -     -    23 |  288   0.05
 EISL |     -    83     -     -     -     -     -     -    90 |  285  23.79
 FAIR |     -     -    28     -     -     -     -     -    32 |   96   0.27
 FORT |     -    55     -     -     -     -     -     -    60 |  259   0.21
 GALA |     -    31     -    32     -     -     -     -     - |  288  20.66
 GUAM |     -    39     -    68     -     -     -     -    95 |  288  14.26
 HOB2 |     -    50     -     -     -     -     -     -    54 |  288   0.15
 HRAO |     -    29     -     -     -     -     -     -    31 |  283  20.12
 KERG |     -    64     -     -     -     -     -     -    70 |  287   1.49
 KOKB |     -     -     -   259     -     -     -     -   271 |  140   0.22
 MAC1 |     -   111     -   116     -     -     -     -     - |  258  12.76
 MATE |     -    20    27     -     -     -     -     -    27 |  287   0.14
 MCM4 |     -    79     -    34     -     -     -     -   106 |  288  25.45
 MDO1 |     -    86    81     -     -     -     -     -     - |   96  12.78
 NLIB |     -    17     -     -     -     -     -     -    18 |  283   0.05
 NRC2 |     -    15    14     -     -     -     -     -     - |   96   0.18
 NYA1 |     -    20     -    21     -     -     -     -     - |  288   0.11
 OHIG |     -    82     -    47     -     -     -     -    46 |  287  14.54
 ONSA |     -    59     -    44     -     -     -     -    40 |  283   0.24
 PIE1 |     -    26     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 POTS |     -    66     -    68     -     -     -     -     - |  277  21.03
 SANT |     -     -     -    51     -     -     -     -    54 |  268  14.73
 SFER |     -    36     -     -     -     -     -     -    39 |  217   1.43
 STJO |     -    87    60    77     -     -     -     -     - |  283   3.80
 THTI |     -     -     -    69     -     -     -     -    73 |  287   1.64
 TIDB |     -    29     -    30     -     -     -     -     - |  288   0.12
 TSKB |     -    38    49     -     -     -     -     -    37 |  288   1.02
 USNO |     -    16     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.04
 WHIT |     -    25     -    25     -     -     -     -     - |  288  18.15
 WSRT |     -    19     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.09
 WTZR |     -    37     -     -     -     -     -     -    40 |  288   0.22
 WUHN |     -    89     -    43     -     -     -     -    64 |  287  16.43
 YELL |     -    31    29     -     -     -     -     -     - |   94   0.15
 ZWEN |     -     -     -    27     -     -     -     -    28 |  288  17.62
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4797    75    73    76  3831     -  4537     -    79 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.04 (ns) 

