
 GPS week: 1122   Day: 6   MJD: 52104                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2761      0    -0.08     0.15     4.14     0.00
 cod |   288     0  18948     25    -1.04     0.04     0.08    26.04
 emr |    96     0   3816    219   855.03     5.45     0.13    13.82
 gfz |   288     0  15063     11    -0.25     0.62     0.07    26.57
 igu |    96     0   2290      0    -0.11     0.58     3.96     0.00
 jpl |   287     0   8189    457     0.93    -8.73     0.11    15.85
 ngs |    96     0   2761      0    -0.08     0.12     3.89     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15889    303   149.17     7.21     0.11    17.72

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -2507   -45   -48   126     -  -242 -3418     -     4 |
    2 | -1331    99  -271    32 -3392   372 -1274     -  -270 |
    3 |    77    28   -85    62  2613  -215   229     -   -12 |
    4 |   627    -6    -9   139 -2625  -106   370     -  -147 |
    5 |   126   176     X  -215  3617   422   496     -  -107 |
    6 |-11298   119  -107    -6-11719    62 -9758     -  -166 |
    7 | -5218    91  -179   -16  5547   236 -4681     -  -175 |
    8 |  1675   -38  -105   170  7593     5  1548     -  -174 |
    9 |  1906   129    -8   -42   773   316  1699     -  -252 |
   10 | -5290   109   -41  -173  -275   387 -4951     -   -40 |
   11 |  4779   -65   156    23  1614  -193  4655     -   100 |
   13 |  3789   -14   159   113 -2817  -479  3711     -    -4 |
   14 |  1699    84     1    61 -1249  -211  2051     -  -114 |
   15 |  1486     -   -34     -  6917   450  1050     -  -290 |
   17 | -3896    80     X  -133     -   198 -3315     -     X |
   18 |  2657    21   101   -64 -5244   -74  2915     -    72 |
   19 |   -98   -95  -113   179     -   125   -42     -  -142 |
   20 |  6206   -67   -16   146     -  -114  6357     -   -74 |
   21 |  2404   121  -152   112  5935  -294  1400     -  -150 |
   22 | -6493   -30   -60    12 14232   118 -6102     -    -7 |
   23 | -1543   -22   -57    31     -     X  -616     -     - |
   24 |  2055    91   -48  -127  2163   297  1146     -   -77 |
   25 |  -234    21   -79   100 -8582   -40  -157     -  -144 |
   26 | -3430   223  -152    34 -6069   -13 -3231     -  -346 |
   27 |  3477   -11   -66   144  5181    -4  2951     -  -180 |
   28 |  4527    23   206   -58 -3344  -125  4302     -    62 |
   29 |  1579    78   -94   113 -1876  -155  1456     -  -189 |
   30 | -3469    89   -59   100 -3303   -92 -3046     -  -223 |
   31 |  5394    -4    68    -9 -5608     2  3915     -     0 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -88     -     -     -   145     -     -     - |
 ALGO |     -    -6    36   -41     -     -     -     -    61 |
 AUCK |     -   -87     -     -     -    46     -     -    88 |
 BAHR |     -    87   199  -133     -     -     -     -    20 |
 BJFS |     -  -117     -   115     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -72     -     8     -     -     -     -    93 |
 CAS1 |     -    24     -   -59     -     -     -     -    54 |
 CRO1 |     -  -139     -     -     -   228     -     -     - |
 DAV1 |     -     2     -  -117     -     -     -     -   173 |
 DRAO |     -    40   -66     -     -     -     -     -   -42 |
 EISL |     -  -149     -     -     -     -     -     -   219 |
 FAIR |     -     -   134     -     -  -173     -     -   100 |
 GALA |     -    -8     -     8     -     X     -     -     - |
 GOLD |     -    37     -     -     -   -61     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    25     -   -41     -     -     - |
 HOB2 |     -  -108     -     -     -     -     -     -   158 |
 HRAO |     -   116     -     -     -  -289     -     -    89 |
 JPLM |     -     -     -    -1     -     1     -     -     - |
 KARR |     -     2     -    -2     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    55     -     -     -     -     -     -   -81 |
 KOKB |     -     -     -    25     -   -92     -     -    48 |
 MAC1 |     -   177     -  -174     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -76   214    25     -     -     -     -    18 |
 MATE |     -  -160   194     -     -     -     -     -   185 |
 MCM4 |     -   130     -  -152     -     -     -     -    38 |
 MDO1 |     -   -33   -33     -     -    65     -     -     - |
 NLIB |     -   -70     -     -     -     -     -     -   103 |
 NRC2 |     -   -30    57     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   -48     -    47     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -73     -   -65     -     -     -     -   204 |
 ONSA |     -  -127     -    94     -     -     -     -    45 |
 POTS |     -   -11     -    10     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   -69     -   -56     -     -   147 |
 STJO |     -   -36   109    16     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    -7     -     -     -     -    11 |
 TSKB |     -  -110   119     -     -     -     -     -   130 |
 USNO |     -   -51     -     -     -     -     -     -    75 |
 USUD |     -    16     -     -     -   -26     -     -     - |
 WHIT |     -    -7     -     6     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -13     -     -     -    21     -     -     - |
 WSRT |     -   -48     -     -     -     -     -     -    70 |
 WTZR |     -  -109     -     -     -     -     -     -   160 |
 WUHN |     -  -125     -  -155     -     -     -     -   408 |
 YELL |     -   -71    52     -     -     -     -     -    90 |
 YSSK |     -    90     -   -61     -   -46     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -177     -     -     -     -   265 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  8237   142    73    68     -   223  7390     -   157 |  277   4.25
    2 |  4304    66   126   120  2492    88  4526     -    71 |  288   1.72
    3 |  3332    72    43    85  2291   109  3245     -    69 |  288   1.74
    4 |  1452    83   100   159  1931   138  1408     -    86 |  288   1.34
    5 |  5209   132     X    34  4411   154  4686     -   283 |  288   3.58
    6 |  8945    60    74    68  6029   130  8479     -    70 |  288   7.45
    7 |  3333    57    48    51  2716    43  3233     -    26 |  288   1.46
    8 |  4254    59    44    70  4036    72  4238     -    54 |  288   2.99
    9 |  2488    41    80    37  1560    83  2538     -    79 |  288   1.78
   10 |  3035    86    49    81  1965   119  3163     -    86 |  288   2.66
   11 |   436    58    91    80   382    71   455     -    78 |  288   0.32
   13 |   935   102   122    62  1319   168   903     -   118 |  288   0.36
   14 |  1209   108    51   121   320   141  1667     -    86 |  288   0.25
   15 |  5543     -   236     -  5594   188  5205     -   195 |  179   5.22
   17 |  2825    68     X    70     -    93  2566     -     X |  283   3.18
   18 |  1869   137   307   203  2083   145  1373     -    67 |  288   0.50
   19 |  4359    73    67    56     -   191  4381     -    95 |  288   4.64
   20 |  1890   111    97    80     -    71  1639     -   105 |  288   0.25
   21 |  4070   140   262   160  6734   157  3527     -   191 |  282   1.72
   22 |  2328    64   172    72 10215   133  2131     -    69 |  288   0.46
   23 |  3927   102   356    72     -     X  3680     -     - |  288   3.82
   24 |  5603    83    42    46  2199    73  5863     -    61 |  288   1.51
   25 |  1775    51    76    43  4269    86  1722     -    82 |  288   1.62
   26 |  1426   239   315    76  3145   116  1314     -   224 |  277   0.89
   27 |  3666    95    98   119  3752    96  2953     -    52 |  288   2.70
   28 |  1779    65    66    39  3445    91  1732     -    52 |  288   0.44
   29 |  1067   136    72    81   904   176   923     -   155 |  278   0.69
   30 |  1869    77    84    28  2005   118  2077     -    61 |  288   1.17
   31 |  9518    98    98   114  5288   149  8376     -    53 |  288   3.69
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    25     -     -     -    41     -     -     - |  286   0.19
 ALGO |     -    19    31    22     -     -     -     -    36 |  288   0.03
 AUCK |     -    64     -     -     -    60     -     -    87 |  288  16.66
 BAHR |     -    23    77    21     -     -     -     -    33 |  288   3.37
 BJFS |     -    32     -    31     -     -     -     -     - |  288   0.93
 BRMU |     -    36     -    27     -     -     -     -    37 |  288  32.04
 CAS1 |     -    62     -    23     -     -     -     -    63 |  288   7.68
 CRO1 |     -    28     -     -     -    46     -     -     - |  286   0.15
 DAV1 |     -    60     -    41     -     -     -     -    51 |  288  19.69
 DRAO |     -    24    48     -     -     -     -     -    31 |  288   0.07
 EISL |     -    31     -     -     -     -     -     -    46 |  282  20.59
 FAIR |     -     -   124     -     -   283     -     -   212 |  247   0.45
 GALA |     -    24     -    23     -     X     -     -     - |  283  18.71
 GOLD |     -    19     -     -     -    32     -     -     - |  287  16.89
 GUAM |     -     -     -    32     -    53     -     -     - |  278  14.51
 HOB2 |     -    64     -     -     -     -     -     -    94 |  288   0.05
 HRAO |     -   123     -     -     -    64     -     -   221 |  288  20.73
 JPLM |     -     -     -    23     -    39     -     -     - |  284  28.16
 KARR |     -    22     -    22     -     -     -     -     - |  288  34.24
 KERG |     -    55     -     -     -     -     -     -    80 |  287   2.06
 KOKB |     -     -     -   130     -   185     -     -   239 |  284   0.33
 MAC1 |     -    23     -    23     -     -     -     -     - |  287  11.39
 MAS1 |     -    29    49    26     -     -     -     -    29 |  288   2.91
 MATE |     -    25    76     -     -     -     -     -    25 |  287   0.10
 MCM4 |     -    72     -    74     -     -     -     -   196 |  287    >>>
 MDO1 |     -    16    27     -     -    27     -     -     - |  286  12.94
 NLIB |     -   133     -     -     -     -     -     -   196 |  277 548.23
 NRC2 |     -    27    51     -     -     -     -     -     - |   96   0.08
 NYA1 |     -    18     -    17     -     -     -     -     - |  288   0.10
 OHIG |     -    34     -    27     -     -     -     -    44 |  288  12.40
 ONSA |     -    15     -    21     -     -     -     -    37 |  288   0.63
 POTS |     -    86     -    84     -     -     -     -     - |  277  15.09
 SANT |     -     -     -   110     -   113     -     -   121 |  280  15.32
 STJO |     -    58    77    62     -     -     -     -     - |  287   2.67
 THTI |     -     -     -    62     -     -     -     -    93 |  286   0.60
 TSKB |     -    56    55     -     -     -     -     -    86 |  288   0.99
 USNO |     -    27     -     -     -     -     -     -    40 |  287   0.05
 USUD |     -    31     -     -     -    52     -     -     - |  272   0.21
 WHIT |     -    22     -    21     -     -     -     -     - |  288  14.81
 WILL |     -    21     -     -     -    35     -     -     - |  286   2.52
 WSRT |     -    25     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 WTZR |     -    14     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 WUHN |     -    32     -    38     -     -     -     -    48 |  286  13.90
 YELL |     -    25    44     -     -     -     -     -    42 |  288   0.12
 YSSK |     -    71     -    52     -    59     -     -     - |  287  10.74
 ZWEN |     -     -     -    17     -     -     -     -    25 |  288  13.76
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4144    75   128    74  3957   115  3890     -   109 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

