
 GPS week: 1123   Day: 0   MJD: 52105                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2766      0     0.04    -0.13     5.58     0.00
 cod |   288     0  18056     58    -2.32     3.93     0.08    26.85
 emr |    96     0   3574    114   860.75     0.23     0.12    14.73
 esa |   288     0  13752    298   858.02   -10.35     0.19     0.00
 gfz |   288     0  15245      7     0.86    -1.16     0.07    29.48
 igu |    96     0   2283      0     0.01    -0.10     2.91     0.00
 jpl |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2766      0     0.03    -0.12     5.45     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15893    287   157.28     3.39     0.08    28.94

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -118   -67  -199   109    56  4175     -  -256     -    35 |
    2 |  -855     2    23  -122   -40 -3514     -  -926     -    35 |
    3 |  3311   129    -9   283   -20  4606     -  2663     -   -99 |
    4 | -4377    41    -8   -83    88 -1410     - -4003     -  -126 |
    5 |  2280   304    75   304  -139 -2144     -  2045     -  -152 |
    6 | -3149   229  -188   173    39 13372     - -2843     -  -220 |
    7 |    68    61     X   -77   -32   381     -  -100     -   -24 |
    8 |  1656    31    -4  -125    46-12188     -  1143     -   -75 |
    9 |  -748    91    35   235    96   482     - -1226     -  -186 |
   10 | -6093   178    34    41   -72   708     - -6180     -   -97 |
   11 |  3840   -24   135   181   -45  1578     -  3823     -    42 |
   13 |  3558    39   -81   -36  -125 -1917     -  3442     -    99 |
   14 |  4556   120    50    84    66  -509     -  4657     -  -182 |
   15 | -2800   126   -43     -     4     -     - -1967     -  -114 |
   17 | -4366   185  -203   278    37     -     - -4138     -  -175 |
   18 |  4555   -66   -22   -39   105 -1715     -  4293     -   -43 |
   19 |-10124  -111  -122   579   171     -     - -9006     -   -47 |
   20 |  7742   -16   151   318   -75     -     -  7234     -    66 |
   21 |  5445    56  -131   226    31     -     -  6006     -   -61 |
   22 |  5236    26   -39   -66    48  7827     -  4844     -   -66 |
   23 | -1148    -5  -247    -6    43  4305     -  -890     -     - |
   24 | -3251    84   -63  -102   -70 -4192     - -3453     -     4 |
   25 |  4409   149  -103   -72   100  2863     -  4487     -  -223 |
   26 | -5365   152  -141   209    97  3089     - -4879     -  -216 |
   27 | -3549  -109  -102  -136   121 -8343     - -3592     -    -6 |
   28 |   445    79   270  -361  -148 -3632     -   651     -    34 |
   29 |  3146   -20  -127  -168   243  3565     -  2993     -  -208 |
   30 | -3754   210   -27   242    96 -1744     - -3457     -  -287 |
   31 |  -724    42   126    93   100 -5100     - -1623     -  -163 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    -4    97     X   -70     -     -     -     -    58 |
 AOML |     -     -     -     -    23     -     -     -     -   -24 |
 BAHR |     -    10   187  -808   -40     -     -     -     -     X |
 BJFS |     -   -47     -     -    43     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -  -107     -   -45    -3     -     -     -     -   100 |
 CAS1 |     -    16     -     9   -79     -     -     -     -    65 |
 DAV1 |     -   -22     -     -   -94     -     -     -     -   116 |
 DRAO |     -    62   -32     -     -     -     -     -     -   -52 |
 GRAZ |     -  -135     -  -141     -     -     -     -     -   125 |
 HOB2 |     -  -145     -   425     -     -     -     -     -   135 |
 KARR |     -   -76     -     -    69     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -70     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 KOSG |     -  -167     -   -14     -     -     -     -     -   155 |
 KOUR |     -    50     -  -123   -46     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   105     -  -334   -59     -     -     -     -   -26 |
 MAC1 |     -    29     -    23  -207     -     -     -     -   184 |
 MAS1 |     -  -102   189   102   -33     -     -     -     -    96 |
 MATE |     -  -182    65     -     -     -     -     -     -   158 |
 MAW1 |     -    -4     -     -     4     -     -     -     -     - |
 NRC2 |     -   -54    99   -45     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    -4     -     -     4     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -63     -   226   -42     -     -     -     -   101 |
 ONSA |     -   -73     -   106   -11     -     -     -     -    79 |
 POTS |     -   -78     -    34   -40     -     -     -     -   113 |
 SFER |     -  -234     -     -     -     -     -     -     -   217 |
 STJO |     -   -93   134  -262    63     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   -60     -     -     -     -    61 |
 TOW2 |     -  -144     -     -   132     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -  -125    35  -112     -     -     -     -     -   110 |
 URUM |     -   -77     -     -   -96     -     -     -     -   169 |
 USNO |     -    29     -  -252     -     -     -     -     -   -27 |
 WHIT |     -   -23     -     -    21     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -49     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 WTZR |     -  -110     -   -66     -     -     -     -     -   102 |
 WUHN |     -   -65     -     -   -15     -     -     -     -    74 |
 YELL |     -   -11    97   -36     -     -     -     -     -    -6 |
 YSSK |     -    18     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -665  -301     -     -     -     -   307 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4625   152   192   407   133  3494     -  4657     -   226 |  277   4.03
    2 |  4337   123   148   221   116  4129     -  4329     -   138 |  288   1.78
    3 |  4463    93    59   289    54  2737     -  4121     -    76 |  288   2.60
    4 |  2197    96    54   202    49   937     -  2268     -    54 |  288   0.67
    5 |  2775    53   140    55    36  4293     -  2899     -    55 |  288   3.44
    6 |  8635    79    84    63    30  3779     -  9188     -    43 |  288   8.68
    7 |  1614    82     X   269   127  1027     -  1694     -    93 |  274   0.91
    8 |  4341    57    88   167    69  6043     -  4044     -    84 |  288   2.91
    9 |  4708    69    54   217   101  2255     -  4726     -    84 |  288   1.55
   10 |  3846    83   145    89    34  3039     -  3991     -    67 |  288   2.33
   11 |  1106    78   161   129   125   856     -  1175     -    56 |  288   0.40
   13 |   834    74    75   120    64   615     -   800     -    48 |  288   0.33
   14 |  1198   137    68   178   103   460     -  1023     -   102 |  288   0.20
   15 | 10064    71   132     -    52     -     -  8709     -    60 |  288   2.00
   17 |  2035   118   169   109    58     -     -  2211     -   118 |  288   2.95
   18 |  1275    84    82    61    49  1525     -  1217     -    49 |  288   0.49
   19 | 15607   117    67   137    73     -     - 15703     -    88 |  284   4.63
   20 |  2301    57   149   424    56     -     -  2313     -    49 |  288   0.18
   21 | 13169    80    81   111    61     -     - 12981     -    68 |  288   6.55
   22 |  6994   131    37    78   100  4104     -  6153     -    39 |  288   0.42
   23 |  6444   109   215   115   122  2106     -  5976     -     - |  286   5.17
   24 |  2469    88   207   215    49  2904     -  2481     -    53 |  288   2.94
   25 |  3893   113   139    69    84  2630     -  3348     -    97 |  288   1.31
   26 |  2469   149   273   200    51  1829     -  2133     -    80 |  276   0.64
   27 |  3171    51    62   180    42  3092     -  3394     -    55 |  288   3.45
   28 |  1880    90    84   113    67  3018     -  1972     -    63 |  288   0.83
   29 |  1229    75   213   290   141  2421     -  1243     -   123 |  279   0.47
   30 |  1481    46   116    35    95  2052     -  1846     -    70 |  288   2.10
   31 |  6042   122    45   398   133  3115     -  5965     -    48 |  288   3.38
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    41    93     X    31     -     -     -     -    38 |  288   0.05
 AOML |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    24 |  288  28.23
 BAHR |     -    23    71    35    21     -     -     -     -     X |  287   0.50
 BJFS |     -    25     -     -    23     -     -     -     -     - |  277   0.82
 BRMU |     -    49     -    98    34     -     -     -     -    39 |  288  38.48
 CAS1 |     -    97     -    67    22     -     -     -     -    80 |  288   7.98
 DAV1 |     -   101     -     -    40     -     -     -     -    63 |  287  20.31
 DRAO |     -    26    61     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 GRAZ |     -   132     -   454     -     -     -     -     -   122 |  284  80.78
 HOB2 |     -    57     -    53     -     -     -     -     -    53 |  288   0.11
 KARR |     -    36     -     -    33     -     -     -     -     - |  288  68.90
 KERG |     -    61     -     -     -     -     -     -     -    57 |  287   1.26
 KOSG |     -    28     -    56     -     -     -     -     -    26 |  288  11.80
 KOUR |     -    28     -    45    26     -     -     -     -     - |  288  20.60
 LPGS |     -   145     -   368    57     -     -     -     -    95 |  265 474.84
 MAC1 |     -    74     -    67    25     -     -     -     -    67 |  288  12.91
 MAS1 |     -    24    73    50    25     -     -     -     -    24 |  288   1.72
 MATE |     -    42    62     -     -     -     -     -     -    31 |  287   0.12
 MAW1 |     -    91     -     -    83     -     -     -     -     - |  285  32.04
 NRC2 |     -    36    65    95     -     -     -     -     -     - |   96   0.07
 NYA1 |     -    43     -     -    39     -     -     -     -     - |  288   0.08
 OHIG |     -    90     -   163    55     -     -     -     -    47 |  284  15.57
 ONSA |     -    24     -    51    28     -     -     -     -    34 |  288   0.57
 POTS |     -    19     -    43    20     -     -     -     -    26 |  288  12.37
 SFER |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    22 |  287   1.09
 STJO |     -    23    83    85    28     -     -     -     -     - |  288   5.66
 THTI |     -     -     -     -    20     -     -     -     -    20 |  174   1.67
 TOW2 |     -    25     -     -    22     -     -     -     -     - |  288  22.98
 TSKB |     -    95   118    92     -     -     -     -     -    74 |  288   1.06
 URUM |     -    85     -     -    80     -     -     -     -    68 |  265  18.34
 USNO |     -    22     -    64     -     -     -     -     -    21 |  288   0.03
 WHIT |     -    20     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  11.70
 WSRT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 WTZR |     -    18     -    96     -     -     -     -     -    17 |  287   3.28
 WUHN |     -    73     -     -    54     -     -     -     -    51 |  287  17.86
 YELL |     -    43    61   279     -     -     -     -     -    33 |  288   0.06
 YSSK |     -    37     -     -    34     -     -     -     -     - |  287  10.22
 ZWEN |     -     -     -   171   168     -     -     -     -   171 |  288  15.14
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5578    79   120   189    71  2907     -  5454     -    75 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.03 (ns) 

