
 GPS week: 1124   Day: 5   MJD: 52117                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2748     25     0.00     0.30     5.12     0.00
 cod |   288     0  19868    360    -0.51     0.71     0.08    21.06
 emr |    96     0   3597    221   913.29     4.24     0.13     9.99
 esa |   288     0  15686    818   912.50     4.02     0.13    11.52
 gfz |   288     0  14060      4    -0.31     0.08     0.07    24.43
 igu |    96     0   2478     67   570.83 -3012.84     5.61     0.00
 jpl |   283     0   8572     92     0.09    -5.31     0.10    15.83
 ngs |    96     0   2748     10   307.58    18.33     4.93     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  16384   1670   235.24     5.21     0.10    17.17

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2741   -51  -128  -181    28  5595    93  2860     -    56 |
    2 | -2764   -25   -12    22    19  3746   114 -1738     -   -62 |
    3 | -3636    81  -180    13     7 10279   180 -2964     -  -156 |
    4 | -2259    74    59    49   -19  4345    66 -2100     -  -136 |
    5 |  -550   182    30    80   -93 -6503    49   -37     -  -174 |
    6 | -2930   218   -81    66    90   824   -21 -3742     -  -412 |
    7 | -1156   -43   190   -29    42 -2315   -32 -1415     -     X |
    8 |  -564  -100    72   -64    76-11145   107 -1653     -    -2 |
    9 |  -806    19     X    21    17  1495  -137 -1019     -     X |
   10 | -2157    50   -14    97   -27  3181  -187 -2119     -     X |
   11 |  3395  -191    34    11    51  2133   117  3236     -    95 |
   13 |  2358    -8     X  -170    24  4257   212  2500     -     X |
   14 |  3509    87   -69   -59   -51  4933    19  3247     -     8 |
   15 |   912     -   148     -     -     -   130   767     -  -124 |
   17 |  2458   247   -86     X   107-20371  -161  3108     -  -375 |
   18 |  1289   -23     5   241    -5  3212   -56  1467     -  -104 |
   19 | 20760  -104  -181   490    25     -    46 18619     -  -165 |
   20 |  3305  -200    21   -41    45  3384    81  3413     -   166 |
   21 |  4020   160  -311   129    18     -    82  4115     -  -287 |
   22 |-12844    54  -144  -110    67-20726    88-11623     -   -99 |
   23 |  2531    62  -219  -115   117  9333  -284  1766     -     - |
   24 | -3875   275   205  -385   -81 -5283    50 -3400     -   -26 |
   25 |-11826    71  -199    98    48 -7374    94-10792     -  -221 |
   26 | -1980   188   -73     X    41  2023   104 -2010     -  -321 |
   27 | -1596  -127    84   110    69  7092    45  -960     -   -51 |
   28 |  6829    -9   381   -34  -173  1269   233  5431     -    99 |
   29 |   135   -22  -312   109    71  2475   108   -84     -  -137 |
   30 |  -497   134   -67    59   107  4774   -29  -447     -  -330 |
   31 | -5107   -27   -58    36    22   112    35 -4608     -   -25 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -  -179   -12   874  -238     -  -150     -     -   109 |
 AMC2 |     -   139     -     -     -     -  -185     -     -     - |
 AUCK |     -  -117     -    78     -     -     -     -     -    92 |
 BAHR |     -    27   265   -77   -19     -    29     -     -   -31 |
 BJFS |     -  -163     -     -   141     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -12     -   -49   -40     -    83     -     -    31 |
 CRO1 |     -     1     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 DAV1 |     -   -23     -     -    -1     -     -     -     -    30 |
 DRAO |     -  -125  -141     -     -     -     -     -     -   180 |
 FORT |     -   170     -   -17     -     -  -190     -     -     X |
 GALA |     -   120     -     -  -103     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    58     -  -105     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -81     -  -166   -35     -   -19     -     -   278 |
 HOB2 |     -  -329     -   484     -     -     -     -     -    79 |
 HRAO |     -  -101     -     -     -     -     -     -     -   124 |
 KERG |     -    61     -     -     -     -     -     -     -   -75 |
 KIRU |     -   128     -  -233     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -   -90    14     -    46     -     -     X |
 KOSG |     -    27     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -404   111     -   129     -     -     - |
 MAC1 |     -    75     -     -   -65     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -85   288   -19   -88     -     -     -     -   186 |
 MATE |     -  -138   169     -     -     -     -     -     -   137 |
 MCM4 |     -    38     -   -49    86     -     -     -     -  -138 |
 MDO1 |     -  -182   -95     -     -     -     -     -     -   242 |
 MKEA |     -     3     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 OHIG |     -   -58     -   254  -135     -   -60     -     -   144 |
 ONSA |     -    13     -   -34   -95     -     -     -     -   142 |
 PERT |     -   -39     -    72     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -26     -  -292     -     -     -     -     -   228 |
 POTS |     -    23     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -  -103    19     -     -     -     -    45 |
 SELE |     -   104     -  -190     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    -4   171     -   -20     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    76     -  -183     -     -    54 |
 TRO1 |     -  -138     -     -   119     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -18   189  -240     -     -     -     -     -   147 |
 URUM |     -   -74     -     -     -     -    94     -     -     9 |
 USNO |     -   -37     -  -344     -     -   -14     -     -   289 |
 USUD |     -   -29     -    53     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    18     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    32     -     -     -     -  -167     -     -   111 |
 WTZR |     -   -80     -  -102     -     -    32     -     -   138 |
 WUHN |     -   118     -   387  -342     -   369     -     -  -102 |
 YELL |     -     X   153  -229    60     -  -204     -     -   222 |
 ZWEN |     -     -     -     -   -27     -     -     -     -    38 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4579    99   186    60    70  5896   104  4460     -    49 |  288   3.67
    2 |  7531    63   173   238    50  8057   108  6307     -    57 |  288   2.99
    3 |  4829    66    43    82    60  7155    52  4674     -    45 |  288   1.81
    4 |  2245   231   101   182    83  2953    75  2330     -   167 |  281   0.90
    5 |  7980    83   154   144    84  3010   140  7270     -    84 |  288   3.17
    6 |  9912    88    94    93    70  3789   101 10835     -   131 |  288   8.37
    7 |  2607    78   289   146    50  1485    67  2442     -     X |  288   1.00
    8 |  5482    74    99   198    50  5533   105  5042     -    62 |  288   2.64
    9 |  1820    49     X   158    51   830   162  1944     -     X |  251    >>>
   10 |  2045   136    66    49   108  1505    46  1949     -     X |  288   1.75
   11 |  2022    54    87   189    76   891    44  1704     -    56 |  288   0.50
   13 |   786   102     X   174    40  1928    91   663     -     X |  288   0.36
   14 |  1131    80   107    97    80  2611   128  1089     -    79 |  288   0.31
   15 |  4060     -   317     -     -     -   213  4064     -   195 |  156   3.20
   17 |  3485   105   151     X    51 14973    82  3204     -    87 |  288   3.06
   18 |  1388   130   172   123    61  1513   109  1245     -    66 |  288   0.54
   19 | 11469    88   184   273    99     -   237 11008     -    87 |  288   4.11
   20 |  1084    69   226   117   127  1668    60   905     -   125 |  288   0.30
   21 |  3337   106   227    45   122     -    95  3481     -    79 |  288   3.18
   22 |  6811    37    64    56    58 14484   103  5658     -    55 |  288   0.38
   23 |  6360    66   190   200    86  5430   142  6790     -     - |  288   4.65
   24 |  3726   122   117   316   100  2425   107  3571     -   184 |  282   2.18
   25 |  4745    59   182    91    64  6221   269  4133     -    40 |  288   0.94
   26 |   901   154    74     X    75  1382    70   779     -   153 |  288   0.66
   27 |  7315    65    65   172   108  6231    95  7640     -   114 |  288   4.21
   28 |  8669    51    82    79    59  2056   148  7778     -    70 |  288   0.80
   29 |  1111    98    54    38    54  1142   117  1220     -    51 |  288   0.46
   30 |  1586    35    63   120    22  2816    44  1581     -    56 |  288   1.09
   31 |  2770    71   103   154    73  2531    55  3064     -    38 |  288   2.66
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    55    71    34    18     -    31     -     -    51 |  288   0.02
 AMC2 |     -    23     -     -     -     -    30     -     -     - |  282   0.05
 AUCK |     -    20     -    91     -     -     -     -     -    58 |  288  20.71
 BAHR |     -    34    51    74    38     -    52     -     -    46 |  288   0.27
 BJFS |     -    41     -     -    36     -     -     -     -     - |  288   1.23
 CAS1 |     -    75     -    80    46     -    55     -     -   143 |  288   8.38
 CRO1 |     -    44     -     -     -     -    59     -     -     - |  247   0.71
 DAV1 |     -    39     -     -    45     -     -     -     -    96 |  288  19.73
 DRAO |     -    35    89     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.05
 FORT |     -    61     -   133     -     -    45     -     -     X |  273   0.13
 GALA |     -    68     -     -    59     -     -     -     -     - |  285  20.75
 GODE |     -   113     -   206     -     -     -     -     -     - |  240   0.13
 GUAM |     -    27     -    99    41     -    91     -     -    56 |  288  25.12
 HOB2 |     -    38     -    84     -     -     -     -     -    27 |  288   0.20
 HRAO |     -   119     -     -     -     -     -     -     -   146 |  259  20.58
 KERG |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287   1.56
 KIRU |     -    30     -    55     -     -     -     -     -     - |  288   1.20
 KOKB |     -     -     -   151    47     -    96     -     -     X |  282   1.69
 KOSG |     -    19     -    34     -     -     -     -     -     - |  288   9.15
 LPGS |     -     -     -   275   123     -   255     -     -     - |  215 117.66
 MAC1 |     -    39     -     -    33     -     -     -     -     - |  288  17.61
 MAS1 |     -    46    64    61    36     -     -     -     -    52 |  288   2.93
 MATE |     -   176   134     -     -     -     -     -     -   194 |  275   0.09
 MCM4 |     -    73     -    68   135     -     -     -     -   287 |  284   4.79
 MDO1 |     -    88   104     -     -     -     -     -     -    90 |  287 576.15
 MKEA |     -    30     -    55     -     -     -     -     -     - |  287  24.08
 NTUS |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    37 |  287   7.43
 OHIG |     -    53     -   105    32     -    36     -     -    25 |  288  19.14
 ONSA |     -    31     -    25    24     -     -     -     -    29 |  288   0.72
 PERT |     -    27     -    49     -     -     -     -     -     - |  288  18.67
 PIE1 |     -    64     -   106     -     -     -     -     -    22 |  288   0.05
 POTS |     -    58     -   106     -     -     -     -     -     - |  276  15.91
 SANT |     -     -     -   133    83     -     -     -     -   169 |  274  15.45
 SELE |     -    38     -    70     -     -     -     -     -     - |  288  38.73
 STJO |     -    28    66     -    23     -     -     -     -     - |  287   2.45
 THTI |     -     -     -     -    59     -    52     -     -   103 |  287   1.64
 TRO1 |     -    16     -     -    14     -     -     -     -     - |  288  11.96
 TSKB |     -    51    50    74     -     -     -     -     -    53 |  288   1.09
 URUM |     -    52     -     -     -     -    48     -     -    47 |  288  45.70
 USNO |     -    92     -    67     -     -    40     -     -    76 |  288   0.04
 USUD |     -    52     -    94     -     -     -     -     -     - |  288   0.18
 WHIT |     -    25     -     -    22     -     -     -     -     - |  288  14.95
 WSRT |     -    34     -     -     -     -    40     -     -    27 |  288   0.05
 WTZR |     -    32     -    50     -     -    37     -     -    37 |  288   3.72
 WUHN |     -    63     -    42    53     -    41     -     -    44 |  287  18.10
 YELL |     -     X   100    44    63     -    53     -     -    37 |  288   0.14
 ZWEN |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    34 |  265  11.80
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5121    76   135   128    68  5609    98  4925     -    95 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

