
 GPS week: 1125   Day: 0   MJD: 52119                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2662     75     0.08    -0.20     5.60     0.00
 cod |   288     0  16980     11    -0.86    -0.43     0.07    29.36
 emr |    96     0   3617     10   920.75     9.09     0.10    16.09
 esa |   288     6  14070    519 -7649.44   171.75     8.06     0.00
 gfz |   288     0  14237     96    -1.28     1.09     0.07    26.97
 igu |    96     0   2489     96  5142.55-12797.97     3.06     0.00
 ngs |    96     0   2662     75 -7719.16  6225.77     5.49     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  15410    597   246.12     9.94     0.07    27.59

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | 10029    -3   -44  -421    33 11272  8997     -   -20 |
    2 | -5292   -83  -190  -169   -28 -6098 -4347     -   152 |
    3 |   464   102  -107   -69    13 -3729   135     -   -99 |
    4 | -1708   -28    36  6407    79-10198 -1542     -   -54 |
    5 |-10307   133   -20   208   -83 -8646 -8919     -   -57 |
    6 | -6278   277  -143   261   -60 -1156 -5555     -  -209 |
    7 | -4933   -50  -186  -309   -58  2050 -4819     -   147 |
    8 | -3982  -112    27  -139    33-10602 -3756     -    82 |
    9 |  5801   131   -69   498    25     X  5512     -  -150 |
   10 |   543    16   -37   114  -125  -928   412     -   112 |
   11 |  2361  -191   -11  -273   106  -246  2953     -   106 |
   13 |  4892   -21   144  -159    87 -1096  5057     -   -91 |
   14 |  2733    93    60   333   -16  -898  2887     -   -95 |
   17 | -3503   237    -5 13521    59  4624 -2931     -  -306 |
   18 |  2567    99    74   587   -59   680  2592     -   -62 |
   19 | 22205    24   -82  8096   142 19308 19330     -  -143 |
   20 |  3467  -167    51  -146   171 -1346  3681     -     X |
   21 | -6218   173   -87   130    15     - -6015     -  -181 |
   22 |     X     7    34 34121    45     -     X     -   -57 |
   23 | -6536   102  -138   153   -84 -4969 -6147     -     - |
   24 | -4109    30   -24 13635   -30 -5640 -3838     -     2 |
   25 | -4631   136   -48   -23   133  3262 -3539     -  -266 |
   26 | -6265   249   -24   445    35 -1239 -5627     -  -294 |
   27 |  3347  -134    51    -7    64 12011  1430     -    70 |
   28 |  6744   114   140  -370  -152  -376  6454     -     X |
   29 | -3311    27  -137   256   238 -2834 -2970     -  -235 |
   30 |   514   107     5   514   106  -705   413     -  -218 |
   31 |  1545    58   -85   -51   -64  7770   267     -    17 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -68    53   -47  -108     -     -     -   168 |
 AOML |     -   -72     -     -     -     -     -     -    77 |
 AUCK |     -   -72     -  1088     -     -     -     -    76 |
 BAHR |     -     -    25     X     X     -     -     -   -15 |
 BJFS |     -  -112     -     -   122     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -61     -    -7   -86     -     -     -   149 |
 DAV1 |     -   -50     -     -   -63     -     -     -   115 |
 DRAO |     -   -26   -26     -     -     -     -     -    33 |
 FORT |     -    81     - 17577     -     -     -     -   -86 |
 GALA |     -   -84     - 16663    91     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -340   -88     -     -     -    86 |
 HOB2 |     -  -187     -  -405     -     -     -     -   199 |
 HRAO |     -  -217     -     -     -     -     -     -   231 |
 KERG |     -  -127     -     -     -     -     -     -   135 |
 MAC1 |     -   240     -   114  -262     -     -     -     - |
 MATE |     -  -209    37     -     -     -     -     -   216 |
 MCM4 |     -    67     - 11054    61     -     -     -  -134 |
 MDO1 |     -   -10    19     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   343   -45   -48     -     -     -   -20 |
 NLIB |     -   -47     -     -     -     -     -     -    50 |
 NRC2 |     -   -31    57     -     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -   -68     - 11488   -75     -     -     -   145 |
 ONSA |     -   -65     -  -137  -122     -     -     -   188 |
 POTS |     -   -42     -  7564    46     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     - 43033   -33     -     -     -    33 |
 STJO |     -   -23    68     -    11     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   123     -     -     -  -121 |
 TIDB |     -    11     -     X   -12     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -84     -     -    91     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -77   162  1178     -     -     -     -    50 |
 URUM |     -   -99     -     -     -     -     -     -   106 |
 USNO |     -   -68     -  -155     -     -     -     -    73 |
 WHIT |     -    40     -     -   -43     -     -     -     - |
 WSRT |     -  -123     -     -     -     -     -     -   131 |
 WTZR |     -   -41     -  -338  -112     -     -     -   153 |
 WUHN |     -   148     -  4192    14     -     -     -  -171 |
 YAR2 |     -    94     -  1445     -     -     -     -  -100 |
 YELL |     -    -4    87   -59   -13     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -  -192   -60     -     -     -    58 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7036    86    98  3527    44  5302  5523     -    81 |  288   3.48
    2 |  4938    53   113  3543    48  3400  4897     -    44 |  288   2.39
    3 |  3028   119    76  3539   111  3174  3870     -    36 |  288   2.77
    4 |  1146   191    73  2934    61  5486  1255     -   144 |  278   1.18
    5 |  7611    31    60  3524    49  3046  7108     -    29 |  288   2.34
    6 |  8968    39    89  3527    96  3711  8661     -    90 |  288   8.33
    7 |  2463    69    79  3534   112  1484  2437     -   122 |  288   1.34
    8 |  3061    33    45  3527    47  4532  2947     -    59 |  288   2.35
    9 |  3311    47   113  3527    68     X  3348     -    49 |  288   2.06
   10 |  2443    56    59  3525   105  2161  2997     -    73 |  288   2.32
   11 |  3390    92   105  3525    81   958  3081     -    44 |  288   0.30
   13 |  2201    57    95  3521    69   585  2090     -    81 |  288   0.28
   14 |  1834    74    41  3541    97   855  1931     -    40 |  288   0.31
   17 |  2617    76   146  9548   168  2117  2381     -   135 |  288   3.10
   18 |  1130    81   103  3530    93   866  1020     -    39 |  288   0.42
   19 | 17472   197   183  4419   140  3693 17609     -   130 |  271   3.61
   20 |  1098    50    90  3525    58   537   969     -     X |  288   0.14
   21 |  6964    65   133  3548    37     -  7955     -    41 |  288   3.01
   22 |     X   135   118 30326   138     -     X     -    91 |  224    >>>
   23 |  6634    71   154  3524    72  4911  6535     -     - |  288   6.01
   24 |  2177   143    84 10256    52  1310  2179     -   109 |  280   1.78
   25 |  7389    94    61  3532    75  5141  7710     -    42 |  288   1.67
   26 |  1500    75   146  3539    58   449  1939     -    66 |  288   0.32
   27 |  7653    47    67  3537    27  4278  6388     -    55 |  288   3.75
   28 |  1458    49   254  3525    76  1210  1701     -     X |  288   0.73
   29 |   935    53    92  3540    78   791   836     -    53 |  288   0.37
   30 |  2606    41    65  3528   106  1664  2299     -   138 |  288   1.26
   31 |  6715    45   129  3552    29  3196  5757     -    44 |  288   3.35
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    36    96  3524    28     -     -     -    69 |  288   0.04
 AOML |     -    31     -     -     -     -     -     -    33 |  285  22.23
 AUCK |     -    50     -  2591     -     -     -     -    54 |  288  17.87
 BAHR |     -     -    71     X     X     -     -     -    41 |   96   0.59
 BJFS |     -    64     -     -    69     -     -     -     - |  288   0.94
 CAS1 |     -    34     -  3524    47     -     -     -    62 |  288  10.02
 DAV1 |     -    20     -     -    54     -     -     -    44 |  287  22.01
 DRAO |     -    34   121     -     -     -     -     -    52 |  288   0.04
 FORT |     -    63     - 13834     -     -     -     -    67 |  271   0.10
 GALA |     -    50     - 13167    54     -     -     -     - |  277  16.50
 GUAM |     -     -     -  3550   129     -     -     -   126 |  288  18.17
 HOB2 |     -    38     -  3164     -     -     -     -    41 |  287   0.15
 HRAO |     -    13     -     -     -     -     -     -    14 |  264  21.35
 KERG |     -    26     -     -     -     -     -     -    27 |  286   2.21
 MAC1 |     -    22     -  3527    23     -     -     -     - |  288  12.88
 MATE |     -    27    44     -     -     -     -     -    25 |  287   0.11
 MCM4 |     -    46     -  7917    40     -     -     -    62 |  273    >>>
 MDO1 |     -    39    70     -     -     -     -     -     - |   96  13.23
 MKEA |     -     -   112  3521    49     -     -     -    62 |  288  28.04
 NLIB |     -    50     -     -     -     -     -     -    53 |  283   0.07
 NRC2 |     -    30    54     -     -     -     -     -     - |   96   0.07
 OHIG |     -    45     -  7644    49     -     -     -    61 |  288  17.78
 ONSA |     -    27     -  3533    50     -     -     -    53 |  288   0.20
 POTS |     -    59     -  3992    64     -     -     -     - |  277  17.10
 SANT |     -     -     - 39691    58     -     -     -    57 |  239  19.23
 STJO |     -    36    31     -    37     -     -     -     - |  288   3.37
 THTI |     -     -     -     -    84     -     -     -    82 |  287   3.00
 TIDB |     -    15     -     X    16     -     -     -     - |  288   0.10
 TRO1 |     -    33     -     -    36     -     -     -     - |  287  15.49
 TSKB |     -    80    76  2136     -     -     -     -    97 |  287   1.29
 URUM |     -    31     -     -     -     -     -     -    33 |  288  22.22
 USNO |     -    50     -  3525     -     -     -     -    53 |  288   0.03
 WHIT |     -    17     -     -    18     -     -     -     - |  288   5.58
 WSRT |     -    38     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.04
 WTZR |     -    27     -  3528    50     -     -     -    58 |  288   0.14
 WUHN |     -    64     -   787    29     -     -     -    81 |  287  16.16
 YAR2 |     -    37     -  2724     -     -     -     -    39 |  287   4.83
 YELL |     -    16    93  3531    25     -     -     -     - |  288   0.09
 ZWEN |     -     -     -  3527    44     -     -     -    43 |  288  28.71
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5599    67   104  8059    72  3062  5488     -    71 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.03 (ns) 

