
 GPS week: 1125   Day: 1   MJD: 52120                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2677     96     0.05    -0.16     4.57     0.00
 cod |   288     0  18422     17    -2.00     1.51     0.09    22.19
 emr |    96     0   3531     10   926.51     7.79     0.09    26.56
 esa |   288     0  14473   1883   935.57     8.30     0.22     8.26
 gfz |   288     0  14453      6    -0.20    -0.03     0.10    21.85
 igu |    96     0   2299     96  3058.54-10981.38     3.52     0.00
 jpl |   280     0   9068      0     2.98     4.38     0.10    21.13
 ngs |    96     0   2677     96    10.48   -13.47     4.64     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  6966    26   -19     X   -34  3650    35  6460     - |
    2 |   109     9   -90    95   -84  2530   158   -67     - |
    3 | -4189   -45  -225   -11   140 -6073     3 -3903     - |
    4 |   224    71   -24   241  -103 12514  -104   160     - |
    5 | -5075   168   -65    -3  -236  8613   198 -5074     - |
    6 |  5295   150  -180   134   -49 18229  -169  3752     - |
    7 | -5822   106    20   -40  -173 -1677   164 -5320     - |
    8 | -3509   -40    62    30     7 -2194    -7 -2811     - |
    9 | -1357    40  -139    60    -6 -6510    -2 -1370     - |
   10 |  -770   -32   -20   227  -162  1630   258 -1189     - |
   11 |  5945  -129   184   -20    -1  -593   134  5865     - |
   13 |  4000    -5   235  -157   -42 -4473    23  3908     - |
   14 |  5854   -24    21    42   -10 -1988    23  5518     - |
   15 | -2950    37   -43     -    -3     -   -34 -3363     - |
   17 |  -888   132  -260  -234    76     -   -69  -704     - |
   18 |  3660    -2    27   -90    79 -2882  -116  3680     - |
   19 |  -669    85   110  -113    25     -  -230  -334     - |
   20 |  3321  -218    29  -247   182   390   249  3583     - |
   21 |  1908    30  -161     X    12     -    48  2234     - |
   22 |     X    50    25   -94   -44     X    40     X     - |
   23 | -4133   163  -113  -162    -7  5115  -115 -3822     - |
   24 | -2464   116   -71     X  -116  -741    76 -2483     - |
   25 |   562   -80  -178   127   144  1002   -82   265     - |
   26 | -4476    51   -31    40   -21 -3742   -76 -4173     - |
   27 |  -733  -158    46   103   166-14907  -137   559     - |
   28 |  2733    12   201  -137   -79 -3266    83  2232     - |
   30 | -4987    72  -209   145    10 -5763  -117 -4574     - |
   31 |  1312   -16  -134  -102    96  1219    28   825     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -321     -   217     -     -   262     -     - |
 ALGO |     -   -35    96     X   -33     -    32     -     - |
 AMC2 |     -    81     -     -     -     -   -85     -     - |
 ARTU |     -   101     -     -  -102     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -68     -   182     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -    68   212  -542    50     -     -     -     - |
 BJFS |     -  -112     -     -   114     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    31     -    -4   -80     -    53     -     - |
 CRO1 |     -     9     -     -     -     -   -10     -     - |
 DAV1 |     -    16     -     -   -17     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -24    20     -     -     -     -     -     - |
 EISL |     -    59     -  -157     -     -     -     -     - |
 FORT |     -  -185     -   497     -     -     -     -     - |
 GALA |     -  -125     -     -   127     -     -     -     - |
 GODE |     -   -44     -   117     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    22     -     X     -     -   -23     -     - |
 GUAM |     -   -60     -   199    60     -   -80     -     - |
 HOB2 |     -     4     -   -12     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   168     -     -     -     -  -177     -     - |
 KOKB |     -     -     -    -5   -41     -    47     -     - |
 KOSG |     -    52     -  -139     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    72     -     -   -73     -     -     -     - |
 MATE |     -  -133   111     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    29     -   141   -74     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -84    70     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     5    -6    -8     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    -9     -     -   -14     -    25     -     - |
 OHIG |     -   -65     -   456  -117     -    12     -     - |
 ONSA |     -    50     -   -41   -35     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    81     -  -217     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -    46  -230     -   211     -     - |
 SEY1 |     -  -266     -  -624   233     -   203     -     - |
 STJO |     -   -82   142     -    26     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    60     -   -62     -     - |
 TRO1 |     -  -104     -     -   106     -     -     -     - |
 TSKB |     -    85   171  -411     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -55     -   173     -     -   -10     -     - |
 WHIT |     -   -27     -     -    28     -     -     -     - |
 WSRT |     -    91     -     -     -     -   -95     -     - |
 WTZR |     -   -18     -    70     -     -    -6     -     - |
 WUHN |     -   131     -     X    96     -  -242     -     - |
 YELL |     -    25   138   105    27     -  -159     -     - |
 YSSK |     -   -61     -     -    62     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5160   107    78     X    84  4772    80  5104     - |  287   3.29
    2 |  1834   131    53   218   100  1796   109  2017     - |  288   1.35
    3 |  7375    73    78   163   128  4976    84  7114     - |  288   3.05
    4 |  3984   133    64   352    92  8756    69  3799     - |  281   0.59
    5 |  2760    50    91   126   106  3711   205  2807     - |  288   2.84
    6 | 10843    92   104   269   143  4389   102 11407     - |  288   7.64
    7 |  2443    79    71   179    54  2679    65  2656     - |  288   2.50
    8 |  5572    87    81   101    80  2013    85  5639     - |  288   2.59
    9 |  4578    60    66   284    82  5205    85  4706     - |  288   2.27
   10 |  3935    91    41   258   138  2048   106  4116     - |  288   2.66
   11 |  1725    64    90   182    85  1049    94  1736     - |  288   0.52
   13 |  1096   104    94   197    64  1981    75   980     - |  288   0.34
   14 |  1290   114   158   178    83   691   151  1016     - |  288   0.22
   15 |  4687   140    85     -   196     -   162  4640     - |  273   3.28
   17 |  1363   103   131   168    71     -   161  1259     - |  286   3.62
   18 |   778   110   113   169   126   930   114   705     - |  288   0.44
   19 |  4430   159    88   218   200     -    72  4347     - |  284   3.93
   20 |  1471    68    89   203   147   874    71  1313     - |  288   0.32
   21 |  5367   120   159     X   107     -   143  5131     - |  286   3.76
   22 |     X   145    51   139   142     X    85     X     - |  288  64.81
   23 |  5238    97   101   213   134  3206    90  5077     - |  288   5.64
   24 |  2502   241   174     X   161  2492   166  2493     - |  277   2.42
   25 |  1930    96    73   224    55  2014    91  1647     - |  288   1.84
   26 |   922    95    80   125   147  1393   150   782     - |  288   0.57
   27 |  9750    49   106   376    70  5143    99 10795     - |  288   5.18
   28 |  4536    63    88   116    91  2612   111  4471     - |  288   0.95
   30 |  1742    56    90   204    54  2627   107  1970     - |  288   1.00
   31 |  5627    80   103   236    84  3851    48  4948     - |  288   4.64
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    40     -   148     -     -    51     -     - |  288   8.46
 ALGO |     -    32    35     X    36     -    32     -     - |  288   0.05
 AMC2 |     -    30     -     -     -     -    32     -     - |  277   0.06
 ARTU |     -    23     -     -    23     -     -     -     - |  281  12.00
 AUCK |     -   128     -   345     -     -     -     -     - |  287  19.05
 BAHR |     -    41    93    89    37     -     -     -     - |  288   0.87
 BJFS |     -    29     -     -    29     -     -     -     - |  288   1.31
 CAS1 |     -    56     -   258    83     -    66     -     - |  286  10.18
 CRO1 |     -    41     -     -     -     -    43     -     - |  266   0.20
 DAV1 |     -    49     -     -    50     -     -     -     - |  288  20.82
 DRAO |     -    25    21     -     -     -     -     -     - |   96   0.07
 EISL |     -    92     -   247     -     -     -     -     - |  164  50.62
 FORT |     -   106     -   284     -     -     -     -     - |  263   0.14
 GALA |     -    66     -     -    67     -     -     -     - |  274  17.66
 GODE |     -    99     -   266     -     -     -     -     - |  214   0.13
 GOLD |     -    36     -     X     -     -    38     -     - |  277  20.52
 GUAM |     -    62     -   274    35     -    74     -     - |  288  18.86
 HOB2 |     -    48     -   128     -     -     -     -     - |  288   0.12
 HRAO |     -   100     -     -     -     -   106     -     - |  275  24.34
 KOKB |     -     -     -   192    88     -    77     -     - |  277   0.66
 KOSG |     -    50     -   135     -     -     -     -     - |  288   7.56
 MAC1 |     -    31     -     -    32     -     -     -     - |  287  13.25
 MATE |     -    39    33     -     -     -     -     -     - |   95   0.15
 MCM4 |     -    68     -   307    62     -     -     -     - |  253    >>>
 MDO1 |     -    43    36     -     -     -     -     -     - |   95   5.28
 MKEA |     -    90    24   233     -     -     -     -     - |  286  32.81
 NYA1 |     -    66     -     -    66     -    70     -     - |  288 195.52
 OHIG |     -   164     -   272   134     -   125     -     - |  288  16.58
 ONSA |     -    35     -   129    65     -     -     -     - |  288   0.84
 PIE1 |     -    63     -   168     -     -     -     -     - |  188  52.70
 SANT |     -     -     -   246    77     -    88     -     - |  272  15.48
 SEY1 |     -   102     -   237   129     -   217     -     - |  288  42.09
 STJO |     -    34    42     -    32     -     -     -     - |  288   3.20
 THTI |     -     -     -     -   109     -   113     -     - |  273   1.54
 TRO1 |     -    81     -     -    82     -     -     -     - |  287  12.81
 TSKB |     -    45    71   110     -     -     -     -     - |  288   1.46
 USNO |     -    32     -   123     -     -    36     -     - |  288   0.06
 WHIT |     -    22     -     -    22     -     -     -     - |  288  48.68
 WSRT |     -    80     -     -     -     -    84     -     - |  277   0.06
 WTZR |     -   137     -   419     -     -    75     -     - |  286   0.20
 WUHN |     -    30     -     X    57     -    66     -     - |  286  21.05
 YELL |     -    47    49   101    53     -    60     -     - |  288   0.13
 YSSK |     -    24     -     -    24     -     -     -     - |  279  14.43
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4566    87    88   220    96  3515    98  4640     - |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.05 (ns) 

