
 GPS week: 1125   Day: 6   MJD: 52125                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2770     24     0.21    -0.17     4.88     0.00
 cod |   288     0  23072     58    10.98   -21.37     0.14    21.94
 emr |    96     0   3949    206   970.87    11.94     0.15    19.72
 esa |   288     0  18249    350   963.15    11.95     0.18    16.37
 gfz |   288     0  14870      6    -0.47    -0.21     0.15    20.37
 igu |    96     0   2578     20     7.04   -10.95     5.48     0.00
 jpl |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 ngs |    96     0   2770     17     1.97    -2.39     4.67     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  23900    103   301.40    12.63     0.14    21.60

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  3790   -46     X  -144   134  3655     -  2947     -    29 |
    2 | -1946    60     X   -56   265 -2882     - -1667     -  -269 |
    3 |  -981    11  -142    16    86 -2897     - -1475     -   -62 |
    4 | -4537    51   -42    -8   143   -37     - -4174     -  -168 |
    5 | -7236   121   -31   119    21 -5436     - -7092     -  -224 |
    6 | -8443   216  -172    26    12 -3723     - -7924     -  -198 |
    7 | -6052    95    34    99     1 -2026     - -5664     -  -182 |
    8 |  8570   -67    18    88    72 -4214     -  8002     -   -72 |
    9 | -2270   168  -114   126    41  -832     - -2741     -  -270 |
   10 |   482   244    68   -36   -45  1924     -  -543     -  -199 |
   11 |  3571  -151    92   108    32 -1198     -  3698     -    12 |
   13 |  2313  -130    43    49   -57  -989     -  2534     -   135 |
   14 |  3971    83   -25   -60    40  -641     -  4208     -   -69 |
   15 | -5898   230    19     -  -278-10411     - -5623     -    22 |
   17 | -2116   409  -286  -102   -15  7445     - -1182     -  -293 |
   18 |  1112    43    18    47  -103  -149     -  1462     -    12 |
   19 | 18552  -253  -108   815   -10 33302     - 16841     -  -229 |
   20 |  3935  -155    31   104   138  1097     -  4219     -   -61 |
   21 |-14332   346  -110  -356    28     -     --12956     -   -74 |
   22 | 22194    26  -250   397  -177 32508     - 20898     -  -117 |
   23 |  3469   225  -100   292  -147     -     -  3474     -  -281 |
   24 |  2769    68   -30    84     - -3722     -  2486     -  -119 |
   25 |   715    58   -68     6   155 -8288     -  -325     -  -189 |
   26 | -2873   242   -48   115   -87  -518     - -2677     -  -236 |
   27 | -9457  -146   -42   213    53-12675     - -9329     -   -50 |
   28 |  3200     0   133   -44   -66  -629     -  2741     -    54 |
   29 |   911     8  -241    53   135  2863     -   739     -  -102 |
   30 |   217   154   -71    38     6  1218     -  -130     -  -169 |
   31 | -7745    -9  -118   115   144-14543     - -6847     -  -178 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -97     -    26     -     -     -     -     -    79 |
 ALGO |     -   -70   115     X   -83     -     -     -     -   101 |
 AMC2 |     -   -82     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 ANKR |     -    19     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 AOML |     -  -125     -     -     -     -     -     -     -   127 |
 BAHR |     -   110   108     9  -189     -     -     -     -    28 |
 BJFS |     -   -84     -     -    91     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 BRMU |     -   -13     -  -118    45     -     -     -     -    60 |
 BRUS |     -     4     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 CAS1 |     -    30     -   184  -208     -     -     -     -    26 |
 CRO1 |     -  -223     -     -     -     -     -     -     -   226 |
 DAV1 |     -    42     -     -  -137     -     -     -     -    87 |
 DRAO |     -  -103    27     -     -     -     -     -     -    96 |
 GALA |     -    36     -   -95   -60     -     -     -     -    99 |
 GODE |     -    12     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -63     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 GUAM |     -     -     -  -101     -     -     -     -     -    76 |
 IISC |     -   -37     -  -165     -     -     -     -     -   162 |
 KERG |     -    62     -     -     -     -     -     -     -   -63 |
 KIRU |     -   262     -  -352     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -  -278  -130     -     -     -     -   420 |
 KOSG |     -  -106     -   -44     -     -     -     -     -   142 |
 KUNM |     -   -35     -     -     -     -     -     -     -    35 |
 LPGS |     -  -110     -   -84   120     -     -     -     -    52 |
 MAC1 |     -     -     -   168  -171     -     -     -     -    34 |
 MALI |     -   -11     -   -97     -     -     -     -     -    84 |
 MAS1 |     -    92   234   -98  -200     -     -     -     -    99 |
 MATE |     -  -126   111     -     -     -     -     -     -    94 |
 MAW1 |     -    70     -     -     -     -     -     -     -   -71 |
 MCM4 |     -    27     -   236  -250     -     -     -     -    29 |
 MDO1 |     -   -98    66     -     -     -     -     -     -    79 |
 MEDI |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 METS |     -    61     -     -     -     -     -     -     -   -62 |
 MKEA |     -   -89   157   -38    60     -     -     -     -    15 |
 NLIB |     -  -143    63     -     -     -     -     -     -   125 |
 NRC2 |     -   -97   136     -     -     -     -     -     -    56 |
 NYA1 |     -     -     -     -   121     -     -     -     -  -114 |
 NYAL |     -     -   -42     7     -     -     -     -     -     7 |
 OHIG |     -  -235     -   413   -64     -     -     -     -   -19 |
 ONSA |     -   -10     -   -65   -57     -     -     -     -   113 |
 PERT |     -    48     -   141   -26     -     -     -     -  -131 |
 PIE1 |     -    74     -  -254     -     -     -     -     -   118 |
 PIMO |     -     -     -    59     -     -     -     -     -   -45 |
 POTS |     -    67     -  -178     -     -     -     -     -    68 |
 SANT |     -     -     -   -34   129     -     -     -     -   -89 |
 SELE |     -    67     -   -90     -     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -  -247     -  -304   169     -     -     -     -   311 |
 SFER |     -  -274     -     -     -     -     -     -     -   279 |
 STJO |     -  -107   175     -   -34     -     -     -     -    88 |
 THTI |     -     -     -     -   159     -     -     -     -  -150 |
 TRO1 |     -   -98     -     -   106     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    -2     -     -     -     -     -     2 |
 TSKB |     -  -124   137   -17     -     -     -     -     -    97 |
 URUM |     -     -     -     -   -17     -     -     -     -    16 |
 USNO |     -   -63     -   -83     -     -     -     -     -   127 |
 USUD |     -   -20     -  -141     -     -     -     -     -   128 |
 VILL |     -    47     -   -96     -     -     -     -     -    26 |
 WHIT |     -   -27     -     -    29     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    52 |
 WTZR |     -    39     -  -172     -     -     -     -     -    90 |
 WUHN |     -    -3     -  -144   142     -     -     -     -   -22 |
 YELL |     -   -72   101   -94     -     -     -     -     -   114 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5551    75     X    80    65  3547     -  3850     -    51 |  288   4.40
    2 |  5342   195     X   226   113  3853     -  5039     -   226 |  288   2.28
    3 |  3543   229    60   224    64  2403     -  3354     -    60 |  288   1.27
    4 |  1034   182    84    73    95  1422     -   961     -    83 |  282   0.74
    5 |  5071    31   194    69    77  5270     -  5283     -    59 |  288   4.60
    6 |  5986   109    57   163   136  3510     -  5867     -   109 |  288   6.22
    7 |  2119    60    77   245   153  2806     -  2026     -    77 |  288   1.92
    8 |  4988    82   105    77    67  2590     -  4008     -    34 |  288   3.20
    9 |  6823    82   123   122   117  4411     -  6257     -    34 |  288   1.46
   10 |  3307   203   101   134   154  1734     -  3466     -    64 |  288   1.83
   11 |  1063   129    76    74   168  1201     -   969     -    65 |  288   0.25
   13 |  1308    61    45    72    61  1489     -  1206     -    70 |  288   0.42
   14 |  1254   130    54   263   167  1072     -  1284     -   221 |  288   0.31
   15 |  3536   426   140     -    91  2871     -  3388     -   397 |  277   3.33
   17 |  5195   246   365   206   221  5421     -  4426     -   326 |  282   2.42
   18 |  1265   106   200   190    58  1116     -  1274     -   128 |  288   0.48
   19 |  7819   150    99   362   145 16383     -  6494     -   223 |  275   3.97
   20 |  1739    91    81    87   208  1171     -  1548     -    55 |  288   0.25
   21 |  6084   193    86   335    90     -     -  5659     -    78 |  288   1.67
   22 | 10819   225   211   340   141 17116     - 11037     -    94 |  288   4.15
   23 |  5238   218   198   309   105     -     -  5431     -   161 |  288   5.50
   24 |  2855   439   226   442     -  3335     -  3157     -   313 |  278   1.82
   25 |  4192    78    74   129   155  2896     -  3884     -    80 |  288   1.79
   26 |  1519   111   129   121    80  1651     -  1646     -    46 |  288   1.09
   27 |  7793    79   403    72   146  8614     -  7907     -    74 |  288   4.05
   28 |  4225    78   200    94   103  1233     -  4031     -    54 |  288   1.50
   29 |  2321   155    70   229   154  2213     -  2152     -   133 |  288   0.96
   30 |  1815    82   143    97    79  1891     -  1766     -    49 |  288   0.83
   31 |  9746   132   160   200   108  7653     -  9549     -    68 |  288   4.95
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    19     -    34     -     -     -     -     -    31 |  288   0.08
 ALGO |     -    47    52     X    38     -     -     -     -    38 |  288   0.08
 AMC2 |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    34 |  286   0.10
 ANKR |     -    25     -    34     -     -     -     -     -     - |  288  45.29
 AOML |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    31 |  284  18.05
 BAHR |     -    32    59    33    57     -     -     -     -    50 |  288   0.54
 BJFS |     -   119     -     -   129     -     -     -     -     - |  221   3.75
 BOR1 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    27 |  285   1.46
 BRMU |     -    37     -    57    50     -     -     -     -    36 |  288  27.44
 BRUS |     -   106     -     -     -     -     -     -     -   107 |  253   0.36
 CAS1 |     -    80     -    63    74     -     -     -     -    45 |  288   9.00
 CRO1 |     -    41     -     -     -     -     -     -     -    42 |  285   0.17
 DAV1 |     -    68     -     -    70     -     -     -     -    33 |  288  19.49
 DRAO |     -    34    59     -     -     -     -     -     -    37 |  287   0.04
 GALA |     -    42     -    95    50     -     -     -     -    37 |  288  18.24
 GODE |     -   126     -   168     -     -     -     -     -     - |  182  24.88
 GRAZ |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    56 |  286  69.76
 GUAM |     -     -     -    91     -     -     -     -     -    69 |  275  19.09
 IISC |     -   220     -    81     -     -     -     -     -   188 |  287  23.40
 KERG |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    26 |  285   1.14
 KIRU |     -    38     -    51     -     -     -     -     -     - |  287   2.16
 KOKB |     -     -     -   279   208     -     -     -     -   423 |  287   1.68
 KOSG |     -    27     -    46     -     -     -     -     -    36 |  288  29.45
 KUNM |     -    64     -     -     -     -     -     -     -    65 |  256  48.47
 LPGS |     -   266     -   361   371     -     -     -     -   267 |  222  60.92
 MAC1 |     -     -     -   171    64     -     -     -     -    92 |  288  16.16
 MALI |     -    51     -    54     -     -     -     -     -    43 |  288  45.55
 MAS1 |     -    88    36    97    96     -     -     -     -    22 |  288   2.25
 MATE |     -    30    36     -     -     -     -     -     -    28 |  286   0.18
 MAW1 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    29 |  282  18.47
 MCM4 |     -    85     -   245   105     -     -     -     -   142 |  271    >>>
 MDO1 |     -   257   125     -     -     -     -     -     -   224 |  285  13.43
 MEDI |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    37 |  286   0.27
 METS |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    24 |  285   0.33
 MKEA |     -   115    44    44    62     -     -     -     -    61 |  288  31.72
 NLIB |     -   495   282     -     -     -     -     -     -   416 |  283 726.66
 NRC2 |     -    30    41     -     -     -     -     -     -    27 |  286   0.08
 NYA1 |     -     -     -     -   222     -     -     -     -   209 |  209 342.21
 NYAL |     -     -   175   160     -     -     -     -     -    92 |  255    >>>
 OHIG |     -    69     -    74    55     -     -     -     -    32 |  288  12.63
 ONSA |     -    46     -    79    62     -     -     -     -    41 |  288   0.89
 PERT |     -   101     -   145    41     -     -     -     -    48 |  288  13.68
 PIE1 |     -    35     -    52     -     -     -     -     -    25 |  288   0.08
 PIMO |     -     -     -   607     -     -     -     -     -   460 |  159  17.30
 POTS |     -    56     -    58     -     -     -     -     -    48 |  288  14.26
 SANT |     -     -     -   172    99     -     -     -     -   146 |  282  15.50
 SELE |     -    21     -    28     -     -     -     -     -     - |  287  42.61
 SEY1 |     -   161     -   156   547     -     -     -     -   268 |  288  36.19
 SFER |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    22 |  284   1.74
 STJO |     -    50    54     -    71     -     -     -     -    34 |  288   2.34
 THTI |     -     -     -     -    62     -     -     -     -    59 |  287   2.93
 TRO1 |     -    38     -     -    41     -     -     -     -     - |  288  14.39
 TROM |     -     -     -    53     -     -     -     -     -    40 |  286  15.51
 TSKB |     -   156    70   135     -     -     -     -     -    73 |  288   1.39
 URUM |     -     -     -     -   362     -     -     -     -   342 |  281    >>>
 USNO |     -    54     -    79     -     -     -     -     -    21 |  288   0.08
 USUD |     -    59     -   116     -     -     -     -     -    65 |  288   0.21
 VILL |     -    40     -    56     -     -     -     -     -    45 |  288  16.67
 WHIT |     -    26     -     -    28     -     -     -     -     - |  288   6.66
 WSRT |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.05
 WTZR |     -    31     -    40     -     -     -     -     -    39 |  288   0.10
 WUHN |     -    41     -   150    47     -     -     -     -    78 |  287  22.01
 YELL |     -    74   150   240     -     -     -     -     -    84 |  288   0.07
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4884   136   147   176   148  5483     -  4668     -   137 |


 BEST CLOCK FIT: DRAO   287   0.04 (ns) 

