
 GPS week: 1129   Day: 0   MJD: 52147                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2665      0    -0.13     0.10     4.52     0.00
 cod |   288     0  21280     27    -1.16     3.18     0.10    18.47
 emr |    96     0   3710     11    50.36     9.47     0.12    14.06
 esa |   288     0  17951   1249    49.52     9.55     0.12    15.62
 gfz |   288     0  14407    532     0.77    -1.30     0.09    23.99
 igu |    96     0   2292      0     0.13    -0.11     2.85     0.00
 ngs |    96     0   2665      0     0.01    -0.10     4.12     0.00
 usn |   288     0  19826      7   491.91     7.80     0.07    27.86

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |-11976   169    51  -148   132-11301 -9605  -151 |
    2 | -3506    36   244   -44   -38 -4848 -4000    -6 |
    3 | -6979     3  -114   -28   -39 -8439 -6419    66 |
    4 |  -260    29    85    44   164  -674  -221  -197 |
    5 |  -804    92    98   215  -138 -2926 -1100   -77 |
    6 |   699   120  -184   194  -140  -353    82   -32 |
    7 | -2679   -16   177    12   -18  3540 -2655    -9 |
    8 | -5683     0   -59    20   159 -1084 -4851  -138 |
    9 |  3964   107   -81    33    51  2835  3375  -117 |
   10 |  5874   111    17   179    18  5464  4727  -192 |
   11 |  5937  -160    86   -81   146  2122  5979    15 |
   13 |  2430   109   -36  -173   132  1294  2209   -80 |
   14 |  5879    67   -38   113   -87 -1519  5627   -24 |
   15 | -2633    46  -215     -    46     - -3038   -29 |
   17 | -4198     -  -145   225     -     - -2863   -59 |
   18 |  3036    75   -38   197  -226 -2098  3192    42 |
   20 |  6523   -68   164    51    10 -3454  6094   -21 |
   21 | -3041   223  -168     X    83     - -2925  -178 |
   22 |   119   100  -104  -168   107 -5193  -557   -46 |
   23 |  3889   300  -141     X   -80  2519  3390   -93 |
   24 | -9964   183   -39   160    55     - -8924  -226 |
   25 |  1117   149   -50   -81   308  2099  1068  -315 |
   26 |   838   146  -279   152   149   619   560  -263 |
   27 |  6245    27   -55   136   172 13026  5407  -229 |
   28 |  6335   -55   118  -108   -87  4544  6162   151 |
   29 |   953    85  -105   -33    15 -1989   740   -29 |
   30 | -3275    45    42   134   -54   461 -2501   -65 |
   31 |   814   -32   -93   -29    91  5834   743   -25 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -252     -     X     -     -     -   167 |
 ALGO |     -  -199   -79   681  -157     -     -  -100 |
 AMC2 |     -    62     -     -     -     -     -   -41 |
 AOML |     -    23     -     -     -     -     -   -15 |
 AUCK |     -  -115     -   136     X     -     -     - |
 BAHR |     -   -12    84   137   -59     -     -   -33 |
 BILI |     -   102     -     -   -78     -     -     - |
 BOR1 |     -   -19     -   -63     -     -     -    48 |
 BRUS |     -   -12     -     -     -     -     -     8 |
 CRO1 |     -   -41     -    48     -     -     -     - |
 DRAO |     -  -160   -75     -     -     -     -   119 |
 EISL |     -   -66     -   208   -88     -     -     - |
 FLIN |     -   -51     -    60     -     -     -     - |
 FORT |     -    37     -   472  -208     -     -  -103 |
 GODE |     -   -26     -    30     -     -     -     - |
 KERG |     -   143     -     -  -201     -     -    84 |
 KIRU |     -   182     -  -215     -     -     -     - |
 KOSG |     -  -175     -   -83     -     -     -   164 |
 LHAS |     -   122     -  -144     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -535   294     -     -    35 |
 MALI |     -   -79     -  -216     X     -     -   170 |
 MAS1 |     -   -38    85   -79    27     -     -    31 |
 MATE |     -   -94    79     -     -     -     -    49 |
 MCM4 |     -    95     -     X   -73     -     -     - |
 MDO1 |     -     4     -    -4     -     -     -     - |
 MEDI |     -  -138     -     -     -     -     -    92 |
 METS |     -   -85     -     -     -     -     -    56 |
 NKLG |     -     -     -   -76   -77     -     -   109 |
 NPLD |     -   -72     -     -     -     -     -    48 |
 NRC2 |     -   -27   210  -342     -     -     -   175 |
 NTUS |     -    74     -     -     -     -     -   -49 |
 NYA1 |     -   -25     -     -   -57     -     -    66 |
 NYAL |     -     -    -1   -17     -     -     -    10 |
 OHIG |     -  -132     -     5   -48     -     -   124 |
 PERT |     -    82     -    22  -167     -     -    77 |
 POTS |     -   -47     -    46     -     -     -     5 |
 REYK |     -   -57     -   -18     -     -     -    48 |
 RIOG |     -     -     -   113     7     -     -   -69 |
 SFER |     -  -151     -     -     -     -     -   100 |
 STJO |     -   -52   149  -280   -12     -     -   178 |
 THTI |     -     -     -     -  -225     -     -   193 |
 TLSE |     -  -305     -     -     -     -     -   202 |
 TRO1 |     -  -151     -     -   116     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    94     -     -     -   -53 |
 TSKB |     -    12   164  -225     -     -     -    91 |
 USNO |     -    29     -  -301     -     -     -   150 |
 USUD |     -     1     -    -2     -     -     -     - |
 VILL |     -   -21   105    50     -     -     -   -32 |
 WES2 |     -    54     -  -139     -     -     -    42 |
 WHIT |     -    36     -     -   -28     -     -     - |
 WSRT |     -  -100     -     -     -     -     -    66 |
 WTZR |     -   -77     -   -30     -     -     -    68 |
 WUHN |     -   -87     -   -12    10     -     -    55 |
 YELL |     -    -1   101  -127   117     -     -   -47 |
 YSSK |     -     0     -     -     0     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -   -47     6     -     -    22 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  7267   137   149   171    91  4502  5613   101 |  288   4.24
    2 |  3899   263    75   160    71  2779  3690    76 |  288   2.75
    3 |  3280    77    78    62    69  2976  2630    55 |  288   2.40
    4 |  2523   219   184   133    84  1572  2497    94 |  280   0.67
    5 |  3417    89   146   106   137  3011  3127    73 |  288   2.37
    6 |  8808   168   185   209    99  3159  8277   108 |  288   5.78
    7 |   964    65   130    88    50  1137  1094    59 |  288   1.76
    8 |  6328   186   195   242    83  2122  5946    83 |  281   2.41
    9 |  4532   177   155    95    59  2235  4007    78 |  278   2.33
   10 |  4700   144   149   122    84  2654  5359    54 |  288   3.33
   11 |  2154   123    80    74    94  1581  2030    76 |  288   0.46
   13 |  1449   155    43   115    83   807  1300    43 |  288   0.22
   14 |   958    83    80    44   101  1097   956    84 |  288   0.17
   15 |  3137   144   137     -   113     -  2763   111 |  276   2.70
   17 |  4665     -   232   250     -     -  3604   138 |  183   2.71
   18 |  1264   107   101   111    98  1198  1073    36 |  288   0.40
   20 |  1327    88   125   104    66  1983  1170    72 |  288   0.24
   21 |  7227   104   249     X   170     -  6373   132 |  287   4.60
   22 |  4312    71   167   121    84  3538  3863    61 |  288   1.55
   23 |  7364   205   110     X    50  3051  7289   148 |  288   6.65
   24 |  6734   114    73   149   263     -  5751   235 |  281   3.33
   25 |  2817   167   186   181   140  2650  2936    95 |  282   1.81
   26 |  1093   278   168   168    54   483  1119    68 |  288   0.62
   27 |  8013   155   254   196    72  7803  7047    91 |  280   4.54
   28 |  1513    63    81   107    77  1947  1422    33 |  288   0.58
   29 |   599    75   100   127   131  1031   764    84 |  288   0.68
   30 |  3943    80    71    95    73  2199  3473    92 |  288   1.24
   31 |  4203   116    55   226    49  3656  4080    88 |  288   3.74
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    43     -     X     -     -     -    29 |  288   0.05
 ALGO |     -    70    61    53    56     -     -    57 |  288   0.04
 AMC2 |     -    74     -     -     -     -     -    49 |  288   0.05
 AOML |     -    82     -     -     -     -     -    55 |  276  24.00
 AUCK |     -    70     -    83     X     -     -     - |  239  22.36
 BAHR |     -    66    40    85    42     -     -    70 |  288   0.37
 BILI |     -    28     -     -    22     -     -     - |  286  12.10
 BOR1 |     -    58     -    39     -     -     -    31 |  288   2.20
 BRUS |     -    42     -     -     -     -     -    28 |  288   0.06
 CRO1 |     -    70     -    82     -     -     -     - |  286   0.16
 DRAO |     -    41    38     -     -     -     -    31 |  288   0.08
 EISL |     -    93     -    97    92     -     -     - |  287  19.62
 FLIN |     -    38     -    44     -     -     -     - |  288   7.93
 FORT |     -   139     -   112    42     -     -    48 |  288   0.14
 GODE |     -   133     -   157     -     -     -     - |  273   0.17
 KERG |     -   102     -     -    69     -     -    54 |  287   2.03
 KIRU |     -    33     -    39     -     -     -     - |  285   1.73
 KOSG |     -    53     -    45     -     -     -    37 |  288   7.87
 LHAS |     -    48     -    57     -     -     -     - |  288  12.77
 LPGS |     -     -     -   257    94     -     -    77 |  267  86.31
 MALI |     -   100     -   137     X     -     -    37 |  287  14.30
 MAS1 |     -    39    24    40    28     -     -    23 |  288   3.10
 MATE |     -    43    31     -     -     -     -    30 |  287   0.14
 MCM4 |     -   137     -     X   106     -     -     - |  258  25.35
 MDO1 |     -   123     -   146     -     -     -     - |  288    >>>
 MEDI |     -    26     -     -     -     -     -    17 |  286   0.08
 METS |     -    32     -     -     -     -     -    21 |  285   0.26
 NKLG |     -     -     -    72    34     -     -    52 |  235    >>>
 NPLD |     -    33     -     -     -     -     -    22 |  285   0.05
 NRC2 |     -    53    65    47     -     -     -    27 |  288   0.09
 NTUS |     -    67     -     -     -     -     -    44 |  287   9.26
 NYA1 |     -    32     -     -    26     -     -    20 |  288   0.10
 NYAL |     -     -    27    58     -     -     -    31 |  288   0.11
 OHIG |     -   191     -    80    63     -     -    75 |  288  13.72
 PERT |     -    39     -    92    32     -     -    48 |  288  13.87
 POTS |     -    56     -    38     -     -     -    26 |  288  15.58
 REYK |     -    39     -    38     -     -     -    25 |  288   9.17
 RIOG |     -     -     -   182    91     -     -   170 |  276  11.66
 SFER |     -   101     -     -     -     -     -    67 |  287   1.65
 STJO |     -    67    62   155    42     -     -    50 |  288  10.24
 THTI |     -     -     -     -    93     -     -    80 |  287   3.06
 TLSE |     -    59     -     -     -     -     -    39 |  286   0.63
 TRO1 |     -    35     -     -    27     -     -     - |  288  14.53
 TROM |     -     -     -    46     -     -     -    26 |  288  16.00
 TSKB |     -    60    55   153     -     -     -    54 |  287   0.85
 USNO |     -    41     -    38     -     -     -    24 |  288   0.05
 USUD |     -    38     -    45     -     -     -     - |  288   0.38
 VILL |     -    40    36    52     -     -     -    16 |  288  17.72
 WES2 |     -    52     -    39     -     -     -    20 |  288   0.10
 WHIT |     -    23     -     -    17     -     -     - |  288  10.21
 WSRT |     -    54     -     -     -     -     -    36 |  288  10.16
 WTZR |     -    99     -    44     -     -     -    80 |  288   0.15
 WUHN |     -    65     -   102    37     -     -    41 |  287  21.47
 YELL |     -    29    58   106    26     -     -    48 |  288   0.05
 YSSK |     -    50     -     -    39     -     -     - |  287  13.12
 ZWEN |     -     -     -   117    30     -     -    58 |  282  14.14
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4523   104   125   119    86  2854  4117    72 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.04 (ns) 

