
 GPS week: 1129   Day: 4   MJD: 52151                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2746     78     0.00     0.06     4.60     0.00
 cod |   288     0  23679    551    -2.55     4.33     0.10    19.27
 esa |   288     0  18831    689    89.12     8.40     0.11    16.11
 gfz |   288     0  15204    287     0.13     1.12     0.11    16.88
 igu |    96     0   2002      1   -38.92    22.40     3.67     0.00
 jpl |   284     0   9903    404    -3.93     2.60     0.09    20.79
 ngs |    96     0   2746     70    -1.93   -11.30     4.57     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  24902    296   522.78     6.34     0.07    26.95

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  7121    68   -65   177  5558  -108  6258     -   -85 |
    2 |  4236   -77   -79    49     -   172  3588     -     - |
    3 | -2559    70    54   179 -5551   -33 -2923     -  -178 |
    4 |   504   217    50   -76  2508  -218    94     -   -62 |
    5 |  -983   128    30   -63 11341   205 -1312     -  -148 |
    6 | -3617   314   106   -51 -4498  -148 -3463     -  -207 |
    7 |  2562   -10    24    36     -   122  1852     -   -79 |
    8 | -2088   -50    17    92  5285   -89 -1523     -     X |
    9 | -1817   375    36  -131   600    28 -1365     -  -198 |
   10 | -3837   -32   -60   -58 -6709   186 -3413     -    21 |
   11 |  4199    -9   -77   108  2335    48  4353     -   -28 |
   13 |  1657   239   131   -92  -560  -240  1566     -  -111 |
   14 |  1163   166    56   144  -841   -33  1430     -  -229 |
   15 | -7888    57     -    47     -    65 -6432     -   -92 |
   17 | -1779   314    66   -20     -    40 -1091     -  -262 |
   18 |  3665   176   168  -156  -285   -42  3689     -  -112 |
   19 |-25531     1     X   318     -     X-26313     -  -181 |
   20 |  5827  -135    -6   295   268   -41  5947     -   -68 |
   21 |  -809   156   185    39     -    72  -862     -  -271 |
   22 | -1233   129  -164   183 -8455    69 -1427     -  -136 |
   23 |  -994   366  -225   -30     -   169 -1692     -  -165 |
   24 |  1090   170    -6  -186-22261   -51  1443     -    18 |
   25 |  9559   275   156   168 13956   -12  8193     -  -383 |
   26 | -1440   289   257  -189  2344   -22 -1325     -  -233 |
   27 | -5574    62    96   128-12829  -204 -4523     -  -108 |
   28 |  3558     6   -62  -129  1829    81  3765     -    86 |
   29 |   303   123   187   235  2854    -9   256     -  -343 |
   30 | 33433   179     0    87     -  -131 25016     -  -117 |
   31 |  8008    -4   -48   206 12514     8  7496     -  -100 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -408   384     -     -     X     -     -   111 |
 ALGO |     -  -100   910  -220     -  -375     -     -   -50 |
 AREQ |     -  -140    70     -     -     -     -     -    56 |
 AUCK |     -    52    39     -     -     -     -     -   -60 |
 BAHR |     -   144    28   -27     -     -     -     -  -103 |
 BILI |     -  -699     -   798     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    46     -     -     -     -     -     -   -33 |
 BRMU |     -    82  -150   -35     -     -     -     -    53 |
 BRUS |     -    24     -     -     -   -59     -     -    28 |
 CAS1 |     -   -11   -69   -51     -    78     -     -    27 |
 CRO1 |     -   -73   -44     -     -   -19     -     -    93 |
 DAEJ |     -  -720     -     -     -     -     -     -   515 |
 DRAO |     -   -52     -     -     -     -     -     -    37 |
 GALA |     -     -    10  -145     -     -     -     -    85 |
 GODE |     -     7  -286     -     -     -     -     -   150 |
 GUAM |     -    -1   -62   -12     -   -79     -     -   103 |
 HOB2 |     -    38   -96     -     -     -     -     -    31 |
 HRAO |     -     -     -  -135     -  -278     -     -   292 |
 KERG |     -  -126     -  -246     -   565     -     -  -170 |
 KIRU |     -   220  -264     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -   -76  -126     -     -     -     -     -   131 |
 KOUR |     -  -144   158     -     -     -     -     -     9 |
 LPGS |     -     -  -124   -52     -  -111     -     -   180 |
 MAC1 |     -    49    79  -239     -     -     -     -    68 |
 MAS1 |     -    -7    17   -37     -     -     -     -    18 |
 MATE |     -  -699     -     -     -  1149     -     -  -370 |
 MAW1 |     -   190     -     -     -     -     -     -  -136 |
 MCM4 |     -     X  -178   107     -     -     -     -    21 |
 MDO1 |     -  -145     -     -     -     -     -     -   104 |
 MEDI |     -   -69     -     -     -     -     -     -    50 |
 METS |     -   -36     -     -     -     -     -     -    26 |
 MKEA |     -     -   127 -1089     -   150     -     -   494 |
 NKLG |     -     -  -274     X     -     -     -     -   164 |
 NLIB |     -  -121     -     -     -     -     -     -    86 |
 NPLD |     -    23     -     -     -     -     -     -   -17 |
 NRC2 |     -   -59  -108     -     -  -103     -     -   186 |
 NTUS |     -   -59     -     -     -     -     -     -    42 |
 NYA1 |     -    11     -   -27     -   -64     -     -    58 |
 OHIG |     -  -113    94  -113     -   -17     -     -   108 |
 ONSA |     -   -19   -37     -     -     -     -     -    36 |
 PERT |     -   -31    51     -     -     -     -     -    -8 |
 PIE1 |     -    97  -361     -     -     -     -     -   147 |
 POTS |     -   -29  -102     -     -     -     -     -    82 |
 REYK |     -    92     -     -     -     -     -     -   -66 |
 RIOG |     -    26   124  -146     -     -     -     -    -1 |
 SANT |     -     -    48   -71     -     -     -     -    11 |
 SFER |     -  -774     -     -     -     -     -     -   553 |
 STJO |     -  -120     -    55     -     -     -     -    52 |
 THTI |     -     -     -    18     -  -319     -     -   220 |
 TIDB |     -     X     X     -     -   -31     -     -    24 |
 TLSE |     -   -97     -     -     -     -     -     -    69 |
 TRO1 |     -  -182     -   208     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -   -24     -     -     -     -     -    14 |
 TSKB |     -   119  -107     -     -     -     -     -   -21 |
 USNO |     -    33  -288     -     -   -60     -     -   195 |
 USUD |     -    70   -40     -     -     -     -     -   -26 |
 VILL |     -   -10   -14     -     -     -     -     -    16 |
 WES2 |     -   -72     -     -     -     -     -     -    52 |
 WHIT |     -   -38     -    43     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    50     -     -     -  -106     -     -    44 |
 WTZR |     -   -20    -5     -     -   -51     -     -    56 |
 WUHN |     -   -86   -28    51     -    29     -     -    25 |
 YAR2 |     -     -     -     -     -   -21     -     -    17 |
 YELL |     -    76   -98     -     -  -263     -     -   206 |
 ZWEN |     -     -  -113   124     -     -     -     -   -10 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3686   102   145   117  2604    49  3863     -    63 |  288   3.29
    2 |  2924    80   227    59     -   178  3309     -     - |  288   2.06
    3 |  2749   181   115   136  3428   129  2677     -    74 |  288   1.82
    4 |  1603   171   161   133  1250    70  1728     -    60 |  281   0.85
    5 |  4435    84    60    36  2359    64  4389     -    61 |  288   1.90
    6 |  4048    56   130    70  2077    80  4614     -    94 |  288   4.18
    7 |  4201    55    92    56     -    94  3898     -    25 |  288   2.23
    8 |  5080   107    89   108  3528    90  5048     -     X |  281   2.01
    9 |  3898   294   123   237  2533    70  3764     -    70 |  280   2.65
   10 |  6142    77    36    31  2242    85  5804     -    74 |  288   2.96
   11 |  3141    71    64    71  1559    57  2904     -    37 |  288   0.33
   13 |  1411    56    72    62   641    67  1079     -    60 |  288   0.23
   14 |  1676    67    66    64   519    98  2095     -    66 |  288   0.22
   15 |  7312   197     -   163     -    91  6468     -   222 |  276   4.51
   17 |  4964   183   201   135     -   112  4948     -   135 |  278   3.15
   18 |   773    85    40    72   532   115  1044     -    84 |  288   0.40
   19 |  6359   147     X   143     -     X  6204     -   113 |  260   4.07
   20 |  1693   127   153   153   550   115  1668     -    60 |  288   0.16
   21 |  3221    93   182   125     -    80  3051     -    75 |  288   2.90
   22 |  4260    57    81    64  6735   115  4242     -    51 |  288   3.09
   23 | 11234   185   242   100     -   162 11255     -   115 |  288   5.59
   24 |  5889    66   166    64  9667    63  6114     -    88 |  281   3.45
   25 |  6066   223   239   250  4029    84  5865     -   148 |  282   2.14
   26 |  1873    98    58    86   857    75  1687     -    53 |  288   0.44
   27 |  6459   120   155   121  5893   185  5320     -    66 |  280   4.22
   28 |   933   150    98    83  1791    83  1203     -   109 |  288   0.32
   29 |  1294    57    41    40  1732    74  1325     -    32 |  288   0.89
   30 |  8222   128   143    67     -   195 11404     -    99 |  268  16.58
   31 |  4852    77   126    54  5926   117  4971     -    41 |  288   2.62
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    65   195     -     -     X     -     -    63 |  288   0.08
 ALGO |     -    40    48    39     -    37     -     -    37 |  288   0.03
 AREQ |     -    90    77     -     -     -     -     -    32 |  288  21.90
 AUCK |     -    36    39     -     -     -     -     -    28 |  288  20.47
 BAHR |     -    53    68    48     -     -     -     -    61 |  288   0.55
 BILI |     -    34     -    38     -     -     -     -     - |  286  13.83
 BOR1 |     -    17     -     -     -     -     -     -    12 |  286   2.52
 BRMU |     -    37    54    42     -     -     -     -    54 |  288  26.45
 BRUS |     -    50     -     -     -    39     -     -    21 |  288   0.05
 CAS1 |     -   264   146   232     -   129     -     -   182 |  288   9.35
 CRO1 |     -    83    45     -     -    66     -     -    86 |  288   0.14
 DAEJ |     -    47     -     -     -     -     -     -    33 |  200   2.81
 DRAO |     -    54     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.03
 GALA |     -     -    67    34     -     -     -     -    33 |  288  22.62
 GODE |     -   104   205     -     -     -     -     -    74 |  260   0.08
 GUAM |     -   310   149   252     -    73     -     -    61 |  288  20.88
 HOB2 |     -    91   118     -     -     -     -     -    31 |  276 668.07
 HRAO |     -     -     -    30     -    55     -     -    32 |  281 131.26
 KERG |     -    46     -    53     -    40     -     -    31 |  287   1.32
 KIRU |     -    27    32     -     -     -     -     -     - |  288   3.29
 KOSG |     -    19    25     -     -     -     -     -    16 |  288  15.69
 KOUR |     -    21    31     -     -     -     -     -    17 |  288  26.58
 LPGS |     -     -   227   149     -   239     -     -    88 |  249  20.72
 MAC1 |     -    78   132    72     -     -     -     -   143 |  288  14.57
 MAS1 |     -    26    30    29     -     -     -     -    25 |  288   3.19
 MATE |     -    30     -     -     -    48     -     -    32 |  287   0.12
 MAW1 |     -   117     -     -     -     -     -     -    83 |  283  28.15
 MCM4 |     -     X   209   233     -     -     -     -   239 |  242  32.55
 MDO1 |     -    32     -     -     -     -     -     -    23 |  286  15.93
 MEDI |     -    41     -     -     -     -     -     -    29 |  286   0.64
 METS |     -    24     -     -     -     -     -     -    17 |  285   1.11
 MKEA |     -     -    54   119     -   117     -     -   148 |  288  33.60
 NKLG |     -     -    46     X     -     -     -     -    27 |  287    >>>
 NLIB |     -    64     -     -     -     -     -     -    46 |  286   0.08
 NPLD |     -    36     -     -     -     -     -     -    26 |  285   0.06
 NRC2 |     -    36    41     -     -    31     -     -    39 |  288   0.11
 NTUS |     -    42     -     -     -     -     -     -    30 |  288   7.02
 NYA1 |     -    36     -    22     -    57     -     -    23 |  288   0.10
 OHIG |     -    99    89    61     -    46     -     -    30 |  288  13.42
 ONSA |     -    40    26     -     -     -     -     -    28 |  288   1.77
 PERT |     -    58    90     -     -     -     -     -    43 |  288  14.24
 PIE1 |     -    42    60     -     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 POTS |     -   133    48     -     -     -     -     -   121 |  277  12.43
 REYK |     -    26     -     -     -     -     -     -    19 |  285  10.97
 RIOG |     -    77    67    44     -     -     -     -    28 |  288  13.99
 SANT |     -     -   146    81     -     -     -     -    98 |  281  23.47
 SFER |     -    25     -     -     -     -     -     -    18 |  212   1.17
 STJO |     -    40     -    29     -     -     -     -    29 |  288   2.95
 THTI |     -     -     -   157     -    89     -     -    70 |  287   1.10
 TIDB |     -     X     X     -     -    35     -     -    27 |  275   0.06
 TLSE |     -    30     -     -     -     -     -     -    22 |  285   0.36
 TRO1 |     -    43     -    49     -     -     -     -     - |  288  14.87
 TROM |     -     -    37     -     -     -     -     -    22 |  286  16.48
 TSKB |     -    44    55     -     -     -     -     -    21 |  288   1.33
 USNO |     -    28    61     -     -    36     -     -    32 |  288   0.06
 USUD |     -    53    44     -     -     -     -     -    32 |  288   0.18
 VILL |     -    33    26     -     -     -     -     -    22 |  288  20.03
 WES2 |     -    43     -     -     -     -     -     -    31 |  285   0.11
 WHIT |     -    15     -    17     -     -     -     -     - |  288   3.72
 WSRT |     -    51     -     -     -    49     -     -    20 |  288   0.05
 WTZR |     -    46    31     -     -    54     -     -    17 |  288   0.11
 WUHN |     -    50    32    54     -    52     -     -    32 |  287  22.94
 YAR2 |     -     -     -     -     -    19     -     -    15 |  142   3.46
 YELL |     -    58    91     -     -    79     -     -   120 |  288  99.25
 ZWEN |     -     -    27    20     -     -     -     -    18 |  288  15.18
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4602    99   111   109  3675    92  4566     -    72 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

