
 GPS week: 1131   Day: 0   MJD: 52161                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2759      0     0.12    -0.12     5.65     0.00
 cod |   288     0  19341      4    -2.23     4.55     0.13    16.19
 emr |    96     0   3817    189   184.73    12.40     0.09    23.65
 esa |   288     0  15154   1047   183.09    12.88     0.10    19.70
 gfz |   288     0  14656     26    -0.02    -1.18     0.11    18.73
 igu |    96     0   2297     18     0.68    -2.21     5.75     0.00
 jpl |   279     0   9957      1    -0.85     0.37     0.10    21.73
 ngs |    96     0   2759      0     0.11    -0.12     5.24     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  2582    14   -31  -141   126  6126    40  1488     - |
    2 |  2606   -67    99    66  -101     -    79  2442     - |
    3 |  -594    47   -31   -97    46 -1507    55     8     - |
    4 |  -154   -71   -38    71    59 -6167  -106  -494     - |
    5 |    27  -131  -141   179   -98 -1535   156  -924     - |
    6 | -4809   114  -104   116  -177  1485     5 -3927     - |
    7 | -1683    55    51   -25   -46 -8186     6 -1694     - |
    8 | -7229   -15    11    27    30-16109   -87 -6733     - |
    9 | -5998    85     X   -99   -16-13731    84 -5071     - |
   10 |  6014  -166  -145   367  -226  9824    81  4668     - |
   11 |  1747  -123   153   112   -43 -2255   -68  1841     - |
   13 |  1398    53    71   -12    15 -2140  -131  1629     - |
   14 |  2132   -29   -79    83   -10 -1180   -37  2302     - |
   15 | -3392    41  -157     -  -119     -   258 -3193     - |
   17 |  -771   143  -217   -12    14     -   -60  -582     - |
   18 |  4527   100     7    11  -146 99245    81  4608     - |
   19 | 22712  -242     -     X   381     -  -220 22324     - |
   20 |  2768   -70   109   -10     2 -2498    39  2810     - |
   21 |  5694    41  -229     X     9     -   100  4083     - |
   22 | -3007     1  -255   111    17-14592   -60 -3220     - |
   23 | -2565   168     X  -232    -5 -7113   203 -1569     - |
   24 |-13169   -44  -112   218   -92-24910   -96-12405     - |
   25 |  -384    -7  -118  -221   283 -2158     1  -187     - |
   26 | -4665  -175  -135   332  -127 -6904   -23 -4250     - |
   27 |-12052   -55    47    82    80-12699  -253 -9909     - |
   28 |  4113    99   165  -144   -76 -2990   133  4063     - |
   29 | -1395  -115  -243   158    64 -5715   -54 -1440     - |
   30 | 10393  -143  -193   258    48  9915  -223  8265     - |
   31 | -2289   140    51  -122   -77  7030   116 -2320     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -89   127     X    93     -   -62     -     - |
 AMC2 |     -   100     -     -     -     -   -75     -     - |
 AUCK |     -  -209     -   172     -     -     -     -     - |
 BILI |     -    66     -     -   -57     -     -     -     - |
 BRUS |     -    10     -     -     -     -    -7     -     - |
 CAS1 |     -   -70     -     -   -51     -   101     -     - |
 CRO1 |     -    21     -   -54     -     -    35     -     - |
 DAV1 |     -    -2     -     -     1     -     -     -     - |
 DRAO |     -  -107    74     -     -     -     -     -     - |
 GALA |     -   -54     -  -235    34     -   225     -     - |
 GUAM |     -   -16     -   101    54     -  -133     -     - |
 HOB2 |     -    36     -   -29     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   278     -     -     -     -  -207     -     - |
 KARR |     -  -402     -     -   348     -     -     -     - |
 KERG |     -   267     -     -     -     -  -199     -     - |
 KIRU |     -   226     -  -185     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -     X   -79     -    68     -     - |
 KOSG |     -   -38     -    31     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    91     -   224  -157     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -17    83    40   -62     -     -     -     - |
 MATE |     -    25    87     -     -     -   -52     -     - |
 MCM4 |     -   308     -  -203   -51     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    12     -   -10     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   128  -153     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -112    77     -     -     -     -     -     - |
 NRC2 |     -    52   238  -260     -     -   114     -     - |
 NYA1 |     -     8     -     -   -88     -    72     -     - |
 NYAL |     -     -   -32    38     -     -     -     -     - |
 OHIG |     -    43     -   -92  -156     -   195     -     - |
 ONSA |     -    46   153   -54   -48     -     -     -     - |
 PERT |     -   -92     -    76     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -48     -    39     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   162     -   -49   -15     -   -15     -     - |
 STJO |     -   -67   111     -    11     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   159     -  -137     -     - |
 TRO1 |     -  -226     -     -   196     -     -     -     - |
 TSKB |     -    87   186  -147     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   184     -  -473     -     -   302     -     - |
 USUD |     -  -139     -   114     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    -8     -     7     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    -7     -     -     6     -     -     -     - |
 WSRT |     -    -4     -     -     -     -     3     -     - |
 WTZR |     -     4     -     0   -27     -    21     -     - |
 WUHN |     -  -102     -   234   130     -  -257     -     - |
 YELL |     -     8   211  -143    88     -   -30     -     - |
 YSSK |     -    -2     -     -    33     -   -27     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7088    71    53   200   157  3761    62  6318     - |  288   4.07
    2 |  2464    75   139    88    62     -   160  2469     - |  288   2.01
    3 |  7946   116   102    85    77  4748    74  7653     - |  288   2.24
    4 |  1809    84    53    39    54  2158    57  2358     - |  288   0.98
    5 | 10588    78    82    73    63  1872    62 10005     - |  288   3.24
    6 |  8952   115    77   145   111  7354   109  9393     - |  288   6.28
    7 |  3864   162    46    71    66  3896    54  3878     - |  288   0.80
    8 |  3036   147   117   119    92  4314    67  2958     - |  285   2.60
    9 |  6457   117     X   137    85  7429   188  5826     - |  280   2.51
   10 |  5962   118   181    89    99  4397    70  4714     - |  288   2.85
   11 |   474   140    95   106    71   575   153   491     - |  288   0.33
   13 |   791   100   107    94    85  1332    99   795     - |  288   0.22
   14 |   693    82    70   141    60  1398    53   790     - |  288   0.33
   15 |  3234   150    84     -   118     -    85  2795     - |  277   2.84
   17 |  1625   287   170   323   241     -   144  1574     - |  280   3.74
   18 |   879    85   171   151    58  7696    71  1027     - |  288   0.43
   19 |  6257   328     -     X   225     -   259  6533     - |  250   3.58
   20 |   889    80   116    59   154  1063   103  1022     - |  288   0.26
   21 |  7616   148   156     X   165     -   179  7091     - |  283   3.26
   22 |  2893    61    77    85   110  7396    70  2532     - |  288   1.21
   23 |  7359   160     X   139   173  3513    86  7072     - |  288   4.23
   24 |  3953    95    49    93    60 12265   103  4265     - |  288   1.72
   25 |  1998   179    90   118    82  2171    79  1978     - |  282   1.98
   26 |  1663   180    57    68   196  2058   111  1528     - |  288   0.37
   27 |  5207   166   168   160   111  5227   101  4310     - |  280   4.47
   28 |  2481    78    44    65    60  1047    82  2649     - |  288   0.73
   29 |   868    93    71    91    52  1811    48   695     - |  288   0.67
   30 | 16606    70   165    72    64 17546    55 14234     - |  288   5.40
   31 |  2981    81    64   156   139  4110    70  3099     - |  288   2.58
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    33    37     X    34     -    38     -     - |  288   0.05
 AMC2 |     -    35     -     -     -     -    26     -     - |  279   0.07
 AUCK |     -    71     -    58     -     -     -     -     - |  288  20.65
 BILI |     -    50     -     -    43     -     -     -     - |  287  13.91
 BRUS |     -    51     -     -     -     -    38     -     - |  278   0.07
 CAS1 |     -    70     -     -   126     -   159     -     - |  288   9.89
 CRO1 |     -    69     -    63     -     -    36     -     - |  288   0.14
 DAV1 |     -    32     -     -    27     -     -     -     - |  288  25.41
 DRAO |     -    52    36     -     -     -     -     -     - |   96   0.08
 GALA |     -   110     -    33    91     -   105     -     - |  288  23.43
 GUAM |     -   499     -    61   221     -   143     -     - |  288  25.39
 HOB2 |     -    37     -    30     -     -     -     -     - |  120   0.06
 HRAO |     -   151     -     -     -     -   113     -     - |  270  36.73
 KARR |     -   330     -     -   285     -     -     -     - |  221  19.05
 KERG |     -    82     -     -     -     -    61     -     - |  270   1.99
 KIRU |     -    44     -    36     -     -     -     -     - |  288   3.34
 KOKB |     -     -     -     X   226     -   194     -     - |  232   3.70
 KOSG |     -    41     -    34     -     -     -     -     - |  287  15.50
 MAC1 |     -    52     -   129    43     -     -     -     - |  288  15.91
 MAS1 |     -    46    56    46    31     -     -     -     - |  288   2.80
 MATE |     -    47    40     -     -     -    39     -     - |  283   0.15
 MCM4 |     -    78     -    89    58     -     -     -     - |  288  13.73
 MDO1 |     -   161     -   132     -     -     -     -     - |  288  24.60
 MKEA |     -     -    74    89     -     -     -     -     - |   96  40.48
 NLIB |     -    30    21     -     -     -     -     -     - |   96   0.05
 NRC2 |     -    88    55   103     -     -    83     -     - |  288   0.09
 NYA1 |     -    83     -     -    44     -    67     -     - |  288   0.15
 NYAL |     -     -    31    37     -     -     -     -     - |   96   0.16
 OHIG |     -    85     -    90    53     -    58     -     - |  288  14.19
 ONSA |     -    85    55    40    64     -     -     -     - |  288   1.23
 PERT |     -    53     -    44     -     -     -     -     - |  288  16.06
 PIE1 |     -   144     -   118     -     -     -     -     - |  288   0.08
 SANT |     -   190     -   121    69     -   127     -     - |  280  22.83
 STJO |     -    19    41     -    22     -     -     -     - |  288   3.17
 THTI |     -     -     -     -    46     -    39     -     - |  266   1.23
 TRO1 |     -    63     -     -    54     -     -     -     - |  288  14.00
 TSKB |     -    92    64    85     -     -     -     -     - |  282   1.70
 USNO |     -    59     -    87     -     -    68     -     - |  288   0.06
 USUD |     -    81     -    67     -     -     -     -     - |  288   0.15
 VILL |     -    37     -    30     -     -     -     -     - |  288  18.45
 WHIT |     -    40     -     -    34     -     -     -     - |  288  13.05
 WSRT |     -    86     -     -     -     -    64     -     - |  276   0.07
 WTZR |     -    42     -    62    38     -    64     -     - |  288   0.07
 WUHN |     -    41     -    37    40     -    49     -     - |  287  24.19
 YELL |     -    34    60    88    46     -    51     -     - |  288   0.05
 YSSK |     -    93     -     -    32     -    65     -     - |  287  12.77
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5645   126    94   105   109  5753    97  5238     - |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.05 (ns) 

