
 GPS week: 1132   Day: 3   MJD: 52171                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2674      0     0.17    -0.24     4.65     0.00
 cod |   288     0  23664    149    -1.96     2.85     0.07    20.80
 emr |    96     0   3826    197   312.09     7.00     0.11    11.17
 esa |   288     0  18374   3049   309.76     6.60     0.15     7.97
 gfz |   288     0  14904    411    -0.11     0.27     0.08    17.25
 igu |    96     0   2304      0     0.10    -0.20     4.27     0.00
 jpl |   282     0  10131    540     2.00     0.20     0.08    19.04
 ngs |    96     0   2674      0     0.09    -0.12     4.42     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  23777    561   684.73     4.43     0.06    23.78

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -545   -47    28   158    59 -1056   -32 -1403     -   -32 |
    2 |  -540    -8  -148     0   -27 -6294     5   -67     -    47 |
    3 |  2518    62   116   144    21  7288    57  1811     -  -147 |
    4 | -5516   114   -80   132    75  1347   -78 -5009     -  -170 |
    5 |  4983   -63  -141     X    58 17408   264  4130     -  -117 |
    6 |  9731   107  -119   531    90 11834   -78  8324     -  -303 |
    7 | -1590    93   -81  -176  -108  -160    34 -1109     -    63 |
    8 |  4147    58  -156    55   114-10989  -184  3586     -   -23 |
    9 |  4819   148  -236   303    76  4291    38  4443     -  -256 |
   10 |   310    35  -110   367  -152   -46    96   431     -   -78 |
   11 |  1766  -194   152   181    47    93   107  1997     -   -12 |
   13 |  4299    25   198   -21    52 -6393  -208  4007     -    37 |
   14 |  2526    98    42   111    -8   516   -20  2613     -  -107 |
   15 |  5611   162   -62     -  -118   591   248  4936     -   -96 |
   17 |-10598   183   -55     X    60     -    85-10424     -  -210 |
   18 |  5705    99    56  -202    22   237   -44  5389     -   -35 |
   20 |  3352   -90   109   -95    75  -864    36  3386     -    32 |
   21 | -6405   100     X     X  -171     -   176 -6156     -     X |
   22 | -3965   -13    35   389     9  5953   252 -3221     -  -266 |
   23 |   118   223   -26  -225     3     -   280   464     -  -298 |
   24 | -7072    59  -132     X   177 -9837     6 -6236     -  -163 |
   25 | -7755    64  -204    76   258 -6753   -85 -6825     -  -224 |
   26 |  6092   168  -165   505   -20 10514  -180  5061     -  -241 |
   27 | -2316    36     X   132    74  3724  -249 -2488     -    14 |
   28 |  1721   -81   -27  -269  -210 -3605   116  1996     -   294 |
   29 | -1153   100  -209     X   230 -3275    26 -1316     -  -237 |
   30 | -2631    35   -15   231   280     -  -104 -1717     -  -286 |
   31 | -8646   -40   148   135     5-14531    78 -7581     -   -82 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -249     -     X     -     -    65     -     -   168 |
 ALGO |     -     2   235     X    -4     -  -144     -     -    77 |
 AMC2 |     -    61     -     -     -     -  -299     -     -   183 |
 ANKR |     -   -38     -    99     -     -     -     -     -     - |
 AOML |     -     9     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 AREQ |     -   -84     -    84     -     -     -     -     -    46 |
 AUCK |     -   -85     -  -107     -     -     -     -     -   101 |
 BAHR |     -    73    12  -118   -26     -   -27     -     -    13 |
 BILI |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -   -26 |
 BRMU |     -    69     -  -204    30     -     -     -     -   -14 |
 BRUS |     -   -12     -     -     -     -    19     -     -    -5 |
 CAS1 |     -  -138     -    86   -76     -    41     -     -   116 |
 CRO1 |     -   -62     -   -96     -     -  -233     -     -   267 |
 DAV1 |     -   -52     -     -   -86     -     -     -     -   109 |
 DRAO |     -   -67    42     -     -     -     -     -     -    52 |
 FAIR |     -     -    78  -188     -     -   -34     -     -    67 |
 FORT |     -  -158     -   413     -     -     -     -     -     - |
 GALA |     -    95     -  -367   -39     -   104     -     -   -14 |
 GUAM |     -  -113     -     X   -51     -   165     -     -     - |
 HOB2 |     -   -48     -  -330     -     -     -     -     -   153 |
 HRAO |     -   -85     -     -     -     -  -162     -     -   199 |
 KARR |     -  -290     -     -   349     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   135     -     -     -     -  -173     -     -    15 |
 KIRU |     -   119     -  -312     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -   193   -89     -     X     -     -     X |
 KOSG |     -   -93     -   -44     -     -     -     -     -    96 |
 LPGS |     -     -     -     X     X     -   -70     -     -    56 |
 MAC1 |     -    44     -    14  -289     -     -     -     -   168 |
 MALI |     -     -     -  -116    53     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -97     -   125    57     -     -     -     -     2 |
 MATE |     -  -238     -     -     -     -   598     -     -  -252 |
 MAW1 |     -    46     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 MCM4 |     -   102     -     X  -233     -     -     -     -    52 |
 MDO1 |     -   -96     -     -     -     -     -     -     -    84 |
 MEDI |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    45 |
 MKEA |     -     -   -51  -137     -     -     -     -     -    54 |
 MSKU |     -   116     -     -  -140     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -  -232     -     -     -     -     -    78 |
 NLIB |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 NRC2 |     -   -43   226     -     -     -   -96     -     -    78 |
 NTUS |     -    92     -     -     -     -     -     -     -   -81 |
 NYA1 |     -    53     -     -   -90     -    -6     -     -    24 |
 NYAL |     -     -     2     -     -     -     -     -     -    -1 |
 OHIG |     -  -190     -   178   -86     -    77     -     -   112 |
 ONSA |     -   -63    92   -28     -     -     -     -     -    50 |
 PERT |     -   101     -  -205     -     -     -     -     -   -24 |
 PIE1 |     -   -74     -   -45     -     -     -     -     -    80 |
 POTS |     -   -31     -    -2     -     -     -     -     -    28 |
 RIOG |     -   -56     -   164   -73     -     -     -     -    46 |
 SANT |     -     X     -   -91     X     -     -     -     -    30 |
 SFER |     -  -577     -     -     -     -     -     -     -   505 |
 STJO |     -  -123   210     -  -149     -     -     -     -   184 |
 THTI |     -     -     -     -    -5     -   -58     -     -    48 |
 TLSE |     -    64     -     -     -     -     -     -     -   -56 |
 TRO1 |     -  -113     -     -   136     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -   -25     -     -     -     -     -     8 |
 TSKB |     -   199    -3  -365     -     -     -     -     -   -43 |
 USNO |     -    26     -  -568     -     -    -2     -     -   141 |
 USUD |     -   -46     -   210     -     -     -     -     -   -30 |
 VILL |     -    66    52  -117     -     -     -     -     -   -27 |
 WES2 |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 WHIT |     -    70     -     -   -85     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -56     -    63     -     -   -62     -     -    76 |
 WUHN |     -    13     -    68   -35     -   -28     -     -    14 |
 YELL |     -    50   145  -356     -     -     X     -     -    53 |
 ZWEN |     -     -     -     -   -20     -     -     -     -    15 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4399   172    67   232    48  2016   138  4853     -   135 |  288   2.77
    2 |  6702    81    98    86    96  2980   167  5903     -    60 |  288   2.51
    3 |  4657    51   140   139   144  2517    49  4156     -    46 |  288   2.46
    4 |  2577    64    90   141    53  1224    48  1991     -    29 |  288   0.91
    5 |  4906    81    48     X    26  8929    62  4608     -    90 |  288   2.79
    6 |  6856    75    53   198   114  6414    22  6889     -   100 |  288   5.83
    7 |  4330    89    96   115    48  1393    40  4391     -    89 |  288   2.24
    8 |  6331    63   186    86    84  7322    65  5955     -    62 |  288   2.38
    9 |  4772   104    76   114   157  5836    27  4528     -    87 |  288   2.40
   10 |  4662    78    97   233    21  2625    66  4665     -    34 |  288   2.16
   11 |  1664    84   115   159    30   772    67  1644     -    70 |  288   0.43
   13 |  1292    78    97    90   125  2862    70  1342     -    64 |  288   0.19
   14 |   732    73   183   185   148   911    66   786     -   113 |  288   0.14
   15 |  3193    56    44     -    56  3016    57  3315     -    33 |  288   1.78
   17 |  9281    63   129     X    97     -    55  8572     -    73 |  288   3.15
   18 |  1058    89   118   185    48  1266    20   876     -   115 |  288   0.42
   20 |   938   101    46    45   120   558    37   679     -    59 |  288   0.24
   21 |  3697    65     X     X    82     -    73  3454     -     X |  268   2.82
   22 |  4735    55   183   241    93  3394   138  3932     -    56 |  288   1.21
   23 |  5319   109    96   155    96     -    82  5160     -    44 |  288   4.62
   24 |  4405    75    80     X   109  4123   117  3654     -    48 |  288   2.21
   25 |  4576    65   233    83    68  5346    25  4526     -    44 |  288   1.65
   26 |  5576    45    59   139   105  4997    26  5847     -    50 |  288   3.41
   27 |  4665    76     X   107    64  2756    97  4498     -    98 |  288   3.59
   28 |  1967   103   112    87    76  1589    39  1983     -   165 |  288   0.46
   29 |  1886    67   115     X   103  1659    40  2007     -    48 |  288   0.83
   30 |  7054    89    80   237    49     -    44  6585     -    44 |  288   1.39
   31 |  5049    49    82   199    97  9402    45  4565     -    26 |  288   1.90
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    28     -     X     -     -    24     -     -    25 |  288   0.06
 ALGO |     -    96    32     X    36     -    70     -     -    26 |  288   0.03
 AMC2 |     -    52     -     -     -     -    34     -     -    26 |  288   0.03
 ANKR |     -    40     -   103     -     -     -     -     -     - |  288  42.22
 AOML |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    25 |  285  24.75
 AREQ |     -    47     -   142     -     -     -     -     -    22 |  288  29.29
 AUCK |     -   108     -   230     -     -     -     -     -    53 |  288  18.85
 BAHR |     -    44    39   139    68     -    28     -     -    28 |  288   0.78
 BILI |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     - |  287  13.26
 BOR1 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    17 |  286   2.89
 BRMU |     -    90     -    69    55     -     -     -     -    35 |  288  36.07
 BRUS |     -    47     -     -     -     -    34     -     -    25 |  288   0.03
 CAS1 |     -    56     -   167    73     -    37     -     -    61 |  288   9.80
 CRO1 |     -    77     -   131     -     -    56     -     -    35 |  288   0.14
 DAV1 |     -    21     -     -    81     -     -     -     -    53 |  288  23.51
 DRAO |     -    24    46     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.06
 FAIR |     -     -   120   201     -     -   115     -     -   129 |  288   0.17
 FORT |     -    58     -   152     -     -     -     -     -     - |  128   7.09
 GALA |     -    60     -   202    43     -    95     -     -    44 |  288  19.60
 GUAM |     -    79     -     X   177     -   239     -     -     - |  228  51.77
 HOB2 |     -    71     -   129     -     -     -     -     -    43 |  288   0.08
 HRAO |     -    24     -     -     -     -    38     -     -    22 |  288  32.95
 KARR |     -    90     -     -   108     -     -     -     -     - |  168  26.80
 KERG |     -    52     -     -     -     -    40     -     -    42 |  287   1.43
 KIRU |     -    40     -   106     -     -     -     -     -     - |  288   3.28
 KOKB |     -     -     -   126    58     -     X     -     -     X |  268   0.71
 KOSG |     -    37     -    61     -     -     -     -     -    37 |  288  39.15
 LPGS |     -     -     -     X     X     -   160     -     -   128 |  190  68.54
 MAC1 |     -    80     -   197    86     -     -     -     -    72 |  288  14.51
 MALI |     -     -     -   128    59     -     -     -     -     - |  186  48.30
 MAS1 |     -    17     -    75    28     -     -     -     -    20 |  288   2.31
 MATE |     -    20     -     -     -     -    15     -     -    15 |  287   0.10
 MAW1 |     -    50     -     -     -     -     -     -     -    44 |  266  29.94
 MCM4 |     -    87     -     X   123     -     -     -     -   119 |  239    >>>
 MDO1 |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    33 |  282   8.36
 MEDI |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    21 |  286   0.76
 MKEA |     -     -   198   113     -     -     -     -     -    40 |  286  44.75
 MSKU |     -    45     -     -    54     -     -     -     -     - |  259  41.27
 NKLG |     -     -     -   148     -     -     -     -     -    50 |  287    >>>
 NLIB |     -    63     -     -     -     -     -     -     -    55 |  288   0.06
 NRC2 |     -    25    35     -     -     -    33     -     -    17 |  288   0.07
 NTUS |     -    59     -     -     -     -     -     -     -    51 |  287   7.59
 NYA1 |     -    29     -     -    36     -    25     -     -    24 |  288   0.27
 NYAL |     -     -    24     -     -     -     -     -     -    11 |   96   0.30
 OHIG |     -   148     -   175    69     -    88     -     -    50 |  288  17.17
 ONSA |     -    34    25    75     -     -     -     -     -    17 |  288   1.37
 PERT |     -    46     -   161     -     -     -     -     -    29 |  288  18.07
 PIE1 |     -    81     -    96     -     -     -     -     -    42 |  288   0.02
 POTS |     -    60     -    67     -     -     -     -     -    60 |  277  13.31
 RIOG |     -    79     -   156   105     -     -     -     -    62 |  288  17.38
 SANT |     -     X     -   153     X     -     -     -     -    51 |  192  26.49
 SFER |     -   234     -     -     -     -     -     -     -   205 |  181   0.64
 STJO |     -    55    43     -    53     -     -     -     -    62 |  288   2.72
 THTI |     -     -     -     -    48     -    35     -     -    29 |  287   5.17
 TLSE |     -    56     -     -     -     -     -     -     -    49 |  276   0.91
 TRO1 |     -    44     -     -    53     -     -     -     -     - |  288  12.74
 TROM |     -     -     -    53     -     -     -     -     -    18 |  286  13.86
 TSKB |     -    77    45   141     -     -     -     -     -    39 |  288   0.99
 USNO |     -    43     -   225     -     -    24     -     -    46 |  288   0.06
 USUD |     -    39     -   121     -     -     -     -     -    35 |  288   0.30
 VILL |     -    25    25    83     -     -     -     -     -    23 |  288  25.92
 WES2 |     -    74     -     -     -     -     -     -     -    65 |  286   0.11
 WHIT |     -    22     -     -    27     -     -     -     -     - |  288   4.57
 WTZR |     -    21     -    79     -     -    26     -     -    13 |  288   0.15
 WUHN |     -    50     -   120    41     -    45     -     -    39 |  287  27.06
 YELL |     -    59   158   179     -     -     X     -     -    51 |  288   0.06
 ZWEN |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    13 |  277  15.16
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4650    70   105   146    82  4270    79  4416     -    61 |


 BEST CLOCK FIT: PIE1   288   0.02 (ns) 

