
 GPS week: 1132   Day: 4   MJD: 52172                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2591      0     0.11    -0.28     4.99     0.00
 cod |   288     0  24710     15    -1.44     2.68     0.08    17.72
 emr |    96     0   3743    192   317.85    10.76     0.07    22.52
 esa |   288     0  17614   1576   314.33    10.94     0.12    10.88
 gfz |   288     0  15330    815    -0.31     0.39     0.08    19.76
 igu |    96     0   2303      0    -0.09    -0.45     5.06     0.00
 jpl |   275     0  10203    296     0.42     3.03     0.10    11.36
 ngs |    96     0   2591      3    -0.01    -0.14     4.58     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  24992   1195   688.34     7.27     0.08    17.77

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4537     2   -60   111    31 -7624   -48 -4690     -   -65 |
    2 | -1785   -29  -126  -152   159  1510    50 -1181     -   -21 |
    3 | -6193   -73   195   247    96  1596    69 -6483     -  -288 |
    5 | 11373   -53  -142   221     9 20364   259  9066     -  -112 |
    6 | -5772    54  -123   229   138-12718    51 -7270     -  -310 |
    7 | -3855    32   -35  -141    12 -6810   -68 -3739     -    77 |
    8 | -2124   120  -146  -158    86  2098   -61 -1937     -   -40 |
    9 | -4727   203  -203   -32   -73 -3664   148 -3682     -   -59 |
   10 |  4031     0     X   249   -59  -179   137  4017     -  -105 |
   11 |  1888    -5    93    67  -101  2804   185  2100     -   -18 |
   13 |  2154    96   108   210   -32  4516  -274  2421     -  -150 |
   14 |  2643   119    24   161  -162   996   149  2770     -   -94 |
   15 | -3880    55  -100     -     --10013   417 -4460     -  -135 |
   17 |   726   238   -38   -63  -111     -   272   944     -  -148 |
   18 |  9276   -34   -48   195   -39  2340    72  9268     -   -44 |
   20 |  4140     8   130    52   -57  2370    90  4373     -   -58 |
   21 | -6887   151   -80     X   -60     -   344 -5741     -  -156 |
   22 |  1244    38   109   -29   176 -3321   199  1526     -  -321 |
   23 |   608   139  -157     X    90     -   249   832     -  -250 |
   24 |   556    15     X    40    -3 11399  -120   107     -     X |
   25 | -6455    99   -41   143   148 -3388     8 -5850     -  -337 |
   26 |  1966    57  -229   321    -7 -3967    38  1913     -  -159 |
   27 |  1633    96   -73   -45   126  7801  -225  2215     -  -106 |
   28 |  4412     4     6  -155  -207  8842   103  4355     -   288 |
   29 | -5785   134  -120   211     6    62   108 -5225     -  -252 |
   30 |  3813    42   -33   172   158-26467   -89  2801     -  -282 |
   31 |  1487   -62   137    39   130 11344     4  1274     -  -166 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -370     -   526     -     -   -27     -     -   118 |
 ALGO |     -    73   150     X   -22     -  -143     -     -   -25 |
 AMC2 |     -   111     -     -     -     -  -311     -     -    80 |
 AOML |     -   -64     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 AREQ |     -   -72     -   -79     -     -     -     -     -   119 |
 ARTU |     -    50     -     -   -44     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -131     -    80     X     -     -     -     -    81 |
 BAHR |     -   -12    96   -91   -56     -    67     -     -    48 |
 BILI |     -   103     -     -   -92     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -    76     -     X   -68     -     -     -     -     X |
 BRUS |     -     9     -     -     -     -     9     -     -   -14 |
 CAS1 |     -  -105     -    11   -89     -    99     -     -   136 |
 COCO |     -    24     -     -   -78     -     -     -     -    63 |
 CRO1 |     -   -70     -   -12     -     -   -46     -     -   104 |
 DAEJ |     -  -835     -     -     -     -     -     -     -   833 |
 DAV1 |     -    10     -     -  -124     -     -     -     -   127 |
 DRAO |     -   -45   -20     -     -     -     -     -     -    54 |
 EISL |     -  -208     -   338     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    41   -23     -     -    72     -     -   -46 |
 GALA |     -    48     -  -112   -23     -    59     -     -    13 |
 GRAZ |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 GUAM |     -    21     -  -259   166     -   -74     -     -     X |
 HRAO |     -  -151     -     -     -     -   -49     -     -   177 |
 IISC |     -     -     -    25     -     -     -     -     -   -16 |
 KARR |     -  -165     -     -   148     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    29     -     -     -     -    92     -     -   -83 |
 KIRU |     -   175     -  -285     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     -   255    66     -     X     -     -  -269 |
 KOSG |     -  -107     -    11     -     -     -     -     -   100 |
 LPGS |     -  -164     -     X     X     -   144     -     -    77 |
 MALI |     -   -38     -  -151     X     -     -     -     -   117 |
 MAS1 |     -   -76   100   -68    17     -     -     -     -    56 |
 MATE |     -   176     -     -     -     -  -823     -     -   268 |
 MAW1 |     -    49     -     -     -     -     -     -     -   -49 |
 MCM4 |     -   323     -  -311   -97     -     -     -     -     X |
 MDO1 |     -   -47   -24     -     -     -     -     -     -    56 |
 MKEA |     -   120    -7  -173     -     -     -     -     -    -6 |
 MSKU |     -    38     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -  -131     -     -     -     -     -    80 |
 NLIB |     -   -15     -     -     -     -     -     -     -    15 |
 NPLD |     -  -116     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 NRC2 |     -    17   139     -     -     -  -148     -     -    15 |
 NTUS |     -   -32     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 OHIG |     -  -199     -    86   -25     -    99     -     -   111 |
 ONSA |     -   -31   108   -42   -47     -     -     -     -    64 |
 PENC |     -   284     -     -     -     -     -     -     -  -283 |
 PERT |     -    64     -   -36     -     -     -     -     -   -43 |
 PIE1 |     -    29     -  -231     -     -     -     -     -   113 |
 POTS |     -   -24     -    36     -     -     -     -     -     2 |
 REYK |     -    25     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 RIOG |     -   -67     -   103    19     -     -     -     -   -18 |
 SANT |     -     -     -    41    37     -     -     -     -   -70 |
 SFER |     -  -676     -     -     -     -     -     -     -   675 |
 STJO |     -     0   145     -  -118     -     -     -     -    70 |
 THTI |     -     -     -     -  -120     -    54     -     -   101 |
 TLSE |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 TRO1 |     -  -115     -     -   103     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    20     -     -     -     -     -   -12 |
 TSKB |     -   230    66  -597     -     -     -     -     -   129 |
 URUM |     -   -34     -     -     -     -   -11     -     -    40 |
 USNO |     -   147     -  -605     -     -   121     -     -   150 |
 USUD |     -  -100     -   120     -     -     -     -     -    27 |
 WES2 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 WHIT |     -    23     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    16     -     -     -     -   -76     -     -    31 |
 WTZR |     -   -25     -   -28     -     -    -8     -     -    46 |
 WUHN |     -   -70     -   142     5     -    63     -     -   -62 |
 YELL |     -    77   140  -254     -     -  -169     -     -   124 |
 ZWEN |     -     -     -     -    45     -     -     -     -   -50 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6651   105    85   208   183  4876    59  6915     -    39 |  288   3.89
    2 |  3657    85    60   236    72  2242   165  3567     -    93 |  288   1.51
    3 |  4540   122   104   127   101  1887    81  4593     -   101 |  288   1.93
    5 |  7446    77    46    51    44  6240   126  6369     -   111 |  288   1.99
    6 | 12290    68    58    74   116  9716    80  9060     -    59 |  288   5.62
    7 |  1926   146    54   159    45  3297   120  1948     -    62 |  288   0.90
    8 |  2890    67    99   152    81  2388    92  2801     -    77 |  288   2.25
    9 |  4751    84    65    71    62  2164   105  4786     -    97 |  288   1.82
   10 |  3701   171     X   212    58  3083   137  3691     -   232 |  288   2.78
   11 |   552   108    99    57    49  1552    75   388     -    39 |  288   0.31
   13 |  1985   103    94    90    87  2967    54  1896     -    33 |  288   0.37
   14 |   539   111    58    63    74  1166   118   432     -    37 |  288   0.23
   15 |  6592   163   145     -     -  6110   124  6902     -   165 |  287   4.07
   17 |  2056   115    72   189   115     -    78  2035     -    69 |  288   2.92
   18 |  2831    99    59    45    51  1601   108  2771     -    78 |  288   0.37
   20 |  2272    77    54   133    46  1818   111  2192     -    37 |  288   0.24
   21 |  5162    95    54     X    81     -   103  5035     -    46 |  288   2.05
   22 |  1996    74    87    37    49  2181    96  1829     -    38 |  288   1.55
   23 |  7581    87   107     X    77     -   123  7634     -    72 |  288   6.54
   24 |  2128    61     X    71    60  4725   120  2366     -     X |  288   1.67
   25 |  2144    73    36    93    41  1914    85  1317     -    27 |  288   1.76
   26 |  2092    70    53    46    46  3005   106  1982     -    55 |  288   1.26
   27 |  6953   121    58   176    40  4533    84  6600     -    43 |  288   3.77
   28 |  1342   102    44   108    60  5821   104  1158     -   172 |  288   0.35
   29 |  2754    99    77    49    35  1626   109  2592     -    88 |  288   0.69
   30 |  6507    64    48    96   132 14489    56  6770     -    85 |  288   1.29
   31 |  8968   154    40   165   114  7847   137  7711     -    50 |  288   3.07
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    69     -   253     -     -    65     -     -    50 |  288   0.08
 ALGO |     -    54    48     X    42     -    62     -     -    45 |  288   0.05
 AMC2 |     -    27     -     -     -     -    39     -     -    26 |  288   0.05
 AOML |     -    53     -     -     -     -     -     -     -    53 |  286  28.23
 AREQ |     -    60     -    90     -     -     -     -     -    23 |  288  62.90
 ARTU |     -    51     -     -    46     -     -     -     -     - |  281  20.46
 AUCK |     -    45     -    77     X     -     -     -     -    44 |  288  18.01
 BAHR |     -    24    64    42    29     -    67     -     -    27 |  288   0.50
 BILI |     -    62     -     -    55     -     -     -     -     - |  286  20.20
 BRMU |     -    82     -     X    73     -     -     -     -     X |  287  33.26
 BRUS |     -    30     -     -     -     -    41     -     -    23 |  288   0.07
 CAS1 |     -    86     -    62    50     -    84     -     -    63 |  288   9.21
 COCO |     -    33     -     -    40     -     -     -     -    52 |  288  14.20
 CRO1 |     -    51     -    51     -     -    43     -     -    37 |  288   0.13
 DAEJ |     -    37     -     -     -     -     -     -     -    36 |  256   2.49
 DAV1 |     -    32     -     -    45     -     -     -     -    32 |  288  26.86
 DRAO |     -    31    38     -     -     -     -     -     -    22 |  287   0.08
 EISL |     -    47     -    76     -     -     -     -     -     - |  162  17.23
 FAIR |     -     -    99   211     -     -   231     -     -   145 |  288   0.28
 GALA |     -    96     -    83    27     -   100     -     -    59 |  288  25.37
 GRAZ |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    18 |  284  69.10
 GUAM |     -   166     -   142    56     -   285     -     -     X |  288  26.35
 HRAO |     -   165     -     -     -     -    77     -     -   135 |  288  35.40
 IISC |     -     -     -    80     -     -     -     -     -    49 |  286  34.36
 KARR |     -    91     -     -    81     -     -     -     -     - |  239  32.58
 KERG |     -    62     -     -     -     -    52     -     -    47 |  287   1.80
 KIRU |     -    27     -    44     -     -     -     -     -     - |  288   3.73
 KOKB |     -     -     -   266   129     -     X     -     -   251 |  261   0.54
 KOSG |     -    24     -    21     -     -     -     -     -    27 |  288  40.76
 LPGS |     -    63     -     X     X     -   105     -     -    25 |  285  26.55
 MALI |     -    55     -    86     X     -     -     -     -    90 |  255  33.88
 MAS1 |     -    37    45    41    34     -     -     -     -    30 |  288   2.09
 MATE |     -    36     -     -     -     -    95     -     -    36 |  287   0.08
 MAW1 |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286  30.17
 MCM4 |     -    76     -    80    63     -     -     -     -     X |  283  34.04
 MDO1 |     -    44    77     -     -     -     -     -     -    70 |  281 362.56
 MKEA |     -   140    30    79     -     -     -     -     -   103 |  288  45.75
 MSKU |     -    26     -     -    23     -     -     -     -     - |  251  37.41
 NKLG |     -     -     -   144     -     -     -     -     -    88 |  271    >>>
 NLIB |     -    58     -     -     -     -     -     -     -    58 |  288   0.07
 NPLD |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    40 |  285   0.05
 NRC2 |     -    36    49     -     -     -    49     -     -    27 |  288   0.08
 NTUS |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    44 |  282   8.32
 OHIG |     -   119     -   119    48     -   123     -     -    44 |  288  17.14
 ONSA |     -    34    39    32    30     -     -     -     -    21 |  288   3.92
 PENC |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    22 |  285   3.21
 PERT |     -    69     -    91     -     -     -     -     -    76 |  288  28.16
 PIE1 |     -    60     -   119     -     -     -     -     -    22 |  288   0.06
 POTS |     -    50     -    52     -     -     -     -     -    27 |  288  14.75
 REYK |     -    49     -     -     -     -     -     -     -    49 |  285   9.79
 RIOG |     -    93     -   138    43     -     -     -     -    67 |  276  12.00
 SANT |     -     -     -    67   229     -     -     -     -   295 |  287  24.87
 SFER |     -   189     -     -     -     -     -     -     -   188 |  199  26.68
 STJO |     -    47    48     -    49     -     -     -     -    27 |  288   2.13
 THTI |     -     -     -     -    59     -    70     -     -    77 |  287   2.93
 TLSE |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    42 |  247   0.38
 TRO1 |     -    16     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  14.85
 TROM |     -     -     -    29     -     -     -     -     -    18 |  286  15.93
 TSKB |     -   132    58   163     -     -     -     -     -    64 |  288   1.64
 URUM |     -    53     -     -     -     -    59     -     -    28 |  287  27.46
 USNO |     -    62     -    63     -     -    44     -     -    31 |  288   0.06
 USUD |     -    59     -   135     -     -     -     -     -    51 |  288   0.30
 WES2 |     -    56     -     -     -     -     -     -     -    56 |  285   0.07
 WHIT |     -    22     -     -    20     -     -     -     -     - |  288  23.07
 WSRT |     -    42     -     -     -     -    44     -     -    38 |  287 118.71
 WTZR |     -    36     -    88     -     -    37     -     -    39 |  288   0.05
 WUHN |     -    40     -   120    45     -    69     -     -    65 |  287  29.86
 YELL |     -    21    36    34     -     -    46     -     -    35 |  288   0.07
 ZWEN |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    18 |  282  19.23
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4993    80    69   118    75  5058   102  4585     -    80 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.05 (ns) 

