
 GPS week: 1134   Day: 4   MJD: 52186                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2680      0     0.06    -0.05     4.78     0.00
 cod |   288     0  21168    291     0.59    -2.09     0.07    31.33
 esa |   288     0  15245   1280   483.51    15.58     0.13    14.18
 gfz |   288     0  13994    939    -0.21     0.21     0.08    27.52
 igu |    96     0   2489      0     0.07    -0.08     3.41     0.00
 ngs |    96     0   2680      0     0.06    -0.05     4.58     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  20865     21   790.50    10.23     0.08    26.98

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  6190    -1   157   132  2848  5971     -  -216 |
    2 | -4139    54   -16  -125 -1390 -3366     -    64 |
    3 | -5418   -92   190   234    30 -4901     -  -234 |
    4 | -4910    15   -49   106   147 -4721     -   -99 |
    5 |   150   -62    94   122  4026   360     -  -101 |
    6 | -7696  -122   285   137-11158 -6488     -  -152 |
    7 |  3076    48   -47   -50  -196  2268     -    22 |
    8 |  1839   118   -11   -65  6226  1474     -   -62 |
    9 | -4850   145    33   -76 -8734 -3994     -  -101 |
   10 |  5468    11   -52    76  4687  5066     -   -63 |
   11 |  5280    27   272   -74  1184  4951     -   -92 |
   13 |  4927    24    41   -97   483  4875     -    49 |
   14 |  3346   189   194  -200  1658  3282     -  -104 |
   15 | -1038    95     -   -31  4684  -959     -   -76 |
   17 |   869   116     X    -7  -408   896     -  -125 |
   18 | -6579    24  -104    22 -1121 -4659     -     6 |
   20 |  4417   -22    50    43  2370  4493     -   -46 |
   21 |  2386     -     X    49     -   209     -   -50 |
   22 |  1613   -54    64   231 -5279  1038     -  -206 |
   23 |  2301    96   146   -79     -  2408     -  -100 |
   24 | -7328    -4  -149   164   176 -6512     -   -85 |
   25 | -2333    45   116   157  1925 -2265     -  -273 |
   26 | -4729    59   249    14  1409 -4576     -  -212 |
   27 |   545    -3  -159   246  -604    42     -  -164 |
   28 |  6678   213  -181  -260 -1044  6471     -   117 |
   29 |  -364   103   185    49 -3027  -766     -  -264 |
   30 | -2257   -27   217    81 -9547 -2238     -  -154 |
   31 |  2436  -178   167   315 10399  1520     -  -208 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -162     X     -     -     -     -   188 |
 ALGO |     -    42     X  -125     -     -     -    78 |
 AMC2 |     -   -41     -     -     -     -     -    48 |
 ARTU |     -   127     -  -145     -     -     -     - |
 BAHR |     -    43   -77   -45     -     -     -    36 |
 BILI |     -    21     -   -24     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -54     -     -     -     -     -    63 |
 BRMU |     -     X   -91     X     -     -     -    48 |
 BRUS |     -    11     -     -     -     -     -   -12 |
 CAS1 |     -  -131   131  -121     -     -     -   208 |
 DAV1 |     -    31     -  -123     -     -     -    90 |
 DRAO |     -   -63     -     -     -     -     -    73 |
 HOB2 |     -   185  -370     -     -     -     -   -21 |
 IRKT |     -    85  -187     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   133     -     -     -     -     -  -154 |
 KIRU |     -   145  -321     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -   -62   -85     -     -     -     -   118 |
 KSTU |     -   -32     -  -161     -     -     -   187 |
 LPGS |     -   -38     X     X     -     -     -    45 |
 MAC1 |     -    25   138  -311     -     -     -   236 |
 MAS1 |     -    71  -126  -100     -     -     -    87 |
 MATE |     -   -30     -     -     -     -     -    34 |
 MAW1 |     -    39     -  -191     -     -     -   151 |
 MDO1 |     -   -79     -     -     -     -     -    92 |
 MEDI |     -   -67     -     -     -     -     -    78 |
 METS |     -  -105     -     -     -     -     -   122 |
 NKLG |     -     -  -184     X     -     -     -    97 |
 NPLD |     -    46     -     -     -     -     -   -54 |
 NRC2 |     -   -14  -113     -     -     -     -    76 |
 NTUS |     -  -110     -     -     -     -     -   127 |
 OHIG |     -   -65    75   -30     -     -     -    62 |
 ONSA |     -  -141    85     -     -     -     -   119 |
 PERT |     -    66   -59     -     -     -     -   -46 |
 PIE1 |     -   -67  -185     -     -     -     -   173 |
 POTS |     -   -42   -55     -     -     -     -    78 |
 REYK |     -   -21     -     -     -     -     -    24 |
 RIOG |     -     -    51     X     -     -     -   -27 |
 SELE |     -     2    -5     -     -     -     -     - |
 SFER |     -  -269     -     -     -     -     -   312 |
 STJO |     -   -73     -    -6     -     -     -    92 |
 THTI |     -     -     -   -67     -     -     -    68 |
 TLSE |     -  -148     -     -     -     -     -   172 |
 TRO1 |     -  -117     -   133     -     -     -     - |
 TROM |     -     -    61     -     -     -     -   -32 |
 USNO |     -    24  -172     -     -     -     -    62 |
 VILL |     -     5     3     -     -     -     -    -7 |
 WES2 |     -    60     -     -     -     -     -   -70 |
 WHIT |     -   -46     -    52     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -11     -     -     -     -     -    12 |
 WTZR |     -   -51   -61     -     -     -     -    92 |
 WUHN |     -    22  -188   -43     -     -     -   118 |
 YELL |     -    28   -74   -18     -     -     -    25 |
 ZWEN |     -     -   114   191     -     -     -  -243 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  3727    65   113    49  2514  3141     -    28 |  288   2.62
    2 |  7584   112   141   110  4479  7603     -   107 |  282   2.84
    3 |  6701    41   187   133  4319  6001     -    82 |  288   3.46
    4 |  1740   142   127    56   613  1568     -    53 |  288   0.76
    5 |  4739    65   160    59  4196  4586     -    95 |  282   3.49
    6 |  9435    82    55    68  6839  8575     -    68 |  288   5.72
    7 |  4929    87    70    88  1042  4993     -    76 |  288   0.67
    8 |  4890    75    65    57  1934  4667     -    30 |  288   3.60
    9 |  4227   131    92   161  2698  4466     -    74 |  288   2.54
   10 |  2384   118   184    66  3370  2397     -    71 |  288   1.62
   11 |   746    68   267    83   662   817     -   172 |  288   0.37
   13 |   708    78    88    54   348   741     -    59 |  288   0.25
   14 |   653    45   206   124  1025   643     -    57 |  288   0.18
   15 |  4725    85     -   182  4935  4696     -   136 |  288   4.50
   17 |  1439    80     X    86   793  1386     -    64 |  288   2.95
   18 |  5293    76   150    47   581  4592     -    43 |  288   0.30
   20 |   455    74    84    38   858   467     -    44 |  288   0.27
   21 |  6817     -     X   116     -  6229     -   119 |  285   2.62
   22 |  5483    56    78    58  4654  5254     -    70 |  282   2.33
   23 |  4884    73   299    97     -  5562     -   115 |  288   4.98
   24 |  4152    83    67    62  2777  5145     -    49 |  288   3.22
   25 |  1499    47   106    65  1885  1520     -    36 |  288   1.68
   26 |   960    66    77   155   861   936     -   118 |  288   0.77
   27 | 11044    65   107    46  6898  9946     -    55 |  288   6.12
   28 |  2841   113   110    44  2551  3020     -    83 |  288   0.80
   29 |  2023    67   111    51  2214  1702     -    45 |  288   1.13
   30 |   988    76   191    55  4907   846     -   121 |  282   0.87
   31 |  5808   122   153    75  5393  5901     -    49 |  288   3.15
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    37     X     -     -     -     -    43 |  286   0.09
 ALGO |     -    80     X    52     -     -     -    48 |  288   0.04
 AMC2 |     -    74     -     -     -     -     -    86 |  286   0.06
 ARTU |     -    33     -    37     -     -     -     - |  287  21.27
 BAHR |     -    75    57    46     -     -     -    80 |  288   0.55
 BILI |     -    66     -    75     -     -     -     - |  287  11.67
 BOR1 |     -    46     -     -     -     -     -    54 |  286   2.17
 BRMU |     -     X    39     X     -     -     -    21 |  287  39.75
 BRUS |     -    39     -     -     -     -     -    45 |  286   0.05
 CAS1 |     -    79   147    55     -     -     -    25 |  288   8.82
 DAV1 |     -    47     -   107     -     -     -    89 |  288  21.10
 DRAO |     -    37     -     -     -     -     -    43 |  288   0.06
 HOB2 |     -    99   115     -     -     -     -    74 |  288   0.08
 IRKT |     -    19    42     -     -     -     -     - |  287   0.06
 KERG |     -    42     -     -     -     -     -    48 |  287   1.90
 KIRU |     -    29    64     -     -     -     -     - |  288   5.19
 KOSG |     -    43    47     -     -     -     -    38 |  288  17.02
 KSTU |     -   100     -    29     -     -     -   108 |  237  12.11
 LPGS |     -    56     X     X     -     -     -    66 |  251  60.96
 MAC1 |     -    89    85    70     -     -     -   164 |  288  13.22
 MAS1 |     -    51   161    58     -     -     -    58 |  288   2.87
 MATE |     -    45     -     -     -     -     -    52 |  286   0.11
 MAW1 |     -    62     -    63     -     -     -    45 |  288  29.73
 MDO1 |     -    64     -     -     -     -     -    75 |  259  41.95
 MEDI |     -    40     -     -     -     -     -    47 |  286   0.13
 METS |     -    43     -     -     -     -     -    50 |  285   0.23
 NKLG |     -     -    52     X     -     -     -    27 |  127    >>>
 NPLD |     -    42     -     -     -     -     -    49 |  285   0.05
 NRC2 |     -    31    49     -     -     -     -    34 |  288   0.09
 NTUS |     -    45     -     -     -     -     -    53 |  288   7.47
 OHIG |     -    87   266   124     -     -     -   217 |  273  12.68
 ONSA |     -    45    39     -     -     -     -    43 |  288   2.08
 PERT |     -    85   119     -     -     -     -    50 |  288  16.70
 PIE1 |     -    41    66     -     -     -     -    68 |  288   1.09
 POTS |     -    45    45     -     -     -     -    42 |  288  13.34
 REYK |     -    33     -     -     -     -     -    38 |  286   9.20
 RIOG |     -     -   353     X     -     -     -   186 |  272  15.15
 SELE |     -    85   188     -     -     -     -     - |  285  32.25
 SFER |     -    24     -     -     -     -     -    28 |  285  52.29
 STJO |     -    23     -    47     -     -     -    45 |  288   3.22
 THTI |     -     -     -    44     -     -     -    45 |  287   1.21
 TLSE |     -    46     -     -     -     -     -    54 |  276   0.59
 TRO1 |     -    27     -    30     -     -     -     - |  288  12.25
 TROM |     -     -    37     -     -     -     -    19 |  286  14.58
 USNO |     -    27    47     -     -     -     -    44 |  288   0.04
 VILL |     -    39    63     -     -     -     -    23 |  288  29.74
 WES2 |     -    37     -     -     -     -     -    43 |  288   0.10
 WHIT |     -    24     -    27     -     -     -     - |  288  29.05
 WSRT |     -    35     -     -     -     -     -    41 |  288   0.07
 WTZR |     -    54    38     -     -     -     -    59 |  288   0.07
 WUHN |     -    41    69    30     -     -     -    36 |  287  29.74
 YELL |     -    81   110    55     -     -     -   140 |  288   0.07
 ZWEN |     -     -   118    37     -     -     -    29 |  265  18.84
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4778    67   134    80  3413  4579     -    77 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

