
 GPS week: 1147   Day: 5   MJD: 52278                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2471      0     0.16    -0.03     5.20     0.00
 cod |    96     0   2386      0     0.57    -0.62     5.15     0.00
 esa |   288     0  13826    462     0.94    -1.72     0.14    14.10
 gfz |   288     0  11879      3     0.08    -0.39     0.07    31.63
 igu |    96     0   2379      6     0.10     0.05     5.75     0.00
 jpl |   282     0   7795    556    -2.48    11.20     0.06    36.16
 ngs |    96     0   2471      0     0.16     0.14     5.01     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  14851    134   676.04     4.57     0.11    18.10

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   502   191   263   -75  -360   -52   316     -   -33 |
    2 |  -989 -1255  -318   192  -423     -  -997     -   -88 |
    3 | -4250 -4533   214    51  9728    35 -3854     -  -304 |
    4 |  -958 -1191   251    87   121  -283  -754     -    32 |
    5 |  9005  8771   305   -33 15823    30  7767     -  -195 |
    6 |  6771  6332   259   -48 13974    19  5690     -  -143 |
    7 | -4442 -5484    43   109-12046  -125 -5745     -  -152 |
    8 |  4015  3780  -190    78   868    31  4205     -   -28 |
    9 | -4646 -4875    44   110 -3086   -34 -5427     -  -207 |
   10 |  1999  1755   314   -91 -1544   -57  1096     -   -55 |
   11 |  5245  5084   -62   -63  2784    68  5275     -   114 |
   13 |  3133  2922  -130    24  1317  -157  3195     -   279 |
   14 |  4990  4755   -18    19  3657    33  4911     -   -34 |
   15 | -9725     -     -     --14633    39 -6616     -   -78 |
   17 | -8014 -8264   182    37-29478    52 -7817     -  -234 |
   18 |  2213  2022   513   -95  2282   -20  2596     -  -125 |
   20 |  6751  6540    41  -103  2410    84  6618     -   104 |
   21 | -3075     -     X   -59 -1190    51 -2961     -     X |
   22 | -6190 -6486   -68  -126 -8024   380 -5000     -  -256 |
   23 |  5829  5640     X   -32  6125   132  4726     -   -14 |
   25 | -2068 -2329   209    93  5175   -37 -2200     -  -305 |
   26 | -3240 -3451    -8   229 -2848  -191 -3103     -  -123 |
   27 | -1876 -2081  -196   245  5967   -92  -951     -  -147 |
   28 | -5460 -5696  -252   129  -871   -79 -5333     -    77 |
   29 |  -638  -869  -279   163     -   -21  -489     -   -53 |
   30 | -3296 -3467   119    76-10213   -46 -2524     -  -162 |
   31 |  2336  2019    15   172  6041    10  2557     -  -319 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -  -340     -     -   132     -     -     - |
 BAHR |     -     -   117   -23     -     -     -     -   -52 |
 BRMU |     -     -  -256    65     -     -     -     -    86 |
 CAS1 |     -     -     3   -10     -   -72     -     -   154 |
 DAV1 |     -     -     -   -20     -     -     -     -    35 |
 FAIR |     -     -     -     -     -   -60     -     -   120 |
 FORT |     -     -  -229     -     -     -     -     -   179 |
 GALA |     -     -  -234    58     -    42     -     -     - |
 GUAM |     -     -    44   -14     -  -150     -     -   279 |
 HOB2 |     -     -    17    -7     -     -     -     -    -2 |
 KERG |     -     -     -     -     -    52     -     -  -103 |
 KWJ1 |     -     -     -  -199     -   -14     -     -   307 |
 MAC1 |     -     -     -  -264     -    64     -     -   335 |
 MAS1 |     -     -   149   -37     -    -3     -     -   -46 |
 MCM4 |     -     -   442  -216     -     X     -     -    55 |
 MKEA |     -     -  -234     -     -     -     -     -   183 |
 NKLG |     -     -    84     -     -     -     -     -   -65 |
 NLIB |     -     -  -241     -     -     -     -     -   188 |
 NYA1 |     -     -     -   -35     -    30     -     -     - |
 NYAL |     -     -   157     -     -     -     -     -  -122 |
 PERT |     -     -    12     -     -     -     -     -    -9 |
 PIE1 |     -     -  -227     -     -     -     -     -   177 |
 SANT |     -     -   -44  -139     -     -     -     -   337 |
 SUTH |     -     -  -348   155     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -10     -     -    60     -     -  -104 |
 URUM |     -     -     -   -56     -     -     -     -    99 |
 USNO |     -     -  -401     -     -     X     -     -   312 |
 WSRT |     -     -    97     -     -     -     -     -   -75 |
 WTZR |     -     -   179     -     -  -128     -     -   109 |
 WUHN |     -     -  -159  -402     -   268     -     -   303 |
 YAR2 |     -     -    61     -     -   -24     -     -     - |
 ZWEN |     -     -     -   -23     -     -     -     -    41 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5623  5484   205    73  5597   169  5410     -   208 |  276   5.13
    2 |  3167  3217   103    24  3278     -  3485     -    97 |  288   1.78
    3 |  2930  2875   244    51  4665    29  2588     -   178 |  288   1.90
    4 |  1211  1107    72    29  1369    43  1278     -    83 |  288   0.66
    5 |  6056  6006    79    71  6988    22  6125     -    71 |  288   2.52
    6 |  8213  8173    86    76  8168    37  8781     -   100 |  288   8.39
    7 |  8182  7806   103    71  8324    66  7046     -    79 |  288   0.62
    8 |  4105  4051   117    45  2702    36  4218     -    62 |  288   3.21
    9 |  8035  8145    42    35  2608    48  7679     -    65 |  288   2.06
   10 |  6480  6534   149    47  3136    83  5518     -    86 |  288   2.80
   11 |  1577  1737    80    71  1696    36  1636     -   133 |  288   0.43
   13 |  1123  1042   296   108  1291    97  1070     -   125 |  288   0.39
   14 |  1667  1545   230    77  1737    28  1809     -   212 |  288   0.40
   15 |  6093     -     -     -  5113    62  7137     -   123 |  195   1.97
   17 |  2154  2204    99   102 15994    55  2101     -   167 |  288   2.87
   18 |  1122  1023   308    57  1565    75  1049     -   146 |  288   0.26
   20 |  2418  2491   184   124   994    66  2464     -   105 |  288   0.23
   21 |  5633     -     X   146  6967   128  5590     -     X |   83   3.05
   22 |  5539  5439   106    50  4445   111  4948     -    88 |  288   0.81
   23 |  9822 10033     X    63  9137    73 10224     -   113 |  287   7.41
   25 |  3407  3274   188    31  4233    54  3408     -   155 |  288   2.80
   26 |  1265  1321   281    89  1932    52  1277     -   140 |  273   0.84
   27 |  4458  4385   121    34  4102    30  4105     -    91 |  288   3.00
   28 |  2992  3044    82    64  1008    38  2915     -   138 |  288   0.67
   29 |   872   915   272   149     -    86   789     -   230 |  276   0.52
   30 |  4194  4040    73    61  6274    28  4150     -    78 |  288   1.72
   31 | 11087 11091   185    82  9628    34  9556     -   149 |  288   4.86
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -   165     -     -    64     -     -     - |  244   0.05
 BAHR |     -     -    47    53     -     -     -     -   112 |  288   0.38
 BRMU |     -     -   144    35     -     -     -     -    95 |  288  33.49
 CAS1 |     -     -    74    42     -    33     -     -   114 |  288   9.66
 DAV1 |     -     -     -    53     -     -     -     -    93 |  288  17.56
 FAIR |     -     -     -     -     -    28     -     -    56 |  158   0.05
 FORT |     -     -   115     -     -     -     -     -    89 |  168   1.57
 GALA |     -     -   200    63     -   120     -     -     - |  287  43.76
 GUAM |     -     -   121    38     -    30     -     -    79 |  288  35.99
 HOB2 |     -     -    76    46     -     -     -     -    81 |  288   0.04
 KERG |     -     -     -     -     -    54     -     -   108 |  272   1.16
 KWJ1 |     -     -     -   182     -   102     -     -   168 |  244    >>>
 MAC1 |     -     -     -    69     -    61     -     -   108 |  284  19.39
 MAS1 |     -     -   100    25     -    33     -     -    29 |  288   1.61
 MCM4 |     -     -   137    48     -     X     -     -    54 |  288  56.16
 MKEA |     -     -    59     -     -     -     -     -    46 |  288  59.94
 NKLG |     -     -    86     -     -     -     -     -    67 |  287    >>>
 NLIB |     -     -   249     -     -     -     -     -   194 |  285   0.24
 NYA1 |     -     -     -    61     -    53     -     -     - |  271   0.05
 NYAL |     -     -    52     -     -     -     -     -    41 |  276   0.09
 PERT |     -     -   101     -     -     -     -     -    79 |  288  19.77
 PIE1 |     -     -   108     -     -     -     -     -    84 |  288   0.04
 SANT |     -     -   142    71     -     -     -     -   167 |  269  24.73
 SUTH |     -     -    84    38     -     -     -     -     - |  240  32.89
 THTI |     -     -    81     -     -    23     -     -    87 |  287   3.18
 URUM |     -     -     -    53     -     -     -     -    92 |  288  28.68
 USNO |     -     -    70     -     -     X     -     -    55 |  288   0.04
 WSRT |     -     -    50     -     -     -     -     -    39 |  288   0.04
 WTZR |     -     -    54     -     -    52     -     -    79 |  288   0.08
 WUHN |     -     -    56    29     -    40     -     -    83 |  287  37.37
 YAR2 |     -     -    82     -     -    32     -     -     - |  279   4.48
 ZWEN |     -     -     -    51     -     -     -     -    89 |  277  21.31
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  5201  5152   144    70  5751    62  5013     -   115 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.04 (ns) 

