
 GPS week: 1148   Day: 6   MJD: 52286                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2513      0     0.02     0.11     4.36     0.00
 cod |   288     0  15176      0     0.96    -0.33     0.11    31.27
 emr |   288     0   9786     18  1909.68    12.74     0.15    22.22
 esa |   288     0  14899    592     1.26     0.09     0.19    17.46
 gfz |   288     0  11818      0     0.15    -0.50     0.12    29.04
 igu |    96     0   2344      0    -0.06    -0.80     4.98     0.00
 ngs |    96     0   2513      0    -0.10     0.40     4.22     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 | -5485    28  -118   266   -93 -8966 -5389     - |
    2 | -3927  -165  -297  -108   457  9072 -3183     - |
    3 |    45   -57  -309   -68   334  5983    70     - |
    4 | -2657   -47  -188  -185   303  3208 -2711     - |
    5 | -6385    39   113   213  -253  -349 -6256     - |
    6 |  1117   122   -67    32   -84  4260  1777     - |
    7 |  2943   -71  -101   -59   177  2571  3127     - |
    8 | -5371    96   -71  -476   258  2328 -5328     - |
    9 | -3750   -20    16  -225   146  -451 -3610     - |
   10 |  2276   178   -34   -83   -85 -1354  1830     - |
   11 | 10262  -195   118   -36   123  5298  9888     - |
   13 |  2919   179  -100   -18   -85  2958  3029     - |
   14 |  6556    43   364   -78  -290  3985  6443     - |
   17 | -1879   102    16     X  -116-28607 -1799     - |
   18 |  4849   -11   232   175  -250  3619  4846     - |
   20 |  5858   -48   169   180  -196  3610  5623     - |
   21 | -1743    58   -13   312  -244 -2202 -2696     - |
   22 | -8009    83   -74   -44     5-11766 -7149     - |
   23 |  2147  -145    23   691  -310     -  2243     - |
   24 | -3357   -72  -121     X   160     - -2793     - |
   25 |  2166   -81  -123   -16   177  8890  2141     - |
   26 | -2963   218   -29    85  -239 -3513 -3019     - |
   27 | -1200  -111  -190  -140   344  2955 -1121     - |
   28 | -2539    45   -17  -194    73 -4420 -2208     - |
   29 |  -303    85   -17    -8   -69 -1914  -214     - |
   30 |  2177   111     3   -33   -81-13727  1597     - |
   31 |  5992  -312  -275   494   202 15834  4607     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -70    31   380  -177     -     -     - |
 AOML |     -   139     -     -  -149     -     -     - |
 ARTU |     -    16     -   -86    35     -     -     - |
 BAHR |     -   -32   263    19  -179     -     -     - |
 BOR1 |     -     4     -    -8     -     -     -     - |
 BRMU |     -   102     -  -248    38     -     -     - |
 DRAO |     -   -15    22     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -   -97     -   174     -     -     -     - |
 FORT |     -     -     -   122   -73     -     -     - |
 HARB |     -  -152     -     -   163     -     -     - |
 IRKT |     -     2   186  -240     -     -     -     - |
 KERG |     -   167     -     -  -179     -     -     - |
 KIRU |     -    17     -   -30     -     -     -     - |
 KOSG |     -   -47     -    85     -     -     -     - |
 MATE |     -   -98   138     -     -     -     -     - |
 MDVO |     -  -207     -   370     -     -     -     - |
 NRC2 |     -   -92   -29   203     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   103     -     -  -111     -     -     - |
 NYAL |     -     -   109  -139     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -153   219    -4     -     -     -     - |
 PERT |     -   -60     -   -61   102     -     -     - |
 REYK |     -    28     -   -50     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -18     -    64   -19     -     -     - |
 SCH2 |     -   212     -  -379     -     -     -     - |
 SFER |     -   -11     -    20     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   151   -91     -     -     - |
 TRO1 |     -  -100     -     -   107     -     -     - |
 TSKB |     -   254   240  -751     -     -     -     - |
 USNO |     -   131     -  -235     -     -     -     - |
 VILL |     -    35     -   -63     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -    31   -19     -     -     - |
 WSRT |     -   -73     -   131     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -74     -   132     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -  -111    67     -     -     - |
 ZWEN |     -    29     -     -   -31     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  4950   154    92   212   191  4811  5184     - |  275   3.50
    2 |  4686   123   104   167   142  5400  4330     - |  288   2.55
    3 |  4123   124    74   287   123  2605  4195     - |  279   3.02
    4 |  1450   100   182   264    83  1019  1358     - |  288   0.86
    5 |  7753   180   145   198   101  3492  6435     - |  288   3.18
    6 |  9797   182   236   238   192  3093 10186     - |  288   8.53
    7 |  4275    90   142   103    54  1305  4181     - |  288   1.59
    8 |  3201    74   175   332    82  2664  3233     - |  288   3.17
    9 |  1634    97    97   111   168  1499  1656     - |  284   1.57
   10 |  2945    88   169   314    50  2574  3169     - |  288   2.32
   11 |  1523    85   174   231   235  3155  1832     - |  283   0.45
   13 |   641    85   172   121    87  1486   498     - |  288   0.23
   14 |  1159   144   216   201    89  2640  1078     - |  288   0.34
   17 |  1052   126   178     X    90 14211  1055     - |  266   2.54
   18 |   833   160   242   152   171  1838   687     - |  287   0.30
   20 |  1128    58    67   208   112  1812  1119     - |  288   0.22
   21 |  5701   123   201   157   128  3366  5569     - |  273   3.53
   22 |  3417   222   113   483   112  7931  2788     - |  272   1.58
   23 |  6489   200   252   123    61     -  6435     - |  217   6.82
   24 |  6316    60   100     X    83     -  5606     - |  288   2.27
   25 |  6931   133   170   150    69  5328  6325     - |  288   2.42
   26 |  1072   107   127   175   197  1763  1088     - |  264   0.71
   27 |  4116   139   124   109   246  2821  4257     - |  277   3.83
   28 |  3234   175   210   310   109  1898  3262     - |  271   0.39
   29 |  1451   159   274   184   122   982  1450     - |  281   0.65
   30 |  3703   137    73   414   131  7809  3276     - |  288   1.27
   31 |  5772   133   204   191   164 11728  5942     - |  272   4.15
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    70    78    86    60     -     -     - |  288   0.02
 AOML |     -    37     -     -    40     -     -     - |  288  28.65
 ARTU |     -    91     -   242   159     -     -     - |  287  27.73
 BAHR |     -    35    65    91    31     -     -     - |  288   0.43
 BOR1 |     -    53     -    95     -     -     -     - |  288   0.67
 BRMU |     -    64     -    99    39     -     -     - |  288  29.14
 DRAO |     -    29    40     -     -     -     -     - |  288   0.08
 FLIN |     -    44     -    79     -     -     -     - |  288  11.53
 FORT |     -     -     -   208   125     -     -     - |  177   0.12
 HARB |     -    89     -     -    95     -     -     - |  287   8.68
 IRKT |     -    53   132   179     -     -     -     - |  288   0.85
 KERG |     -   133     -     -   143     -     -     - |  287   1.39
 KIRU |     -    82     -   146     -     -     -     - |  288   4.23
 KOSG |     -    64     -   114     -     -     -     - |  285  24.65
 MATE |     -    62    87     -     -     -     -     - |  288   0.10
 MDVO |     -   176     -   316     -     -     -     - |  278 260.32
 NRC2 |     -    57    63   108     -     -     -     - |  288   0.06
 NYA1 |     -    85     -     -    92     -     -     - |  288   0.17
 NYAL |     -     -    54    68     -     -     -     - |  168   0.07
 ONSA |     -    75    96   122     -     -     -     - |  288   0.15
 PERT |     -   194     -   176   114     -     -     - |  288  20.35
 REYK |     -    62     -   110     -     -     -     - |  288   8.12
 RIOG |     -   107     -   157    59     -     -     - |  288  11.61
 SCH2 |     -    78     -   139     -     -     -     - |  287  16.30
 SFER |     -    41     -    74     -     -     -     - |  287   0.87
 THTI |     -     -     -   116    70     -     -     - |  285   1.96
 TRO1 |     -    94     -     -   101     -     -     - |  288   9.64
 TSKB |     -    73   163   178     -     -     -     - |  246   2.03
 USNO |     -    56     -   100     -     -     -     - |  288   0.04
 VILL |     -    53     -    95     -     -     -     - |  288  33.25
 WHIT |     -     -     -    37    22     -     -     - |  288 117.32
 WSRT |     -    72     -   130     -     -     -     - |  288   0.03
 WTZR |     -    48     -    86     -     -     -     - |  288   0.04
 WUHN |     -     -     -    55    33     -     -     - |  286  34.03
 ZWEN |     -    47     -     -    51     -     -     - |  288  27.74
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4358   108   153   192   119  4980  4217     - |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

