
 GPS week: 1170   Day: 6   MJD: 52440                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2679     96    -0.09     0.23     4.01     0.00
 cod |   288     0  24900     22    -1.66    -2.64     0.06    14.13
 emr |   288     0  11446      0   -21.21     0.90     0.06    13.47
 esa |   288     0  15685   2009    -0.56     0.08     0.07    10.21
 gfz |   288     0  15779    485    -0.34     0.53     0.08     9.33
 igu |    96     0   2103      0   -18.31    14.95     3.53     0.00
 jpl |   285     0  13878    568    -5.95     2.40     0.03    31.41
 ngs |    96     0   2679     96    -9.38    12.10     3.86     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  24803      2  -376.80   -29.44     0.04    21.46

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   542   -57    18   260    -2 -7909   -75   880     -   -58 |
    2 | -9091    18   -10   248   -27     -    23 -8050     -  -123 |
    3 | -5250   107  -109   114    15  -446    88 -4613     -  -144 |
    4 | -2933    76  -185     9   -12 -1117   154 -2953     -   -80 |
    5 |  4833    25   -37    94   147  8492    74  3750     -  -173 |
    6 | -2451    91  -129    96    94  4031   109 -2248     -  -113 |
    7 | -3064  -135     4   275    80-16630   -64 -3195     -   -17 |
    8 | -7139   -32   -18   253    56  -914   -49 -6424     -   -90 |
    9 |  6725    31   -36     5   131  7583   140  6025     -  -119 |
   10 | -3342   -40    62   -58   165  2645    25 -3167     -   -69 |
   11 |  6406   155    31     1  -139  3530    48  6084     -  -109 |
   13 |  8365    66   -34   -46    93  2099   -86  8183     -    43 |
   14 |  7005    26    77   -22  -110  1814    57  6792     -   -65 |
   15 |  8387   139   -82     -   191     -    66  6932     -  -183 |
   17 |  3844    95   -75   264    69     -    18  2807     -  -175 |
   18 |  5530    18    80  -116     3  3094    44  5515     -   -28 |
   20 |  4040  -109   149   121  -183  1587    73  4252     -   -39 |
   21 | -7483    83   -19    41    60     -   106 -6393     -  -189 |
   22 |  -775     8   -16   278    90 -5564   -32 -1204     -  -135 |
   23 |   194   169   -39   -42    17  5280    62   710     -  -133 |
   24 |  -275    42    23   -67   116     -    41  -311     -   -79 |
   25 | -5314   119   -97   198    22   205   125 -4789     -  -240 |
   26 |  1397   167  -134     X   188  -822   124  1287     -  -162 |
   27 |     X   170  -115     X     X     -   147     X     -   -48 |
   28 | -2707   -22   105  -306  -131  1494   109 -2448     -    46 |
   29 |  1052    20  -203   294   -34   413   172   862     -  -162 |
   30 | -1460    47  -156   151   242 -7005    88 -1526     -  -149 |
   31 | -6872   165   -10     X   120 -2118     0 -6583     -  -152 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    23     -     -     -     -    45     -     -   -79 |
 ALGO |     -  -251    38   192     -     -     X     -     -    50 |
 AMC2 |     -  -153     -     -     -     -     -     -     -   101 |
 ANKR |     -   -14     -    19     -     -     -     -     -     - |
 AOML |     -   -77     -     -     -     -   -78     -     -   164 |
 AUCK |     -    43     -     X     -     -   -54     -     -    51 |
 BAHR |     -    96   111     8  -134     -   -59     -     -     7 |
 BJFS |     -     -     -     -  -371     -     -     -     -   161 |
 BOR1 |     -   -82     -     -     -     -     -     -     -    54 |
 BRMU |     -    29     -  -173    36     -     -     -     -    47 |
 BRUS |     -    73     -     -     -     -   -39     -     -     9 |
 CAS1 |     -    45     -    37   -92     -    14     -     -   -26 |
 CEDU |     -    55     -   -28     -     -  -107     -     -   131 |
 CHAT |     -   107     -    49     -     -   -63     -     -    -3 |
 CHUR |     -   165     -     -     -     -     -     -     -  -109 |
 COCO |     -   127     -  -204   150     -   -70     -     -    49 |
 DAEJ |     -  -448     -     -     -     -   -18     -     -   312 |
 DAV1 |     -    13     -     -  -140     -     -     -     -    53 |
 DRAO |     -   -35    78     -  -181     -     -     -     -    53 |
 DUBO |     -  -111     -     -     -     -    50     -     -     - |
 GRAZ |     -  -110     -     X     -     -     -     -     -    73 |
 GUAT |     -     -     -     -  -247     -     -     -     -   108 |
 HOB2 |     -   -22    85     X     -     -     -     -     -   -39 |
 KARR |     -  -159     -     -   -16     -    77     -     -     - |
 KERG |     -   -69    73     -   -42     -     -     -     -    18 |
 KIRU |     -   -28     -     -     -     -    -5     -     -    26 |
 KOSG |     -   -52     -     -     -     -     -     -     -    34 |
 KSTU |     -     8     -     -   -79     -    -4     -     -    34 |
 LAE1 |     -   -11     -     -  -189     -     -     -     -    90 |
 LPGS |     -     -     -     -     X     -    -1     -     -     2 |
 MAC1 |     -   -54     -   -17   -57     -    -5     -     -    76 |
 MALI |     -   -86     -  -415   688     -     -     -     -   -47 |
 MAS1 |     -    82     -     X  -124     -     -     -     -     - |
 MATE |     -    66     -  -290     -     -     X     -     -    95 |
 MAW1 |     -    90     -     -  -147     -    17     -     -   -20 |
 MEDI |     -    24     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 METS |     -  -223     -     -     -     -     -     -     -   147 |
 MONP |     -    19     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 NKLG |     -   -26     -   -91  -147     -     -     -     -   124 |
 NPLD |     -   -35     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 NRC2 |     -    41   234  -468    81     -   -92     -     -   146 |
 NYA1 |     -    57     -     -     -     -  -120     -     -   138 |
 NYAL |     -     -   -84   335     -     -     -     -     -  -107 |
 OS0G |     -   -19     -   -65   -35     -     -     -     -    59 |
 PERT |     -    37    71  -161     -     -     -     -     -     8 |
 POTS |     -   -28     -     -  -107     -     -     -     -    65 |
 PRDS |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 PTBB |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 RAMO |     -    79     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 REYK |     -    -4     -     -     -     -    42     -     -   -58 |
 RIOG |     -   -39     -     -  -108     -     5     -     -    65 |
 SCH2 |     -   -73     -     -     -     -  -123     -     -   226 |
 SELE |     -   137     -  -412     -     -    38     -     -    51 |
 STJO |     -   -42    58     -     -     -     -     -     -    -9 |
 THTI |     -     -     -   185   136     -     -     -     -  -147 |
 TIDB |     -     -     -     -     -     -   -69     -     -   101 |
 TOW2 |     -    94     -     -     -     -   -42     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -   -45     -     -     -     -    20 |
 URUM |     -  -168     -     -     -     -     -     -     -   111 |
 USNO |     -   -29     4     -     -     -   -37     -     -    69 |
 VILL |     -    88     -   -11     -     -   -38     -     -     2 |
 WHIT |     -    78     -     -     8     -   -39     -     -     - |
 WILL |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 WSRT |     -   -36    92   -98     -     -     -     -     -    13 |
 WTZR |     -  -126     -   -61     -     -    25     -     -    77 |
 WUHN |     -     -   176  -429  -123     -    99     -     -     - |
 YAR2 |     -  -302     -     -     -     -     -     -     -   199 |
 YELL |     -   -93     -   107    32     -  -116     -     -   161 |
 ZWEN |     -   -60     -   -34   -19     -   -20     -     -    94 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5343    89    73    85   114  3790    37  4640     -    41 |  279   3.34
    2 |  4117    48    52    77   117     -    29  3719     -    48 |  288   1.96
    3 |  3090    59    41    96    72  2162    17  3291     -    53 |  288   2.05
    4 |  1446    80    37    54    58   687    28  1383     -    46 |  288   0.73
    5 |  6850    60    35    84   104  5385    69  5217     -    77 |  288   4.17
    6 | 10228    51    89    37    41  4334    66 10387     -    41 |  288  10.22
    7 |  3012    75    50    55   126  9318    44  3107     -    49 |  288   0.75
    8 |  6101    89    72    55    34  3132    38  5907     -    54 |  288   4.05
    9 |  2827    86    82    65    44  4698    39  3242     -    52 |  288   2.10
   10 |  3511    94    75   107    73  3374    32  3459     -    57 |  288   1.88
   11 |  1522   134   117   131   151  2336    23  1347     -    38 |  288   0.30
   13 |  3456   102    45    95    59   950    55  3532     -    61 |  288   0.23
   14 |  1768    79    78   106    87  1116    27  1923     -    54 |  288   0.43
   15 |  3236    82    86     -   100     -    31  3839     -    66 |  288   2.91
   17 |  4586    82    36   114    63     -    35  3959     -    29 |  288   3.37
   18 |  1425    71    65   116   131  1847    29  1500     -    60 |  288   0.45
   20 |  1135    65    81    88    68  1225    22  1162     -    28 |  288   0.31
   21 |  6292    93    74    96   129     -    52  5476     -    78 |  287   2.96
   22 |  2195    92    79    39    96  2650    54  1881     -    61 |  288   0.41
   23 |  5792    91    42    87   174  4111    33  6327     -    74 |  288   5.81
   24 |  2380    99    57    84    47     -    41  2416     -    23 |  288   2.08
   25 |  3667    98    85   128    43  3112    38  3123     -    79 |  288   2.39
   26 |  1205    98    44     X   169  1116    39  1187     -    41 |  276   0.40
   27 |     X   101    78     X     X     -    33     X     -    58 |  288  18.94
   28 |  2055    60    58    63   119   811    42  2412     -    35 |  288   0.66
   29 |   908    68    60    58    57   963    43  1002     -    52 |  282   0.80
   30 |  1429    35    65    34   171  4361    31  1421     -    32 |  288   0.92
   31 |  2053   107   103     X    70  3374    38  2081     -    23 |  288   1.90
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    54     -     -     -     -    28     -     -    44 |  288   0.07
 ALGO |     -    48    27    50     -     -     X     -     -    27 |  288   0.06
 AMC2 |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    23 |  286   0.08
 ANKR |     -    17     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  34.05
 AOML |     -    35     -     -     -     -    48     -     -    66 |  288  26.68
 AUCK |     -    79     -     X     -     -    19     -     -    50 |  264  11.45
 BAHR |     -    22    27    39    36     -    22     -     -    18 |  288   0.48
 BJFS |     -     -     -     -   142     -     -     -     -    62 |  286    >>>
 BOR1 |     -    35     -     -     -     -     -     -     -    23 |  286   0.46
 BRMU |     -    43     -    65    62     -     -     -     -    29 |  288  23.10
 BRUS |     -    29     -     -     -     -    16     -     -    24 |  288   0.09
 CAS1 |     -    80     -    99    57     -    18     -     -    34 |  288   7.72
 CEDU |     -    37     -    45     -     -    36     -     -    31 |  288  13.48
 CHAT |     -    70     -   103     -     -    21     -     -    31 |  287  12.46
 CHUR |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    22 |  286   0.73
 COCO |     -    40     -    47    43     -    33     -     -    46 |  288  13.18
 DAEJ |     -    54     -     -     -     -    26     -     -    55 |  285   1.59
 DAV1 |     -    76     -     -    16     -     -     -     -    53 |  288  24.43
 DRAO |     -    32    34     -    60     -     -     -     -    30 |  288   0.07
 DUBO |     -    49     -     -     -     -    22     -     -     - |  283  19.84
 GRAZ |     -    28     -     X     -     -     -     -     -    19 |  286    >>>
 GUAT |     -     -     -     -    32     -     -     -     -    14 |  286    >>>
 HOB2 |     -   102    44     X     -     -     -     -     -    50 |  288   0.07
 KARR |     -    29     -     -    32     -    15     -     -     - |  288  13.58
 KERG |     -    34    45     -    66     -     -     -     -    17 |  287   1.77
 KIRU |     -    23     -     -     -     -    19     -     -    23 |  288   2.66
 KOSG |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286  32.47
 KSTU |     -    74     -     -    65     -    20     -     -    60 |  282  16.59
 LAE1 |     -    89     -     -    28     -     -     -     -    67 |  287  14.94
 LPGS |     -     -     -     -     X     -    71     -     -   104 |  165  73.95
 MAC1 |     -    74     -    87    35     -    19     -     -    46 |  288  12.58
 MALI |     -    36     -    46    35     -     -     -     -    33 |  288  31.23
 MAS1 |     -    30     -     X    46     -     -     -     -     - |  253   4.48
 MATE |     -    29     -    35     -     -     X     -     -    15 |  288   0.12
 MAW1 |     -    67     -     -    27     -    26     -     -    24 |  288  27.41
 MEDI |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    17 |  286   1.03
 METS |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    26 |  285   0.34
 MONP |     -    44     -     -     -     -    20     -     -     - |  282  18.16
 NKLG |     -    64     -    43    25     -     -     -     -    41 |  287    >>>
 NPLD |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    21 |  285   0.05
 NRC2 |     -    58    14    63    18     -    25     -     -    40 |  288   0.03
 NYA1 |     -    46     -     -     -     -    24     -     -    29 |  288   0.34
 NYAL |     -     -    23    20     -     -     -     -     -    18 |  288   0.35
 OS0G |     -    31     -    42    41     -     -     -     -    29 |  288   0.07
 PERT |     -    22    44    36     -     -     -     -     -    24 |  288  13.79
 POTS |     -    32     -     -    47     -     -     -     -    34 |  288  11.67
 PRDS |     -    39     -     -     -     -     -     -     -    25 |  286   1.75
 PTBB |     -    62     -     -     -     -     -     -     -    41 |  286   0.12
 RAMO |     -    40     -     -     -     -    18     -     -     - |  284  19.91
 REYK |     -    22     -     -     -     -    14     -     -    20 |  288  11.13
 RIOG |     -    55     -     -    45     -    20     -     -    31 |  288  14.61
 SCH2 |     -    25     -     -     -     -    14     -     -    26 |  288   6.42
 SELE |     -    26     -    48     -     -    34     -     -    30 |  288  36.02
 STJO |     -    60    15     -     -     -     -     -     -    38 |  254  18.71
 THTI |     -     -     -    40    64     -     -     -     -    32 |  287    >>>
 TIDB |     -     -     -     -     -     -    32     -     -    47 |  232   0.04
 TOW2 |     -    33     -     -     -     -    15     -     -     - |  282  24.23
 UNSA |     -     -     -     -    46     -     -     -     -    20 |  286  22.31
 URUM |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    13 |  284  39.35
 USNO |     -    47    24     -     -     -    30     -     -    48 |  288   0.04
 VILL |     -    28     -    65     -     -    38     -     -    19 |  288  12.27
 WHIT |     -    42     -     -    32     -    27     -     -     - |  288  19.47
 WILL |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    36 |  286   6.14
 WSRT |     -    33    23    38     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 WTZR |     -    61     -    68     -     -    24     -     -    15 |  288   0.04
 WUHN |     -     -    46    34    65     -    40     -     -     - |  287  18.79
 YAR2 |     -    87     -     -     -     -     -     -     -    58 |   99    >>>
 YELL |     -    31     -    38    51     -    30     -     -    38 |  288   0.14
 ZWEN |     -    94     -   121    45     -    37     -     -    35 |  288  24.08
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4006    62    61    74    80  3532    32  3860     -    42 |


 BEST CLOCK FIT: NRC2   288   0.03 (ns) 

