
 GPS week: 1174   Day: 3   MJD: 52465                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2565     27    -0.04     0.27     4.37     0.00
 cod |   288     0  17207      0     0.09     0.37     0.07    31.91
 esa |   288     0  14262    387     0.58    -1.08     0.14    14.62
 gfz |   288     0  15546      0    -0.18     0.19     0.09    24.84
 igu |    96     0   2469     75 -6243.71 21652.07     4.08     0.00
 ngs |    96     0   2565      7  1808.48-13985.52     4.21     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0   7976    566 -1089.00   -27.76     0.08    28.62

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |  5548  -157   236   -72  4465  5059     -   132 |
    2 |  4702   -74   232     0 13894  3848     -   -35 |
    3 |  -778   -53   156   -25  3011  -747     -     0 |
    4 | -3111    95  -132    44 -4223 -2818     -   -79 |
    5 | -7007    60    14   -25-11248 -6744     -   -52 |
    6 |  3791   181  -139    18 16549  1903     -  -148 |
    7 |  2452    13  -123    18 -3187  2236     -    33 |
    8 | -6505  -126    65    42 -9749 -5889     -    70 |
    9 | -2810    -7    45   138   679 -2606     -  -135 |
   10 |  3566   -16   -69    14   184  3485     -    41 |
   11 |  3147  -117    -7    -3  2519  3711     -   134 |
   13 |  1055   -44  -156   -63   634  1598     -   181 |
   14 |  3747   -90    78   -61  1147  3529     -   113 |
   15 | -3188    75     -    -5 -6027 -3798     -   -78 |
   17 |   511    99   -32    61     -   599     -  -146 |
   18 |  2602    20   -22  -101  1883  2643     -    76 |
   20 |  3190  -139   163    81   662  3163     -     X |
   21 |  2993    53     X    -7 -1130  2112     -   -52 |
   22 | -2375  -143   108   111  1406 -1781     -     9 |
   23 | -3841   132   -89   -18  5539 -3092     -   -85 |
   25 |  1691    18   109    15  1880  2024     -   -89 |
   26 | -3018    59   -22   -66 -2492 -2966     -     X |
   27 | -2189  -131    -4   156-22023 -2091     -    13 |
   28 |  2029   -19  -199  -102  5276  2107     -   211 |
   29 | -6064    65   -19    33 -4443 -5552     -   -92 |
   30 | -2036    -3   138   209 -1085 -1404     -  -249 |
   31 |   772   -53    24   -49 -2273   952     -    89 |
 -----+-------------------------------------------------+
 BAHR |     -    43   -94     -     -     -     -     - |
 BILI |     -    -5     -     7     -     -     -     - |
 BRMU |     -    78   -91   -47     -     -     -     - |
 COCO |     -   109  -279    26     -     -     -     - |
 DAVR |     -    46     -   -59     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -79     -     -     -     -     -    88 |
 EISL |     -  -155    29   156     -     -     -     - |
 FAIR |     -    86   -23   -95     -     -     -     - |
 GODE |     -   -46    99     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -    12   -26     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    15   -32     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -    20     -   -27     -     -     -     - |
 KARR |     -    34     -   -44     -     -     -     - |
 KERG |     -    38     -   -49     -     -     -     - |
 KOKB |     -    96     -  -123     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -79   195   -14     -     -     -     - |
 LAE1 |     -   -62     -    80     -     -     -     - |
 LHAS |     -    20  -254   124     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -105    68    94     -     -     -     - |
 MALI |     -     -   436  -258     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   -38    22     -     -     -     - |
 MAW1 |     -    28     -   -36     -     -     -     - |
 MKEA |     -    11    38   -38     -     -     -     - |
 NRC2 |     -   134  -483   112     -     -     -     - |
 NRIL |     -    -5     -     6     -     -     -     - |
 OS0G |     -    33    14   -52     -     -     -     - |
 REYK |     -    59     -   -76     -     -     -     X |
 RIOG |     -   -79   279   -74     -     -     -     - |
 SELE |     -   153  -335     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -    10   205   -87     -     -     -     - |
 THTI |     -     -  -131    77     -     -     -     - |
 TRO1 |     -  -129     -   165     -     -     -     - |
 USUD |     -    72  -158     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    55  -120     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    -7    16     -     -     -     -     - |
 YELL |     -  -106   657  -244     -     -     -     - |
 ZWEN |     -   -22  -191   140     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  7596   111   235    68  4745  6458     -   114 |  281   4.04
    2 |  4358    58   128   115  6358  4050     -   130 |  286   2.19
    3 |  1591    52   147    91  2712  1561     -   123 |  288   1.45
    4 |  2121   126   261   133  3125  2109     -    71 |  282   0.67
    5 |  3380    86    69   137  5805  3055     -    71 |  288   1.51
    6 | 12921   101    63    44  7947 12252     -    69 |  288   9.31
    7 |   919    56    72    50  3532  1140     -   102 |  288   2.07
    8 |  4269    90   126    33  6077  3985     -    50 |  288   2.56
    9 |  3638    52   126    62  3614  3669     -    22 |  288   3.21
   10 |  3005    65   141    46  3352  2942     -    34 |  288   1.33
   11 |  1844   118   149    59  1397  1757     -    82 |  288   0.49
   13 |  1368    66   164    52  1109  1231     -    65 |  288   0.45
   14 |  1204    62   309   158   868  1109     -    51 |  288   0.20
   15 | 10217    88     -   205  2831 10266     -   107 |  282   2.71
   17 |  1370    83    39    85     -  1327     -    38 |  288   3.04
   18 |  1547    96   150    94  1175  1408     -   105 |  288   0.39
   20 |  1056    63    67    82   890  1011     -     X |  288   0.28
   21 |  5526    76     X    92  3682  5817     -    66 |  278   4.45
   22 |  2895    68   178    36  1604  2790     -    62 |  288   1.20
   23 |  5130    76   192   144  5153  5259     -    96 |  288   4.39
   25 |  1559    54   156    86  1520  1590     -    56 |  288   1.51
   26 |   596   104    57   122  2280   618     -     X |  285   0.82
   27 |  1070    60   320    79 11666  1023     -    55 |  288   2.95
   28 |  1184    41    83    61  2390  1067     -    44 |  288   0.41
   29 |  3380   105   190    50  2728  3762     -    90 |  286   0.84
   30 |  2368    73   149   168  1796  2225     -    33 |  245    >>>
   31 |  3049    90   128   114  1267  3034     -    55 |  288   0.54
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 BAHR |     -    33    72     -     -     -     -     - |  286   0.56
 BILI |     -    94     -   121     -     -     -     - |  287  11.41
 BRMU |     -    32    74    23     -     -     -     - |  288  25.91
 COCO |     -    33    86    39     -     -     -     - |  288  41.75
 DAVR |     -    56     -    72     -     -     -     - |  287  22.07
 DRAO |     -    32     -     -     -     -     -    35 |  288   0.04
 EISL |     -    86    59    90     -     -     -     - |  288  16.71
 FAIR |     -    38   192    90     -     -     -     - |  285   0.22
 GODE |     -    25    58     -     -     -     -     - |  288   1.28
 GRAZ |     -    56   121     -     -     -     -     - |  285    >>>
 HOB2 |     -    39    85     -     -     -     -     - |  288   0.06
 HRAO |     -    20     -    26     -     -     -     - |  285  16.52
 KARR |     -    24     -    31     -     -     -     - |  276  14.35
 KERG |     -    51     -    66     -     -     -     - |  287   1.67
 KOKB |     -    63     -    81     -     -     -     - |  288   0.10
 KOUR |     -    50   102    26     -     -     -     - |  288  17.57
 LAE1 |     -   171     -   219     -     -     -     - |  287  18.17
 LHAS |     -    33   118    80     -     -     -     - |  288  14.85
 MAC1 |     -    64   162    96     -     -     -     - |  288  14.02
 MALI |     -     -    78    49     -     -     -     - |  288  69.35
 MAS1 |     -     -   289   170     -     -     -     - |  175   2.11
 MAW1 |     -    54     -    69     -     -     -     - |  286  25.07
 MKEA |     -    43   120    23     -     -     -     - |  288  30.21
 NRC2 |     -    17    56    24     -     -     -     - |  288   0.07
 NRIL |     -    16     -    21     -     -     -     - |  288  12.03
 OS0G |     -    42    54    38     -     -     -     - |  288   0.13
 REYK |     -    31     -    40     -     -     -     X |  284  16.50
 RIOG |     -   116   132    68     -     -     -     - |  288  11.34
 SELE |     -    32    70     -     -     -     -     - |  288  27.87
 SUTH |     -    37    73    43     -     -     -     - |  287  12.13
 THTI |     -     -    93    55     -     -     -     - |  287   6.19
 TRO1 |     -    73     -    94     -     -     -     - |  288   9.34
 USUD |     -    30    62     -     -     -     -     - |  288   0.51
 VILL |     -    21    47     -     -     -     -     - |  288   7.04
 WSRT |     -    23    50     -     -     -     -     - |  288   0.06
 YELL |     -    19    57    37     -     -     -     - |  288   0.24
 ZWEN |     -    27    55    24     -     -     -     - |  288  27.31
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4366    68   136    89  4079  4206     -    76 |


 BEST CLOCK FIT: DRAO   288   0.04 (ns) 

