
 GPS week: 1195   Day: 2   MJD: 52611                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2491     81    -0.13     0.29     4.72     0.00
 cod |   288     0  23849    191     4.28    -8.25     0.06    26.07
 emr |   288     0  18963      6  1540.73    14.46     0.08    20.47
 esa |   288     0  15848    702     0.34     0.07     0.10    14.14
 gfz |   288     0  15725    358    -0.13    -0.01     0.09    16.64
 igu |    96     0   2203     95     4.21   -19.67     4.67     0.00
 ngs |    96     0   2491     82     0.90     0.81     4.47     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29032    941   960.03   -52.70     0.07    22.68

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  2951    -9    60    21   218 11770  1450     -  -217 |
    2 |  4579   -84   170    32   238  7654  3730     -  -251 |
    3 | -9327    45    92   -58   243 -9815 -8168     -  -280 |
    4 | -2644   155  -163   -21    73  -169 -2826     -   -71 |
    5 |  8013    92  -248   258    40 22463  6178     -   -72 |
    6 | -6926   198  -301   121    31 -8945 -5986     -   -54 |
    7 | -1303   108  -179    89   101  -281 -1194     -   -94 |
    8 |  2125   115    18   -72   131  6636  1726     -  -200 |
    9 |-10625    62  -156   117    86 -9811 -9368     -   -66 |
   10 |   304   111  -173   288   -60  3174  1018     -  -107 |
   11 |  2167    94   -24   221    41   640  2324     -  -255 |
   13 |  7154   131   -10   -36    63   765  7375     -  -166 |
   14 |  1828    40   175   -31  -174   462  2081     -   -57 |
   15 |   700    15    50     -    -1     -   333     -   -62 |
   17 | -2450   184  -162   286   -95     - -2686     -  -174 |
   18 |  2761   228   159  -705   -86  2284  2971     -    97 |
   20 |  3082    43    33    11   -16  1773  3298     -   -75 |
   22 | 17641  -241   338   -16   348     X  8103     -  -249 |
   24 | -1663   170  -166  -308   104  5471 -1278     -    38 |
   25 | -7252    47    13    68    95 -5748 -6090     -  -178 |
   26 | -4796   117  -224   328    30 -3573 -4726     -  -159 |
   27 |   936    64    22    37   221-20490  1236     -  -278 |
   28 |  7740   147   -48    37  -203  4318  7761     -     X |
   29 |  4008   168  -351   254    62     -  4139     -   -78 |
   30 |  1357   159  -229    90    96  -308   805     -  -102 |
   31 | -5513    89    20   -74   231 -8475 -5397     -  -250 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -131   -27     -     -     -     -     -   175 |
 ALGO |     -     -   -37     X     -     -     -     -    34 |
 AMC2 |     -  -250    43     -     -     -     -     -   246 |
 AOML |     -  -225     -     -     -     -     -     -   259 |
 ASC1 |     -    64     -  -546     -     -     -     -   273 |
 BAHR |     -    41    79   -58    25     -     -     -  -100 |
 BJFS |     -     -   -62     -  -352     -     -     -   316 |
 BOGT |     -  -175     -   323     -     -     -     -     X |
 BOR1 |     -     -   -20     -     -     -     -     -    18 |
 BRMU |     -     -     -  -102    39     -     -     -    35 |
 BRUS |     -     -   -70     -     -     -     -     -    64 |
 CAS1 |     -    26     -     -   -42     -     -     -     2 |
 CEDU |     -  -270     -    52     -     -     -     -   277 |
 CHUR |     -     -   133     -     -     -     -     -  -120 |
 COCO |     -    75     -     -    -4     -     -     -   -82 |
 CRO1 |     -     -   -93     -     -     -     -     -    84 |
 DAEJ |     -   535   353     -     -     -     -     -  -933 |
 DAVR |     -  -134     -     -  -157     -     -     -   271 |
 DRAO |     -   -21    76     -     -     -     -     -   -44 |
 EISL |     -     -     -     -  -186     -     -     -   136 |
 FAIR |     -  -116   -27   217  -145     -     -     -   120 |
 FORT |     -     X    63     X    67     -     -     -  -106 |
 GODE |     -  -203    73   -17     -     -     -     -   180 |
 GUAM |     -   228     -  -208    -2     -     -     -  -128 |
 GUAT |     -   -28     -     -  -354     -     -     -   294 |
 HERS |     -     -  -357     -     -     -     -     -   322 |
 HOB2 |     -    19   278  -320     -     -     -     -   -69 |
 HRAO |     -  -248     -     -     -     -     -     -   285 |
 IISC |     -    90     -  -138  -286     -     -     -   193 |
 JPLM |     -     -   -98     -  -156     -     -     -   200 |
 KERG |     -    63     5     -    27     -     -     -   -95 |
 KGN0 |     -     -   -96     -     -     -     -     -    87 |
 KIRU |     -  -238    53     -     -     -     -     -   224 |
 KOKB |     -   -87   111     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -  -225     -     -     -     -     -     -   259 |
 KOUR |     -   -17     -  -250     -     -     -     -   174 |
 MAC1 |     -    33     -  -329   171     -     -     -    42 |
 MADR |     -   -21    27     -     -     -     -     -     X |
 MALI |     -   126     -  -296     X     -     -     -    47 |
 MAS1 |     -     -    -8    25   194     -     -     -  -151 |
 MAW1 |     -    10     -     -     -     -     -     -   -11 |
 MCM4 |     -   224     -     -     -     -     -     -  -257 |
 MDO1 |     -  -133     5     -     -     -     -     -   148 |
 MKEA |     -    51     -   100  -151     -     -     -    -9 |
 NLIB |     -     -   180     -     -     -     -     -  -162 |
 NRC2 |     -     -    28     -  -164     -     -     -    96 |
 NYA1 |     -   -56     -     -     -     -     -     -    64 |
 NYAL |     -     -   173  -134     -     -     -     -   -55 |
 OHI2 |     -   130     -     -  -204     -     -     -     - |
 OS0G |     -    17    54    -9    19     -     -     -   -75 |
 PERT |     -     -    13   -19     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     6    66   200     -     -     -     -  -190 |
 POTS |     -   -77     -  -244     -     -     -     -   242 |
 RBAY |     -     -     -     -  -156     -     -     -   115 |
 RESO |     -    -4     -     -     6     -     -     -     - |
 REYK |     -   -71     -     -     -     -     -     -    81 |
 RIOG |     -   169     -     -  -219     -     -     -   -27 |
 SANT |     -    33     -   -10     -     -     -     -   -32 |
 SCH2 |     -  -203   137     -     -     -     -     -   111 |
 SELE |     -   -53     -    -8     -     -     -     -    66 |
 SFER |     -  -149     -     -     -     -     -     -   172 |
 STJO |     -     -   -70     -     -     -     -     -    63 |
 SUTH |     -   -76     -     -     -     -     -     -    87 |
 THTI |     -     -     -     -     9     -     -     -    -6 |
 TIDB |     -    20     9    49   -83     -     -     -     X |
 TLSE |     -  -154   -53     -     -     -     -     -   224 |
 TRO1 |     -  -243     -     -    11     -     -     -   269 |
 TROM |     -     -     -  -111     -     -     -     -    69 |
 TSKB |     -     -     -   193     6     -     -     -  -125 |
 TWTF |     -    33  -152     -     -     -     -     -   101 |
 URUM |     -    18     -     -     -     -     -     -   -20 |
 USN1 |     -     -   121     -     -     -     -     -  -110 |
 USNO |     -   -50   118     -     -     -     -     -   -49 |
 USUD |     -    97  -150   183     -     -     -     -   -94 |
 VILL |     -  -148     -     -     -     -     -     -   170 |
 WILL |     -  -149    25     -     -     -     -     -   150 |
 WSRT |     -   -37   142     -     -     -     -     -   -86 |
 WTZR |     -   -27   206  -255     -     -     -     -     6 |
 WUHN |     -  -114     -   643   280     -     -     -  -449 |
 YAR2 |     -  -118     -     -     -     -     -     -   135 |
 YELL |     -  -146     -   266     -     -     -     -    -2 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  9210    38    36   109    49  4090  7967     -    75 |  288   4.50
    2 |  5991    67    67    38    59  3789  4723     -    57 |  288   3.30
    3 |  5163   123    38   168    51  3893  5160     -    56 |  288   3.18
    4 |  2206    65    97   119    79   913  2104     -    54 |  288   0.73
    5 |  6043    53    94    82    57  9024  4764     -    37 |  288   3.17
    6 | 12430   139    38   130   158  7338 12665     -    73 |  280  11.38
    7 |  1203   188    92    96   108   625  1139     -    75 |  282   0.84
    8 |  4865    34    30    48    31  4478  4620     -    24 |  288   4.57
    9 |  3856    26    83    89    74  3941  3594     -    88 |  288   1.29
   10 |  7437    58    51   150    59  5715  6984     -    70 |  288   2.85
   11 |  1246    60    34    64    47   350  1122     -    45 |  288   0.27
   13 |   775    69    58   123   129   422   729     -   100 |  288   0.24
   14 |  1079    56   129   220    92   676   953     -    56 |  288   0.38
   15 |  2326    46    61     -    43     -  2155     -    46 |  288   2.13
   17 |  6120    57    52   116    42     -  6667     -    36 |  288   1.24
   18 |  1022    67    57    75    67   792   834     -    59 |  288   0.36
   20 |  1016    89    47    63    88  1207   860     -    40 |  288   0.19
   22 | 13555    41    93    58   330     X 13965     -   118 |  284  32.74
   24 |  1920    89    67   176    78  2331  1870     -    32 |  288   1.92
   25 |  5124    62    66   233    74  1816  4312     -    27 |  288   1.87
   26 |  1689    65    45   187   133  2594  1578     -    50 |  288   0.83
   27 |  2296    38    72   100    52 13213  2332     -    33 |  288   1.40
   28 |  2770    57    92    58    67  4114  2833     -     X |  288   0.24
   29 |  1480    79    74   133    43     -  1466     -    79 |  288   0.46
   30 |  2426    64    86    53   110   633  2227     -    64 |  288   1.05
   31 |  1602   109   104    91    56  4796  1459     -    64 |  288   1.24
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    28    50     -     -     -     -     -    52 |  288   0.11
 ALGO |     -     -    23     X     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 AMC2 |     -    31    57     -     -     -     -     -    26 |  288   0.07
 AOML |     -    32     -     -     -     -     -     -    37 |  286  49.57
 ASC1 |     -    31     -    34     -     -     -     -    30 |  286    >>>
 BAHR |     -    37    25    26    29     -     -     -    39 |  288   0.64
 BJFS |     -     -    95     -    51     -     -     -    68 |  288    >>>
 BOGT |     -    27     -    50     -     -     -     -     X |  123  32.15
 BOR1 |     -     -    46     -     -     -     -     -    42 |  281   0.59
 BRMU |     -     -     -    48   189     -     -     -   150 |  288  26.45
 BRUS |     -     -    36     -     -     -     -     -    32 |  285   0.04
 CAS1 |     -    25     -     -    40     -     -     -    28 |  288   9.25
 CEDU |     -    25     -    41     -     -     -     -    38 |  288  17.27
 CHUR |     -     -    70     -     -     -     -     -    64 |  272   1.01
 COCO |     -    16     -     -    25     -     -     -    21 |  288  13.93
 CRO1 |     -     -   148     -     -     -     -     -   133 |  270  24.64
 DAEJ |     -    62   172     -     -     -     -     -   118 |  287   1.85
 DAVR |     -   128     -     -    56     -     -     -   183 |  288  21.18
 DRAO |     -    12    32     -     -     -     -     -    30 |  288   0.08
 EISL |     -     -     -     -   164     -     -     -   120 |  264  55.86
 FAIR |     -    39    32    29    34     -     -     -    33 |  288   0.04
 FORT |     -     X    33     X    28     -     -     -    44 |  288   0.18
 GODE |     -    41    95    25     -     -     -     -    46 |  288   0.14
 GUAM |     -    28     -    81    56     -     -     -    48 |  288  27.54
 GUAT |     -    39     -     -    44     -     -     -    27 |  288    >>>
 HERS |     -     -    36     -     -     -     -     -    33 |  238  36.87
 HOB2 |     -    50   173    77     -     -     -     -    92 |  288   0.07
 HRAO |     -    26     -     -     -     -     -     -    30 |  287   3.60
 IISC |     -    22     -    25    19     -     -     -    37 |  288  31.27
 JPLM |     -     -    67     -    66     -     -     -    38 |  288  30.44
 KERG |     -    58    51     -    41     -     -     -    37 |  287   2.04
 KGN0 |     -     -   134     -     -     -     -     -   121 |  282   0.52
 KIRU |     -    45    73     -     -     -     -     -    33 |  286   1.87
 KOKB |     -    27    34     -     -     -     -     -     - |  283   0.17
 KOSG |     -    39     -     -     -     -     -     -    45 |  286  67.35
 KOUR |     -    53     -   128     -     -     -     -    43 |  284   2.05
 MAC1 |     -    33     -    67    54     -     -     -    32 |  288  15.89
 MADR |     -   100   128     -     -     -     -     -     X |  261  20.04
 MALI |     -    32     -    81     X     -     -     -    28 |  288  80.07
 MAS1 |     -     -    49    36    37     -     -     -    28 |  288   2.99
 MAW1 |     -    27     -     -     -     -     -     -    31 |  286  25.89
 MCM4 |     -    51     -     -     -     -     -     -    59 |  286  25.52
 MDO1 |     -    91    39     -     -     -     -     -    76 |  276    >>>
 MKEA |     -    35     -   111    52     -     -     -    69 |  288  40.72
 NLIB |     -     -    90     -     -     -     -     -    81 |  273   0.08
 NRC2 |     -     -    39     -    45     -     -     -    12 |  288   0.04
 NYA1 |     -    30     -     -     -     -     -     -    35 |  278   0.05
 NYAL |     -     -   123    85     -     -     -     -    61 |  288   0.09
 OHI2 |     -    28     -     -    44     -     -     -     - |  288  10.07
 OS0G |     -    30    55    53    24     -     -     -    25 |  288   0.08
 PERT |     -     -    41    59     -     -     -     -     - |  288  18.17
 PIE1 |     -    59    79    65     -     -     -     -    27 |  287   0.05
 POTS |     -    30     -    42     -     -     -     -    34 |  287  18.15
 RBAY |     -     -     -     -   190     -     -     -   140 |  286  52.92
 RESO |     -    11     -     -    18     -     -     -     - |  284  12.72
 REYK |     -    38     -     -     -     -     -     -    44 |  284  14.75
 RIOG |     -    47     -     -    59     -     -     -    84 |  259  15.68
 SANT |     -   143     -   223     -     -     -     -   280 |  283  19.44
 SCH2 |     -    39    69     -     -     -     -     -    30 |  288  10.44
 SELE |     -    21     -    17     -     -     -     -    25 |  288  23.41
 SFER |     -    31     -     -     -     -     -     -    35 |  284   0.48
 STJO |     -     -    16     -     -     -     -     -    15 |  286   0.11
 SUTH |     -    31     -     -     -     -     -     -    36 |  288  19.54
 THTI |     -     -     -     -    55     -     -     -    40 |  287   1.22
 TIDB |     -    44    58    58    81     -     -     -     X |  285   0.13
 TLSE |     -    38    66     -     -     -     -     -    47 |  286   0.40
 TRO1 |     -    29     -     -    13     -     -     -    31 |  288  12.95
 TROM |     -     -     -    32     -     -     -     -    20 |  286  15.53
 TSKB |     -     -     -    60    78     -     -     -    55 |  288   1.33
 TWTF |     -    68    74     -     -     -     -     -    53 |  288   0.36
 URUM |     -    36     -     -     -     -     -     -    41 |  226  19.34
 USN1 |     -     -    73     -     -     -     -     -    66 |  283   0.05
 USNO |     -    44    45     -     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 USUD |     -    53   104    88     -     -     -     -    61 |  288  22.64
 VILL |     -    44     -     -     -     -     -     -    50 |  274   3.49
 WILL |     -    29    57     -     -     -     -     -    27 |  288   0.49
 WSRT |     -    40    61     -     -     -     -     -    30 |  288   0.03
 WTZR |     -    51    71    21     -     -     -     -    32 |  288   0.07
 WUHN |     -    30     -    40    59     -     -     -    64 |  287  21.53
 YAR2 |     -    28     -     -     -     -     -     -    32 |  283   3.62
 YELL |     -   169     -    82     -     -     -     -   146 |  288   0.07
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4720    62    76    99    86  4666  4467     -    68 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.03 (ns) 

