
 GPS week: 1209   Day: 5   MJD: 52712                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2592      0     0.00    -0.01     4.16     0.00
 cod |   288     0  24416    489    -0.35     0.02     0.07    21.79
 emr |   288     0  19524      9   592.75    43.06     0.07    20.44
 esa |   288     0  18641   1032    -0.69     0.71     0.10    13.37
 gfz |   288     0  15931      0    -0.58     0.83     0.05    27.79
 igu |    96     0   2304      0    -0.08     0.00     3.82     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  30985    808   276.55    13.81     0.09    16.61

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |   155    62  -103  -135   -73  9634     -   276 |
    2 |  8585   -86  -159   342   -48     -     -   154 |
    3 | -4741   -95  -135   -24   138 -4074     -    81 |
    4 | -5999    -9   -60    -3    98  -328     -   -77 |
    5 | -4894   254  -108   -85   137 -4856     -  -373 |
    6 |  -881    77  -153   246    70  5885     -  -227 |
    7 |   298    90  -149   147    71  -272     -  -171 |
    8 | -5363   168  -166   145    26   572     -  -177 |
    9 |  1929   223  -265   201   152 10248     -  -382 |
   10 |  -781     8  -104   221   112   665     -  -260 |
   11 |  2220   -55    76  -130   -26  4238     -   127 |
   13 |  4915    80    69   -55  -132  3012     -    74 |
   14 |  6145   163    92   105  -112  3275     -  -225 |
   15 |  1446    61  -174     -    52  5592     -    47 |
   17 | -5699    59  -176   123   106  -949     -  -137 |
   18 |  5481    40    83   118  -186     -     -    49 |
   20 |  3818   -65    77  -107   -81  3303     -   206 |
   22 | 10176    24   -98   -27    36 -3606     -    54 |
   23 | -8086   127  -121   181   -42 -1694     -   -93 |
   24 | -7089    71  -139    29   184 -6351     -  -266 |
   25 | -8189    56   -58   -67    50 -2995     -   -37 |
   26 | -5074   209  -144   229    29  3102     -  -351 |
   27 |  -952    74  -127    76    54-21348     -   -93 |
   28 |  9971   122   -17    74    37  4162     -  -260 |
   29 |  1828    91  -353   178   102     -     -     X |
   30 | -3660   112  -172   329    99 -2016     -  -373 |
   31 |  4441     8  -155   -78    12 -5199     -   223 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -88   -13     -     -     -     -   132 |
 ALGO |     -   -86    75     X     -     -     -    20 |
 AMC2 |     -  -236    44     -     -     -     -   259 |
 AOML |     -  -162     -     -     -     -     -   212 |
 AREQ |     -     -     -    18    72     -     -  -135 |
 ARTU |     -    99     -     -   -78     -     -     - |
 ASC1 |     -   303     -     -  -152     -     -  -145 |
 AUCK |     -    88     -     X     -     -     -  -115 |
 BAHR |     -    47    66    -1     -     -     -  -143 |
 BILI |     -   101     -     -   -79     -     -     - |
 BJFS |     -     -    56     -  -295     -     -   427 |
 BOGT |     -     X     -   163     -     -     -  -131 |
 BOR1 |     -     -    44     -     -     -     -   -54 |
 BRUS |     -   -80    80     -     -     -     -     8 |
 CAS1 |     -   -40     -   161   -27     -     -   -33 |
 CHAT |     -   -98     -   -24     -     -     -   148 |
 COCO |     -    99     -  -256    83     -     -   -62 |
 CRO1 |     -   -19   176     -     -     -     -  -177 |
 DAVR |     -    42     -     -   -34     -     -     2 |
 DRAO |     -    32    42     -     -     -     -   -94 |
 DWH1 |     -     -    52     -     -     -     -   -64 |
 EISL |     -    92     -    14   -19     -     -   -92 |
 FAIR |     -     -    61    15   -99     -     -    72 |
 FORT |     -     -     -   -57     -     -     -    46 |
 GODE |     -  -110   165  -316     -     -     -   199 |
 GOLD |     -    23     -  -248     -     -     -   129 |
 GRAZ |     -  -211    50   124     -     -     -   130 |
 GUAM |     -     X     -  -330     -     -     -   266 |
 GUAT |     -   -86     -     -  -295     -     -   622 |
 HOB2 |     -    95   194  -413     -     -     -   -31 |
 HRAO |     -   -58     -     -     -     -     -    76 |
 JPLM |     -     -   -38     -  -103     -     -   219 |
 KGN0 |     -     -  -196     -     -     -     -   242 |
 KIRU |     -     -     6     -     -     -     -    -8 |
 KOKB |     -   -96   268     -   -68     -     -   -88 |
 KOSG |     -  -180     -     -     -     -     -   236 |
 KOUR |     -   -88     -   -63     -     -     -   166 |
 LPGS |     -   121     -  -497     -     -     -   236 |
 MAC1 |     -    -9     -   -17  -159     -     -   294 |
 MADR |     -    54   -57     -     -     -     -     X |
 MALI |     -     -     -     X   473     -     -  -791 |
 MAS1 |     -     -    90   -27     6     -     -  -100 |
 MATE |     -     -     -    85     -     -     -   -68 |
 MAW1 |     -    76     -     -  -207     -     -   299 |
 MCM4 |     -  -161     -     -   230     -     -  -177 |
 MDO1 |     -   -21    37     -     -     -     -   -23 |
 MEDI |     -   -72    93     -     -     -     -   -20 |
 METS |     -   -86   173     -     -     -     -  -101 |
 MIZU |     -     -    51     -     -     -     -   -63 |
 MKEA |     -    67     -   -27  -115     -     -   127 |
 NKLG |     -     -     -     -    58     -     -   -96 |
 NLIB |     -     -    44  -110     -     -     -    33 |
 NRC2 |     -   -72    50     -   -99     -     -   199 |
 NTUS |     -    -9     -     -     -     -     -    11 |
 NYA1 |     -     6     -     -     -     -     -    -8 |
 NYAL |     -     -    69    85     -     -     -  -152 |
 OS0G |     -  -111   123   199     -     -     -  -166 |
 PERT |     -     -    90     -   -48     -     -   -31 |
 PIE1 |     -     -   248  -140     -     -     -  -194 |
 POL2 |     -   -73     -     -     -     -     -    96 |
 POTS |     -  -149     -   -25     -     -     -   218 |
 RBAY |     -     -     -     -    51     -     -   -86 |
 RESO |     -    97     -     -   -76     -     -     - |
 REYK |     -   -58     -     -     -     -     -    76 |
 RIOG |     -   126     -   -44   -38     -     -   -66 |
 SANT |     -     -     -   609     -     -     -  -490 |
 SCH2 |     -  -144   -33     -     -     -     -   229 |
 SELE |     -     -     -   -30     -     -     -    24 |
 SFER |     -     -   -11     -     -     -     -    14 |
 STJO |     -     -   -96     -     -     -     -   118 |
 SUTH |     -  -188     -   -41     -     -     -   281 |
 TLSE |     -     -    94     -     -     -     -  -115 |
 TRO1 |     -  -197     -     -    40     -     -   193 |
 TROM |     -     -     -  -271     -     -     -   218 |
 TSKB |     -   -73   103   -40     -     -     -     - |
 TWTF |     -     -  -200     -     -     -     -   247 |
 URUM |     -   165     -     -  -132     -     -     4 |
 USN1 |     -     -   170     -     -     -     -  -209 |
 USNO |     -   -12    88     -     -     -     -   -93 |
 USUD |     -     -     0   120     -     -     -   -96 |
 VILL |     -    29     -     -     -     -     -   -38 |
 WES2 |     -     -   191  -292     -     -     -     - |
 WILL |     -  -100    -6     -     -     -     -   140 |
 WSRT |     -   -62   209     -     -     -     -  -175 |
 WTZR |     -  -107   220    30     -     -     -  -153 |
 WUHN |     -     -     -   227    21     -     -  -217 |
 YAR2 |     -  -231     -     -     -     -     -   303 |
 YELL |     -    68     -  -215     -     -     -    86 |
 ZWEN |     -   -98     -   -31   205     -     -  -189 |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |  4038    68    63   115    49  6757     -    48 |  288   2.62
    2 |  8710    57   165   239    87     -     -    59 |  288   3.00
    3 |  2553    58    81    67    43  2405     -   112 |  288   1.59
    4 |  1648    66    60   132    79  1145     -    85 |  288   0.59
    5 |  8706    82   131    82    88  4731     -    81 |  288   3.56
    6 |  8196    45    65   121    22  3909     -    52 |  288   7.39
    7 |   765    74    67   156    89   511     -   106 |  288   0.49
    8 |  3249    65    37    66    22  1197     -    63 |  288   2.70
    9 |  4545    83    54    59    73  4033     -    66 |  288   2.88
   10 |  3050    58    36    89    34  2254     -    61 |  288   2.89
   11 |  1491    91    32    69    98  2528     -    83 |  288   0.56
   13 |   881    54    78    69    54  1510     -    58 |  288   0.23
   14 |  1044    65    56    72    61  1902     -    74 |  288   0.21
   15 |  3916    49    36     -    49  3383     -   141 |  288   2.82
   17 |  2833    67    32   124    31  3709     -    64 |  288   2.90
   18 |   668    79    59    82    31     -     -   126 |  288   0.36
   20 |   747    87    41    43    38  1500     -    42 |  288   0.19
   22 |  6614   184   105   148    88  4463     -   106 |  288   5.13
   23 |  6449    74    89    54    36  3322     -    56 |  288   6.84
   24 |  5655    82    31    94    39  2571     -    87 |  288   2.82
   25 |  4298    67    31   199    99  2958     -    77 |  288   1.75
   26 |  1668    62    42    66    40  1710     -   123 |  288   0.66
   27 |  1526    63    43    53    38 11275     -    46 |  288   0.85
   28 |  3332    83    50   153    27  2992     -   110 |  288   1.10
   29 |  2025    65    42    58    39     -     -     X |  288   0.64
   30 |  1199    94   108   139    76  1732     -    86 |  288   0.67
   31 |   810    50    49   213   105  3609     -    45 |  288   1.54
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    43    59     -     -     -     -    33 |  288   0.19
 ALGO |     -    24    24     X     -     -     -    33 |  288   0.03
 AMC2 |     -    30    54     -     -     -     -    39 |  288   0.03
 AOML |     -    33     -     -     -     -     -    43 |  270  30.13
 AREQ |     -     -     -    56    66     -     -    95 |  278  28.53
 ARTU |     -    17     -     -    13     -     -     - |  269  17.87
 ASC1 |     -    37     -     -    20     -     -    55 |  270    >>>
 AUCK |     -    30     -     X     -     -     -    39 |  264  12.82
 BAHR |     -    29    24    43     -     -     -    21 |  288   0.69
 BILI |     -    19     -     -    15     -     -     - |  287  11.19
 BJFS |     -     -   145     -    63     -     -    91 |  288    >>>
 BOGT |     -     X     -    23     -     -     -    19 |  248  27.40
 BOR1 |     -     -    53     -     -     -     -    65 |  286   0.73
 BRUS |     -    72    58     -     -     -     -   131 |  288   0.05
 CAS1 |     -    93     -    42    39     -     -   119 |  288   8.72
 CHAT |     -    67     -   106     -     -     -    45 |  287  12.60
 COCO |     -    38     -    55    29     -     -    60 |  288  10.46
 CRO1 |     -    73   105     -     -     -     -   102 |  286  23.11
 DAVR |     -   116     -     -    37     -     -   208 |  288  19.63
 DRAO |     -    35    33     -     -     -     -    53 |  288   0.06
 DWH1 |     -     -    65     -     -     -     -    80 |  236   0.58
 EISL |     -    68     -    70    90     -     -    60 |  288  37.06
 FAIR |     -     -    71    58    69     -     -    83 |  274   0.22
 FORT |     -     -     -    51     -     -     -    41 |  280   0.16
 GODE |     -    61   133    65     -     -     -    57 |  288   0.24
 GOLD |     -    44     -    54     -     -     -    55 |  284  23.60
 GRAZ |     -    59    55    74     -     -     -    29 |  286    >>>
 GUAM |     -     X     -    54     -     -     -    43 |  288  21.77
 GUAT |     -    59     -     -    62     -     -   170 |  288    >>>
 HOB2 |     -    45    34    31     -     -     -    44 |  261 205.65
 HRAO |     -    72     -     -     -     -     -    95 |  283  28.39
 JPLM |     -     -    94     -    84     -     -    68 |  288  20.71
 KGN0 |     -     -    82     -     -     -     -   101 |  280   0.40
 KIRU |     -     -    79     -     -     -     -    97 |  256  19.37
 KOKB |     -    69    95     -    51     -     -    86 |  288   0.07
 KOSG |     -    13     -     -     -     -     -    18 |  286  37.66
 KOUR |     -    48     -    31     -     -     -    72 |  288   1.14
 LPGS |     -    36     -    83     -     -     -    48 |  288  52.47
 MAC1 |     -    92     -   169    47     -     -   137 |  286  14.16
 MADR |     -    94   100     -     -     -     -     X |  280  14.49
 MALI |     -     -     -     X    16     -     -    26 |  288    >>>
 MAS1 |     -     -    59   157    38     -     -    48 |  287   2.11
 MATE |     -     -     -    55     -     -     -    44 |  288   0.18
 MAW1 |     -   101     -     -    69     -     -   181 |  286 264.47
 MCM4 |     -   111     -     -    48     -     -   185 |  288  13.34
 MDO1 |     -    37    36     -     -     -     -    30 |  276 526.71
 MEDI |     -    79    63     -     -     -     -   124 |  288   0.13
 METS |     -    33    40     -     -     -     -    36 |  287   0.58
 MIZU |     -     -   118     -     -     -     -   145 |  224  13.69
 MKEA |     -    52     -    50    42     -     -   144 |  288  35.19
 NKLG |     -     -     -     -    22     -     -    37 |  286    >>>
 NLIB |     -     -    72    55     -     -     -    71 |  287   0.10
 NRC2 |     -    36    27     -    18     -     -    44 |  288   0.05
 NTUS |     -    23     -     -     -     -     -    31 |  288   8.31
 NYA1 |     -    94     -     -     -     -     -   123 |  277   0.07
 NYAL |     -     -    54   142     -     -     -    63 |  286   0.11
 OS0G |     -    37    51    85     -     -     -    34 |  288   0.32
 PERT |     -     -    41     -    48     -     -    62 |  279    >>>
 PIE1 |     -     -   109    89     -     -     -    71 |  288   0.07
 POL2 |     -    26     -     -     -     -     -    34 |  287  23.36
 POTS |     -    73     -    52     -     -     -    65 |  277  12.28
 RBAY |     -     -     -     -    25     -     -    42 |  286  62.12
 RESO |     -    17     -     -    14     -     -     - |  287  11.92
 REYK |     -    20     -     -     -     -     -    26 |  265  18.80
 RIOG |     -    61     -    43    34     -     -    62 |  288  12.98
 SANT |     -     -     -   277     -     -     -   223 |  100   4.34
 SCH2 |     -   128    70     -     -     -     -   202 |  288   1.34
 SELE |     -     -     -    43     -     -     -    35 |  286  41.08
 SFER |     -     -    59     -     -     -     -    73 |  276   0.97
 STJO |     -     -    48     -     -     -     -    59 |  280    >>>
 SUTH |     -    51     -    73     -     -     -    39 |  288  25.39
 TLSE |     -     -    27     -     -     -     -    33 |   80   0.19
 TRO1 |     -    39     -     -    23     -     -    46 |  288  11.53
 TROM |     -     -     -   159     -     -     -   128 |  286  12.95
 TSKB |     -    32    46    35     -     -     -     - |  288   2.34
 TWTF |     -     -    52     -     -     -     -    64 |  283   0.47
 URUM |     -    19     -     -    17     -     -    31 |  288  23.92
 USN1 |     -     -   100     -     -     -     -   123 |  281   0.13
 USNO |     -    39    36     -     -     -     -    51 |  288   0.04
 USUD |     -     -    72    76     -     -     -    42 |  288  19.27
 VILL |     -    67     -     -     -     -     -    88 |  288   2.99
 WES2 |     -     -    53    81     -     -     -     - |  266   0.09
 WILL |     -    37    66     -     -     -     -    41 |  288   1.68
 WSRT |     -    42    51     -     -     -     -    28 |  288   0.03
 WTZR |     -    31    47    67     -     -     -    32 |  288   0.04
 WUHN |     -     -     -    31    23     -     -    34 |  287  25.85
 YAR2 |     -    37     -     -     -     -     -    49 |  286   4.35
 YELL |     -   116     -   146     -     -     -   269 |  288   0.08
 ZWEN |     -    57     -    55    26     -     -    26 |  288  22.84
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4160    66    70    99    54  3823     -    86 |


 BEST CLOCK FIT: WSRT   288   0.03 (ns) 

