
 GPS week: 1215   Day: 3   MJD: 52752                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2774      0     0.03    -0.01     4.69     0.00
 cod |   288     0  25663    279    -0.41     0.55     0.07    23.69
 emr |   288     0  20137     12  1261.21    33.50     0.06    28.84
 esa |   288     0  17639    238     0.97    -1.16     0.29     0.00
 gfz |   288     0  19096    410     0.24    -0.49     0.07    22.62
 igu |    96     0   2678      0    -0.03     0.05     3.95     0.00
 jpl |   288     0  11992    301     1.70    -0.75     0.07     0.00
 ngs |    96     0   2774      0     0.03    -0.02     4.57     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  30102    382   725.26    10.23     0.07    24.85

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   238    10  -153   145     6 -2168   -14   457     -   163 |
    2 | -7134     X  -210   187    26-13165  -103 -6458     -   220 |
    3 |  4197    30  -165   248    85  1550   -35  3287     -    85 |
    4 | -3398    50   -99  -113    22 -1160   -76 -3157     -    47 |
    5 | -3493    55  -208   -29   188 -2299   341 -3955     -    17 |
    6 |  -184   143  -126    84   107 12508    75  -439     -   -88 |
    7 |  -294   110   -55   217    31 -1597   233  -508     -   -70 |
    8 | -9076    86   -88   255   -50 -4344   173 -7348     -    66 |
    9 | -4317    96  -146   488   226  3122   198 -3828     -  -129 |
   10 |   376   101   -85    64   -48  6674   470    82     -    45 |
   11 |  2114   -45   107   576  -179  -788  -172  2077     -    81 |
   13 |  4089   -46    31   235  -112   537  -183  3842     -   109 |
   14 |  4179    77    25  -227    44  -176   120  4068     -  -143 |
   15 |  3030   129  -207     -   180  1510    93  3298     -   -47 |
   16 |  6465    21   116   -10   -79   113   233  6214     -   -83 |
   17 | -1158   141  -170 -1439   200  6777   354  -889     -  -120 |
   18 |  6130   116     3  -493   113    70    28  5591     -  -213 |
   20 |  5755   -14    50   274    18   759   291  5494     -   -61 |
   21 |  4560    35    41  -140   -29  -803    17  4596     -   -58 |
   22 |   632   112  -188   591   136  6455   446   404     -   -13 |
   23 | -1977   101  -319   589   257 -1560   324 -1982     -    44 |
   24 |  2186    53   -57    24    44  1784   185  1735     -   -24 |
   25 |  1120    93  -187   200   193  2618   -20  1033     -   -47 |
   26 |  -103   126   -30  -114    71  1486    30   -75     -  -150 |
   27 | -6154    15  -122   333    38     -    64 -5671     -    93 |
   28 | -2674    93   225  -260  -308-11558    15 -1819     -   -70 |
   29 |  -381   190   -30    52   -38 -1142   155  -664     -  -112 |
   30 | -6421   140  -166   297   160 -4674  -143 -6465     -   -86 |
   31 |  1403    44  -133   542    -6  -820    27   800     -   118 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -175   -50     -     -     -   353     -     -   225 |
 ALGO |     -   -56    46  -114     -     -     -     -     -     0 |
 AMC2 |     -  -122   136     -     -     -     -     -     -   -42 |
 AOML |     -   -86     -     -     -     -   149     -     -    82 |
 AREQ |     -     -   -25   237  -136     -    48     -     -   195 |
 ARTU |     -    19     -     -   -20     -   190     -     -     - |
 ASC1 |     -    25     -  -139   -81     - -2251     -     -    50 |
 BAHR |     -   -52    91   161    -2     -   104     -     -   -54 |
 BILI |     -    46     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -   138     -  -242     -     -     -     -    61 |
 BOR1 |     -     -    31     -     -     -     -     -     -   -36 |
 BRMU |     -     -     -     -    29     -     -     -     -   -26 |
 BRUS |     -     -    54     -     -     -   138     -     -   -63 |
 CAS1 |     -    97     -   160   -44     -     -     -     -   -52 |
 CEDU |     -   -41     -  -189     -     -    -5     -     -    39 |
 CHAT |     -    32     -   -55     -     -     -     -     -   -31 |
 CHUR |     -     9   152     -     -     -     -     -     -  -182 |
 COCO |     -   -12     -  -191     X     -  -174     -     -    12 |
 CRO1 |     -   -17    -9     -     -     -    99     -     -    26 |
 DAEJ |     -    16   -13     -     -     -     -     -     -     X |
 DAVR |     -   155     -     -  -180     -   110     -     -   -12 |
 DRAO |     -    -7    43     -     -     -     -     -     -   -44 |
 DWH1 |     -     -    58     -     -     -     -     -     -   -68 |
 EISL |     -   238     -     -     -     -    28     -     -  -227 |
 FAIR |     -     -    25   172   -21     -   208     -     -   -11 |
 FORT |     -   145    34  -177   -99     -   -23     -     -   -66 |
 GLPS |     -    46     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -  -103    50  -402     -     -     -     -     -    41 |
 GRAZ |     -  -165   138    79     -     -     -     -     -    -4 |
 GUAM |     -    71     -    41  -259     -  -398     -     -   167 |
 GUAT |     -    59     -     -  -100     -   313     -     -    34 |
 HERS |     -     -  -176     -     -     -     -     -     -   204 |
 HRAO |     -     -     -     -  -154     -  -168     -     -   140 |
 JPLM |     -     -    19     -     -     -     -     -     -   -22 |
 KERG |     -    37   156   431  -122     -     -     -     -  -110 |
 KGN0 |     -     -   -47     -     -     -     -     -     -    55 |
 KIRU |     -   -50    34     -     -     -     -     -     -     8 |
 KOKB |     -  -186   120     -    68     -     -     -     -   -17 |
 KOUR |     -    16     -  -889     -     -     -     -     -   -15 |
 LPGS |     -    48     -  -428     -     -  -208     -     -   -46 |
 MAC1 |     -   -89     -    82   -10     -  -708     -     -    94 |
 MAS1 |     -   -35    84   124   -43     -     -     -     -   -26 |
 MCM4 |     -    11     -     -   317     -     -     -     -  -338 |
 MDO1 |     -     -   126 -1260  -108     -     -     -     -   -48 |
 MEDI |     -     -   133     -     -     -     -     -     -  -155 |
 METS |     -  -170   104     -     -     -     -     -     -    41 |
 MIZU |     -     -   -40     -     -     -     -     -     -    47 |
 MKEA |     -   -44     -    -3   -98     -     7     -     -   132 |
 NKLG |     -     -     -     -  -110     -     -     -     -   100 |
 NLIB |     -     -   150     -     -     -   -64     -     -  -174 |
 NOT1 |     -     -    72     -     -     -     -     -     -   -84 |
 NPLD |     -  -136   167     -     -     -     -     -     -   -65 |
 NRC2 |     -  -152   135 -1106    16     -     -     -     -   -27 |
 NRIL |     -   101     -     -  -106     -    52     -     -     - |
 NTUS |     -   -51     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 NYA1 |     -    71     -     -   -48     -     -     -     -   -24 |
 NYAL |     -     -    95   587     -     -     -     -     -  -110 |
 OHI2 |     -    34     -     -   -35     -    92     -     -     - |
 OS0G |     -   -79   132   -94   -54     -     -     -     -   -28 |
 PERT |     -   161  -111  -123   -34     -   -14     -     -     6 |
 PIE1 |     -     -    78   119     -     -    78     -     -   -91 |
 POL2 |     -    -1     -     -     -     -     -     -     -     1 |
 POTS |     -   -30     -   158    13     -     -     -     -    17 |
 RIOG |     -    25     -   250   -41     -     -     -     -    14 |
 SCH2 |     -  -102    -8     -     -     -     -     -     -   104 |
 SFER |     -     -  -125     -     -     -     -     -     -   145 |
 STJO |     -  -230   125     -     -     -     -     -     -    75 |
 SUTH |     -  -170     -   200     -     -     -     -     -   162 |
 THTI |     -     -     -    32    48     -     -     -     -   -44 |
 THU3 |     -   -18     -     -    19     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -  -130     -     -     -     -     -     -     -   124 |
 TRO1 |     -  -226     -     -    35     -     -     -     -   185 |
 TSKB |     -     -    70    72   -54     -     -     -     -   -32 |
 URUM |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 USNO |     -   -39    87     -     -     -     -     -     -   -64 |
 USUD |     -   -72     -    24     -     -   -52     -     -    69 |
 VILL |     -   -44     -  -537     -     -     -     -     -    42 |
 WSRT |     -   -86     -     -     -     -     -     -     -    82 |
 WTZR |     -   -97     -   327     -     -     -     -     -    92 |
 WUHN |     -  -367     -  -101   496     -  -115     -     -  -101 |
 YAKT |     -   -27    28     -     -     -    16     -     -    -6 |
 YAR2 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 YELL |     -    24     -  -895   -60     -     -     -     -    32 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5671    43    55   151    23  4159    33  5612     -    86 |  288   4.66
    2 |  4792     X    60   309    64  6330   209  3687     -    31 |  274   3.25
    3 |  6097    69    42   250    56  2916    57  5490     -    56 |  288   3.20
    4 |  1684    45    34   150    32  1134    45  1360     -    55 |  288   0.46
    5 |  5452    80    48   184    43  4604    39  5283     -    31 |  288   2.23
    6 | 13460    68    37   386    45  9443    59 13504     -    57 |  288  10.45
    7 |  1484    40    37   416    48  1090    79  1669     -    46 |  288   0.84
    8 |  8198    55    35   111    27  4402    42  7997     -    65 |  288   4.46
    9 |  4365    33    38   420    35  3417    45  4580     -    20 |  288   1.49
   10 |  1708   167    43   332    83  3171    88  1918     -    64 |  278   1.22
   11 |  1052    72    39   177    38   546    70  1117     -    43 |  288   0.38
   13 |   791    44    61   185    40   609    65   867     -   104 |  288   0.45
   14 |   774    40    50   416    53   564    92   650     -   108 |  288   0.19
   15 |  6427    58    33     -    25  3932    29  6015     -    40 |  288   2.58
   16 |   802    80    46   239    59   509    91   875     -    41 |  288   0.19
   17 |  5276    51    28   803    29  8695    29  4778     -    46 |  288   3.54
   18 |  1603    84    65   828    62   465    63  1579     -   156 |  288   0.29
   20 |  1163    98    44   589    50   697    43  1238     -    40 |  288   0.20
   21 |  1468    68    67   503   161  1879    54  1525     -    62 |  288   0.93
   22 |  7197    73    57   556    81  5595    58  7095     -    64 |  288   6.50
   23 |  5532    75    85   668   221  2682    73  5496     -   149 |  282   5.99
   24 |  4317    46    37    85    28  4036    69  4465     -    58 |  288   3.29
   25 |  3354    33    40   297    30  3394    37  3370     -    40 |  288   2.81
   26 |  1380    27    21   309    22   861    32  1416     -    19 |  288   1.00
   27 |  2018    49    37   168    31     -    39  2407     -    53 |  288   0.79
   28 |  4806    57    40    52    33  6223    63  4553     -    54 |  288   0.80
   29 |  1128    39    16   272    32   830    25  1189     -    52 |  288   0.35
   30 |  2137    73    45   216    45  2679    49  2299     -    34 |  288   0.70
   31 |  4580   128    45   682    35  3520   117  4101     -   143 |  288   2.97
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    71    84     -     -     -    63     -     -    54 |  288   0.13
 ALGO |     -    37    30    51     -     -     -     -     -    15 |  288   0.08
 AMC2 |     -    50    55     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.06
 AOML |     -    36     -     -     -     -    36     -     -    35 |  286  28.15
 AREQ |     -     -    97   107   105     -   109     -     -   234 |  283  31.06
 ARTU |     -    15     -     -    16     -    23     -     -     - |  284  14.91
 ASC1 |     -    31     -    68    48     -    31     -     -    44 |  286    >>>
 BAHR |     -    47    37    79    46     -    52     -     -    32 |  288   0.47
 BILI |     -    28     -     -    29     -     -     -     -     - |  287   7.99
 BJFS |     -     -    72     -    88     -     -     -     -    72 |  288    >>>
 BOR1 |     -     -    33     -     -     -     -     -     -    39 |  285   0.37
 BRMU |     -     -     -     -    26     -     -     -     -    23 |  274    >>>
 BRUS |     -     -    35     -     -     -    37     -     -    41 |  286   0.07
 CAS1 |     -    43     -    74    37     -     -     -     -    32 |  288   8.94
 CEDU |     -    24     -   110     -     -    38     -     -    23 |  287  15.16
 CHAT |     -    47     -    88     -     -     -     -     -    45 |  281  13.58
 CHUR |     -    95   110     -     -     -     -     -     -   138 |  287   0.76
 COCO |     -    48     -   136     X     -    29     -     -    46 |  288  11.89
 CRO1 |     -    73    55     -     -     -    47     -     -    17 |  288  23.29
 DAEJ |     -    90    74     -     -     -     -     -     -     X |  286   4.16
 DAVR |     -    58     -     -    63     -    75     -     -    37 |  287  14.56
 DRAO |     -    69    48     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 DWH1 |     -     -   105     -     -     -     -     -     -   122 |  200   0.53
 EISL |     -    36     -     -     -     -    38     -     -    35 |  275  38.04
 FAIR |     -     -    25   221   115     -    86     -     -    88 |  288   0.11
 FORT |     -    46    31   149    30     -    35     -     -    37 |  288   0.30
 GLPS |     -    38     -     -    40     -     -     -     -     - |  287  29.83
 GODZ |     -    38    55    47     -     -     -     -     -    35 |  288   0.14
 GRAZ |     -    56    51   306     -     -     -     -     -    39 |  287  49.75
 GUAM |     -    18     -   163    32     -    61     -     -    29 |  288  19.18
 GUAT |     -    55     -     -    26     -    33     -     -    61 |  285    >>>
 HERS |     -     -    37     -     -     -     -     -     -    43 |  239  13.61
 HRAO |     -     -     -     -   155     -   156     -     -   141 |  279  24.39
 JPLM |     -     -    72     -     -     -     -     -     -    84 |  274  33.66
 KERG |     -    54   127   153    68     -     -     -     -    74 |  287   2.34
 KGN0 |     -     -    60     -     -     -     -     -     -    70 |  284   0.42
 KIRU |     -    42    55     -     -     -     -     -     -    41 |  286  11.83
 KOKB |     -   129   146     -   167     -     -     -     -   100 |  288   0.08
 KOUR |     -    45     -    94     -     -     -     -     -    43 |  280   1.86
 LPGS |     -    27     -   199     -     -    68     -     -    26 |  269  30.03
 MAC1 |     -   282     -   181   102     -   232     -     -   181 |  286  14.24
 MAS1 |     -    25    26    73    16     -     -     -     -    35 |  288   2.03
 MCM4 |     -   187     -     -   297     -     -     -     -   143 |  288   7.83
 MDO1 |     -     -    34   124    31     -     -     -     -    31 |  288   8.65
 MEDI |     -     -    40     -     -     -     -     -     -    46 |  286   0.23
 METS |     -    68    55     -     -     -     -     -     -    57 |  287   0.40
 MIZU |     -     -    80     -     -     -     -     -     -    93 |  281   0.42
 MKEA |     -    72     -   106    46     -    53     -     -    43 |  288  28.25
 NKLG |     -     -     -     -    22     -     -     -     -    20 |  287 514.28
 NLIB |     -     -    61     -     -     -   116     -     -    71 |  257 105.12
 NOT1 |     -     -    60     -     -     -     -     -     -    70 |  284    >>>
 NPLD |     -    36    44     -     -     -     -     -     -    42 |  287   0.07
 NRC2 |     -    61    38    53    11     -     -     -     -    40 |  288   0.05
 NRIL |     -    45     -     -    47     -    93     -     -     - |  224  11.30
 NTUS |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288  10.23
 NYA1 |     -    80     -     -    19     -     -     -     -    69 |  288   0.17
 NYAL |     -     -    28    93     -     -     -     -     -    32 |  288   0.16
 OHI2 |     -    49     -     -    51     -    73     -     -     - |  288   7.90
 OS0G |     -    43    45    93    26     -     -     -     -    33 |  288   0.44
 PERT |     -    59   118   142    43     -    92     -     -    76 |  288   3.22
 PIE1 |     -     -   121   357     -     -   182     -     -   141 |  265  47.31
 POL2 |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    42 |  284  18.35
 POTS |     -    36     -   126    21     -     -     -     -    29 |  288  16.75
 RIOG |     -    21     -   135    71     -     -     -     -    62 |  287  19.56
 SCH2 |     -   197    95     -     -     -     -     -     -   121 |  287  25.86
 SFER |     -     -    40     -     -     -     -     -     -    47 |  285   0.79
 STJO |     -    59    39     -     -     -     -     -     -    54 |  288  31.98
 SUTH |     -    44     -   146     -     -     -     -     -    42 |  286  23.06
 THTI |     -     -     -   282    18     -     -     -     -    16 |  287  17.40
 THU3 |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  10.34
 TLSE |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.50
 TRO1 |     -    56     -     -    19     -     -     -     -    52 |  288  12.91
 TSKB |     -     -    41   116    38     -     -     -     -    37 |  288   1.16
 URUM |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288  28.94
 USNO |     -    40    32     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.02
 USUD |     -    56     -   112     -     -    81     -     -    53 |  286  17.15
 VILL |     -    38     -   118     -     -     -     -     -    36 |  288   2.37
 WSRT |     -    51     -     -     -     -     -     -     -    49 |  287   0.04
 WTZR |     -    50     -    80     -     -     -     -     -    48 |  288   0.14
 WUHN |     -    23     -    80    50     -    49     -     -    41 |  287  28.67
 YAKT |     -    24    42     -     -     -    41     -     -    41 |  288   0.76
 YAR2 |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   2.93
 YELL |     -    49     -   525    47     -     -     -     -    83 |  288   0.07
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4689    70    59   289    73  3951    74  4570     -    68 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

